«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	182 635	руб.	Смета на сумму:	182 635	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»	
________________ /С.Б. Русович /	___________________ /С.В. Горбатенко /	
		
«______»__________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	

	                                                                                         ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул.Рокоссовского,  г.Калининграда	
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» 	
Сметная стоимость:	182.635	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.059	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	10.406	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2017г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетоных (прим)	100 м3		0.084	31 424.64	2 640	
		Объем: 140*0.06						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.4154	269.240	381	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	6.52848	152.980	999	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.37884	936.67	355	
			(1)			269.24	102	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.03656	1 234.97	1 280	
			(1)			269.24	279	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.16632	35.92	6	
		Накладные расходы				88%	1 214	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	662	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 517	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.058	16 063.24	932	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.5452	200.430	109	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	3.95908	163.450	647	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.5452	493.79	269	
			(1)			200.43	109	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	1.6356	9.38	15	
		Накладные расходы				88%	665	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	363	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 960	
	
3.	ГЭСН 27-09-004-03 
(прим)	Демонтаж столбиков сигнальных: металлических	10 шт.		0.6	110.84	67	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.0504	230.350	12	
3. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0.322	0.1932	154.470	30	
3. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.084	0.0504	727.39	37	
			(1)			230.35	12	
		Накладные расходы				121%	51	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	27	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					145	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		15.69	39.98	627	
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		15.69	263.32	4 131	
	
6.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.14	22 299.74	3 122	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.9358	265.865	781	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.1594	161.820	673	
6. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1694	936.67	159	
			(1)			269.24	46	
6. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.1792	1 546.76	277	
			(1)			269.24	48	
6. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.7224	692.14	500	
			(1)			269.24	194	
6. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.204	792.42	954	
			(1)			269.24	324	
6. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.406	722.21	293	
			(1)			269.24	109	
6. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2548	761.09	194	
			(1)			230.35	59	
6. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.5	20.52	72	
		Накладные расходы				121%	1 759	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	945	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 826	
	
7.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.14	1 726.79	-242	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.322	269.240	-87	
7. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.07	692.14	-48	
			(1)			269.24	-19	
7. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.161	792.42	-128	
			(1)			269.24	-43	
7. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.091	722.21	-66	
			(1)			269.24	-25	
		Накладные расходы				121%	-105	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-57	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-404	
	
8.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		17.5	2 265.40	39 645	
		Объем: 140*0.1*1.25						
	
9.	ГЭСН 27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2		1.4	4 467.53	6 255	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.098	228.639	22	
9. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	15.12	21.168	175.820	3 722	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.028	884.73	25	
			(1)			269.24	8	
9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.042	965.79	41	
			(1)			200.43	8	
9. 5.	91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.85	1.19	163.78	195	
9. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.028	1 038.84	29	
			(1)			230.35	6	
9. 7.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.06	0.084	22 346.17	1 877	
9. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.5	0.7	523.41	366	
		Накладные расходы				121%	4 530	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 434	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 219	
	
10.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		9.996	4 131.26	41 296	
		Объем: (1.4)*7.14						
	
11.	ГЭСН 27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до 5см)	100 м2		1.4	1 723.33	2 413	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
11. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9.28	12.992	175.820	2 284	
11. 2.	91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.56	0.784	163.78	128	
		Накладные расходы				121%	2 764	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 485	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 661	
	
12.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		6.776	4 131.26	27 993	
		Объем: (1.4)*1.21						
		Начисления: Н48= 4	
	
13.	ГЭСН 27-09-004-03 
(прим)	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 м (б/у)	10 шт.		0.6	158.34	95	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.072	230.350	17	
13. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0.46	0.276	154.470	43	
13. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.12	0.072	727.39	52	
			(1)			230.35	17	
		Накладные расходы				121%	73	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	39	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					207	
	
	Установка бортовых камней	
14.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00054	51 636.35	28	
		Объем: (6*0.3*0.3)						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0235548	269.240	6	
14. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0081432	147.540	1	
14. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0055836	936.67	5	
			(1)			269.24	2	
14. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0179712	1 189.98	21	
			(1)			269.24	5	
14. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000216	3 093.65		
		Накладные расходы				81%	6	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	2	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36	
	
15.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		0.864	151.74	131	
		Объем: 0.54*1.6						
	
16.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.004	18 545.22	74	
		Объем: (6*0.3*0.2)						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.05552	255.055	14	
16. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.06288	151.620	10	
16. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00708	1 546.76	11	
			(1)			269.24	2	
16. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.01716	965.79	17	
			(1)			200.43	3	
16. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.02832	1 216.80	34	
			(1)			287.19	8	
16. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00296	761.09	2	
			(1)			230.35	1	
16. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.02	20.52		
		Накладные расходы				121%	29	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	16	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					119	
	
17.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.44	523.41	230	
		Объем: 0.4*1.10						
	
18.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.06	32 889.63	1 973	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.0432	267.079	12	
18. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	4.5648	159.910	730	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.0408	884.73	36	
			(1)			269.24	11	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0024	1 038.84	2	
			(1)			230.35	1	
18. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00006	57 689.15	3	
18. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	0.354	3 274.62	1 159	
18. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0036	2 981.04	11	
18. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0102	3 080.60	31	
		Накладные расходы				121%	898	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	482	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 353	
	
19.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		6	341.24	2 047	
		Объем: (0.06)*100.0						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					133 457	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					128 568	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					39 645	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 3, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18; %=81 - по стр. 14)					11 884	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 3, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18; %=34 - по стр. 14)					6 399	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					146 851	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 889	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 889	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					151 740	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 035	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					154 775	
							
	НДС 18%				18	27 860	
	ВСЕГО С НДС					182 635	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 884	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 399	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)