«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	3 218 739	руб.	
	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
		
	________________ /_С.Б.  Русович_ /	
		
	«______»________________ 2015 года	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем водоотведения                                               многоквартирного дома № 51-55 по ул. Клавы Назаровой в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	3 218.739	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.379	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.156	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	780.951	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	Потолок	
	
1.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности	2.35	172.22	172.22		404.72	404.72		16.11	1	6 520	6 520		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			323.78				68%	4 434			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			202.36				40%	2 608			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					930.86					13 562			
	
2.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками металлических балок, 1 м2 очищаемой поверхности	60	9.37	9.37		562.35	562.35		16.1	1	9 054	9 054		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			455.50				69%	6 247			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			337.41				48%	4 346			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 355.26					19 647			
	
3.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	374.88	82.80	15.62	224.93	49.68	9.37	16.11	2.72	1 304	800	25	
				276.46	0.17		165.88	0.10	2.88	16.45		478	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			40.32				69%	553			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.87				48%	385			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.12					2 242			
	
4.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.35	57.10	31.22		134.19	73.37		16.11	1	1 426	1 182		
				25.88			60.82		4.02	1		244		
	Накладные расходы		80%			58.70				68%	804			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			36.69				40%	473			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.57					2 703			
	
5.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	2.35	80.30	76.91	1.68	188.70	180.74	3.94	16.11	9.18	2 959	2 912	36	
				1.71	0.16		4.02	0.38	2.64	18.69		11	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			172.06				80%	2 335			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			85.13				37%	1 080			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.89					6 374			
	
6.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	30.86	15.82			488.21					1 601			
				15.82			488.21		51.87			1 601		
	Объем: (2.35)*0.013*1010													
	
7.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.35	1 942.69	873.55	150.35	4 565.33	2 052.85	353.32	16.11	11.72	45 244	33 071	4 141	
				918.79	86.58		2 159.16	203.45	3.72	14.8		8 032	3 011	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 143.49				80%	28 866			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 060.46				37%	13 350			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 769.28					87 460			
	
8.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.35	189.33	101.80	2.94	444.91	239.23	6.90	16.11	9.17	4 752	3 854	63	
				84.59	0.16		198.79	0.38	4.2	18.69		835	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			227.63				80%	3 089			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			112.62				37%	1 429			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.16					9 269			
	
	Стены	
	
9.	ТЕР 46-02-009-01 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных, 100 м2	3.75	244.43	244.43		916.61	916.61		16.11	1	14 767	14 767		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			907.44				84%	12 404			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			549.97				48%	7 088			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 374.02					34 259			
	
10.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.75	57.10	31.22		214.13	117.08		16.11	1	2 276	1 886		
				25.88			97.05		4.02	1		390		
	Накладные расходы		80%			93.66				68%	1 282			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.54				40%	754			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.33					4 313			
	
11.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.75	80.30	76.91	1.68	301.11	288.42	6.28	16.11	9.18	4 721	4 646	58	
				1.71	0.16		6.41	0.61	2.64	18.69		17	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			274.58				80%	3 726			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			135.84				37%	1 723			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.53					10 170			
	
12.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	49.24	15.82			778.98					2 554			
				15.82			778.98		51.87			2 554		
	Объем: (3.75)*0.013*1010													
	
13.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.75	2 115.85	1 002.02	180.42	7 934.43	3 757.57	676.58	16.11	11.72	81 555	60 534	7 929	
				933.41	103.89		3 500.29	389.59	3.74	14.8		13 091	5 766	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3 939.80				80%	53 040			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 949.17				37%	24 531			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 823.40					159 126			
	
14.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.75	189.33	101.80	2.94	709.97	381.74	11.02	16.11	9.17	7 583	6 150	101	
				84.59	0.16		317.21	0.61	4.2	18.69		1 332	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			363.23				80%	4 929			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			179.70				37%	2 280			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 252.91					14 791			
	
	Полы	
	
15.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, 1 м3	18	303.52	75.11	228.41	5 463.36	1 351.98	4 111.38	16.11	4.18	38 966	21 780	17 186	
					20.91			376.38	1	16.1			6 060	
	Объем: 180*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 711.08				84%	23 386			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 037.02				48%	13 363			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 211.45					75 715			
	
16.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.47	1 275.12	1 275.12		599.31	599.31		16.11	1	9 655	9 655		
									1	1				
	Объем: 235*0.2													
	Накладные расходы		72%			431.50				61%	5 890			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			227.74				31%	2 993			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 258.55					18 538			
	
17.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.47	490.29	490.29		230.44	230.44		16.11	1	3 712	3 712		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			165.92				61%	2 264			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			87.57				31%	1 151			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					483.92					7 127			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	84.6	18.71		18.71	1 582.61		1 582.61	1	6.28	9 939		9 939	
									1	1				
	Объем: 47*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
19.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	23.4	452.40	40.32	76.78	10 586.25	943.46	1 796.54	16.11	4.6	58 065	15 199	8 264	
				335.31	7.73		7 846.25	180.77	4.41	16.1		34 602	2 910	
	Объем: 234*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 247.90				94%	17 022			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			719.51				51%	9 236			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 553.65					84 323			
	
20.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	23.4	730.22	37.46	0.38	17 087.16	876.46	8.78	16.11	5.8	85 945	14 120	51	
				692.39			16 201.93		4.43	1		71 775		
	Объем: 234*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			972.87				94%	13 273			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			560.93				51%	7 201			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 620.97					106 419			
	
21.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.34	3 825.82	635.16	457.30	8 952.41	1 486.27	1 070.08	16.12	4.15	64 281	23 959	4 441	
				2 733.36	6.30		6 396.06	14.74	5.61	18.81		35 882	277	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 666.12				94%	22 782			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			960.65				51%	12 360			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 579.18					99 423			
	
22.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.4306	464.61	136.64	50.60	200.06	58.84	21.79	16.11	8.04	1 724	948	175	
				277.37	3.03		119.44	1.30	5.03	16.07		601	21	
	Объем: 234*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			57.13				80%	775			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			33.08				44%	426			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.27					2 926			
	
23.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.4306	5 486.84			2 362.63					9 971			
				5 486.84			2 362.63		23 157.06			9 971		
	Объем: 234*1.84/1000													
	
24.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.34	1 721.45	383.03	58.80	4 028.19	896.29	137.59	16.12	8.92	30 737	14 448	1 227	
				1 279.62	20.51		2 994.31	48.00	5.03	18.81		15 061	903	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 048.16				94%	14 430			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			604.35				51%	7 829			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 680.70					52 996			
	
25.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 40 мм), 100 м2 стяжки	2.34	331.98	4.85	10.36	776.82	11.36	24.25	16.1	8.73	4 130	183	212	
				316.76	3.39		741.22	7.93	5.04	18.83		3 736	149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			21.41				94%	312			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.35				51%	169			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					810.58					4 611			
	
26.	ТЕР 11-01-002-09 
(ghbv/) 
Устройство бетонного "сапожка", 1 м3 подстилающего слоя	1.2	63.60	44.95	0.45	76.32	53.94	0.54	16.11	5.8	969	869	3	
				18.20			21.84		4.43	1		97		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			59.87				94%	817			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			34.52				51%	443			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.72					2 229			
	
	Двери (входы в подвал)	
	
27.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0513	1 143.95	891.55	252.40	58.68	45.74	12.95	16.12	9.34	858	737	121	
					100.00			5.13	1	18.81			96	
	Объем: 0.9*1.9*3													
	Накладные расходы		99%			50.36				84%	700			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.52				48%	400			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.56					1 958			
	
28.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.13	91.08	29.04	27.29	467.21	148.96	139.98	16.11	8.1	4 232	2 400	1 134	
				34.75			178.27		3.92	1		699		
	Объем: 0.9*1.9*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			120.66				69%	1 656			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			107.25				58%	1 392			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					695.12					7 280			
	
29.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	5.13	1 096.02			5 622.58					24 008			
				1 096.02			5 622.58		4.27			24 008		
	Объем: 0.9*1.9*3													
	Поправки: М: =4500*1.04/4.27	
	
30.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	45.45	78.18	4.41	66.71	3 553.10	200.43	3 031.98	1	6.28	19 561	200	19 041	
									1	1				
	Объем: 18*2.0+375*0.014*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			200.43				100%	200			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			120.26				60%	120			
	
31.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	45.45	18.71		18.71	850.23		850.23	1	6.28	5 339		5 339	
									1	1				
	Объем: 18*2.0+375*0.014*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	80 365.93	15 927.84	13 856.11			558 408	253 586	79 486	
			50 261.35	1 229.37				225 017	19 231	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	79 898.72	15 778.88	13 716.13			554 176	251 186	78 352	
			50 083.08	1 229.37				224 318	19 231	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 252.40					38 134			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 4, 10; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 5, 7, 8, 11, 13, 14, 22; %=84 - по стр. 9, 15, 27; %=61 - по стр. 16, 17; %=94 - по стр. 19-21, 24-26)	16 432.52					223 359			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 10; %=48 - по стр. 2, 3, 9, 15, 27; %=37 - по стр. 5, 7, 8, 11, 13, 14; %=31 - по стр. 16, 17; %=51 - по стр. 19-21, 24-26; %=44 - по стр. 22)	9 045.97					115 619			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 377.21					893 154			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	467.21	148.96	139.98			4 232	2 400	1 134	
			178.27					699		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28)	120.66					1 656			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28)	107.25					1 392			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	695.12					7 280			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	106 072.33					900 434			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 269.95					19 269			
	ИТОГО	108 342.28					919 703			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 166.85					18 394			
	ИТОГО	110 509.13					938 097			
	НДС 18%	19 891.64					168 857			
	ВСЕГО С НДС	130 400.77					1 106 954			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 553.18					225 015			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 153.22					117 011			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
32.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.9	1 213.62	458.23	8.86	9 587.61	3 620.01	70.01	16.12	9.13	88 777	58 355	639	
				746.53			5 897.59		5.05	1		29 783		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 982.01				93%	54 270			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 461.61				54%	31 512			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 031.23					174 559			
	
33.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.3	63.27	49.68	13.59	18.98	14.90	4.08	16.11	1.78	247	240	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.62				66%	158			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	96			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.05					501			
	
34.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.3	4 688.98	197.81	4 246.36	1 406.69	59.34	1 273.91	16.12	4.06	6 389	957	5 172	
				244.81	143.10		73.44	42.93	3.54	15.1		260	648	
	Накладные расходы		78%			79.77				66%	1 059			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.14				40%	642			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 537.60					8 090			
	
35.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	6.71	188.95	188.95		1 267.85	1 267.85		16.11	1	20 425	20 425		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 255.17				84%	17 157			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			760.71				48%	9 804			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 283.73					47 386			
	
36.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2	37.19	25.77		74.38	51.54		16.12	1	946	831		
				11.42			22.84		5.06	1		116		
	Накладные расходы		86%			44.32				73%	607			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.08				56%	465			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.78					2 018			
	
37.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	16.11	7.35	5 021	2 426	111	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.87	17.45		2 484	52	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 809			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 388			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					8 218			
	
38.	ТЕРр 61-1-3 
Сплошное выравнивание  клеем наружных  прямоленейных горизонтальных тяг при толщине намета до 5 мм (прим), 100 м2 поверхности	1.14	1 063.73	318.00	9.46	1 212.65	362.52	10.78	16.11	9.34	8 979	5 840	101	
				736.27	3.75		839.35	4.28	3.62	18.79		3 038	80	
	Накладные расходы		79%			289.77				67%	3 966			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			183.40				40%	2 368			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.82					15 313			
	
39.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	7.85	80.30	76.91	1.68	630.33	603.76	13.15	16.11	9.18	9 883	9 727	121	
				1.71	0.16		13.42	1.28	2.64	18.69		35	24	
	Объем: 671+114													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			574.79				80%	7 801			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			284.37				37%	3 608			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 489.49					21 292			
	
40.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	103.07	15.82			1 630.57					5 346			
				15.82			1 630.57		51.87			5 346		
	Объем: (7.85)*0.013*1010													
	
41.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.71	2 074.12	832.23	83.91	13 917.38	5 584.28	563.05	16.11	9.97	123 082	89 963	5 614	
				1 157.98	39.06		7 770.05	262.11	3.54	14.27		27 506	3 740	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 554.07				80%	74 962			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 747.80				37%	34 670			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 219.25					232 715			
	
42.	ТЕРр 61-28-1 
Нанесение клевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	6.71	689.65	675.65	13.36	4 627.55	4 533.61	89.65	16.11	9.09	73 876	73 036	815	
				0.64			4.29		5.66	1		24		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 581.55				67%	48 934			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 266.81				40%	29 214			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 475.91					152 025			
	
43.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	738.1	12.74			9 403.39					18 836			
				12.74			9 403.39		25.52			18 836		
	Объем: 671*1.1													
	
44.	ТССЦ 113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1677.5	9.39			15 751.73					26 806			
				9.39			15 751.73		15.98			26 806		
	Объем: 671*2.5													
	
45.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	6.71	6 763.95	788.77	62.59	45 386.11	5 292.67	419.96	16.11	8.32	229 997	85 265	3 494	
				5 912.59			39 673.48		3.56	1		141 238		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 028.04				80%	68 212			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 487.55				37%	31 548			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52 901.70					329 757			
	
46.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.85	893.91	146.73	7.76	7 017.20	1 151.82	60.94	16.11	9.07	37 625	18 556	553	
				739.42			5 804.45		3.19	1		18 516		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 094.23				80%	14 845			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			541.36				37%	6 866			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 652.78					59 336			
	
47.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.43	2 956.30	374.76	6.66	1 271.21	161.15	2.86	16.11	9.22	5 667	2 596	26	
				2 574.88	1.03		1 107.20	0.44	2.75	18.87		3 045	8	
	Накладные расходы		83%			134.12				71%	1 849			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.03				52%	1 354			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 510.36					8 870			
	
48.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.12	4 243.26	418.02	0.33	509.19	50.16	0.04	16.11	9.24	4 623	808		
				3 824.91	0.13		458.99	0.02	8.31	18.69		3 814		
	Накладные расходы		103%			51.69				88%	711			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.11				48%	388			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.98					5 722			
	
49.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.4	325.68	193.34	39.07	130.27	77.34	15.63	15.29	3.3	1 379	1 182	52	
				93.27	0.14		37.31	0.06	3.89	15.5		145	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			73.53				81%	958			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.31				52%	615			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.11					2 952			
	
50.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	40.8	28.01			1 142.72					4 879			
				28.01			1 142.72		4.27			4 879		
	Объем: 40*1.02													
	Поправки: М: =116.11*1.03/4.27	
	
51.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.4	51.16	35.34	2.22	20.46	14.14	0.89	15.29	7.14	259	216	6	
				13.60	0.14		5.44	0.06	6.63	15.5		36	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			13.49				81%	176			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.23				52%	113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.18					548			
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	17.38	78.18	4.41	66.71	1 358.71	76.65	1 159.42	1	6.28	7 481	77	7 281	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			76.65				100%	77			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			45.99				60%	46			
	
53.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	17.41	18.71		18.71	325.69		325.69	1	6.28	2 045		2 045	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Проемы	
	
54.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.077	1 870.07	1 617.67	252.40	144.00	124.56	19.43	16.12	9.34	2 189	2 008	182	
					100.00			7.70	1	18.81			145	
	Накладные расходы		99%			130.94				84%	1 809			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			79.36				48%	1 033			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.29					5 031			
	
55.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.077	21 223.62	2 306.00	742.65	1 634.22	177.56	57.18	16.11	7.17	7 161	2 861	410	
				18 174.97	28.43		1 399.47	2.19	2.78	18.81		3 891	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			190.54				90%	2 612			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			97.07				43%	1 248			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 921.82					11 021			
	
56.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	6.16	1 770.36			10 905.42					18 076			
				1 770.36			10 905.42		2 934.46			18 076		
	Объем: 1.1*1.4*4													
	
57.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.54	2 460.30			3 788.86					6 481			
				2 460.30			3 788.86		4 208.2			6 481		
	
58.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.072	5 825.86	220.54	20.63	419.46	15.88	1.49	16.11	9.15	985	256	14	
				5 584.70	0.65		402.10	0.05	1.78	18.69		716	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.89				90%	231			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.60				43%	111			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					444.95					1 327			
	
59.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	7.2	76.10			547.92					1 957			
				76.10			547.92		271.81			1 957		
	
60.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0424	6 181.26	1 849.25	114.03	262.09	78.41	4.83	16.11	10.46	1 920	1 263	51	
				4 217.99	32.69		178.84	1.39	3.39	16.51		606	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			75.81				80%	1 029			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.51				37%	476			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					375.41					3 425			
	
61.	ТЕР 11-01-018-03 
Установка перфорированного уголка на углы отклсов, 100 м жилок	0.06	1 131.22	214.36	1.26	67.87	12.86	0.08	16.12	9.16	387	207	1	
				915.60			54.94		3.25	1		179		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			14.27				94%	195			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.23				51%	106			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.38					687			
	
62.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0424	549.16	139.13	4.21	23.28	5.90	0.18	16.12	9.14	157	95	2	
				405.82	0.16		17.21	0.01	3.52	18.69		61		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.61				80%	76			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.78				37%	35			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.67					268			
	
63.	ТЕР 15-04-005-03 
(прим.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0424	1 729.94	469.18	19.81	73.35	19.89	0.84	16.12	9.14	510	321	8	
				1 240.95	0.33		52.62	0.01	3.46	18.69		182		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.91				80%	257			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.35				37%	119			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.61					886			
	
64.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (чердак), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0176	4 993.78	2 313.83	83.97	87.89	40.72	1.48	16.11	9.34	857	656	14	
				2 595.97	33.28		45.69	0.59	4.09	18.81		187	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.24				80%	534			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.42				37%	247			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.55					1 637			
	
65.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0176	189.33	101.80	2.94	3.33	1.79	0.05	16.11	9.17	36	29		
				84.59	0.16		1.49		4.2	18.69		6		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1.70				80%	23			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.84				37%	11			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.87					70			
	
	Окна подвала	
	
66.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.045	1 734.68	1 482.28	252.40	78.06	66.70	11.36	16.12	9.34	1 181	1 075	106	
					100.00			4.50	1	18.81			85	
	Накладные расходы		99%			70.49				84%	974			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.72				48%	557			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.27					2 712			
	
67.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.045	21 223.62	2 306.00	742.65	955.06	103.77	33.42	16.11	7.17	4 185	1 672	240	
				18 174.97	28.43		817.87	1.28	2.78	18.81		2 274	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			111.35				90%	1 526			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			56.73				43%	729			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 123.14					6 441			
	
68.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.5	3 070.76			13 818.42					23 620			
				3 070.76			13 818.42		5 248.9			23 620		
	Объем: 0.5*0.5*18													
	
69.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.285	4 993.78	2 313.83	83.97	1 423.23	659.44	23.93	16.11	9.34	13 873	10 624	224	
				2 595.97	33.28		739.85	9.48	4.09	18.81		3 026	178	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			635.47				80%	8 642			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			314.39				37%	3 997			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 373.10					26 511			
	
70.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.285	189.33	101.80	2.94	53.96	29.01	0.84	16.11	9.17	576	467	8	
				84.59	0.16		24.11	0.05	4.2	18.69		101	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.61				80%	374			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.66				37%	173			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.23					1 124			
	
	Двери (вход в подъезд)	
	
71.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0322	1 143.95	891.55	252.40	36.84	28.71	8.13	16.12	9.34	539	463	76	
					100.00			3.22	1	18.81			61	
	Накладные расходы		99%			31.61				84%	440			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.16				48%	252			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.61					1 231			
	
72.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.22	91.08	29.04	27.29	293.26	93.50	87.87	16.11	8.1	2 657	1 506	712	
				34.75			111.90		3.92	1		439		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			75.74				69%	1 039			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			67.32				58%	873			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436.32					4 570			
	
73.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	3.22	1 096.02			3 529.18					15 070			
				1 096.02			3 529.18		4.27			15 070		
	Поправки: М: =4500*1.04/4.27	
	
	Крыльца, бетонные площадки и ступени входов в подъезды, спусков в подвал	
	
74.	ТЕР 46-04-001-02 
Разборка крылец, бетонных площадок и ступеней входов в подъезды, спусков в подвал, 1 м3	14	438.90	90.15	348.75	6 144.60	1 262.10	4 882.50	16.11	4.18	40 741	20 332	20 409	
					31.92			446.88	1	16.1			7 195	
	Накладные расходы		99%			1 691.89				84%	23 123			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 025.39				48%	13 213			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 861.88					77 077			
	
75.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	25.2	78.18	4.41	66.71	1 970.04	111.13	1 681.10	1	6.28	10 846	111	10 557	
									1	1				
	Объем: 14*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			111.13				100%	111			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			66.68				60%	67			
	
76.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.355	1 466.39	1 466.39		520.57	520.57		16.11	1	8 386	8 386		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			374.81				61%	5 115			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			197.82				31%	2 600			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 093.20					16 101			
	
77.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.355	490.29	490.29		174.05	174.05		16.11	1	2 804	2 804		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			125.32				61%	1 710			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			66.14				31%	869			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					365.51					5 384			
	
78.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	74.9	18.71		18.71	1 401.15		1 401.15	1	6.28	8 799		8 799	
									1	1				
	Объем: 14*1.8+35.5*1.4													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
79.	ТЕР 08-01-002-01 
(прим.) 
Устройство основания под фундаменты песчаного (крыльца, спуски в подвал), 1 м3 основания	18.88	199.71	22.93	46.80	3 770.54	432.94	883.58	16.11	4.28	22 364	6 975	3 782	
				129.98	4.24		2 454.02	80.00	4.73	16.13		11 608	1 290	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			564.23				93%	7 686			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			348.80				54%	4 463			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 683.57					34 514			
	
80.	ТЕР 06-01-024-01 
(прим.) 
Устройство крылец, бетонных площадок и ступеней входов в подезды, спуски в подвал, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.14	75 186.75	3 820.79	2 877.23	10 526.14	534.91	402.81	16.11	9.25	54 724	8 617	3 726	
				68 488.73	387.54		9 588.42	54.26	4.42	16.09		42 381	873	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			559.71				80%	7 592			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			324.04				44%	4 176			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 409.90					66 492			
	
81.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (спуски в подвалы), 100 м2 изолируемой поверхности	0.48	3 001.78	246.00	111.59	1 440.86	118.08	53.56	16.12	4.34	6 235	1 903	232	
				2 644.20			1 269.22		3.23	1		4 100		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			129.89				93%	1 770			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			80.29				54%	1 028			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 651.04					9 032			
	
82.	ТЕР 16-07-002-02 
(прим.) 
Установка воронок сливных диаметром 50 мм, 1 воронка	3	72.85	6.59		218.55	19.77		16.12	1	855	319		
				66.26			198.78		2.7	1		537		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			22.74				98%	313			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14.04				56%	179			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.32					1 346			
	
83.	ТЕР 11-01-015-01 
Разборка покрытий бетонных толщиной 30 мм  (площадки в подъездах), 100 м2 покрытия	0.1056	466.50	272.66	193.84	49.26	28.79	20.47	16.12	5.83	583	464	119	
					26.65			2.81	4.63	16.97			48	
	Объем: 1.6*2.2*3													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			35.08				94%	481			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			20.22				51%	261			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.56					1 325			
	
84.	ТЕР 11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (площадки в подъездах), 100 м2 покрытия	0.1056	2 927.85	391.94	302.88	309.18	41.39	31.98	16.12	5.83	1 945	667	186	
				2 233.03	41.64		235.81	4.40	4.63	16.97		1 092	75	
	Объем: 1.6*2.2*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			50.83				94%	697			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.31				51%	378			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.31					3 021			
	
85.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.15	1 679.51	942.47	24.65	251.93	141.37	3.70	16.12	9.21	2 801	2 279	34	
				712.39	3.75		106.86	0.56	4.57	18.79		488	11	
	Накладные расходы		76%			107.87				65%	1 489			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.16				48%	1 099			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					444.95					5 389			
	
86.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах  отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.3	687.25	153.07	534.18	206.18	45.92	160.25	16.12	4.18	1 410	740	670	
					48.89			14.67	1	16.1			236	
	Накладные расходы		99%			59.98				84%	820			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.35				48%	468			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.52					2 698			
	
87.	ТЕР 06-01-015-06 
(прим.) 
Установка стальных конструкций, 1 т	0.0679	16 184.29	473.03	539.95	1 098.91	32.12	36.66	16.11	7.66	5 372	517	281	
				15 171.31	26.43		1 030.13	1.79	4.44	16.09		4 574	29	
	Объем: 1.2*15*3.77/1000													
	Накладные расходы		95%			32.21				80%	437			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.65				44%	240			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 149.78					6 049			
	
88.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0679	5 326.70			361.68					1 893			
				5 326.70			361.68		27 871.89			1 893		
	Объем: 1.2*15*3.77/1000													
	
89.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.005	2 167.90	645.39	40.91	10.84	3.23	0.20	16.12	9.11	83	52	2	
				1 481.60			7.41		3.97	1		29		
	Накладные расходы		99%			3.20				84%	44			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.94				48%	25			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.98					152			
	
	Отмостка	
	
90.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.1155	2 714.76	666.84	2 047.92	313.55	77.02	236.53	16.12	7.26	2 959	1 242	1 717	
					258.98			29.91	1	15.81			473	
	Накладные расходы		104%			111.21				88%	1 509			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.16				48%	823			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					488.92					5 291			
	
91.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.231	1 466.39	1 466.39		338.74	338.74		16.11	1	5 457	5 457		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			243.89				61%	3 329			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			128.72				31%	1 692			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.35					10 477			
	
92.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	11.55	203.51	35.93	41.45	2 350.49	414.95	478.75	16.12	4.78	15 737	6 689	2 288	
				126.13	4.21		1 456.80	48.65	4.64	16.11		6 760	784	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			514.60				94%	7 025			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			296.70				51%	3 811			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 161.79					26 573			
	
93.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	11.55	452.40	40.32	76.78	5 225.27	465.68	886.75	16.11	4.6	28 660	7 502	4 079	
				335.31	7.73		3 872.83	89.22	4.41	16.1		17 079	1 437	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			615.94				94%	8 403			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			355.14				51%	4 559			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 196.35					41 622			
	
94.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	11.55	730.22	37.46	0.38	8 434.05	432.61	4.33	16.11	5.8	42 422	6 969	25	
				692.39			7 997.10		4.43	1		35 427		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			480.20				94%	6 551			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			276.87				51%	3 554			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 191.12					52 527			
	
95.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	26.49	78.18	4.41	66.71	2 070.88	116.82	1 767.15	1	6.28	11 402	117	11 098	
									1	1				
	Объем: 10.56*0.3*1.8+11.55*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			116.82				100%	117			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			70.09				60%	70			
	
96.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	26.49	18.71		18.71	495.55		495.55	1	6.28	3 112		3 112	
									1	1				
	Объем: 10.56*0.3*1.8+11.55*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	203 327.02	29 843.22	17 703.31			1 064 575	476 145	99 201	
			155 293.14	1 117.80				488 747	17 575	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 293.45	91.48	16.52			6 517	1 398	58	
			1 185.47	0.12				5 060	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 142.72					4 879			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51)	87.02					1 134			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 49, 51)	59.54					728			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 440.01					8 379			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	201 012.57	29 588.31	17 598.88			1 049 923	472 114	98 431	
			153 338.00	1 117.66				478 897	17 573	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	59 737.17					118 085			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 32, 79, 81; %=66 - по стр. 33, 34; %=84 - по стр. 35, 54, 66, 71, 74, 86, 89; %=73 - по стр. 36, 37; %=67 - по стр. 38, 42; %=80 - по стр. 39, 41, 45, 46, 60, 62-65, 69, 70, 80, 87; %=71 - по стр. 47; %=90 - по стр. 55, 58, 67; %=94 - по стр. 61, 83, 84, 92-94; %=61 - по стр. 76, 77, 91; %=65 - по стр. 85; %=88 - по стр. 90)	28 832.84					392 132			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 32, 79, 81; %=40 - по стр. 33, 34, 38, 42; %=48 - по стр. 35, 54, 66, 71, 74, 85, 86, 89, 90; %=56 - по стр. 36, 37; %=37 - по стр. 39, 41, 45, 46, 60, 62-65, 69, 70; %=52 - по стр. 47; %=43 - по стр. 55, 58, 67; %=51 - по стр. 61, 83, 84, 92-94; %=31 - по стр. 76, 77, 91; %=44 - по стр. 80, 87)	16 106.32					205 887			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	245 951.73					1 647 942			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	293.26	93.50	87.87			2 657	1 506	712	
			111.90					439		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72)	75.74					1 039			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72)	67.32					873			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	436.32					4 569			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	727.74	69.93	0.04			5 478	1 127		
			657.77	0.02				4 351		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 48; %=98 - по стр. 82)	74.42					1 024			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48; %=56 - по стр. 82)	44.14					566			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	846.30					7 068			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	248 674.36					1 667 958			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 321.63					35 694			
	ИТОГО	253 995.99					1 703 652			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 079.92					34 073			
	ИТОГО	259 075.91					1 737 725			
	НДС 18%	46 633.66					312 791			
	ВСЕГО С НДС	305 709.57					2 050 516			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 070.02					395 329			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 277.32					208 054			
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
97.	ТЕР 46-03-010-01 
(прим.) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.1	687.25	153.07	534.18	68.72	15.31	53.42	16.12	4.18	470	247	223	
					48.89			4.89	1	16.1			79	
	Накладные расходы		99%			20.00				84%	274			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.12				48%	156			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.84					900			
	
98.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.06	1 476.89	473.27	25.13	88.61	28.40	1.51	16.12	9.04	748	458	14	
				978.49			58.71		4.71	1		277		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(467.81=6683.04*0.07) ]	
	Накладные расходы		99%			28.12				84%	385			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.04				48%	220			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.77					1 353			
	
99.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0188	1 466.39	1 466.39		27.57	27.57		16.11	1	444	444		
									1	1				
	Объем: 7.51*0.5*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			19.85				61%	271			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.48				31%	138			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.90					852			
	
100.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.63	48.13	4.41	36.66	126.57	11.60	96.42	16.1	7.59	1 218	187	732	
									1	1				
	Объем: 1.88*1.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			11.60				100%	187			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.96				60%	112			
	
101.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.63	16.40		16.40	43.13		43.13	1	7.87	339		339	
									1	1				
	Объем: 1.880*1.4													
	
102.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	775.58	765.14	10.44	325.74	321.36	4.38	16.12	9.34	5 221	5 180	41	
					4.13			1.73	1	18.83			33	
	Накладные расходы		74%			239.09				63%	3 284			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.55				40%	2 085			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					726.37					10 590			
	
103.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.0376	1 297.83	101.69	44.88	48.80	3.82	1.69	16.11	6.17	273	62	10	
				1 151.26	4.91		43.29	0.18	4.65	16.11		201	3	
	Объем: 7.51*0.1*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			4.68				99%	64			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			3.04				61%	40			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.52					377			
	
104.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.42	12 833.31	745.23	9.03	5 389.99	313.00	3.79	16.12	8.58	13 347	5 046	33	
				12 079.05	0.95		5 073.20	0.40	1.63	15.99		8 269	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			360.41				98%	4 951			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			222.51				56%	2 829			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 972.91					21 127			
	
105.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ/ПП 90° 110х110 vv, шт.	3	24.38			73.14					312			
				24.38			73.14		4.27			312		
	Поправки: М: =100.1*1.04/4.27	
	
106.	С Цена поставщик. 
Колено 110мм 45°, шт	6	13.15			78.91					337			
				13.15			78.91		4.27			337		
	Поправки: М: =54*1.04/4.27	
	
107.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	3	22.50			67.51					288			
				22.50			67.51		4.27			288		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
108.	С Цена поставщик. 
Редукция ПВХ 110х50 мм, шт	3	8.04			24.11					103			
				8.04			24.11		4.27			103		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
109.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	4	44.57			178.29					761			
				44.57			178.29		4.27			761		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
110.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		16.11	1	196	196		
									1	1				
	Объем: 7.51*0.5*0.4													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	120			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	61			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.52					376			
	
111.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.5	104.66			156.99					729			
				104.66			156.99		486.22			729		
	
112.	ТЕР 09-06-001-01 
Демонтаж конструкций  люков в приямках дренажа, 1 т конструкций	0.04	668.30	566.92	101.38	26.73	22.68	4.06	16.11	7.77	397	365	32	
					5.18			0.21	3.61	16.09			3	
	Объем: 37*(0.6*0.6)*3/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			18.54				69%	254			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			16.48				58%	213			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.75					864			
	
113.	ТЕР 09-06-001-01 
Монтаж конструкций  люков в приямках дренажа, 1 т конструкций	0.04	1 162.28	931.36	181.04	46.49	37.25	7.24	16.11	7.77	664	600	56	
				49.88	9.25		2.00	0.37	3.61	16.09		7	6	
	Объем: 37*(0.6*0.6)*3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			30.47				69%	418			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			27.09				58%	351			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.05					1 434			
	
114.	ТССЦ 201-0850 
Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, т	0.04	16 244.00			649.76					3 927			
				16 244.00			649.76		98 179.35			3 927		
	Объем: 37.0*(0.6*0.6)*3/1000													
	
115.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	123.09	93.05	1.26	123.09	93.05	1.26	16.11	9.16	1 642	1 499	12	
				28.78			28.78		4.57	1		132		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			107.01				98%	1 469			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.07				56%	839			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.16					3 950			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	7 556.30	886.19	216.90			31 416	14 284	1 492	
			6 434.69	7.78				15 343	130	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	402.84	87.25	56.62			2 860	1 407	247	
			258.99	5.07				1 207	82	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	156.99					729			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 97, 98; %=61 - по стр. 99, 110; %=99 - по стр. 103)	81.39					1 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 97, 98; %=31 - по стр. 99, 110; %=61 - по стр. 103)	47.29					614			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	531.52					4 587			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	722.98	59.93	11.30			4 988	965	88	
			651.76	0.58				3 934	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 112, 113)	49.01					672			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 112, 113)	43.57					565			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	815.56					6 225			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 260.78	727.41	9.43			22 011	11 725	86	
			5 523.94	2.13				10 202	39	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 102; %=98 - по стр. 104, 115)	706.50					9 704			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 102; %=56 - по стр. 104, 115)	450.12					5 754			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 417.40					37 469			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70	11.60	139.55			1 557	187	1 071	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 100)	11.60					187			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 100)	6.96					112			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70					1 557			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 934.18					49 838			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	191.19					1 067			
	ИТОГО	9 125.37					50 905			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	182.51					1 018			
	ИТОГО	9 307.88					51 923			
	НДС 18%	1 675.42					9 346			
	ВСЕГО С НДС	10 983.30					61 269			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	836.90					11 489			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	540.98					6 933			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	291 249.25	46 657.25	31 776.32			1 654 399	744 015	180 179	
			211 989.18	2 354.95				729 107	36 936	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 293.45	91.48	16.52			6 517	1 398	58	
			1 185.47	0.12				5 060	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 142.72					4 879			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51)	87.02					1 134			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 49, 51)	59.54					728			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 440.01					8 379			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	281 314.13	45 454.44	31 371.63			1 606 959	724 707	177 030	
			203 680.07	2 352.10				704 422	36 886	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	69 146.56					156 948			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 4, 10; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 5, 7, 8, 11, 13, 14, 22, 39, 41, 45, 46, 60, 62-65, 69, 70, 80, 87; %=84 - по стр. 9, 15, 27, 35, 54, 66, 71, 74, 86, 89, 97, 98; %=61 - по стр. 16, 17, 76, 77, 91, 99, 110; %=94 - по стр. 19-21, 24-26, 61, 83, 84, 92-94; %=93 - по стр. 32, 79, 81; %=66 - по стр. 33, 34; %=73 - по стр. 36, 37; %=67 - по стр. 38, 42; %=71 - по стр. 47; %=90 - по стр. 55, 58, 67; %=65 - по стр. 85; %=88 - по стр. 90; %=99 - по стр. 103)	45 346.75					616 604			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 10, 33, 34, 38, 42; %=48 - по стр. 2, 3, 9, 15, 27, 35, 54, 66, 71, 74, 85, 86, 89, 90, 97, 98; %=37 - по стр. 5, 7, 8, 11, 13, 14, 39, 41, 45, 46, 60, 62-65, 69, 70; %=31 - по стр. 16, 17, 76, 77, 91, 99, 110; %=51 - по стр. 19-21, 24-26, 61, 83, 84, 92-94; %=44 - по стр. 22, 80, 87; %=54 - по стр. 32, 79, 81; %=56 - по стр. 36, 37; %=52 - по стр. 47; %=43 - по стр. 55, 58, 67; %=61 - по стр. 103)	25 199.58					322 120			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	351 860.46					2 545 683			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 483.45	302.39	239.15			11 877	4 871	1 934	
			941.93	0.58				5 072	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28, 72, 112, 113)	245.41					3 367			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28, 72, 112, 113)	218.14					2 830			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 947.00					18 074			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 988.52	797.34	9.47			27 489	12 852	86	
			6 181.71	2.15				14 553	39	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 48; %=98 - по стр. 82, 104, 115; %=63 - по стр. 102)	780.92					10 728			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48; %=56 - по стр. 82, 104, 115; %=40 - по стр. 102)	494.26					6 320			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 263.70					44 537			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70	11.60	139.55			1 557	187	1 071	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 100)	11.60					187			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 100)	6.96					112			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	169.70					1 557			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	363 680.87					2 618 230			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 782.77					56 030			
	ИТОГО	371 463.64					2 674 260			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 429.27					53 485			
	ИТОГО	378 892.91					2 727 745			
	НДС 18%	68 200.72					490 994			
	ВСЕГО С НДС	447 093.63					3 218 739			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46 460.10					631 833			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 971.52					331 998			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                      Н.И. Глущенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                Г.В. Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)