«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 828 431	руб.	Смета на сумму:	12 828 431	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного дома по ул.Вагоностроительная, 16, ул.Радищева, 82-84-86 в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного дома по ул.Вагоностроительная, 16, ул.Радищева, 82-84-86 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	12 828.431	тыс. руб.	
монтажных работ:	32.346	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	25.935	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 878.476	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ), 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.74	1 454.57	549.87	8.86	40 349.86	15 253.53	245.85	11.23	6.07	246 347	171 297	1 492	
				895.84			24 850.49		2.96	11.23		73 557		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			16 778.88				93%	159 306			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			10 372.40				54%	92 500			
										=(68*0.8)				
	
2.	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия	13.87	865.92	122.64	1.26	12 010.29	1 700.96	17.51	11.23	6.09	46 791	19 102	107	
				742.02			10 291.82		2.68	11.23		27 582		
	Объем: 2774/2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1 377.78				69%	13 180			
										=(81*0.85)				
	Сметная прибыль		72%			1 224.69				58%	11 079			
										=(72.25*0.8)				
	
3.	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки лесов, 100 отверстий	2.21	63.27	49.68	13.59	139.83	109.79	30.03	11.23	2.54	1 309	1 233	76	
									1	11.23				
	Накладные расходы		78%			85.64				66%	814			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			54.90				40%	493			
										=(50*0.8)				
	
4.	Е69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.21	4 688.98	197.81	4 246.36	10 362.65	437.16	9 384.46	11.23	3	35 270	4 909	28 153	
				244.81	143.10		541.03	316.25	4.08	11.23		2 207	3 551	
	Накладные расходы		78%			587.66				66%	5 584			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			376.71				40%	3 384			
										=(50*0.8)				
	
5.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных (фасад,цоколь,карниз,колонны,откосы), 100 м2	26.98	188.95	188.95		5 097.87	5 097.87		11.23	1	57 249	57 249		
									1	11.23				
	Объем: 2176+156+91+165+110													
	Накладные расходы		99%			5 046.89				84%	48 089			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			3 058.72				48%	27 480			
										=(59.5*0.8)				
	
6.	Е53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.058	19 716.98	3 507.27	113.70	1 143.58	203.42	6.59	11.23	4.91	5 566	2 284	32	
				16 096.01	15.10		933.57	0.88	3.48	11.23		3 249	10	
	Накладные расходы		86%			175.70				73%	1 675			
										=(86*0.85)				
	Сметная прибыль		70%			143.01				56%	1 285			
										=(70*0.8)				
	
7.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	14.7	37.19	25.77		546.69	378.82		11.23	1	5 067	4 254		
				11.42			167.87		4.84	11.23		813		
	Накладные расходы		86%			325.79				73%	3 105			
										=(86*0.85)				
	Сметная прибыль		70%			265.17				56%	2 382			
										=(70*0.8)				
	
8.	Е15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм (Подготовка основания, огрунтовка основания проникающей грунтовкой для устранения неплотности поверхности стен, армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков,  монтаж утеплителя на клеевой состав, механическое закрепление утеплителя дюбелями,  уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде,  армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада,  устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе, армирование откосов, грунтование наружных стен конструкций,  грунтование откосов,  нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки колерованной), нанесение защитно-декоративного слоя на откосы, установка цокольного отлива. ), 100 м2	21.76	53 637.53	8 539.06	7 888.18	1 167 152.55	185 809.96	171 646.69	11.23	4.24	4 733 407	2 086 646	727 782	
				37 210.29	507.54		809 695.91	11 044.02	2.37	11.23		1 918 979	124 024	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			187 011.28				80%	1 768 536			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			92 521.37				37%	817 948			
										=(46.75*0.8)				
	
9.	С104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с плотностью не менее 130кг/м3, м3	174.08	671.40			116 877.31					505 673			
				671.40			116 877.31		2 904.83			505 673		
	Объем: 2176*0.08													
	
10.	Е15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.65	6 947.21	1 455.57	70.94	11 462.90	2 401.68	117.05	11.23	5.53	70 103	26 971	647	
				5 420.71	22.96		8 944.17	37.89	4.75	11.23		42 485	425	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 317.59				80%	21 917			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			1 146.60				37%	10 137			
										=(46.75*0.8)				
	
11.	Е15-04-014-01 
Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.65	2 291.60	114.18	14.24	3 781.14	188.40	23.49	11.23	6.02	10 966	2 116	141	
				2 163.18			3 569.25		2.44	11.23		8 709		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			178.98				80%	1 693			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			88.55				37%	783			
										=(46.75*0.8)				
	
	Раздел 2.  Проемы	
	
12.	Е46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.2454	1 870.07	1 617.67	252.40	458.92	396.98	61.94	11.23	6.07	4 834	4 458	376	
					100.00			24.54	1	11.23			276	
	Накладные расходы		99%			417.30				84%	3 977			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			252.91				48%	2 272			
										=(59.5*0.8)				
	
13.	Е46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.5577	1 734.68	1 482.28	252.40	967.43	826.67	140.76	11.23	6.07	10 138	9 283	854	
					100.00			55.77	1	11.23			626	
	Объем: 48.16+7.605													
	Накладные расходы		99%			873.62				84%	8 324			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			529.46				48%	4 756			
										=(59.5*0.8)				
	
14.	Е10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.8031	21 223.62	2 306.00	742.65	17 044.69	1 851.95	596.42	11.23	5.11	59 460	20 797	3 048	
				18 174.97	28.43		14 596.32	22.83	2.44	11.23		35 615	256	
	Объем: 72.7+7.605													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 987.27				90%	18 948			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			1 012.38				43%	9 053			
										=(53.55*0.8)				
	
15.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные  (ГОСТ 30674-99), м2	80.305	1 365.61			109 665.31					214 749			
				1 365.61			109 665.31		2 674.17			214 749		
	Объем: 72.7+7.605													
	
16.	Е10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.18	5 792.97	191.77	16.50	1 042.73	34.52	2.97	11.23	6.07	1 883	388	18	
				5 584.70	0.52		1 005.25	0.09	1.47	11.23		1 478	1	
	Накладные расходы		106%			36.69				90%	350			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			18.69				43%	167			
										=(53.55*0.8)				
	
17.	С101-1689 
Доски подоконные ПВХ, м	18.18	33.46			608.30					2 512			
				33.46			608.30		4.13			2 512		
	
18.	Е15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.455	6 181.26	1 849.25	114.03	2 812.47	841.41	51.88	11.23	7.11	15 057	9 449	369	
				4 217.99	32.69		1 919.19	14.87	2.73	11.23		5 239	167	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			813.47				80%	7 693			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			402.45				37%	3 558			
										=(46.75*0.8)				
	
19.	Е15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.455	1 813.62	277.90	13.08	825.20	126.44	5.95	11.23	6.07	3 195	1 420	36	
				1 522.65	0.16		692.81	0.07	2.51	11.23		1 739	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			120.18				80%	1 137			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			59.46				37%	526			
										=(46.75*0.8)				
	
20.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали ( отливов оконных) шириной до 0,4 м, 100 м	2.71	2 956.30	374.76	6.66	8 011.57	1 015.60	18.05	11.23	6.07	28 750	11 405	110	
				2 574.88	1.03		6 977.92	2.79	2.47	11.23		17 235	31	
	Накладные расходы		83%			845.26				71%	8 120			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			661.95				52%	5 947			
										=(65*0.8)				
	
21.	Е62-9-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%-31 окно, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.86	2 265.45	1 288.81	9.34	6 479.19	3 686.00	26.71	11.23	6.07	48 195	41 394	162	
				967.30	1.29		2 766.48	3.69	2.4	11.23		6 640	41	
	Накладные расходы		80%			2 951.75				68%	28 176			
										=(80*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			1 844.85				40%	16 574			
										=(50*0.8)				
	
22.	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (входов в подвал), 100 м2	0.2196	1 143.95	891.55	252.40	251.21	195.78	55.43	11.23	6.07	2 535	2 199	336	
					100.00			21.96	1	11.23			247	
	Накладные расходы		99%			215.56				84%	2 055			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			130.64				48%	1 174			
										=(59.5*0.8)				
	
23.	Е10-01-047-01 
Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.2196	21 600.54	2 172.81	694.75	4 743.48	477.15	152.57	11.23	5.14	21 981	5 358	784	
				18 732.98	16.96		4 113.76	3.72	3.85	11.23		15 838	42	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			509.72				90%	4 860			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			259.67				43%	2 322			
										=(53.55*0.8)				
	
24.	Цена поставщика. 
Дверной блок металлический в комплекте, м2	21.96	748.18			16 430.12			1	1	67 856			
				748.18			16 430.12		4.13	1		67 856		
	Поправки: М: =3000/4.13*1.03	
	
25.	Е62-10-5 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0982	1 463.76	607.77	9.34	143.74	59.68	0.92	11.23	6.07	872	670	6	
				846.65	1.29		83.14	0.13	2.36	11.23		196	1	
	Накладные расходы		80%			47.85				68%	456			
										=(80*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			29.91				40%	268			
										=(50*0.8)				
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
26.	Е68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.1	2 714.76	666.84	2 047.92	271.48	66.68	204.79	11.23	4.53	1 677	749	928	
					258.98			25.90	1	11.23			291	
	Объем: 125*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			96.28				88%	915			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			55.55				48%	499			
										=(60*0.8)				
	
27.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2	1 466.39	1 466.39		293.28	293.28		11.23	1	3 294	3 294		
									1	11.23				
	Объем: 125*0.8*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			211.16				61%	2 009			
										=(72*0.85)				
	Сметная прибыль		38%			111.45				31%	1 021			
										=(38.25*0.8)				
	
28.	Е52-14-1 
Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2	0.375	4 355.96	285.08	6.08	1 633.49	106.91	2.28	11.23	6.07	5 589	1 201	14	
				4 064.80			1 524.30		2.87	11.23		4 375		
	Объем: 125*0.3													
	Накладные расходы		93%			99.43				79%	949			
										=(93*0.85)				
	Сметная прибыль		75%			80.18				60%	721			
										=(75*0.8)				
	
29.	Е11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10	452.40	40.32	76.78	4 524.04	403.19	767.75	11.23	3.91	24 161	4 528	3 002	
				335.31	7.73		3 353.10	77.25	4.96	11.23		16 631	868	
	Объем: 125*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			533.29				94%	5 072			
										=(110.7*0.85)				
	Сметная прибыль		64%			307.48				51%	2 752			
										=(63.75*0.8)				
	
30.	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10	730.22	37.46	0.38	7 302.21	374.56	3.75	11.23	4	35 517	4 206	15	
				692.39			6 923.90		4.52	11.23		31 296		
	Объем: 125*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			415.76				94%	3 954			
										=(110.7*0.85)				
	Сметная прибыль		64%			239.72				51%	2 145			
										=(63.75*0.8)				
	
	Раздел 4.  Крыльцо	
	
31.	Е46-04-014-02 
Разборка ступеней на сплошном основании, 100 м ступеней	0.1	990.87	833.69	157.18	99.09	83.37	15.72	11.23	3.9	998	936	61	
					14.39			1.44	1	11.23			16	
	Накладные расходы		99%			83.96				84%	800			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			50.89				48%	457			
										=(59.5*0.8)				
	
32.	Е06-01-111-01 
Устройство лестничных маршей  прямоугольных, 100 м3 железобетона в деле	0.0104	210 179.95	25 414.33	7 685.96	2 185.87	264.31	79.93	11.23	5.82	11 702	2 968	465	
				177 079.65	1 056.11		1 841.63	10.98	4.49	11.23		8 269	123	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			297.31				92%	2 844			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			178.94				52%	1 607			
										=(65.45*0.8)				
	
33.	Е07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.0766	30 873.67	523.93	356.63	2 364.92	40.13	27.32	11.23	5.84	15 728	451	160	
				29 993.12	6.14		2 297.47	0.47	6.58	11.23		15 117	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			56.84				119%	543			
										=(139.5*0.85)				
	Сметная прибыль		85%			34.51				68%	310			
										=(85*0.8)				
	
34.	Е15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0843	1 288.77	768.15	4.21	108.64	64.76	0.36	11.23	6.06	824	727	2	
				516.40	0.16		43.53	0.01	2.17	11.23		94		
	Объем: 7.66*1.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.53				80%	582			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			30.44				37%	269			
										=(46.75*0.8)				
	
	Раздел 5.  Разное	
	
35.	Е67-1-3 
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2, 100 м	1.78	113.52	113.52		202.07	202.07		11.23	1	2 269	2 269		
									1	11.23				
	Накладные расходы		85%			171.76				72%	1 634			
										=(85*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			131.35				52%	1 180			
										=(65*0.8)				
	
36.	Ц08-02-410-01 
Короб полиэтиленовый, 100 м	1.78	1 103.57	166.67	31.71	1 964.35	296.67	56.44	11.23	4.47	6 130	3 332	252	
				905.19	1.66		1 611.24	2.95	1.58	11.23		2 546	33	
	Накладные расходы		95%			284.64				81%	2 726			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			194.75				52%	1 750			
										=(65*0.8)				
	
37.	Цена поставщика. 
Короб монтажный пластиковый 90*60*2000, шт	89	49.88			4 439.23			1	1	18 334			
				49.88			4 439.23		4.13	1		18 334		
	Поправки: М: =200/4.13*1.03	
	
38.	Ц08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	1.78	178.24	35.13	56.13	317.27	62.53	99.91	11.23	5.87	1 933	702	586	
				86.98	20.30		154.82	36.13	4.16	11.23		644	406	
	Накладные расходы		95%			93.73				81%	897			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			64.13				52%	576			
										=(65*0.8)				
	
39.	Е06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг (флагштоков, аншлагов), 1 т	0.01	13 072.02	2 390.10	47.91	130.72	23.90	0.48	11.23	5.55	685	268	3	
				10 634.00	2.84		106.34	0.03	3.89	11.23		414		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.73				80%	214			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			13.16				44%	118			
										=(55.25*0.8)				
	
40.	Е54-1-1 
Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков, 100 м2 перекрытий	0.136	5 206.64	1 825.85	3 380.79	708.10	248.32	459.79	11.23	4.58	4 894	2 789	2 106	
					387.53			52.70	1	11.23			592	
	Накладные расходы		85%			255.87				72%	2 434			
										=(85*0.85)				
	Сметная прибыль		80%			240.82				64%	2 164			
										=(80*0.8)				
	
41.	Е46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (подпорная стена входа в подвал, декоративных элементов над колоннами), 1 м3	9	218.68	77.46	141.22	1 968.12	697.14	1 270.98	11.23	3.9	12 786	7 829	4 957	
					12.93			116.37	1	11.23			1 307	
	Накладные расходы		99%			805.37				84%	7 674			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			488.11				48%	4 385			
										=(59.5*0.8)				
	
42.	Е08-01-003-02 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.05	4 636.47	148.83	148.84	231.82	7.44	7.44	11.23	4.09	888	84	30	
				4 338.80			216.94		3.57	11.23		774		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			8.18				93%	78			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			5.06				54%	45			
										=(68*0.8)				
	
43.	Е08-02-001-01 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	9	1 353.07	54.77	48.60	12 177.67	492.97	437.40	11.23	6.04	47 544	5 536	2 642	
				1 249.70	7.55		11 247.30	67.95	3.5	11.23		39 366	763	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			617.01				93%	5 858			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			381.43				54%	3 401			
										=(68*0.8)				
	
44.	Е06-01-041-01 
Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, 100 м3 в деле	0.0136	164 963.05	10 018.67	3 872.03	2 243.50	136.25	52.66	11.23	5.96	10 781	1 530	314	
				151 072.35	560.43		2 054.58	7.62	4.35	11.23		8 937	86	
	Объем: 13.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			136.68				80%	1 293			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			79.13				44%	711			
										=(55.25*0.8)				
	
45.	Е15-03-008-04 
Установка цементных гербов высотой до 750 мм, 1 деталь	22	53.43	46.37	3.03	1 175.53	1 020.10	66.55	11.23	4.22	12 139	11 456	281	
				4.04	0.30		88.88	6.60	4.53	11.23		403	74	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			975.37				80%	9 224			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			482.55				37%	4 266			
										=(46.75*0.8)				
	
46.	С415-0061 
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, шт.	22	105.41			2 319.02					8 892			
				105.41			2 319.02		404.19			8 892		
	
47.	Е15-03-005-03 
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм, 100 м деталей	1.46	1 996.32	1 636.85	131.20	2 914.63	2 389.80	191.55	11.23	4.5	29 119	26 838	862	
				228.27	16.78		333.27	24.49	4.26	11.23		1 420	275	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 293.58				80%	21 690			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			1 134.72				37%	10 032			
										=(46.75*0.8)				
	
48.	С415-0304 
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, м	147.46	108.14			15 946.32					61 364			
				108.14			15 946.32		416.14			61 364		
	Объем: (1.46)*101													
	
	Раздел 6.  Кровля	
	
49.	Е58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	3.5	203.12	201.95	1.17	710.92	706.83	4.10	11.23	3.76	7 953	7 938	15	
									1	11.23				
	Накладные расходы		83%			586.67				71%	5 636			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			459.44				52%	4 128			
										=(65*0.8)				
	
50.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.5	172.51	127.80	44.71	603.79	447.30	156.49	11.23	6.04	5 968	5 023	945	
					6.95			24.33	1	11.23			273	
	Накладные расходы		83%			391.45				71%	3 760			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			306.56				52%	2 754			
										=(65*0.8)				
	
51.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	2.42	2 956.30	374.76	6.66	7 154.25	906.92	16.12	11.23	6.07	25 674	10 185	98	
				2 574.88	1.03		6 231.21	2.49	2.47	11.23		15 391	28	
	Накладные расходы		83%			754.81				71%	7 251			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			591.12				52%	5 311			
										=(65*0.8)				
	
52.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.62	5 502.93	806.67	80.64	30 926.47	4 533.49	453.20	11.23	6.02	131 199	50 911	2 728	
				4 615.62			25 939.78		2.99	11.23		77 560		
	Объем: 350+212													
	Накладные расходы		83%			3 762.80				71%	36 147			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			2 946.77				52%	26 474			
										=(65*0.8)				
	
53.	Е58-6-1 
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия	2.12	5 949.35	734.86	262.99	12 612.62	1 557.90	557.54	11.23	5.31	52 787	17 495	2 961	
				4 951.50	22.95		10 497.18	48.65	3.08	11.23		32 331	546	
	Накладные расходы		83%			1 333.44				71%	12 809			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			1 044.26				52%	9 381			
										=(65*0.8)				
	
54.	Е46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2	1.68	278.54	278.54		467.95	467.95		11.23	1	5 255	5 255		
									1	11.23				
	Накладные расходы		99%			463.27				84%	4 414			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			280.77				48%	2 522			
										=(59.5*0.8)				
	
55.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.116	8 572.20	5 513.35	252.31	994.38	639.55	29.27	11.23	5.37	8 821	7 182	157	
				2 806.54	60.12		325.56	6.97	4.55	11.23		1 481	78	
	Накладные расходы		78%			504.29				66%	4 792			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		63%			407.31				50%	3 630			
										=(63*0.8)				
	
56.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.986	6 499.70			6 408.70					24 495			
				6 499.70			6 408.70		24 843.29			24 495		
	Объем: 0.116*8.5*1000													
	
57.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 9 каналов, 100 м труб	0.116	37 147.52	24 353.20	757.44	4 309.11	2 824.97	87.86	11.23	5.37	38 549	31 724	472	
				12 036.88	180.32		1 396.28	20.92	4.55	11.23		6 353	235	
	Начисления: Н1= 8	
	Накладные расходы		78%			2 219.79				66%	21 093			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		63%			1 792.91				50%	15 980			
										=(63*0.8)				
	
58.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	4.176	6 499.70			27 142.75					103 746			
				6 499.70			27 142.75		24 843.29			103 746		
	Объем: 0.116*4.5*1000*8													
	
59.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.42	2 412.79	1 295.60	2.05	1 013.37	544.15	0.86	11.23	3.75	8 025	6 111	3	
				1 115.14			468.36		4.08	11.23		1 911		
	Накладные расходы		79%			429.88				67%	4 094			
										=(79*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			272.08				40%	2 444			
										=(50*0.8)				
	
60.	Е15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	2 512.50	159.37	15.75	1 055.25	66.93	6.62	11.23	5.99	3 354	752	40	
				2 337.38			981.70		2.61	11.23		2 562		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			63.58				80%	602			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			31.46				37%	278			
										=(46.75*0.8)				
	
61.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.2	11 907.97	1 173.45	33.16	2 381.59	234.69	6.63	11.23	6.05	7 855	2 636	40	
				10 701.36	3.78		2 140.27	0.76	2.42	11.23		5 179	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			254.29				92%	2 432			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			129.50				44%	1 163			
										=(55.25*0.8)				
	
62.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.42	75.57	75.35	0.22	182.88	182.35	0.53	11.23	3.82	2 050	2 048	2	
									1	11.23				
	Накладные расходы		83%			151.35				71%	1 454			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			118.53				52%	1 065			
										=(65*0.8)				
	
63.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.42	8 813.16	326.90	31.86	21 327.85	791.10	77.11	11.23	5.8	68 255	8 884	447	
				8 454.40	3.03		20 459.65	7.32	2.88	11.23		58 924	82	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			862.29				92%	8 249			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			439.13				44%	3 945			
										=(55.25*0.8)				
	
64.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.1	7 415.77	333.04	13.17	15 573.12	699.38	27.66	11.23	6.07	47 958	7 854	168	
				7 069.56			14 846.08		2.69	11.23		39 936		
	Накладные расходы		83%			580.49				71%	5 576			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			454.60				52%	4 084			
										=(65*0.8)				
	
65.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.4	5 731.49	578.30	8.10	2 292.60	231.32	3.24	11.23	6.07	7 639	2 598	20	
				5 145.09			2 058.04		2.44	11.23		5 022		
	Накладные расходы		83%			192.00				71%	1 845			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			150.36				52%	1 351			
										=(65*0.8)				
	
66.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.2	8 719.75	480.56	8.10	1 743.95	96.11	1.62	11.23	6.07	3 130	1 079	10	
				8 231.09			1 646.22		1.24	11.23		2 041		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	766			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	561			
										=(65*0.8)				
	
67.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.18	4 604.75	480.56	8.10	828.86	86.50	1.46	11.23	6.07	2 810	971	9	
				4 116.09			740.90		2.47	11.23		1 830		
	Накладные расходы		83%			71.80				71%	689			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			56.23				52%	505			
										=(65*0.8)				
	
68.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.78	1 357.93	327.73	1.01	2 417.12	583.36	1.80	11.23	6.09	13 469	6 551	11	
				1 029.19			1 831.96		3.77	11.23		6 906		
	Накладные расходы		83%			484.19				71%	4 651			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			379.18				52%	3 407			
										=(65*0.8)				
	
69.	Е58-17-1 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли	0.136	87.33	86.86	0.47	11.88	11.81	0.06	11.23	3.72	133	133		
									1	11.23				
	Накладные расходы		83%			9.80				71%	94			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			7.68				52%	69			
										=(65*0.8)				
	
70.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.136	5 502.93	806.67	80.64	748.40	109.71	10.97	11.23	6.02	3 175	1 232	66	
				4 615.62			627.72		2.99	11.23		1 877		
	Накладные расходы		83%			91.06				71%	875			
										=(83*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			71.31				52%	641			
										=(65*0.8)				
	
71.	Е12-01-007-08 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	0.136	16 687.00	1 006.12	78.86	2 269.43	136.83	10.73	11.23	5.88	7 286	1 537	63	
				15 602.01	9.44		2 121.87	1.28	2.68	11.23		5 687	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			149.16				92%	1 427			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			75.96				44%	682			
										=(55.25*0.8)				
	
72.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	31.87								36.56	1 165		1 165	

73.	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т	31.87								131.08	4 178		4 178	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 747 107.64	244 227.30	187 784.24			7 101 942	2 742 674	794 807	
			1 315 096.12	12 093.11				3 564 459	135 802	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 720.85	359.20	156.35			26 397	4 034	838	
			6 205.29	39.08				21 524	439	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 439.23					18 334			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36, 38)	378.37					3 623			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 38)	258.88					2 326			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 358.10					32 346			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 740 386.79	243 868.10	187 627.89			7 075 545	2 738 640	793 969	
			1 308 890.83	12 054.03				3 542 935	135 363	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295 397.83					989 287			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 42, 43; %=69 - по стр. 2; %=66 - по стр. 3, 4, 55, 57; %=84 - по стр. 5, 12, 13, 22, 31, 41, 54; %=73 - по стр. 6, 7; %=80 - по стр. 8, 10, 11, 18, 19, 34, 39, 44, 45, 47, 60; %=90 - по стр. 14, 16, 23; %=71 - по стр. 20, 49-53, 62, 64-70; %=68 - по стр. 21, 25; %=88 - по стр. 26; %=61 - по стр. 27; %=79 - по стр. 28; %=94 - по стр. 29, 30; %=92 - по стр. 32, 61, 63, 71; %=119 - по стр. 33; %=72 - по стр. 35, 40; %=67 - по стр. 59)	243 283.13					2 304 417			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 42, 43; %=58 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4, 21, 25, 59; %=48 - по стр. 5, 12, 13, 22, 26, 31, 41, 54; %=56 - по стр. 6, 7; %=37 - по стр. 8, 10, 11, 18, 19, 34, 45, 47, 60; %=43 - по стр. 14, 16, 23; %=52 - по стр. 20, 32, 35, 49-53, 62, 64-70; %=31 - по стр. 27; %=60 - по стр. 28; %=51 - по стр. 29, 30; %=68 - по стр. 33; %=44 - по стр. 39, 44, 61, 63, 71; %=64 - по стр. 40; %=50 - по стр. 55, 57)	128 577.56					1 140 547			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 112 247.48					10 520 509			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 119 605.58					10 552 855			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 1%	21 196.06					105 529			
	ИТОГО	2 140 801.64					10 658 384			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	42 816.03					213 168			
	ИТОГО	2 183 617.67					10 871 552			
	НДС	393 051.18					1 956 879			
	Всего с НДС	2 576 668.85					12 828 431			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)