|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 595 004 | | руб. | Смета на сумму: | 595 004 | руб. | | |
| Директор  МКУ «КР МКД» | | | | Директор  ООО «ЖЭУ № 13» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирные жилые дома по адресу: ул.Юношеская 10-12 в г.Калининграде | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| На капитальный ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам для домов №№10, 12 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **595.004** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **45.166** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.356** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **172.616** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 10-01-022-06  (прим)Демонтаж подшивки лестницсталью кровельной оцинкованной по дереву, 100 м2 потолка | 0.66 | 158.91 | 151.12 | 7.80 | 104.88 | 99.74 | 5.15 | 13.67 | 7.84 | 1 404 | 1 363 | 40 |
|  |  |  |  | 3.37 | 1 |  |  |
|  | Объем: 31+35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1706:[ М-(4523.82=10771.00\*0.42) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 105.72 |  |  |  | 90% | 1 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 53.86 |  |  |  | 43% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 264.46 |  |  |  |  | 3 217 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 13-06-003-01  Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 16.06 | 11.25 | 11.25 |  | 180.63 | 180.63 |  | 13.66 | 1 | 2 467 | 2 467 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 146.31 |  |  |  | 69% | 1 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 108.38 |  |  |  | 48% | 1 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 435.32 |  |  |  |  | 5 353 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 13-06-004-01  Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 16.06 | 1.63 | 1.26 | 0.38 | 26.19 | 20.17 | 6.02 | 13.59 | 3 | 292 | 274 | 18 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 16.34 |  |  |  | 69% | 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.10 |  |  |  | 48% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 613 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 13-07-001-01  (прим)Обезжиривание поверхностей бензином, 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.1606 | 365.81 | 116.28 | 4.61 | 58.75 | 18.67 | 0.74 | 13.67 | 6.74 | 396 | 255 | 5 |
| 244.93 | 0.17 | 39.34 | 0.03 | 3.44 | 14 | 135 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 15.15 |  |  |  | 69% | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11.22 |  |  |  | 48% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 85.12 |  |  |  |  | 694 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Монтаж лестницы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 39-01-009-05  (прим)Монтаж металлических лестниц и площадок, 1 т конструкций | 1.211 | 1 882.32 | 653.18 | 813.33 | 2 279.49 | 791.00 | 984.94 | 13.68 | 4.95 | 17 690 | 10 821 | 4 875 |
| 415.81 | 29.73 | 503.55 | 36.00 | 3.96 | 13.67 | 1 994 | 492 |
|  | Объем: (564+639+4.65+2.16+1.464)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 020420:[ ЭМ-(647.48=145.50\*4.45), ЗПМ-(107.51=24.16\*4.45) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 669.87 |  |  |  | 69% | 7 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 595.44 |  |  |  | 58% | 6 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 544.80 |  |  |  |  | 32 058 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Цена поставщика.  Саморез по дереву 3.8х49, шт | 2030 | 0.22 |  |  | 446.69 |  |  | 1 | 1 | 2 006 |  |  |
| 0.22 |  | 446.69 |  | 4.49 | 1 | 2 006 |  |
|  | *Поправки: М: =0.95\*1.04/4.49* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРм 38-01-004-02  Сборка лестниц прямолинейные и криволинейные с ограждением, 1 т конструкций | 1.211 | 2 266.63 | 1 225.20 | 797.18 | 2 744.89 | 1 483.72 | 965.38 | 13.67 | 5.11 | 26 629 | 20 282 | 4 933 |
| 244.25 | 47.35 | 295.79 | 57.34 | 4.78 | 13.66 | 1 414 | 783 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1093:[ М-(8989.38=8480.55\*1.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 66% |  |  | 1 017.10 |  |  |  | 56% | 11 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 40% |  |  | 616.42 |  |  |  | 32% | 6 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 378.41 |  |  |  |  | 45 166 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 101-2542  Сталь угловая 50х50 мм, т | 1.27518 | 5 332.00 |  |  | 6 799.26 |  |  |  |  | 36 658 |  |  |
| 5 332.00 |  | 6 799.26 |  | 28 746.94 |  | 36 658 |  |
|  | Объем: 1.203\*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 101-4686  Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп, т | 0.0072186 | 6 758.86 |  |  | 48.79 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 6 758.86 |  | 48.79 |  | 24 326.75 |  | 176 |  |
|  | Объем: ((4.65+2.16)/1000)\*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 201-8052 (526000)  Конструкции стальные перил из трубы, т | 0.0015476 | 15 164.23 |  |  | 23.47 |  |  |  |  | 158 |  |  |
| 15 164.23 |  | 23.47 |  | 101 783.22 |  | 158 |  |
|  | Объем: 1.46\*1.06/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 13-03-002-04  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.74 | 128.93 | 82.80 | 15.62 | 95.40 | 61.27 | 11.56 | 13.67 | 2.67 | 932 | 838 | 31 |
| 30.51 | 0.17 | 22.58 | 0.12 | 2.83 | 14 | 64 | 2 |
|  | Объем: 1.203\*52+10.8+0.4+0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00\*0.012) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 49.73 |  |  |  | 69% | 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 36.83 |  |  |  | 48% | 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 181.96 |  |  |  |  | 1 915 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Цена поставщика.  Грунт ГФ-021 быстросохнущий, кг | 8.88 | 27.80 |  |  | 246.82 |  |  | 1 | 1 | 1 108 |  |  |
| 27.80 |  | 246.82 |  | 4.49 | 1 | 1 108 |  |
|  | Объем: 74\*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =120\*1.04/4.49* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 13-03-004-26  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.74 | 634.96 | 50.89 | 10.37 | 469.87 | 37.66 | 7.67 | 13.67 | 3.11 | 1 519 | 515 | 24 |
| 573.70 | 0.17 | 424.54 | 0.12 | 2.31 | 14 | 981 | 2 |
|  | Объем: 1.203\*52+10.8+0.4+0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 30.60 |  |  |  | 69% | 357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22.67 |  |  |  | 48% | 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 523.14 |  |  |  |  | 2 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 62-34-1  Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз(косоуры), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 1 004.86 | 541.19 | 1.01 | 251.22 | 135.30 | 0.25 | 13.67 | 7.86 | 2 116 | 1 850 | 2 |
| 462.66 |  | 115.67 |  | 2.29 | 1 | 265 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 108.24 |  |  |  | 68% | 1 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 67.65 |  |  |  | 40% | 740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 427.11 |  |  |  |  | 4 114 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 10-01-022-06  (прим)Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву, 100 м2 потолка | 0.66 | 349.95 | 297.91 | 16.71 | 230.97 | 196.62 | 11.03 | 13.67 | 7.84 | 2 853 | 2 688 | 86 |
| 35.33 |  | 23.32 |  | 3.37 | 1 | 79 |  |
|  | Объем: 31+35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1706:[ М-(4523.82=10771.00\*0.42) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 208.42 |  |  |  | 90% | 2 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 106.17 |  |  |  | 43% | 1 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 545.56 |  |  |  |  | 6 428 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-3190  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.2772 | 23 811.97 |  |  | 6 600.68 |  |  |  |  | 12 780 |  |  |
| 23 811.97 |  | 6 600.68 |  | 46 105.02 |  | 12 780 |  |
|  | Объем: 0.66\*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 101-1810 (164000)  Винты самонарезающие для крепления профилированного настилак несущим конструкциям, т | 0.002178 | 53 017.00 |  |  | 115.47 |  |  |  |  | 279 |  |  |
| 53 017.00 |  | 115.47 |  | 128 302.86 |  | 279 |  |
|  | Объем: 0.0033\*0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 59-5-1  Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 2.92 | 2 975.86 | 2 883.33 | 60.42 | 8 689.51 | 8 419.32 | 176.43 | 13.67 | 7.57 | 116 715 | 115 092 | 1 336 |
| 32.11 | 7.88 | 93.76 | 23.01 | 3.06 | 13.7 | 287 | 315 |
|  | Объем: 68\*2+79+77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10\*0.369) ]; ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10\*1.6) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 6 416.17 |  |  |  | 65% | 75 015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 065.40 |  |  |  | 48% | 55 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 171.08 |  |  |  |  | 247 125 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 102-0119 (533311)  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3 | 4.672 | 2 172.65 |  |  | 10 150.62 |  |  |  |  | 33 769 |  |  |
| 2 172.65 |  | 10 150.62 |  | 7 227.94 |  | 33 769 |  |
|  | Объем: 2.92\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 102-0111 (533311)  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3 | 1.0775 | 2 270.78 |  |  | 2 446.77 |  |  |  |  | 7 881 |  |  |
| 2 270.78 |  | 2 446.77 |  | 7 314.39 |  | 7 881 |  |
|  | Объем: 2.92\*0.369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 59-5-1  (прим) Ремонт деревянных площадок, 100 ступеней | 0.06 | 2 975.86 | 2 883.33 | 60.42 | 178.55 | 173.00 | 3.63 | 13.67 | 7.57 | 2 398 | 2 365 | 27 |
| 32.11 | 7.88 | 1.93 | 0.47 | 3.06 | 13.7 | 6 | 6 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10\*0.369) ]; ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10\*1.6) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 131.84 |  |  |  | 65% | 1 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 104.08 |  |  |  | 48% | 1 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 414.47 |  |  |  |  | 5 077 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 102-0119 (533311)  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3 | 0.096 | 2 172.65 |  |  | 208.57 |  |  |  |  | 694 |  |  |
| 2 172.65 |  | 208.57 |  | 7 227.94 |  | 694 |  |
|  | Объем: 0.06\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 10-01-089-03  Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 1.44 | 222.57 | 56.22 | 9.49 | 320.50 | 80.96 | 13.67 | 13.67 | 7.24 | 1 944 | 1 107 | 99 |
| 156.85 | 0.45 | 225.86 | 0.65 | 3.27 | 13.73 | 739 | 9 |
|  | Объем: (31+35+6)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 86.51 |  |  |  | 90% | 1 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 44.07 |  |  |  | 43% | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 451.08 |  |  |  |  | 3 428 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 15-04-024-03  Простая окраска масляными составами по дереву полов(прим) за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.32 | 1 687.48 | 614.18 | 13.14 | 2 227.48 | 810.72 | 17.34 | 13.67 | 7.78 | 16 115 | 11 083 | 135 |
| 1 060.16 | 0.39 | 1 399.41 | 0.51 | 3.5 | 13.62 | 4 898 | 7 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2\*2, Н4= 1.25\*1.2\*2, Н5= 1.15\*1.2\*2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 770.67 |  |  |  | 80% | 8 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 381.28 |  |  |  | 37% | 4 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 379.43 |  |  |  |  | 29 090 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 10.2 | 7.60 |  | 7.60 | 77.52 |  | 77.52 |  | 5.78 | 448 |  | 448 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 10.2 | 27.76 |  | 27.76 | 283.11 |  | 283.11 |  | 5.78 | 1 636 |  | 1 636 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **45 306.10** | **12 508.78** | **2 564.44** |  |  | **291 063** | **171 000** | **13 695** |
| **30 232.89** | **118.25** |  |  | **106 371** | **1 616** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 744.89** | **1 483.72** | **965.38** |  |  | **26 629** | **20 282** | **4 933** |
| **295.79** | **57.34** |  |  | **1 414** | **783** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 7)** | | | | | **1 017.10** |  |  |  |  | **11 796** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 7)** | | | | | **616.42** |  |  |  |  | **6 741** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 378.41** |  |  |  |  | **45 166** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **42 537.74** | **11 025.06** | **1 599.06** |  |  | **264 276** | **150 718** | **8 762** |
| **29 913.63** | **60.91** |  |  | **104 799** | **833** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **27 063.67** |  |  |  |  | **95 351** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 15, 23; %=69 - по стр. 2-5, 11, 13; %=68 - по стр. 14; %=65 - по стр. 18, 21; %=80 - по стр. 24)** | | | | | **8 755.56** |  |  |  |  | **102 146** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 15, 23; %=48 - по стр. 2-4, 11, 13, 18, 21; %=58 - по стр. 5; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 24)** | | | | | **6 609.15** |  |  |  |  | **72 250** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **57 902.45** |  |  |  |  | **438 672** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **23.47** |  |  |  |  | **158** |  |  |
| **23.47** |  |  |  | **158** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **23.47** |  |  |  |  | **158** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **62 304.33** |  |  |  |  | **483 996** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 333.31** |  |  |  |  | **10 358** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **63 637.64** |  |  |  |  | **494 354** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%** | | | | | **1 272.75** |  |  |  |  | **9 887** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **64 910.39** |  |  |  |  | **504 241** |  |  |
|  | **НДС, 18%** | | | | | **11 683.87** |  |  |  |  | **90 763** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **76 594.26** |  |  |  |  | **595 004** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **9 772.66** |  |  |  |  | **113 942** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **7 225.57** |  |  |  |  | **78 991** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |