«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «КРУО «АСЖ»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Р. Кулумбегова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт дворовой территории по пер. Южный, 1-7 в г. Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
По капитальному ремонту дворовой территории	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3691	
2.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.1303	
3.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.77	
4.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	113.408	
5.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	113.408	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.2148	
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	343.68	
8.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.2148	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.0808	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	118.888	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.5404	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2702	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	27.5604	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	54.038	
15.	Плитка "Кирпич" 200*100*80 серая (М300)	м2	551.1876	
16.	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	5	
17.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.1	
18.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	
	
	Раздел 2.  Озеленение	
	
19.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
20.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)