|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | | |
| Смета на сумму: | 2 381 895 | руб. | | Смета на сумму: | 2 381 895 | руб. | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «Дом-Сервис» | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Ходорович / | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт подвала и лестниц многоквартирного дома № 15-21 по ул. Великолукской в г.Калининграде. | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 381.895** | тыс. руб. | |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **3.759** | тыс.чел.ч | |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **600.605** | тыс. руб. | |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 11.86 | 188.95 | 188.95 |  | 2 240.95 | 2 240.95 |  | 16.9 | 1 | 37 872 | 37 872 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 218.54 |  |  |  | 84% | 31 812 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 344.57 |  |  |  | 48% | 18 179 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 804.06 |  |  |  |  | 87 863 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 16.9 | 8.11 | 11 125 | 5 090 | 245 |
| 1 283.86 | 6.48 | 1 283.86 | 6.48 | 4.51 | 16.92 | 5 790 | 110 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 264.58 |  |  |  | 73% | 3 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 215.36 |  |  |  | 56% | 2 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 095.20 |  |  |  |  | 17 833 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 11.86 | 57.10 | 31.22 |  | 677.21 | 370.27 |  | 16.9 | 1 | 8 050 | 6 258 |  |
| 25.88 |  | 306.94 |  | 5.84 | 1 | 1 793 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 296.22 |  |  |  | 68% | 4 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 185.14 |  |  |  | 40% | 2 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 158.56 |  |  |  |  | 14 809 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11.86 | 2 036.55 | 871.32 | 144.34 | 24 153.44 | 10 333.86 | 1 711.82 | 16.9 | 12.53 | 239 558 | 174 642 | 21 449 |
| 1 020.89 | 76.33 | 12 107.76 | 905.30 | 3.59 | 16.9 | 43 467 | 15 300 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 10 677.20 |  |  |  | 80% | 151 954 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 5 282.41 |  |  |  | 37% | 70 279 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 40 113.05 |  |  |  |  | 461 790 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.86 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 2 296.50 | 1 259.82 | 33.45 | 16.9 | 9.93 | 26 900 | 21 291 | 332 |
| 84.59 | 0.18 | 1 003.24 | 2.13 | 5.26 | 17 | 5 277 | 36 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 198.85 |  |  |  | 80% | 17 062 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 593.12 |  |  |  | 37% | 7 891 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 088.47 |  |  |  |  | 51 853 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Полы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 57-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.4 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 1 010.60 | 449.71 | 55.86 | 16.9 | 5.18 | 10 556 | 7 600 | 289 |
| 1 262.59 | 15.50 | 505.04 | 6.20 | 5.28 | 16.9 | 2 667 | 105 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 364.73 |  |  |  | 68% | 5 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 310.02 |  |  |  | 54% | 4 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 685.35 |  |  |  |  | 19 956 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.14 | 1 530.14 | 1 530.14 |  | 214.22 | 214.22 |  | 16.9 | 1 | 3 620 | 3 620 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 154.24 |  |  |  | 61% | 2 208 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 81.40 |  |  |  | 31% | 1 122 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 449.86 |  |  |  |  | 6 950 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 7 | 199.29 | 37.49 | 35.68 | 1 395.06 | 262.42 | 249.73 | 16.9 | 6.06 | 10 195 | 4 435 | 1 513 |
| 126.13 | 4.04 | 882.91 | 28.31 | 4.81 | 16.9 | 4 247 | 478 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 322.71 |  |  |  | 94% | 4 618 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 186.07 |  |  |  | 51% | 2 506 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 903.84 |  |  |  |  | 17 319 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 7 | 402.39 | 42.07 | 65.10 | 2 816.74 | 294.50 | 455.70 | 16.9 | 5.79 | 19 106 | 4 977 | 2 639 |
| 295.22 | 7.42 | 2 066.54 | 51.91 | 5.56 | 16.89 | 11 490 | 877 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 384.52 |  |  |  | 94% | 5 503 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 221.70 |  |  |  | 51% | 2 986 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 422.96 |  |  |  |  | 27 594 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 7 | 731.83 | 39.08 | 0.36 | 5 122.84 | 273.59 | 2.52 | 16.9 | 5.83 | 27 418 | 4 624 | 15 |
| 692.39 |  | 4 846.73 |  | 4.7 | 1 | 22 780 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 303.68 |  |  |  | 94% | 4 347 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 175.10 |  |  |  | 51% | 2 358 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 601.62 |  |  |  |  | 34 123 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 6.62 | 3 835.14 | 662.77 | 439.01 | 25 388.63 | 4 387.55 | 2 906.23 | 16.9 | 4.81 | 205 745 | 74 150 | 13 979 |
| 2 733.36 | 7.06 | 18 094.84 | 46.71 | 6.5 | 16.91 | 117 616 | 790 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 4 922.03 |  |  |  | 94% | 70 444 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2 837.93 |  |  |  | 51% | 38 219 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 148.59 |  |  |  |  | 314 408 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 6.62 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 11 490.68 | 2 645.91 | 373.69 | 16.9 | 9 | 92 044 | 44 716 | 3 363 |
| 1 279.62 | 22.98 | 8 471.08 | 152.13 | 5.19 | 16.91 | 43 965 | 2 572 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 3 105.82 |  |  |  | 94% | 44 451 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 790.75 |  |  |  | 51% | 24 117 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 387.25 |  |  |  |  | 160 612 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Потолки* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 5 | 9.78 | 9.78 |  | 48.90 | 48.90 |  | 16.9 | 1 | 826 | 826 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 39.61 |  |  |  | 69% | 570 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 29.34 |  |  |  | 48% | 396 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 117.85 |  |  |  |  | 1 792 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 13-06-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5 | 1.39 | 1.09 | 0.30 | 6.96 | 5.46 | 1.50 | 16.9 | 5.96 | 101 | 92 | 9 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 4.42 |  |  |  | 69% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3.28 |  |  |  | 48% | 44 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14.66 |  |  |  |  | 209 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 18.05 | 3.60 | 0.62 | 16.9 | 3.53 | 113 | 61 | 2 |
| 276.46 | 0.13 | 13.82 | 0.01 | 3.61 | 17.27 | 50 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2.92 |  |  |  | 69% | 42 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.17 |  |  |  | 48% | 29 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 23.14 |  |  |  |  | 184 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 6.62 | 57.10 | 31.22 |  | 378.00 | 206.68 |  | 16.9 | 1 | 4 493 | 3 493 |  |
| 25.88 |  | 171.33 |  | 5.84 | 1 | 1 001 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 165.34 |  |  |  | 68% | 2 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 103.34 |  |  |  | 40% | 1 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 646.68 |  |  |  |  | 8 265 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 15-04-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия | 6.62 | 102.56 | 99.24 | 1.61 | 678.93 | 656.97 | 10.64 | 16.9 | 9.85 | 11 242 | 11 103 | 105 |
| 1.71 | 0.18 | 11.32 | 1.19 | 3.01 | 17 | 34 | 20 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 625.25 |  |  |  | 80% | 8 898 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 309.34 |  |  |  | 37% | 4 116 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 613.52 |  |  |  |  | 24 256 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 86.06 | 15.82 |  |  | 1 361.47 |  |  |  |  | 4 788 |  |  |
| 15.82 |  | 1 361.47 |  | 55.63 |  | 4 788 |  |
|  | Объем: (6.62)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 61-1-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 6.62 | 683.54 | 328.46 | 11.09 | 4 525.03 | 2 174.41 | 73.42 | 16.9 | 9.43 | 45 023 | 36 747 | 692 |
| 343.99 | 5.13 | 2 277.21 | 33.96 | 3.33 | 16.9 | 7 583 | 574 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 744.61 |  |  |  | 67% | 25 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 104.19 |  |  |  | 40% | 14 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 373.83 |  |  |  |  | 84 956 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.62 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 1 281.86 | 703.20 | 18.67 | 16.9 | 9.93 | 15 015 | 11 884 | 185 |
| 84.59 | 0.18 | 559.99 | 1.19 | 5.26 | 17 | 2 946 | 20 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 669.17 |  |  |  | 80% | 9 523 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 331.06 |  |  |  | 37% | 4 404 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 282.09 |  |  |  |  | 28 943 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные проемы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.138 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 239.39 | 204.55 | 34.83 | 16.9 | 9.43 | 3 785 | 3 457 | 328 |
|  | 116.72 |  | 16.11 | 1 | 16.91 |  | 272 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 218.45 |  |  |  | 84% | 3 132 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 132.40 |  |  |  | 48% | 1 790 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 590.24 |  |  |  |  | 8 707 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 46-03-007-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 | 1.5 | 389.31 | 116.97 | 272.34 | 583.97 | 175.46 | 408.51 | 16.9 | 4.99 | 5 004 | 2 965 | 2 038 |
|  | 28.52 |  | 42.78 | 1 | 16.91 |  | 723 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 216.06 |  |  |  | 84% | 3 098 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 130.94 |  |  |  | 48% | 1 770 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 930.97 |  |  |  |  | 9 872 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.1678 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 3 573.16 | 403.77 | 119.63 | 16.9 | 7.93 | 14 726 | 6 824 | 949 |
| 18 174.97 | 31.85 | 3 049.76 | 5.34 | 2.28 | 16.91 | 6 953 | 90 |
|  | Объем: 8.5+4.4+0.9+2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 433.66 |  |  |  | 90% | 6 223 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 220.92 |  |  |  | 43% | 2 973 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 227.74 |  |  |  |  | 23 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 12.9 | 2 460.30 |  |  | 31 737.87 |  |  |  |  | 77 668 |  |  |
| 2 460.30 |  | 31 737.87 |  | 6 020.77 |  | 77 668 |  |
|  | Объем: 8.5+4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3.88 | 3 070.76 |  |  | 11 914.55 |  |  |  |  | 29 145 |  |  |
| 3 070.76 |  | 11 914.55 |  | 7 511.51 |  | 29 145 |  |
|  | Объем: 0.9+2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 08-02-007-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий | 0.174 | 20 189.21 | 445.37 | 249.42 | 3 512.92 | 77.49 | 43.40 | 16.9 | 10.46 | 20 725 | 1 310 | 454 |
| 19 494.42 | 10.41 | 3 392.03 | 1.81 | 5.59 | 16.9 | 18 961 | 31 |
|  | Объем: 6\*29/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 87.23 |  |  |  | 93% | 1 247 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 53.92 |  |  |  | 54% | 724 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 654.07 |  |  |  |  | 22 696 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 46-04-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3 | 16.2 | 274.54 | 75.11 | 199.43 | 4 447.55 | 1 216.78 | 3 230.77 | 16.9 | 4.99 | 36 685 | 20 564 | 16 122 |
|  | 20.89 |  | 338.42 | 1 | 16.9 |  | 5 719 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 539.65 |  |  |  | 84% | 22 078 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 933.12 |  |  |  | 48% | 12 616 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 920.32 |  |  |  |  | 71 379 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.324 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 413.14 | 413.14 |  | 16.9 | 1 | 6 982 | 6 982 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 297.46 |  |  |  | 61% | 4 259 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 156.99 |  |  |  | 31% | 2 164 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 867.59 |  |  |  |  | 13 405 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.324 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 954.95 | 69.31 | 28.92 | 16.9 | 5.04 | 4 384 | 1 171 | 146 |
| 2 644.20 |  | 856.72 |  | 3.58 | 1 | 3 067 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 76.24 |  |  |  | 93% | 1 089 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 47.13 |  |  |  | 54% | 632 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 078.32 |  |  |  |  | 6 105 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 16.2 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 3 031.02 | 506.09 | 481.63 | 16.9 | 6.06 | 21 300 | 8 553 | 2 919 |
| 126.13 | 3.37 | 2 043.31 | 54.59 | 4.81 | 16.9 | 9 828 | 923 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 622.35 |  |  |  | 94% | 8 907 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 358.84 |  |  |  | 51% | 4 833 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 012.21 |  |  |  |  | 35 040 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 16.2 | 384.53 | 35.06 | 54.25 | 6 229.39 | 567.97 | 878.85 | 16.9 | 5.79 | 41 278 | 9 599 | 5 089 |
| 295.22 | 6.18 | 4 782.56 | 100.12 | 5.56 | 16.89 | 26 591 | 1 691 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 741.58 |  |  |  | 94% | 10 613 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 427.58 |  |  |  | 51% | 5 758 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 398.55 |  |  |  |  | 57 649 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 16.2 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 11 749.21 | 527.63 | 4.86 | 16.9 | 5.83 | 61 664 | 8 917 | 28 |
| 692.39 |  | 11 216.72 |  | 4.7 | 1 | 52 719 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 585.67 |  |  |  | 94% | 8 382 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 337.68 |  |  |  | 51% | 4 548 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 672.56 |  |  |  |  | 74 594 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 59-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 0.82 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 5 566.61 | 2 364.33 | 49.54 | 16.9 | 9.81 | 51 793 | 39 957 | 486 |
| 3 844.80 | 9.20 | 3 152.74 | 7.54 | 3.6 | 16.9 | 11 350 | 127 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 1 802.62 |  |  |  | 65% | 26 055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 423.12 |  |  |  | 48% | 19 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 792.35 |  |  |  |  | 97 088 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Лестницы спусков в подвал* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 59-5-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.14 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 235.13 | 131.95 | 3.45 | 16.9 | 9.78 | 2 777 | 2 230 | 34 |
| 712.39 | 4.37 | 99.73 | 0.61 | 5.15 | 16.92 | 514 | 10 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 100.75 |  |  |  | 65% | 1 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 79.54 |  |  |  | 48% | 1 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 415.41 |  |  |  |  | 5 308 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 55.37 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 664.74 | 244.18 | 2 029.86 | 16.9 | 8.51 | 28 004 | 4 127 | 17 274 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.592+1186\*0.012\*1.8+16.2\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 244.18 |  |  |  | 100% | 4 127 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 146.51 |  |  |  | 60% | 2 476 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 55.37 | 16.40 |  | 16.40 | 908.07 |  | 908.07 |  | 9.28 | 8 427 |  | 8 427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **174 483.01** | **33 735.84** | **14 146.41** |  |  | **1 188 137** | **570 137** | **99 111** |
| **126 210.07** | **1 802.84** |  |  | **512 290** | **30 468** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **170 910.20** | **33 491.66** | **11 208.48** |  |  | **1 151 706** | **566 010** | **73 410** |
| **126 210.07** | **1 802.84** |  |  | **512 290** | **30 468** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **45 013.89** |  |  |  |  | **111 601** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 21, 22, 27; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 6, 16; %=80 - по стр. 4, 5, 17, 20; %=61 - по стр. 7, 28; %=94 - по стр. 8-12, 30-32; %=69 - по стр. 13-15; %=67 - по стр. 19; %=90 - по стр. 23; %=93 - по стр. 26, 29; %=65 - по стр. 33, 34)** | | | | | **34 186.17** |  |  |  |  | **488 704** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13-15, 21, 22, 27, 33, 34; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 16, 19; %=37 - по стр. 4, 5, 17, 20; %=54 - по стр. 6, 26, 29; %=31 - по стр. 7, 28; %=51 - по стр. 8-12, 30-32; %=43 - по стр. 23)** | | | | | **19 408.43** |  |  |  |  | **260 671** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **224 504.80** |  |  |  |  | **1 901 081** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 572.81** | **244.18** | **2 937.93** |  |  | **36 431** | **4 127** | **25 701** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)** | | | | | **244.18** |  |  |  |  | **4 127** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)** | | | | | **146.51** |  |  |  |  | **2 476** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 572.81** |  |  |  |  | **36 431** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **228 077.61** |  |  |  |  | **1 937 512** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **4 880.86** |  |  |  |  | **41 463** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **232 958.47** |  |  |  |  | **1 978 975** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **4 659.17** |  |  |  |  | **39 580** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **237 617.64** |  |  |  |  | **2 018 555** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **42 771.18** |  |  |  |  | **363 340** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **280 388.82** |  |  |  |  | **2 381 895** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |