«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
________________ /Русович С.Б./	________________ /Королев Ю.С./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости	
Капитальный ремонт крыши дома по адресу г.Калининград Радищева 80-80а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	6.5892	
2.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	6.5892	
3.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	6.5892	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.72	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.08	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.25	
7.	Разборка элементов каркаса из брусьев (прим)	1 м3 древесины в конструкции	0.12	
8.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.12	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	17.8	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	368.46	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.5892	
12.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	823.65	
13.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.5892	
14.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	77.32	
15.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.1695	
16.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.9356	
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.1695	
18.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.1695	
19.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.6263	
20.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
21.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
22.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.54	
24.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
25.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
26.	Окна металлопластиковые	м2	0.7	
27.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0084	
28.	окно-люк Starlight		0.84	
29.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
30.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
31.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
32.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.08	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.336	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.01	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.066	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.44	
38.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.03	
39.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.462	
40.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.4938	
41.	Ремонт бетонных оголовников(прим)	1 м3	0.39	
42.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (прим)	100 м2	0.4938	
43.	Окраска дымовых труб перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4938	
44.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	52.188	
45.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	53.188	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)