«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	637 611	руб.	Смета на сумму:	637 611	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор   ООО»ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	
Капитальный ремонт крыши 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши  МКД № 13 по ул. Адмиральской  г. Калининграда	
Сметная стоимость:	637.611	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.916	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	119.441	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.06	553.31	459.71	93.60	1 139.82	947.00	192.82	14.4	6.44	14 879	13 637	1 242	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			937.53				84%	11 455			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			568.20				48%	6 546			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 645.55					32 880			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.06	172.51	127.80	44.71	355.37	263.27	92.10	14.41	8.08	4 538	3 794	744	
					6.95			14.32	1	14.38			206	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			230.40				71%	2 840			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			180.43				52%	2 080			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.20					9 458			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш сплошной обрешетки (применит), 100 м2 кровли	2.06	172.51	127.80	44.71	355.37	263.27	92.10	14.41	8.08	4 538	3 794	744	
					6.95			14.32	1	14.38			206	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			230.40				71%	2 840			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			180.43				52%	2 080			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.20					9 458			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (Прим), 100 м2	2.06	2 713.25	179.98	29.68	5 589.30	370.76	61.14	14.41	8.35	21 996	5 343	511	
				2 503.59	4.13		5 157.40	8.51	3.13	16.83		16 143	143	
	Накладные расходы		83%			314.79				71%	3 895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.53				52%	2 853			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 150.62					28 744			
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- желобов,, 100 м труб и покрытий	0.51	75.57	75.35	0.22	38.54	38.43	0.11	14.4	5.82	554	553	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			31.90				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.98				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.42					1 234			
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(под мауэрлат), 1 м3 кладки	0.4	1 615.27	301.17	30.24	646.11	120.47	12.10	14.4	6.76	3 783	1 735	82	
				1 283.86	5.99		513.54	2.40	3.83	15.59		1 967	37	
	Накладные расходы		86%			105.67				73%	1 294			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.01				56%	992			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					837.79					6 069			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	14.4	8.12	1 703	835	22	
				5 258.63			210.35		4.02	1		846		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	593			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	434			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 730			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.27	9 291.30	1 358.31	34.61	2 508.65	366.74	9.34	14.4	8.08	11 584	5 281	76	
				7 898.38			2 132.56		2.92	1		6 227		
	Объем: 9*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			304.39				71%	3 750			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			238.38				52%	2 746			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 051.43					18 080			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.08	4 519.16	360.82	36.65	361.53	28.87	2.93	14.4	8.16	1 567	416	24	
				4 121.69			329.74		3.42	1		1 128		
	Накладные расходы		83%			23.96				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.77				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.26					2 079			
	
10.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок  из досок, 100 м	0.42	3 176.89	1 205.91	20.22	1 334.29	506.48	8.49	14.4	8.12	10 140	7 293	69	
				1 950.76			819.32		3.39	1		2 777		
	Объем: 35*1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			420.38				71%	5 178			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.21				52%	3 792			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 083.88					19 110			
	
11.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	12	111.23	12.64	28.30	1 334.76	151.68	339.60	14.4	8.16	8 506	2 184	2 771	
				70.29			843.48		4.21	1		3 551		
	Накладные расходы		83%			125.89				71%	1 551			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.59				52%	1 136			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 559.25					11 192			
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных и люков, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	14.41	5.73	2 258	2 254	4	
									1	1				
	Объем: 2+2+2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 600			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					5 030			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
14.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.26	2 460.30			3 099.98					5 305			
				2 460.30			3 099.98		4 210.26			5 305		
	Объем: 0.7*0.9*2													
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.01445	21 223.62	2 306.00	742.65	306.68	33.32	10.73	14.4	6.6	1 281	480	71	
				18 174.97	28.43		262.63	0.41	2.78	16.81		730	7	
	Объем: 0.85*0.85*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.75				90%	438			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.21				43%	209			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.65					1 929			
	
16.	С2 Цена поставщи. 
Окно-люк    FACRO  WCZ, 1 м2	1.445	1 596.60			2 307.09					9 851			
				1 596.60			2 307.09		4.27			9 851		
	Объем: 0.85*0.85*2													
	Поправки: М: =6750*1.01/4.27	
	
17.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.021	8 572.20	5 513.35	252.31	180.02	115.78	5.30	14.4	7.12	1 975	1 667	38	
				2 806.54	60.12		58.94	1.26	4.58	16.01		270	20	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			91.29				66%	1 113			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			73.74				50%	844			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.05					3 932			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0882	3 086.00			272.19					1 144			
				3 086.00			272.19		12 970.32			1 144		
	Объем: 0.021*4200													
19.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти  канальный), 100 м труб	0.015	23 217.20	15 220.75	473.40	348.26	228.31	7.10	14.4	7.12	3 855	3 288	51	
				7 523.05	112.70		112.85	1.69	4.58	16		517	27	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			179.40				66%	2 188			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			144.90				50%	1 658			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.56					7 700			
20.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.165	3 086.00			509.19					2 140			
				3 086.00			509.19		12 970.32			2 140		
	Объем: 0.015*2200*5													
21.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0967	2 412.79	1 295.60	2.05	233.32	125.28	0.20	14.4	5.73	2 203	1 804	1	
				1 115.14			107.83		3.69	1		398		
	Накладные расходы		79%			98.97				67%	1 209			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			62.64				40%	722			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.93					4 133			
22.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.11	2 168.88	240.58	37.36	238.58	26.46	4.11	14.41	7.35	1 389	381	30	
				1 890.94	2.11		208.00	0.23	4.7	14.41		978	3	
	Накладные расходы		99%			26.42				84%	323			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.01				48%	184			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.02					1 896			
23.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0967	2 291.60	114.18	14.24	221.60	11.04	1.38	14.4	8.19	758	159	11	
				2 163.18			209.18		2.81	1		588		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.49				80%	127			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.19				37%	59			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.28					944			
	
	Раздел 1.  мансарда	
	
24.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки стен мансарды с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (применит), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.025	3 222.10	1 873.08	1.32	80.55	46.83	0.03	14.4	5.74	799	674		
				1 347.70			33.69		3.69	1		124		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			37.00				67%	452			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.42				40%	270			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.96					1 520			
	
25.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска стен мансарды с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	2 291.60	114.18	14.24	183.33	9.13	1.14	14.4	8.19	627	132	9	
				2 163.18			173.05		2.81	1		486		
	Объем: 2.5*1.6/2*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.67				80%	106			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.29				37%	49			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.29					781			
	
26.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.55	3 803.88	268.33	45.75	2 092.13	147.58	25.16	14.41	8.33	7 768	2 127	210	
				3 489.80	5.68		1 919.39	3.12	2.83	16.83		5 432	53	
	Накладные расходы		83%			125.08				71%	1 548			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.96				52%	1 134			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 315.17					10 449			
	
27.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.95	286.73	122.64	1.26	272.39	116.50	1.20	14.4	8.27	2 145	1 678	10	
				162.83			154.69		2.96	1		458		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			108.35				79%	1 326			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			74.56				51%	856			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					455.30					4 326			
	
28.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	118.75	7.04			836.00					2 658			
				7.04			836.00		22.38			2 658		
	Объем: 95*1.25													
	
29.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	14.25	202.86	119.97	82.89	2 890.69	1 709.54	1 181.15	14.4	8.09	34 173	24 617	9 555	
									17.69	1				
	Объем: 95*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 538.59				77%	18 955			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 025.72				48%	11 816			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 455.00					64 944			
	
30.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	290.7	26.54			7 715.18					25 189			
				26.54			7 715.18		86.65			25 189		
	Объем: 95*3*1.02													
	
31.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.542	221.62	101.80	102.69	563.35	258.77	261.03	14.4	3.56	4 757	3 726	929	
				17.13	1.45		43.54	3.69	2.32	14.47		101	53	
	Объем: 206*0.7+55*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			236.21				77%	2 910			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			157.48				48%	1 814			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					957.04					9 481			
	
32.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	52.6194	36.04			1 896.40					10 193			
				36.04			1 896.40		193.71			10 193		
	Объем: 2.542*20.7													
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.06	286.73	122.64	1.26	590.66	252.63	2.60	14.4	8.27	4 652	3 638	22	
				162.83			335.43		2.96	1		993		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			234.95				79%	2 874			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			161.68				51%	1 855			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					987.29					9 381			
	
34.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	257.5	13.13			3 380.98					10 933			
				13.13			3 380.98		42.46			10 933		
	Объем: 206*1.25													
	
35.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.06	8 171.06	405.87	165.99	16 832.38	836.09	341.93	14.41	7.28	88 739	12 048	2 489	
				7 599.20	14.91		15 654.35	30.72	4.74	14.39		74 202	442	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			936.15				92%	11 491			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			476.75				44%	5 496			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 245.28					105 725			
	
36.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	17.304	137.86			2 385.53					9 388			
				137.86			2 385.53		542.56			9 388		
	
37.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски (примен), 100 м2 подшивки	0.3952	257.63	231.54	26.09	101.82	91.50	10.31	14.4	8.54	1 406	1 318	88	
					10.34			4.09	1	16.81			69	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			81.25				72%	999			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			76.47				64%	888			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.54					3 292			
	
38.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (применит), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3952	3 104.61	230.44	94.03	1 226.94	91.07	37.16	14.4	8.23	5 023	1 311	306	
				2 780.15			1 098.72		3.1	1		3 406		
	Объем: (11*2+13*2)*0.7+(2.7*2+1*2)*4*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			96.53				90%	1 180			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			49.18				43%	564			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 372.65					6 767			
	
39.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3952	978.00	299.35	6.74	386.51	118.30	2.66	14.4	8.26	2 440	1 704	22	
				671.92	0.16		265.54	0.06	2.69	16.69		714	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			112.44				80%	1 364			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.63				37%	631			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.58					4 435			
	
40.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.51	2 956.30	374.76	6.66	1 507.71	191.13	3.40	14.4	8.36	6 287	2 752	28	
				2 574.88	1.03		1 313.19	0.53	2.67	16.87		3 506	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			159.08				71%	1 960			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.58				52%	1 436			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 791.37					9 683			
	
41.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.51	8 813.16	326.90	31.86	4 494.71	166.72	16.25	14.4	7.72	16 065	2 401	125	
				8 454.40	3.03		4 311.74	1.54	3.14	14.36		13 539	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			181.72				92%	2 229			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			92.54				44%	1 066			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 768.97					19 360			
	
42.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.19	7 415.77	333.04	13.17	1 409.00	63.28	2.50	14.4	8.24	4 491	911	21	
				7 069.56			1 343.22		2.65	1		3 560		
	Накладные расходы		83%			52.52				71%	647			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.13				52%	474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 502.65					5 612			
	
43.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	14.4	8.25	1 220	500	4	
				5 145.09			308.71		2.32	1		716		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	355			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	260			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					1 835			
	
44.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	8 719.75	480.56	8.10	261.59	14.42	0.24	14.4	8.25	518	208	2	
				8 231.09			246.93		1.25	1		309		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	148			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.93					774			
	
45.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
46.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.22	1 357.93	327.73	1.01	298.74	72.10	0.22	14.4	8.27	1 966	1 038	2	
				1 029.19			226.42		4.09	1		926		
	Объем: 19+3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			59.84				71%	737			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.87				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.45					3 243			
	
47.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	9.863	66.71		66.71	657.96		657.96	1	6.28	4 132		4 132	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
48.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	9.863	18.71		18.71	184.51		184.51		6.28	1 159		1 159	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	50 869.24	4 249.12	2 730.43			247 765	61 198	19 117	
			43 889.67	43.75				167 450	649	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 869.24	4 249.12	2 730.43			247 765	61 198	19 117	
			43 889.67	43.75				167 450	649	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 214.09					58 361			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25, 39; %=71 - по стр. 26, 40, 42-46; %=79 - по стр. 27, 33; %=77 - по стр. 29, 31; %=92 - по стр. 35, 41; %=72 - по стр. 37; %=90 - по стр. 38)	4 033.09					49 573			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25, 39; %=52 - по стр. 26, 40, 42-46; %=51 - по стр. 27, 33; %=48 - по стр. 29, 31; %=44 - по стр. 35, 41; %=64 - по стр. 37; %=43 - по стр. 38)	2 558.92					29 470			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 461.25					326 808			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	57 461.25					326 808			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 229.67					6 994			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	58 690.92					333 802			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	1 173.82					6 676			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	59 864.74					340 478			
	НДС  18%	10 775.65					61 286			
	Всего с НДС	70 640.39					401 764			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 033.09					49 573			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 558.92					29 470			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	73 467.28	8 198.72	3 632.90			367 798	118 083	26 034	
			61 635.62	91.04				223 684	1 358	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	73 467.28	8 198.72	3 632.90			367 798	118 083	26 034	
			61 635.62	91.04				223 684	1 358	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 402.54					76 801			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22; %=71 - по стр. 2-5, 7-12, 26, 40, 42-46; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 13, 15, 38; %=66 - по стр. 17, 19; %=67 - по стр. 21, 24; %=80 - по стр. 23, 25, 39; %=79 - по стр. 27, 33; %=77 - по стр. 29, 31; %=92 - по стр. 35, 41; %=72 - по стр. 37)	7 529.40					92 496			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22, 29, 31; %=52 - по стр. 2-5, 7-12, 26, 40, 42-46; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 13, 15, 38; %=50 - по стр. 17, 19; %=40 - по стр. 21, 24; %=37 - по стр. 23, 25, 39; %=51 - по стр. 27, 33; %=44 - по стр. 35, 41; %=64 - по стр. 37)	5 067.29					58 360			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 063.97					518 654			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	86 063.97					518 654			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 841.77					11 099			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	87 905.74					529 753			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	1 758.11					10 595			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	89 663.85					540 348			
	НДС  18%	16 139.49					97 263			
	Всего с НДС	105 803.34					637 611			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 529.40					92 496			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 067.29					58 360			

Составил:	инженер  ООО "ЖЭУ-18"                                           Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)