«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 067 942	руб.	Смета на сумму:	1 067 942	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /__О.Ю. Емельянова_____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Краснокаменная, д.23-23а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 23-23а по ул. Краснокаменной	
Сметная стоимость:	1 067.942	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.565	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	204.631	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель черепицы, 100 м2 покрытия	1.64	553.31	459.71	93.60	907.43	753.92	153.50	14.4	6.14	11 799	10 857	943	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			746.38				84%	9 120			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			452.35				48%	5 211			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 106.16					26 130			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.64	165.55	131.65	33.90	271.50	215.91	55.60	14.4	6.14	3 450	3 109	341	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			213.75				84%	2 612			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			129.55				48%	1 492			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					614.80					7 554			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.28	172.51	127.80	44.71	565.83	419.18	146.65	14.41	7.71	7 171	6 040	1 131	
					6.95			22.80	1	14.38			328	
	Накладные расходы		83%			366.84				71%	4 521			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			287.29				52%	3 311			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.96					15 004			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.28	2 713.25	179.98	29.68	8 899.46	590.33	97.35	14.41	7.81	36 037	8 507	760	
				2 503.59	4.13		8 211.78	13.55	3.26	14.44		26 770	196	
	Накладные расходы		83%			501.22				71%	6 179			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			392.52				52%	4 526			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 793.20					46 742			
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.28	172.51	127.80	44.71	565.83	419.18	146.65	14.41	7.71	7 171	6 040	1 131	
					6.95			22.80	1	14.38			328	
	Накладные расходы		83%			366.84				71%	4 521			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			287.29				52%	3 311			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.96					15 004			
	
6.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.75	218.68	77.46	141.22	164.01	58.10	105.92	14.4	4.42	1 305	837	468	
					12.93			9.70	1	14.39			140	
	Накладные расходы		99%			67.12				84%	821			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.68				48%	469			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.81					2 595			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.11	9 291.30	1 358.31	34.61	10 313.34	1 507.72	38.42	14.4	7.89	48 316	21 711	303	
				7 898.38			8 767.20		3	1		26 302		
	Накладные расходы		83%			1 251.41				71%	15 415			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			980.02				52%	11 290			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 544.77					75 021			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок 1,2 м х 20 шт), 100 м	0.24	3 176.89	1 205.91	20.22	762.45	289.42	4.85	14.4	7.93	6 144	4 168	38	
				1 950.76			468.18		4.14	1		1 938		
	Накладные расходы		83%			240.22				71%	2 959			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.12				52%	2 167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 190.79					11 271			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.48	4 519.16	360.82	36.65	2 169.20	173.19	17.59	14.4	7.97	10 944	2 494	140	
				4 121.69			1 978.41		4.2	1		8 309		
	Накладные расходы		83%			143.75				71%	1 771			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.57				52%	1 297			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 425.52					14 012			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	14.4	7.93	13 097	6 264	160	
				5 258.63			1 577.59		4.23	1		6 673		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	4 447			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	3 257			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					20 802			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.0075	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 024.34	44.72	28.43	14.4	7.71	4 630	644	219	
				126 825.19	588.90		951.19	4.42	3.96	14.39		3 767	64	
	Накладные расходы		86%			42.26				73%	517			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			34.40				56%	396			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 101.00					5 543			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	14.4	6.63	1 142	953	20	
				2 806.54	60.12		33.68	0.72	5.01	14.42		169	10	
	Накладные расходы		78%			52.17				66%	636			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.13				50%	482			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.17					2 259			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0504	3 086.00			155.53					661			
				3 086.00			155.53		13 114.42			661		
	Объем: 1.2*42													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.012	23 217.20	15 220.75	473.40	278.61	182.65	5.68	14.4	6.63	3 120	2 630	38	
				7 523.05	112.70		90.28	1.35	5.01	14.41		452	19	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 748			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 325			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 193			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 731			
				3 086.00			407.35		13 114.42			1 731		
	Объем: 1.2*22*5													
	
16.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0312	2 412.79	1 295.60	2.05	75.28	40.42	0.06	14.4	5.48	728	582		
				1 115.14			34.79		4.18	1		145		
	Накладные расходы		79%			31.93				67%	390			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.21				40%	233			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.42					1 351			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.0156	11 907.97	1 173.45	33.16	185.76	18.31	0.52	14.4	7.8	710	264	4	
				10 701.36	3.78		166.94	0.06	2.65	14.39		442	1	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			19.84				92%	244			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.10				44%	117			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.70					1 070			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0312	2 291.60	114.18	14.24	71.50	3.56	0.44	14.4	8	245	51	4	
				2 163.18			67.49		2.82	1		190		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			3.38				80%	41			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.67				37%	19			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.56					305			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.28	221.62	101.80	102.69	726.90	333.90	336.82	14.4	3.55	6 127	4 808	1 196	
				17.13	1.45		56.19	4.76	2.19	14.47		123	69	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			304.79				77%	3 755			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			203.20				48%	2 341			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 234.89					12 223			
	
20.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	67.896	36.04			2 446.97					12 208			
				36.04			2 446.97		179.8			12 208		
	Объем: 3.28*20.7													
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.28	286.73	122.64	1.26	940.47	402.25	4.14	14.4	8.08	7 348	5 792	33	
				162.83			534.08		2.85	1		1 522		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			374.09				79%	4 576			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			257.44				51%	2 954			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 572.00					14 878			
	
22.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	410	13.13			5 383.30					17 646			
				13.13			5 383.30		43.04			17 646		
	Объем: 328*1.25													
	
23.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.28	8 171.06	405.87	165.99	26 801.07	1 331.25	544.44	14.41	7.09	141 688	19 183	3 860	
				7 599.20	14.91		24 925.38	48.91	4.76	14.39		118 645	704	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 490.57				92%	18 296			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			759.09				44%	8 750			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 050.73					168 734			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27.28	137.86			3 760.82					14 816			
				137.86			3 760.82		543.11			14 816		
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.2	4 972.00	72.11	75.20	994.40	14.42	15.04	14.4	6.73	3 908	208	101	
				4 824.69	5.48		964.94	1.10	3.73	14.38		3 599	16	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			16.76				92%	206			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.54				44%	99			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 019.70					4 213			
	
26.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.0312	257.63	231.54	26.09	8.04	7.22	0.81	14.4	7.36	110	104	6	
					10.34			0.32	1	14.42			5	
	Накладные расходы		85%			6.41				72%	78			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			6.03				64%	70			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.48					258			
	
27.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0312	3 104.61	230.44	94.03	96.86	7.19	2.93	14.4	8.04	402	104	24	
				2 780.15			86.74		3.17	1		275		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.62				90%	94			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.88				43%	45			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.36					540			
	
28.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0312	1 316.51	347.48	6.74	41.08	10.84	0.21	14.4	8.02	233	156	2	
				962.29	0.16		30.02	0.01	2.5	14.31		75		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.31				80%	125			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.10				37%	58			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.49					416			
	
29.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
30.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	14.4	6.38	849	319	45	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	14.43		485	4	
	Объем: 0.48*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	291			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	139			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 279			
	
31.	Цена поставщика. 
Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, м2	0.96	1 961.88			1 883.41			1	1	8 400			
				1 961.88			1 883.41		4.46	1		8 400		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Поправки: М: =8333.33/4.46*1.05	
	
32.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	14.41	7.36	222	221	2	
					4.13			0.08	1	14.44			1	
	Накладные расходы		74%			11.38				63%	140			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.69				40%	89			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.58					451			
	
33.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 833.31	745.23	9.03	256.67	14.90	0.18	14.41	7.31	646	215	1	
				12 079.05	0.95		241.58	0.02	1.78	14.29		430		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			17.16				98%	211			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.59				56%	120			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.42					977			
	
34.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.28	27.31			7.65					62			
				27.31			7.65		222.97			62		
	Объем: 2/100*14													
	
35.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	769.51			1 539.01					6 864			
				769.51			1 539.01		4.46			6 864		
	Поправки: М: =3300.00/4.46*1.04	
	
36.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.57	75.57	75.35	0.22	43.07	42.95	0.13	14.4	5.59	619	618	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.65				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.92				52%	321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.64					1 379			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.171	11 907.97	1 173.45	33.16	2 036.26	200.66	5.67	14.4	7.8	7 783	2 889	44	
				10 701.36	3.78		1 829.93	0.65	2.65	14.39		4 849	9	
	Объем: 57*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			217.41				92%	2 666			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			110.72				44%	1 275			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 364.40					11 724			
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.57	8 813.16	326.90	31.86	5 023.50	186.33	18.16	14.4	7.48	18 047	2 683	136	
				8 454.40	3.03		4 819.01	1.72	3.16	14.36		15 228	25	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			203.09				92%	2 491			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			103.43				44%	1 192			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 330.02					21 730			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (диаметром 130 мм), 100 м	0.304	7 415.77	333.04	13.17	2 254.39	101.24	4.00	14.4	8.06	7 207	1 458	32	
				7 069.56			2 149.15		2.66	1		5 717		
	Накладные расходы		83%			84.03				71%	1 035			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.81				52%	758			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 404.23					9 000			
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.57	1 357.93	327.73	1.01	774.02	186.81	0.58	14.4	8.08	5 106	2 690	5	
				1 029.19			586.64		4.11	1		2 411		
	Накладные расходы		83%			155.05				71%	1 910			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.43				52%	1 399			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.50					8 415			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
	
45.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	2.16	1 138.82	680.90	457.92	2 459.85	1 470.74	989.11	14.4	6.09	27 202	21 179	6 024	
					59.65			128.84	1	14.39			1 854	
	Накладные расходы		86%			1 375.64				73%	16 814			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 119.71				56%	12 898			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 955.19					56 915			
	
46.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.16	286.73	122.64	1.26	619.33	264.89	2.73	14.4	8.08	4 839	3 814	22	
				162.83			351.71		2.85	1		1 002		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			246.35				79%	3 013			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			169.53				51%	1 945			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 035.21					9 797			
	
47.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	270	7.04			1 900.80					6 213			
				7.04			1 900.80		23.01			6 213		
	Объем: 216*1.25													
	
48.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	32.4	202.86	119.97	82.89	6 572.52	3 886.96	2 685.56	14.4	7.9	77 188	55 972	21 216	
									17.72	1				
	Объем: 216*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 498.26				77%	43 098			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 332.18				48%	26 867			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 402.96					147 153			
	
49.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	660.96	26.54			17 541.88					58 350			
				26.54			17 541.88		88.28			58 350		
	Объем: 216*3*1.02													
	
50.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Разборка покрытий  обивки слуховых окон и эркера из кровельной стали оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0192	219.24	204.34	14.90	4.21	3.92	0.29	14.41	8.05	59	57	2	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			4.16				90%	51			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.12				43%	25			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.48					135			
	
51.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.0192	286.73	122.64	1.26	5.51	2.35	0.02	14.4	8.08	43	34		
				162.83			3.13		2.85	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			2.19				79%	27			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.50				51%	17			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.20					87			
	
52.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	2.4	7.04			16.90					55			
				7.04			16.90		23.01			55		
	Объем: 1.92*1.25													
	
53.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон и эркера), 1 м3 изоляции	0.1536	811.20	235.30	124.98	124.60	36.14	19.20	14.4	6.64	958	520	127	
				450.92			69.26		4.48	1		310		
	Объем: 1.92*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			32.53				77%	400			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.68				48%	250			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.81					1 608			
	
54.	ТССЦ 104-0002 
Вата минеральная, м3	0.148992	447.38			66.66					379			
				447.38			66.66		2 542.24			379		
	Объем: 0.1536*0.97													
	
55.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.0192	286.73	122.64	1.26	5.51	2.35	0.02	14.4	8.08	43	34		
				162.83			3.13		2.85	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			2.19				79%	27			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.50				51%	17			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.20					87			
	
56.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	2.4	13.13			31.51					103			
				13.13			31.51		43.04			103		
	Объем: 1.92*1.25													
	
57.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0192	373.54	335.71	26.60	7.17	6.45	0.51	14.41	8.05	98	93	4	
				11.23			0.22		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			6.84				90%	84			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.48				43%	40			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.49					222			
	
58.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.008448	23 811.97			201.16					390			
				23 811.97			201.16		46 126.25			390		
	Объем: 0.0192*0.44													
	
	Прочие работы	
	
59.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	41.68	7.56		7.56	315.17		315.17		6.07	1 913		1 913	
										1				
	Объем: 0.0268+32.222448+0.4968+164*0.040+1.64*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
60.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	41.68	27.63		27.63	1 151.52		1 151.52		6.07	6 990		6 990	
										1				
	Объем: 0.0268+32.222448+0.4968+164*0.040+1.64*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	116 904.04	13 946.41	6 931.49			609 171	200 858	47 503	
			96 026.12	262.08				360 807	3 773	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	116 448.07	13 891.87	6 931.10			607 474	200 071	47 500	
			95 625.09	261.98				359 899	3 772	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 335.30					127 816			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 6; %=71 - по стр. 3-5, 7-10, 29, 37, 40-44; %=73 - по стр. 11, 45; %=66 - по стр. 12, 14; %=67 - по стр. 16; %=92 - по стр. 17, 23, 25, 38, 39; %=80 - по стр. 18, 28; %=77 - по стр. 19, 48, 53; %=79 - по стр. 21, 46, 51, 55; %=72 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27, 30, 50, 57)	12 776.45					156 984			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 6, 19, 48, 53; %=52 - по стр. 3-5, 7-10, 29, 37, 40-44; %=56 - по стр. 11, 45; %=50 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 16; %=44 - по стр. 17, 23, 25, 38, 39; %=37 - по стр. 18, 28; %=51 - по стр. 21, 46, 51, 55; %=64 - по стр. 26; %=43 - по стр. 27, 30, 50, 57)	8 813.47					101 508			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 037.99					865 966			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	455.97	54.54	0.39			1 697	787	3	
			401.03	0.10				908	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 32; %=98 - по стр. 33; %=88 - по стр. 36)	53.61					659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 32; %=56 - по стр. 33; %=48 - по стр. 36)	32.89					378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	542.47					2 734			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	138 580.46					868 700			
	Строительный контроль 2,14%	2 965.62					18 590			
			2 965.62					18 590		
	Всего со строительным контролем	141 546.08					887 290			
			141 546.08					887 290		
	Непредвиденные расходы 2%	2 830.92					17 746			
			2 830.92					17 746		
	Всего с непредвиденными расходами	144 377.00					905 036			
			144 377.00					905 036		
	НДС 18%	25 987.86					162 906			
	Всего с НДС	170 364.86					1 067 942			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 830.06					157 643			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 846.36					101 886			

Составил:	Инженер ПТО ООО "УКЛР"         					И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО "УКЛР"           					К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)