«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 209 739	руб.	Смета на сумму:	1 209 739	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт кровли жилого дома по  ул Воздушной, 73 	
Сметная стоимость:	1 209.739	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.671	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	182.171	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	5.9456	203.12	201.95	1.17	1 207.67	1 200.71	6.96	12.02	3.78	14 459	14 433	26	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			996.59				71%	10 247			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			780.46				52%	7 505			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 984.72					32 212			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.9456	2 875.85	685.02	51.83	17 098.65	4 072.85	308.16	12.02	6.3	87 015	48 956	1 941	
				2 139.00			12 717.64		2.84	1		36 118		
	Накладные расходы		83%			3 380.47				71%	34 759			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 647.35				52%	25 457			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 126.47					147 231			
3.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (обрешетка с прозорами), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4.158	211.61	46.85	7.91	879.89	194.81	32.90	12.02	5.9	4 257	2 342	194	
				156.85	0.38		652.18	1.56	2.64	12.1		1 722	19	
	Объем: 594*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			208.15				90%	2 125			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			106.04				43%	1 015			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.08					7 397			
4.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.95	221.62	101.80	102.69	1 318.61	605.70	610.99	12.02	3.65	9 649	7 280	2 230	
				17.13	1.45		101.92	8.63	1.36	12.03		139	104	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			552.90				77%	5 686			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			368.60				48%	3 544			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 240.11					18 879			
5.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	123.165	62.53			7 701.51					43 478			
				62.53			7 701.51		353.01			43 478		
	Объем: 5.95*20.7													
6.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	5.95	3 988.15	268.33	45.75	23 729.49	1 596.56	272.21	12.02	6.37	90 442	19 191	1 734	
				3 674.07	5.68		21 860.72	33.80	3.18	12.01		69 517	406	
	Накладные расходы		83%			1 353.20				71%	13 914			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.73				52%	10 190			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 142.42					114 546			
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.41	4 519.16	360.82	36.65	1 852.86	147.94	15.03	12.02	6.28	8 210	1 778	94	
				4 121.69			1 689.89		3.75	1		6 337		
	Объем: 31+10													
	Накладные расходы		83%			122.79				71%	1 262			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.16				52%	925			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 071.81					10 397			
8.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.06	9 291.30	1 358.31	34.61	9 848.78	1 439.81	36.69	12.02	6.2	41 479	17 306	227	
				7 898.38			8 372.28		2.86	1		23 945		
	Накладные расходы		83%			1 195.04				71%	12 287			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			935.88				52%	8 999			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 979.70					62 765			
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	12.02	6.23	4 363	2 091	50	
				5 258.63			631.04		3.52	1		2 221		
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	1 485			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 087			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.60					6 935			
10.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.4	75.57	75.35	0.22	30.23	30.14	0.09	12.02	3.82	363	362		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			25.02				71%	257			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.59				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.84					808			
11.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.4	8 813.16	326.90	31.86	3 525.26	130.76	12.75	12.02	6.01	11 794	1 572	77	
				8 454.40	3.03		3 381.76	1.21	3	11.99		10 145	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			142.53				92%	1 460			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			72.58				44%	698			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 740.37					13 952			
12.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.236	11 907.97	1 173.45	33.16	2 810.28	276.93	7.83	12.02	6.24	9 666	3 329	49	
				10 701.36	3.78		2 525.52	0.89	2.49	12.01		6 289	11	
	Объем: 59*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			300.05				92%	3 073			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.80				44%	1 470			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.13					14 208			
13.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	5.95	110.62	83.67	26.95	658.21	497.86	160.35	12.02	4.53	6 711	5 984	726	
					2.45			14.58	2.82	12.03			175	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			553.44				92%	5 666			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			281.84				44%	2 710			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 493.49					15 087			
14.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	654.5	13.13			8 593.58					25 231			
				13.13			8 593.58		38.55			25 231		
	Объем: 595*1.1													
15.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.95	2 240.64	405.87	165.99	13 331.79	2 414.92	987.63	12.02	5.79	76 051	29 027	5 718	
				1 668.78	14.91		9 929.24	88.73	4.16	12.01		41 306	1 066	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 703.94				92%	27 686			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 377.01				44%	13 241			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 412.74					116 977			
16.	Цена поставщика. 
Металлочерепица профиль Монтеррей покрытие полиэстер с доборными элементами, м2	725.9	57.07			41 425.35			1	1	168 601			
				57.07			41 425.35		4.07	1		168 601		
	Объем: 595*1.22													
	Поправки: М: =205*1.1/4.07*1.03	
17.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.4	2 956.30	374.76	6.66	1 182.52	149.90	2.66	12.02	6.37	4 414	1 802	17	
				2 574.88	1.03		1 029.95	0.41	2.52	12.05		2 595	5	
	Накладные расходы		83%			124.76				71%	1 283			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.70				52%	940			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 404.98					6 637			
18.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания, 100 м ограждения	0.4	4 972.00	72.11	75.20	1 988.80	28.84	30.08	12.02	5.61	6 826	347	169	
				4 824.69	5.48		1 929.88	2.19	3.27	12		6 311	26	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			33.51				92%	343			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.07				44%	164			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 039.38					7 333			
19.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	12.02	5.6	4 028	3 314	71	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	4.59	12.01		644	36	
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 211			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	1 675			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					821.55					7 914			
20.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.425	6 499.70			2 762.37					10 575			
				6 499.70			2 762.37		24 881.99			10 575		
	Объем: 0.05*8500													
21.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.03	13 930.32	9 132.45	284.04	417.91	273.97	8.52	12.02	5.6	3 962	3 293	48	
				4 513.83	67.62		135.41	2.03	4.59	12		622	24	
	Поправки: ПЗ: *3	
	Накладные расходы		78%			215.28				66%	2 189			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.88				50%	1 659			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.07					7 810			
22.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.405	6 499.70			2 632.38					10 077			
				6 499.70			2 632.38		24 881.99			10 077		
	Объем: 0.03*4500*3													
23.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	32 504.08	21 309.05	662.76	325.04	213.09	6.63	12.02	5.6	3 082	2 561	37	
				10 532.27	157.78		105.32	1.58	4.59	12		483	19	
	Поправки: ПЗ: *7	
	Накладные расходы		78%			167.44				66%	1 703			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			135.24				50%	1 290			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					627.72					6 075			
24.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.315	6 499.70			2 047.41					7 838			
				6 499.70			2 047.41		24 881.99			7 838		
	Объем: 0.01*4500*7													
25.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	4 643.44	3 044.15	94.68	46.43	30.44	0.95	12.02	5.6	440	366	5	
				1 504.61	22.54		15.05	0.23	4.59	12		69	3	
	Накладные расходы		78%			23.92				66%	244			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50%	185			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.67					868			
26.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.045	6 499.70			292.49					1 120			
				6 499.70			292.49		24 881.99			1 120		
	Объем: 0.01*4500													
27.	ТЕР 10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.015	5 548.56	1 168.04	1 665.15	83.23	17.52	24.98	12.02	5.89	515	211	147	
				2 715.37	214.24		40.73	3.21	3.86	12.01		157	39	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(63.35=35.39*1.79) ];  ТССЦ 101-1591:[ М-(59.45=2518.90*0.0236) ];  ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.97				90%	225			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.19				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.40					848			
28.	Цена поставщика. 
Блок металлический дверной, м2	1.5	1 028.23			1 542.34			1	1	6 277			
				1 028.23			1 542.34		4.07	1		6 277		
	Поправки: М: =4063/4.07*1.03	
29.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.3	7 415.77	333.04	13.17	2 224.73	99.91	3.95	12.02	6.36	6 931	1 201	25	
				7 069.56			2 120.87		2.69	1		5 705		
	Накладные расходы		83%			82.93				71%	853			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.94				52%	625			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 372.60					8 408			
30.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	12.02	6.36	1 173	417	3	
				5 145.09			308.71		2.44	1		753		
	Объем: 3*2													
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	296			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	217			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					1 686			
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	12.02	6.36	480	173	2	
				4 116.09			123.48		2.47	1		305		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	123			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	90			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.48					693			
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	8 719.75	480.56	8.10	261.59	14.42	0.24	12.02	6.36	464	173	2	
				8 231.09			246.93		1.17	1		289		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	123			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	90			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.93					677			
33.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.25	1 357.93	327.73	1.01	339.48	81.93	0.25	12.01	6.38	2 012	984	2	
				1 029.19			257.30		3.99	1		1 027		
	Накладные расходы		83%			68.00				71%	699			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.25				52%	512			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.74					3 222			
34.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.32	10 055.13	1 488.27	115.81	3 217.64	476.25	37.06	12.02	6.34	15 533	5 724	235	
				8 451.04			2 704.33		3.54	1		9 573		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			504.83				90%	5 152			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			257.18				43%	2 461			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 979.64					23 146			
35.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	927.31	299.35	6.74	296.74	95.79	2.16	12.02	6.36	1 640	1 151	14	
				621.23	0.16		198.79	0.05	2.39	11.92		475	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			91.05				80%	922			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.04				37%	426			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.83					2 988			
36.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.28	2 412.79	1 295.60	2.05	675.58	362.77	0.57	12.02	3.76	5 662	4 360	2	
				1 115.14			312.24		4.16	1		1 299		
	Накладные расходы		79%			286.59				67%	2 921			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			181.39				40%	1 744			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 143.55					10 327			
37.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	2 291.60	114.18	14.24	824.98	41.11	5.13	12.02	6.3	2 489	494	32	
				2 163.18			778.74		2.52	1		1 962		
	Объем: 15+21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.05				80%	395			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.32				37%	183			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					883.36					3 067			
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора  в автотранспортные, т	11.1	7.91		7.91	87.78		87.78		4.99	438		438	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/4.99	
39.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т	11.1	28.56		28.56	316.96		316.96		4.99	1 582		1 582	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/4.99	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	157 302.29	14 993.71	3 000.92			699 327	180 222	15 897	
			139 307.68	162.11				503 205	1 949	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	157 302.29	14 993.71	3 000.92			699 327	180 222	15 897	
			139 307.68	162.11				503 205	1 949	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 029.74					98 319			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 6-10, 17, 29-33; %=90 - по стр. 3, 27, 34; %=77 - по стр. 4; %=92 - по стр. 11-13, 15, 18; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25; %=80 - по стр. 35, 37; %=67 - по стр. 36)	13 607.95					139 587			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 6-10, 17, 29-33; %=43 - по стр. 3, 27, 34; %=48 - по стр. 4; %=44 - по стр. 11-13, 15, 18; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25; %=37 - по стр. 35, 37; %=40 - по стр. 36)	9 303.54					89 397			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	180 213.78					928 311			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	180 213.78					928 311			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 802.14					9 283			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	182 015.92					937 594			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	3 640.32					18 752			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	185 656.24					956 346			
	НДС	33 418.12					172 142			
	Всего с НДС	219 074.36					1 128 488			
	ИНДЕКС ДЕФЛЯТОР ПО ДАННЫМ ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ 2011/2012  1,072	15 773.35					81 251			
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ДЕФЛЯТОРОМ	234 847.71					1 209 739			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 607.95					139 587			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 303.54					89 397			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)

Применение сметных нормативов  проверил ведущий инженер сметчик МКУ «ГДСР» ГО «Город Калининград»                     /О.А. Ивкова/