«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

________________ /С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015г.	

	
Объект: многоквартирный дом №29 по уул.Артиллерийская, г. Калининград 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения 

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.35	
2.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	2.3	
3.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	1.2	
4.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.16	
5.	Ц08-03-525-02;	Демонтаж переключателей  пакетных в металлической оболочке, устанавливаемых  на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	15	
6.	Ц08-03-523-01;	Демонтаж предохранителей, устанавливаемых на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	75	
	Монтажные работы	
	Вводно распределительные устройства   ( в существующем корпусе)	
7.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
8.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C10/2 6 кА 10 A 2-pol	шт	6	
9.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
10.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C63/3  63 A 3-pol  6 кА	шт	5	
11.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-С100/3 6 кА   100 A 3-pol	шт	1	
12.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.006	
13.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	2	
14.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
15.	С.Цена поставщик	Счетчик электрический. CE 301  3*230/380В, 10-100А,  (на DIN-рейку)	шт	1	
	Электроснабжение мест общего пользования  (щиты этажные.)	
16.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	75	
17.	С.Цена поставщик	Автомат C25 А CLS6- С25/2  6 кА  2-pol	шт	75	
18.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	25	
19.	С.Цена поставщик	Автомат C32 А CLS6- С32/3  6 кА  3-pol	шт	25	
20.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.05	
21.	С509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	25	
22.	С509-1264	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	75	
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП	
23.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2.4	
24.	С103-1392	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	244.8	
25.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная	шт.	220	
26.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	22	
27.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2.5	
28.	Ц08-02-403-02;	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1.2	
29.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.377	
30.	Ц08-02-404-05;	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение  5х16	100 м трассы	2.2	
31.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.224	
32.	Ц08-03-545-05;	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	1 шт.	6	
33.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная клеммная 200х183	шт	6	
34.	С503-0528	Разветвительная коробка У-195	шт.	10	
35.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.35	
36.	С.Цена поставщик	Светильник  100Вт, E27, настенно-потолочный,  IP44	шт	30	
37.	С.Цена поставщик	Светильник  100Вт, E27, настенно-потолочный,  IP54	шт	5	
38.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие Е27, 20Вт 2700К Т2, ИЭК	шт	35	
39.	Ц08-03-591-05;	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.05	
40.	С.Цена поставщик	Выключатель наруж.2-кл IP44	шт	5	
41.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.1	
42.	С.Цена поставщик	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44.	шт	10	
43.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир)	100 шт.	0.75	
	Устройство контура заземления	
44.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
45.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
46.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
47.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0339	
48.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.18	
49.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.028	
50.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.3	
51.	С501-8218	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	0.0306	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)