«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
 Директор МКУ «КР 	МКД»		Генеральный директор ООО «ЖЭК «17»	

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на капитальный ремонт подвала, систем водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления
 МКД №73 А по ул. Тихоненко в г.Калининграде	
	
Сметная стоимость:	1 321.497	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.589	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.952	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	312.042	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим	100 м2		3.55	188.95	670.77	3 212.14	11 403	17	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	81.011	8.280	670.77	140.760	11 403	17	
		Накладные расходы				99%	664.06	84%	9 579		
		Сметная прибыль				60%	402.46	48%	5 473		
		Всего с НР и СП					1 737.29		26 455		
	
2.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		3.9	1 152.08	4 493.12	11 928.69	46 522	10.354	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	43.5	169.65	9.160	1 553.99	155.940	26 455	17.024	
2. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.273	101.31	27.66	999.00	273	9.861	
			(1)			12.94	3.53	219.76	60	16.983	
2. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.0351	2 205.70	77.42	16 947.02	595	7.683	
2. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.1365	15 470.92	2 111.78	118 130.24	16 125	7.636	
2. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	3.4	13.26	54.47	722.27	231.85	3 074	4.256	
		Накладные расходы				110%	1 709.39	93%	24 603		
		Сметная прибыль				68%	1 056.71	54%	14 286		
		Всего с НР и СП					7 259.22		85 411		
	
3.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.39	63.27	24.68	870.57	340	13.776	
3. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	2.1411	9.050	19.38	154.380	331	17.059	
3. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	1.9266	2.75	5.30	4.66	9	1.695	
		Накладные расходы				78%	15.12	66%	218		
		Сметная прибыль				50%	9.69	40%	132		
		Всего с НР и СП					49.49		691		
	
4.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.39	4 688.98	1 828.70	22 962.60	8 955	4.897	
4. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	8.112	9.510	77.15	161.770	1 312	17.011	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	3.2448	16.110	52.27	273.990	889	17.007	
4. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	3.2448	510.38	1 656.08	2 256.78	7 323	4.422	
			(1)			16.11	52.27	273.99	889	17.007	
4. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.156	612.02	95.48	2 053.44	320	3.355	
		Накладные расходы				78%	100.95	66%	1 453		
		Сметная прибыль				50%	64.71	40%	880		
		Всего с НР и СП					1 994.36		11 288		
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		2.5	37.19	92.97	498.52	1 246	13.402	
5. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	6.775	9.510	64.43	161.770	1 096	17.011	
5. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.05	569.06	28.45	2 995.86	150	5.265	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.025	3.60	0.09	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	55.41	73%	800		
		Сметная прибыль				70%	45.10	56%	614		
		Всего с НР и СП					193.48		2 660		
	
6.	Е53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.05	19 716.99	985.85	134 952.06	6 748	6.845	
6. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	8.820	175.36	149.970	2 982	17.003	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	15.080	0.75	256.870	13	17.034	
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1	0.05	113.70	5.69	810.77	41	7.131	
			(1)			15.08	0.75	256.87	13	17.034	
6. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2.4	0.12	585.82	70.30	2 748.34	330	4.691	
6. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	5.2	0.26	2 824.60	734.40	13 057.23	3 395	4.623	
6. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	3.60	0.11	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	151.45	73%	2 186		
		Сметная прибыль				70%	123.28	56%	1 677		
		Всего с НР и СП					1 260.58		10 612		
	
7.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-0.26	2 824.60	-734.40	13 057.23	-3 395	4.623	
		Объем: (0.05)*(-5.2)									
	
8.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	3 086.00	802.36	15 417.91	4 009	4.997	
		Объем: (0.05)*(5.2)									
	
9.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.5	2 956.30	1 478.15	16 381.42	8 191	5.541	
9. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	20.705	9.050	187.38	154.380	3 196	17.059	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.04	15.080	0.60	256.870	10	17.034	
9. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.04	32.61	1.30	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.60	256.87	10	17.034	
9. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02	101.31	2.03	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.26	219.76	4	16.983	
9. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.003	7 550.40	22.65	67 478.93	202	8.937	
9. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.002	10 705.00	21.41	54 434.60	109	5.085	
9. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.092	13 515.00	1 243.38	50 553.85	4 651	3.741	
		Накладные расходы				83%	156.02	71%	2 276		
		Сметная прибыль				65%	122.19	52%	1 667		
		Всего с НР и СП					1 756.36		12 134		
	
10.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		3.55	69.93	248.24	1 156.80	4 107	16.544	
10. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	23.2525	10.210	237.41	173.840	4 042	17.026	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0355	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
10. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0355	32.61	1.16	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
10. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0355	101.31	3.60	999.00	35	9.861	
			(1)			12.94	0.46	219.76	8	16.983	
10. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.355	17.11	6.07	51.45	18	3.007	
		Накладные расходы				95%	226.05	80%	3 241		
		Сметная прибыль				47%	111.84	37%	1 499		
		Всего с НР и СП					586.13		8 847		
	
11.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		46.6115	15.82	737.39	55.68	2 595	3.519	
		Объем: 3.55*0.013*1010									
	
12.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.55	1 948.79	6 918.21	16 921.43	60 071	8.683	
12. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	251.624	10.210	2 569.08	173.840	43 742	17.026	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	9.869	9.960	98.30	169.820	1 676	17.05	
12. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	3.195	3.45	11.02	13.63	44	3.951	
12. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	9.869	23.03	227.28	251.51	2 482	10.921	
			(1)			9.96	98.30	169.82	1 676	17.05	
12. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	6.7095	612.02	4 106.35	2 053.44	13 778	3.355	
12. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.2425	3.60	4.47	20.52	25	5.7	
		Накладные расходы				95%	2 534.01	80%	36 334		
		Сметная прибыль				47%	1 253.67	37%	16 805		
		Всего с НР и СП					10 705.89		113 210		
	
13.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности		3.55	4 517.63	16 037.58	38 095.77	135 240	8.433	
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	289.68	8.280	2 398.55	140.760	40 775	17	
13. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.355	1.86	0.66	10.30	4	5.538	
13. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.4615	101.31	46.75	999.00	461	9.861	
			(1)			12.94	5.97	219.76	101	16.983	
13. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	390.5	31.58	12 331.99	215.71	84 235	6.831	
13. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.8875	1 416.70	1 257.32	10 988.26	9 752	7.756	
13. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.639	3.60	2.30	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				79%	1 894.85	67%	27 319		
		Сметная прибыль				50%	1 199.28	40%	16 310		
		Всего с НР и СП					19 131.71		178 869		
	
14.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-390.5	31.58	-12 331.99	215.71	-84 235	6.831	
		Объем: (3.55)*(-110.0)									
	
15.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.8875	1 416.70	-1 257.32	10 988.26	-9 752	7.756	
		Объем: (3.55)*(-0.25)									
	
16.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		390.5	12.74	4 974.97	35.11	13 710	2.756	
		Объем: 355*1.1									
	
17.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		887.5	9.39	8 333.63	18.51	16 428	1.971	
		Объем: 355*2.5									
	
18.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		3.138	2 613.04	8 199.73	19 126.26	60 018	7.32	
18. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	193.20666	11.140	2 152.32	189.540	36 620	17.014	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.60038	1.86	2.98	10.30	16	5.538	
18. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	4.64424	4.44	20.62	6.48	30	1.459	
18. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.31796	101.31	133.52	999.00	1 317	9.861	
			(1)			12.94	17.05	219.76	290	16.983	
18. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.056484	21 908.00	1 237.45	68 542.70	3 872	3.129	
18. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	1.2552	3 706.24	4 652.07	14 466.74	18 159	3.903	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.213384	3.60	0.77	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				95%	2 044.70	80%	29 296		
		Сметная прибыль				47%	1 011.59	37%	13 549		
		Всего с НР и СП					11 256.02		102 863		
	
19.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		3.55	873.22	3 099.94	5 376.62	19 087	6.157	
19. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	45.937	9.860	452.94	167.740	7 705	17.012	
19. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.2485	1.86	0.46	10.30	3	5.538	
19. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.213	101.31	21.58	999.00	213	9.861	
			(1)			12.94	2.76	219.76	47	16.983	
19. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0355	17.11	0.61	51.45	2	3.007	
19. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.1349	13 665.62	1 843.49	52 744.03	7 115	3.86	
19. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	46.15	16.92	780.86	87.74	4 049	5.186	
		Накладные расходы				95%	430.29	80%	6 164		
		Сметная прибыль				47%	212.88	37%	2 851		
		Всего с НР и СП					3 743.11		28 102		
	
20.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.1349	13 665.62	-1 843.49	52 744.03	-7 115	3.86	
		Объем: (3.55)*(-0.038)									
	
21.	С1 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.1349	33 482.64	4 516.81	192 860.01	26 017	5.76	
		Объем: (3.55)*0.038									
	
22.	Е58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб		0.226	560.81	126.74	9 486.25	2 144	16.917	
22. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	60.4	13.6504	9.160	125.04	155.940	2 129	17.024	
22. 2.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000226	7 550.40	1.71	67 478.93	15	8.937	
		Накладные расходы				83%	103.78	71%	1 512		
		Сметная прибыль				65%	81.28	52%	1 107		
		Всего с НР и СП					311.80		4 763		
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
23.	Е67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж кабеля	100 м		0.07	80.15	5.61	1 359.93	95	16.934	
23. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.64	0.6748	8.280	5.59	140.760	95	17	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0007	15.080	0.01	256.870		17.034	
23. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0007	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
		Накладные расходы				85%	4.76	72%	68		
		Сметная прибыль				65%	3.64	52%	49		
		Всего с НР и СП					14.01		213		
	
24.	Ц08-02-390-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м		0.07	292.68	20.49	3 595.36	252	12.299	
		Начисления: Н17= 2	
24. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	18.39	1.2873	10.090	12.99	171.760	221	17.023	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0007	15.080	0.01	256.870		17.034	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0007	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
24. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	6.88	0.4816	3.41	1.64	13.90	7	4.076	
24. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.88	0.4816	2.75	1.32	4.66	2	1.695	
24. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00007	13 903.00	0.97	102 399.04	7	7.365	
24. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.3	0.021	156.00	3.28	468.06	10	3	
		Накладные расходы				95%	12.35	81%	179		
		Сметная прибыль				65%	8.45	52%	115		
		Всего с НР и СП					41.29		546		
	
25.	С509-1838 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.0714	1 460.15	104.25	12 531.82	895	8.585	
		Объем: 7*1.02									
	
26.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.07	72.53	5.08	776.65	54	10.63	
		Начисления: Н17= 2	
26. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	0.2632	9.980	2.63	169.690	45	17.003	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0007	15.080	0.01	256.870		17.034	
26. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0007	145.54	0.10	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
26. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0007	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
26. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0035	33.42	0.12	104.14		3.116	
26. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.00385	243.56	0.94	795.93	3	3.268	
26. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0112	104.50	1.17	367.31	4	3.515	
		Накладные расходы				95%	2.51	81%	36		
		Сметная прибыль				65%	1.72	52%	23		
		Всего с НР и СП					9.30		114		
	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПОДЪЕЗДАХ	
27.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд)	100 м2		0.0622	1 870.07	116.32	29 845.76	1 856	15.956	
		Объем: 0.7*0.5*2+1.49*1.1*2+1.5*0.61*1+1.036*0.6*1+1.14*0.62*1									
27. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	11.727188	8.580	100.62	145.950	1 712	17.01	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.481428	15.080	7.26	256.870	124	17.034	
27. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.481428	32.61	15.70	300.82	145	9.225	
			(1)			15.08	7.26	256.87	124	17.034	
		Накладные расходы				99%	106.80	84%	1 542		
		Сметная прибыль				60%	64.73	48%	881		
		Всего с НР и СП					287.85		4 280		
	
28.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.0622	21 294.18	1 324.50	89 207.32	5 549	4.19	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	16.1282112	9.280	149.67	157.880	2 546	17.013	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.1313664	15.080	1.98	256.870	34	17.034	
28. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.1313664	32.61	4.28	300.82	40	9.225	
			(1)			15.08	1.98	256.87	34	17.034	
28. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	1.7085096	3.41	5.83	13.90	24	4.076	
28. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	2.6325528	2.75	7.24	4.66	12	1.695	
28. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.2664648	101.31	27.00	999.00	266	9.861	
			(1)			12.94	3.45	219.76	59	16.983	
28. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	26.6838	7.02	187.32	5.19	138	0.739	
28. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.4162	8.75	38.64	5.19	23	0.593	
28. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	7.0908	94.50	670.08	263.68	1 870	2.79	
28. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.68562	83.70	141.09	51.87	87	0.62	
28. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.44108	14.41	64.00	77.29	343	5.364	
28. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.4976	59.00	29.36	399.61	199	6.773	
		Накладные расходы				106%	160.75	90%	2 322		
		Сметная прибыль				54%	81.89	43%	1 109		
		Всего с НР и СП					1 567.14		8 980		
	
29.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.7	3 070.76	2 149.53	7 513.04	5 259	2.447	
		Объем: 0.7*0.5*2									
	
30.	С203-0955 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		2.243	2 460.30	5 518.45	6 022.30	13 508	2.448	
		Объем: 1.5*0.61*1+1.036*0.6*1+1.14*0.62*1									
	
31.	С203-0957 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		3.278	1 770.36	5 803.24	3 444.89	11 292	1.946	
		Объем: 1.49*1.1*2									
	
32.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.03	5 834.62	175.04	20 642.56	619	3.536	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.428	0.76284	9.050	6.90	154.380	118	17.059	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00144	15.080	0.02	256.870		17.034	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.048	0.00144	32.61	0.05	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0054	101.31	0.55	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
32. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.698	94.50	160.46	263.68	448	2.79	
32. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.12	59.00	7.08	399.61	48	6.773	
		Накладные расходы				106%	7.34	90%	106		
		Сметная прибыль				54%	3.74	43%	51		
		Всего с НР и СП					186.11		776		
	
33.	С101-2907 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		3	76.10	228.30	286.33	859	3.763	
	
34.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности		0.04	6 257.10	250.28	49 508.39	1 980	7.911	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	207.936	8.31744	9.280	77.19	157.880	1 313	17.013	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.736	0.10944	11.753	1.29	200.146	22	17.029	
34. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.372	0.01488	32.61	0.49	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
34. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.09456	15.46	1.46	213.92	20	13.837	
			(1)			11.23	1.06	191.22	18	17.028	
34. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.024	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
34. 6.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00008	9 533.30	0.76	63 528.71	5	6.664	
34. 7.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.0684	90.77	6.21	254.22	17	2.801	
34. 8.	С101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000192	35 259.00	6.77	330 441.23	63	9.372	
34. 9.	С101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	105	4.2	30.12	126.50	74.84	314	2.485	
34. 10.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.0012	589.48	0.71	2 403.45	3	4.077	
34. 11.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.0196	1 416.70	27.77	10 988.26	215	7.756	
		Накладные расходы				95%	74.56	80%	1 068		
		Сметная прибыль				47%	36.89	37%	494		
		Всего с НР и СП					361.72		3 542		
	
35.	С201-1306 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		19	5.87	111.53	20.98	399	3.578	
	
36.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.04	555.04	22.20	4 220.82	169	7.613	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	14.388	0.57552	10.090	5.81	171.760	99	17.023	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00048	15.080	0.01	256.870		17.034	
36. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00048	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.00144	101.31	0.15	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
36. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.176	63.37	11.15	238.39	42	3.762	
36. 6.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.00116	4 290.70	4.98	22 528.66	26	5.251	
36. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.006	17.11	0.10	51.45		3.007	
		Накладные расходы				95%	5.53	80%	79		
		Сметная прибыль				47%	2.74	37%	37		
		Всего с НР и СП					30.46		285		
	
37.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.04	1 346.10	53.84	9 387.75	376	6.984	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	30.492	1.21968	9.510	11.60	161.770	197	17.011	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00048	15.080	0.01	256.870		17.034	
37. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00048	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
37. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0336	63.37	2.13	238.39	8	3.762	
37. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0002	4 290.70	0.86	21 459.44	4	5.001	
37. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0124	17.11	0.21	51.45	1	3.007	
37. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.00252	15 295.00	38.54	63 620.30	160	4.16	
		Накладные расходы				95%	11.03	80%	158		
		Сметная прибыль				47%	5.46	37%	73		
		Всего с НР и СП					70.33		606		
	
38.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.025	1 143.95	28.60	17 494.01	437	15.28	
		Объем: 2.5*1.0*1									
38. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	2.59775	8.580	22.29	145.950	379	17.01	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1935	15.080	2.92	256.870	50	17.034	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.1935	32.61	6.31	300.82	58	9.225	
			(1)			15.08	2.92	256.87	50	17.034	
		Накладные расходы				99%	24.96	84%	360		
		Сметная прибыль				60%	15.13	48%	206		
		Всего с НР и СП					68.68		1 003		
	
39.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2.5	91.24	228.11	934.31	2 336	10.241	
		Объем: 2.5*1.0*1									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
39. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.88	7.2	10.520	75.74	179.030	1 289	17.018	
39. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	1.2	8.45	10.14	38.16	46	4.516	
39. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.144	0.36	5.85	2.11	8.46	3	1.446	
39. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.228	0.57	2.75	1.57	4.66	3	1.695	
39. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.51	101.31	51.67	999.00	509	9.861	
			(1)			12.94	6.60	219.76	112	16.983	
39. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00025	14 044.00	3.51	52 249.35	13	3.72	
39. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.25	99.55	24.89	277.75	69	2.79	
39. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0075	7 798.00	58.49	53 769.76	403	6.895	
		Накладные расходы				81%	61.35	69%	889		
		Сметная прибыль				72%	54.53	58%	748		
		Всего с НР и СП					343.99		3 973		
	
40.	С2 цена поставщи.	Дверь металлическая	м2		2.5	1 284.72	3 211.80	7 399.99	18 500	5.76	
		Объем: 2.5*1.0*1									
	
41.	Е61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0.023	6 374.88	146.62	71 358.89	1 641	11.192	
41. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	383.06	8.81038	9.510	83.79	161.770	1 425	17.011	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.02668	15.080	0.40	256.870	7	17.034	
41. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.16	0.02668	32.61	0.87	300.82	8	9.225	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
41. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1012	612.02	61.94	2 053.44	208	3.355	
41. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.00805	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	66.51	67%	959		
		Сметная прибыль				50%	42.10	40%	573		
		Всего с НР и СП					255.23		3 173		
	
42.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дверные откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.023	193.63	4.45	2 275.73	52	11.685	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	0.281796	8.670	2.44	147.370	42	16.998	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.000276	15.080		256.870		17.034	
42. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.000276	32.61	0.01	300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.000552	101.31	0.06	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
42. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0184	63.37	1.17	238.39	4	3.762	
42. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000368	4 290.70	0.16	21 459.44	1	5.001	
42. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00023	17.11		51.45		3.007	
42. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000115	12 480.00	0.14	46 983.82	1	3.765	
42. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000391	1 208.60	0.47	11 305.46	4	9.354	
42. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000092	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	2.32	80%	34		
		Сметная прибыль				47%	1.15	37%	16		
		Всего с НР и СП					7.91		101		
	
	БАЛКОНЫ	
43.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж металлических ограждений ,прим	100 м ограждения		0.1	518.62	51.86	7 202.84	720	13.884	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
43. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	31.955	3.1955	9.980	31.89	169.690	542	17.003	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.266	0.0266	15.080	0.40	256.870	7	17.034	
43. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.266	0.0266	32.61	0.87	300.82	8	9.225	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
43. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	0.406	8.45	3.43	38.16	15	4.516	
43. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.547	0.1547	101.31	15.67	999.00	155	9.861	
			(1)			12.94	2.00	219.76	34	16.983	
		Накладные расходы				140%	45.21	119%	653		
		Сметная прибыль				85%	27.45	68%	373		
		Всего с НР и СП					124.51		1 747		
	
44.	Е46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3		1.35	274.54	370.63	2 182.79	2 947	7.951	
		Объем: 13.5*0.1									
44. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.8	10.53	9.630	101.40	163.850	1 725	17.015	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	2.511	11.230	28.20	191.220	480	17.028	
44. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.86	2.511	95.16	238.95	468.45	1 176	4.923	
			(1)			11.23	28.20	191.22	480	17.028	
44. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	5.022	6.03	30.28	8.99	45	1.491	
		Накладные расходы				99%	128.30	84%	1 852		
		Сметная прибыль				60%	77.76	48%	1 058		
		Всего с НР и СП					576.69		5 858		
	
45.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.135	1 659.73	224.06	12 769.15	1 724	7.694	
45. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	5.33385	8.430	44.96	143.350	765	17.005	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.17145	15.080	2.59	256.870	44	17.034	
45. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.17145	32.61	5.59	300.82	52	9.225	
			(1)			15.08	2.59	256.87	44	17.034	
45. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	1.22445	0.62	0.76	2.92	4	4.71	
45. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.2754	621.09	171.05	3 247.57	894	5.229	
45. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.4725	3.60	1.70	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				111%	52.78	94%	760		
		Сметная прибыль				64%	30.43	51%	413		
		Всего с НР и СП					307.27		2 897		
	
46.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.135	3 651.51	492.95	28 891.37	3 900	7.912	
46. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	6.2343	11.960	74.56	203.420	1 268	17.008	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.05265	15.080	0.79	256.870	14	17.034	
46. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.05265	32.61	1.72	300.82	16	9.225	
			(1)			15.08	0.79	256.87	14	17.034	
46. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	1.08675	35.39	38.46	101.14	110	2.858	
46. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	0.81	1.41	1.14	2.65	2	1.879	
46. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.07965	101.31	8.07	999.00	80	9.861	
			(1)			12.94	1.03	219.76	18	16.983	
46. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.00189	3 786.40	7.16	33 151.43	63	8.755	
46. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.039015	2 447.30	95.48	24 380.60	951	9.962	
46. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.007695	2 508.60	19.30	21 142.72	163	8.428	
46. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	15.66	7.09	111.03	39.92	625	5.63	
46. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.012825	6 899.80	88.49	35 300.17	453	5.116	
46. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0675	17.11	1.15	51.45	3	3.007	
46. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.031185	1 487.50	46.39	5 348.15	167	3.595	
		Накладные расходы				111%	83.64	94%	1 205		
		Сметная прибыль				64%	48.22	51%	654		
		Всего с НР и СП					624.81		5 759		
	
47.	Е11-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.135	2 277.55	307.47	17 478.85	2 360	7.676	
47. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	27.86	3.7611	11.960	44.98	203.420	765	17.008	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.03105	15.080	0.47	256.870	8	17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.03105	32.61	1.01	300.82	9	9.225	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
47. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.68	0.4968	35.39	17.58	101.14	50	2.858	
47. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	4.5	0.6075	1.41	0.86	2.65	2	1.879	
47. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.33	0.04455	101.31	4.51	999.00	45	9.861	
			(1)			12.94	0.58	219.76	10	16.983	
47. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.006	0.00081	3 786.40	3.07	33 151.43	27	8.755	
47. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.132	0.01782	2 447.30	43.61	24 380.60	434	9.962	
47. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.019	0.002565	2 508.60	6.43	21 142.72	54	8.428	
47. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	15.66	7.09	111.03	39.92	625	5.63	
47. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.007695	6 899.80	53.09	35 300.17	272	5.116	
47. 12.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.106	0.01431	1 487.50	21.29	5 348.15	77	3.595	
		Накладные расходы				111%	50.45	94%	727		
		Сметная прибыль				64%	29.09	51%	394		
		Всего с НР и СП					387.01		3 481		
	
48.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.05076	6 050.46	307.12	37 496.19	1 903	6.196	
		Объем: 13.5*3.76/1000									
48. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.6416064	9.400	6.03	159.830	103	17.003	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0081216	15.080	0.12	256.870	2	17.034	
48. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0081216	113.70	0.92	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
48. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0111672	101.31	1.13	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
48. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00142128	9 906.00	14.08	49 384.46	70	4.985	
48. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.05076	5 613.80	284.96	33 743.67	1 713	6.011	
		Накладные расходы				95%	5.84	80%	84		
		Сметная прибыль				55%	3.38	44%	46		
		Всего с НР и СП					316.35		2 033		
	
49.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.00142128	9 906.00	-14.08	49 384.46	-70	4.972	
		Объем: (0.05076)*(-0.028)									
	
50.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.05076	5 613.80	-284.96	33 743.67	-1 713	6.011	
		Объем: (0.05076)*(-1.0)									
	
51.	С101-3887 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		13.5	11.15	150.53	53.24	719	4.776	
	
52.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.135	1 659.73	224.06	12 769.15	1 724	7.694	
52. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	5.33385	8.430	44.96	143.350	765	17.005	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.17145	15.080	2.59	256.870	44	17.034	
52. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.17145	32.61	5.59	300.82	52	9.225	
			(1)			15.08	2.59	256.87	44	17.034	
52. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	1.22445	0.62	0.76	2.92	4	4.71	
52. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.2754	621.09	171.05	3 247.57	894	5.229	
52. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.4725	3.60	1.70	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				111%	52.78	94%	760		
		Сметная прибыль				64%	30.43	51%	413		
		Всего с НР и СП					307.27		2 897		
	
53.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 30мм)	100 м2 стяжки		0.135	658.51	88.90	3 595.76	485	5.456	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
53. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	1	0.135	8.430	1.14	143.350	19	17.005	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.0567	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
53. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.42	0.0567	32.61	1.85	300.82	17	9.225	
			(1)			15.08	0.86	256.87	15	17.034	
53. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.64	0.6264	0.62	0.39	2.92	2	4.71	
53. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1.02	0.1377	621.09	85.52	3 247.57	447	5.229	
		Накладные расходы				111%	2.22	94%	32		
		Сметная прибыль				64%	1.28	51%	17		
		Всего с НР и СП					92.40		534		
	
54.	Е11-01-027-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0.135	9 268.42	1 251.24	66 269.20	8 946	7.15	
54. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	119.78	16.1703	9.280	150.06	157.880	2 553	17.013	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.66	0.3591	14.559	5.23	247.985	89	17.033	
54. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.36	0.0486	102.57	4.98	835.60	41	8.147	
			(1)			11.23	0.55	191.22	9	17.028	
54. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.3	0.3105	32.61	10.13	300.82	93	9.225	
			(1)			15.08	4.68	256.87	80	17.034	
54. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.0378	101.31	3.83	999.00	38	9.861	
			(1)			12.94	0.49	219.76	8	16.983	
54. 6.	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	13.77	69.49	956.88	403.57	5 557	5.808	
54. 7.	С101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.4131	18.99	7.84	115.19	48	6.066	
54. 8.	С402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.3	0.1755	658.94	115.64	3 454.07	606	5.242	
54. 9.	С411-0001	Вода	м3	3.85	0.51975	3.60	1.87	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				111%	172.37	94%	2 483		
		Сметная прибыль				64%	99.39	51%	1 347		
		Всего с НР и СП					1 523.00		12 777		
	
55.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.1	11 748.28	1 174.83	58 324.58	5 832	4.964	
55. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	11.275	9.050	102.04	154.380	1 741	17.059	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.02	15.080	0.30	256.870	5	17.034	
55. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.02	97.19	1.94	1 104.78	22	11.367	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
55. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.007	101.31	0.71	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
55. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0004	11 233.01	4.49	70 358.46	28	6.264	
55. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0012	7 308.20	8.77	67 733.93	81	9.268	
55. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.0782	13 515.00	1 056.87	50 553.85	3 953	3.741	
		Накладные расходы				108%	110.53	92%	1 606		
		Сметная прибыль				55%	56.29	44%	768		
		Всего с НР и СП					1 341.64		8 207		
	
56.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.24	346.88	83.25	2 083.40	500	6.006	
		Объем: 12*2									
56. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	1.2744	11.300	14.40	192.130	245	17.003	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0024	11.230	0.03	191.220		17.028	
56. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0024	102.57	0.25	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.03	191.22		17.028	
56. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0024	1.86		10.30		5.538	
56. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.2688	7.46	2.01	18.19	5	2.438	
56. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0024	101.31	0.24	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
56. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00288	20 496.00	59.03	72 156.04	208	3.52	
56. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00048	15 255.00	7.32	79 246.03	38	5.195	
		Накладные расходы				81%	11.69	69%	169		
		Сметная прибыль				60%	8.66	48%	118		
		Всего с НР и СП					103.60		787		
	
57.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.24	617.49	148.20	2 484.15	596	4.022	
		Объем: 12*2									
57. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.9192	9.630	8.85	163.850	151	17.015	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0024	11.230	0.03	191.220		17.028	
57. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0024	102.57	0.25	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.03	191.22		17.028	
57. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0024	1.86		10.30		5.538	
57. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.156	7.46	1.16	18.19	3	2.438	
57. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0024	101.31	0.24	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
57. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000336	13 674.00	4.59	63 195.68	21	4.622	
57. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00456	29 187.00	133.09	91 466.07	417	3.134	
		Накладные расходы				81%	7.19	69%	104		
		Сметная прибыль				60%	5.33	48%	72		
		Всего с НР и СП					160.72		773		
	
58.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство металлических ограждений балконов, прим	100 м ограждения		0.1	30 734.01	3 073.40	208 113.80	20 811	6.771	
58. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.65	4.565	9.980	45.56	169.690	775	17.003	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.038	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
58. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.38	0.038	32.61	1.24	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
58. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.58	8.45	4.90	38.16	22	4.516	
58. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.221	101.31	22.39	999.00	221	9.861	
			(1)			12.94	2.86	219.76	49	16.983	
58. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.015	563.43	8.45	3 748.04	56	6.652	
58. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.002	12 871.00	25.74	47 901.91	96	3.722	
58. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.209	14 187.00	2 965.08	93 924.27	19 630	6.62	
58. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.01	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				140%	64.58	119%	934		
		Сметная прибыль				85%	39.21	68%	534		
		Всего с НР и СП					3 177.19		22 279		
	
59.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-0.209	14 187.00	-2 965.08	93 924.27	-19 630	6.62	
		Объем: (0.1)*(-2.09)									
	
60.	С201-0843 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т		0.196	16 244.00	3 183.82	107 655.65	21 101	6.628	
		Объем: 0.1*1.96									
	
61.	Е09-04-010-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража		1.2	2 078.38	2 494.06	13 327.41	15 993	6.412	
61. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.14	32.568	9.740	317.21	165.790	5 399	17.022	
61. 2.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.76	0.912	3.45	3.15	13.63	12	3.951	
61. 3.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.44	2.928	8.45	24.74	38.16	112	4.516	
61. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	3.51	4.212	3.41	14.36	13.90	59	4.076	
61. 5.	Х33-0302	Машины шлифовальные: угловые	маш.-ч	1.5	1.8	2.08	3.74	6.56	12	3.154	
61. 6.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	2.63	3.156	2.75	8.68	4.66	15	1.695	
61. 7.	С101-2548	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0.0094	0.01128	6 325.90	71.36	46 386.82	523	7.333	
61. 8.	С101-2739	Электроды диаметром: 4 мм Э46	кг	0.9413	1.12956	13.14	14.84	48.88	55	3.72	
61. 9.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	0.277	0.3324	83.70	27.82	51.87	17	0.62	
61. 10.	С101-2801	Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP	100 шт.	0.16	0.192	46.00	8.83	51.86	10	1.127	
61. 11.	С101-2802	Саморезы JP81- 4,8х19	100 шт.	0.39	0.468	26.00	12.17	40.34	19	1.552	
61. 12.	С101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0.0161	0.01932	6 069.99	117.27	35 973.14	695	5.926	
61. 13.	С101-2804	Заклепки тяговые DA 3,2х16	100 шт.	0.16	0.192	12.00	2.30	13.35	3	1.113	
61. 14.	С101-2805	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2	1.19	1.428	36.99	52.82	244.52	349	6.61	
61. 15.	С101-2880	Болты анкерные М 28х60	шт.	5	6	33.46	200.76	198.33	1 190	5.927	
61. 16.	С101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	0.07	0.084	14.89	1.25	105.13	9	7.06	
61. 17.	С101-4165	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	кг	0.15	0.18	20.01	3.60	120.43	22	6.018	
61. 18.	С101-4166	Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон	м2	3.97	4.764	63.30	301.56	370.84	1 767	5.858	
61. 19.	С101-8074	Герметик силиконовый: термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л	0.34	0.408	27.02	11.02	544.44	222	20.15	
61. 20.	С101-8075	Герметик силиконовый: (Penoseal серого цвета, 310 мл)	л	0.43	0.516	31.61	16.31	406.84	210	12.871	
61. 21.	С103-1043	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3	т	0.0127	0.01524	7 384.45	112.54	44 456.25	678	6.02	
61. 22.	С201-1307	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	100 шт.	0.02	0.024	4 291.00	102.98	20 667.46	496	4.816	
61. 23.	С201-1308	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40	100 шт.	0.03	0.036	3 479.00	125.24	16 759.23	603	4.817	
61. 24.	С201-1309	Кронштейны перильные (КП)	100 шт.	0.07	0.084	3 300.00	277.20	15 895.74	1 335	4.817	
61. 25.	С201-1310	Профиль боковой НЧП-2976	п.м	2.8	3.36	100.47	337.58	380.24	1 278	3.785	
61. 26.	С201-1311	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м	7.22	8.664	12.29	106.48	46.63	404	3.794	
61. 27.	С201-1312	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	10 п.м	0.28	0.336	423.10	142.16	257.34	86	0.608	
61. 28.	С201-1313	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)	100 шт.	0.06	0.072	789.00	56.81	3 754.29	270	4.758	
61. 29.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.0024	0.00288	6 683.04	19.25	49 728.97	143	7.441	
		Накладные расходы				81%	256.94	69%	3 725		
		Сметная прибыль				72%	228.39	58%	3 131		
		Всего с НР и СП					2 979.39		22 850		
	
62.	С101-4500 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм цветной	м2		12	64.18	770.16	160.91	1 931	2.507	
	
	КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЪЕЗД	
63.	Е46-04-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ступени)	1 м3		0.3	1 383.46	415.04	8 967.85	2 690	6.481	
63. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	23.94	7.182	9.050	65.00	154.380	1 109	17.059	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.37	3.111	11.230	34.94	191.220	595	17.028	
63. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	0.732	1.52	1.11	3.21	2	2.112	
63. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10.37	3.111	95.16	296.04	468.45	1 457	4.923	
			(1)			11.23	34.94	191.22	595	17.028	
63. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	20.74	6.222	6.03	37.52	8.99	56	1.491	
63. 6.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2	0.6	13.15	7.89	51.59	31	3.923	
63. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.078	95.85	7.48	448.87	35	4.683	
		Накладные расходы				99%	98.94	84%	1 431		
		Сметная прибыль				60%	59.96	48%	818		
		Всего с НР и СП					573.94		4 939		
	
64.	Е06-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство лестничных маршей	100 м3 железобетона в деле		0.003	171 381.72	514.15	1 080 362.99	3 241	6.304	
64. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1016.26	3.04878	9.510	28.99	161.770	493	17.011	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71.08	0.21324	15.065	3.21	256.621	55	17.034	
64. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	69.97	0.20991	97.19	20.40	1 104.78	232	11.367	
			(1)			15.08	3.17	256.87	54	17.034	
64. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.84	0.00252	113.70	0.29	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
64. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00081	102.57	0.08	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
64. 6.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	208.25	0.62475	8.45	5.28	38.16	24	4.516	
64. 7.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.09	0.14727	2.21	0.33	10.22	2	4.624	
64. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.23	0.00369	101.31	0.37	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
64. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.25	0.00075	5 233.80	3.93	51 322.60	38	9.806	
64. 10.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.25	0.00075	14 044.00	10.53	52 249.35	39	3.72	
64. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.000111	10 705.00	1.19	54 434.60	6	5.085	
64. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.81	0.00243	1 373.00	3.34	6 009.15	15	4.377	
64. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	0.2337	33.38	7.80	226.78	53	6.794	
64. 14.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	12.5	0.0375	5 613.80	210.52	33 743.67	1 265	6.011	
64. 15.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	101.5	0.3045	725.63	220.95	3 501.34	1 066	4.825	
64. 16.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.04	0.00012	1 208.60	0.15	11 305.46	1	9.354	
64. 17.	С411-0001	Вода	м3	0.12	0.00036	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	30.59	80%	438		
		Сметная прибыль				55%	17.71	44%	241		
		Всего с НР и СП					562.45		3 921		
	
65.	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Обрамление ступеней уголком металлическим	100 м плинтуса		0.1	228.53	22.85	2 526.35	253	11.072	
65. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.8	1.28	9.860	12.62	167.740	215	17.012	
65. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	9.3	0.93	4.44	4.13	6.48	6	1.459	
65. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.005	101.31	0.51	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
65. 4.	С101-2181	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т	0.00075	0.000075	16 501.00	1.24	99 309.73	7	6.018	
65. 5.	С201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0.004	0.0004	10 897.91	4.36	48 645.26	19	4.464	
		Накладные расходы				81%	10.22	69%	148		
		Сметная прибыль				72%	9.09	58%	125		
		Всего с НР и СП					42.16		526		
	
66.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.0377	5 326.70	200.82	39 491.28	1 489	7.415	
	
67.	Е57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.1	2 526.51	252.65	26 549.40	2 655	10.509	
67. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	124.23	12.423	9.050	112.43	154.380	1 918	17.059	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.38	0.138	11.230	1.55	191.220	26	17.028	
67. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.138	95.16	13.13	468.45	65	4.923	
			(1)			11.23	1.55	191.22	26	17.028	
67. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.138	6.03	0.83	8.99	1	1.491	
67. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.045	0.0045	987.52	4.44	6 638.00	30	6.722	
67. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.14	0.214	569.06	121.78	2 995.86	641	5.265	
67. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.01	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	91.18	68%	1 322		
		Сметная прибыль				68%	77.51	54%	1 050		
		Всего с НР и СП					421.34		5 027		
	
68.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ балконных плит)	100 м2		0.2	188.95	37.79	3 212.14	642	16.989	
68. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	4.564	8.280	37.79	140.760	642	17	
		Накладные расходы				99%	37.41	84%	539		
		Сметная прибыль				60%	22.67	48%	308		
		Всего с НР и СП					97.88		1 489		
	
69.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0.2	57.09	11.42	681.96	136	11.909	
69. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	0.754	8.280	6.24	140.760	106	17	
69. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0002	25 695.00	5.14	150 268.60	30	5.848	
69. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.01	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	4.99	68%	72		
		Сметная прибыль				50%	3.12	40%	42		
		Всего с НР и СП					19.53		250		
	
70.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		0.2	4 517.63	903.53	38 095.77	7 619	8.432	
70. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	16.32	8.280	135.13	140.760	2 297	17	
70. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.02	1.86	0.04	10.30		5.538	
70. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.026	101.31	2.63	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
70. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	22	31.58	694.76	215.71	4 746	6.831	
70. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.05	1 416.70	70.83	10 988.26	549	7.756	
70. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.036	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	106.75	67%	1 539		
		Сметная прибыль				50%	67.57	40%	919		
		Всего с НР и СП					1 077.85		10 077		
	
71.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-22	31.58	-694.76	215.71	-4 746	6.831	
		Объем: (0.2)*(-110.0)									
	
72.	С101-3884 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		22	20.41	449.02	108.98	2 398	5.341	
		Объем: 20*1.1									
	
73.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.2	1 948.79	389.76	16 921.43	3 384	8.682	
73. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	14.176	10.210	144.74	173.840	2 464	17.026	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.556	9.960	5.54	169.820	94	17.05	
73. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.18	3.45	0.62	13.63	2	3.951	
73. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.556	23.03	12.80	251.51	140	10.921	
			(1)			9.96	5.54	169.82	94	17.05	
73. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.378	612.02	231.34	2 053.44	776	3.355	
73. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.07	3.60	0.25	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	142.77	80%	2 046		
		Сметная прибыль				47%	70.63	37%	946		
		Всего с НР и СП					603.16		6 377		
	
74.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		0.2	2 613.04	522.61	19 126.26	3 825	7.319	
74. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	12.314	11.140	137.18	189.540	2 334	17.014	
74. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.102	1.86	0.19	10.30	1	5.538	
74. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	0.296	4.44	1.31	6.48	2	1.459	
74. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.084	101.31	8.51	999.00	84	9.861	
			(1)			12.94	1.09	219.76	18	16.983	
74. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.0036	21 908.00	78.87	68 542.70	247	3.129	
74. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	0.08	3 706.24	296.50	14 466.74	1 157	3.903	
74. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.0136	3.60	0.05	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	130.32	80%	1 867		
		Сметная прибыль				47%	64.47	37%	864		
		Всего с НР и СП					717.41		6 556		
	
75.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2	873.22	174.64	5 376.62	1 075	6.156	
75. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	2.588	9.860	25.52	167.740	434	17.012	
75. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.014	1.86	0.03	10.30		5.538	
75. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
75. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002	17.11	0.03	51.45		3.007	
75. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0076	13 665.62	103.86	52 744.03	401	3.86	
75. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	2.6	16.92	43.99	87.74	228	5.186	
		Накладные расходы				95%	24.24	80%	347		
		Сметная прибыль				47%	11.99	37%	161		
		Всего с НР и СП					210.88		1 583		
	
76.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0076	13 665.62	-103.86	52 744.03	-401	3.861	
		Объем: (0.2)*(-0.038)									
	
77.	С3 Цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.0076	33 482.64	254.47	192 860.01	1 466	5.761	
		Объем: (0.2)*0.038									
	
	СПУСК В ПОДВАЛ ПОД ПЛОЩАДКОЙ КРЫЛЬЦА	
78.	Е46-04-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ступени)	1 м3		0.43	1 383.46	594.89	8 967.85	3 856	6.482	
78. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	23.94	10.2942	9.050	93.16	154.380	1 589	17.059	
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.37	4.4591	11.230	50.08	191.220	853	17.028	
78. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	1.0492	1.52	1.59	3.21	3	2.112	
78. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10.37	4.4591	95.16	424.33	468.45	2 089	4.923	
			(1)			11.23	50.08	191.22	853	17.028	
78. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	20.74	8.9182	6.03	53.78	8.99	80	1.491	
78. 6.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2	0.86	13.15	11.31	51.59	44	3.923	
78. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.1118	95.85	10.72	448.87	50	4.683	
		Накладные расходы				99%	141.81	84%	2 051		
		Сметная прибыль				60%	85.94	48%	1 172		
		Всего с НР и СП					822.64		7 079		
	
79.	Е06-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство лестничных маршей	100 м3 железобетона в деле		0.0043	171 381.72	736.94	1 080 362.99	4 646	6.304	
79. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1016.26	4.369918	9.510	41.56	161.770	707	17.011	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71.08	0.305644	15.065	4.60	256.621	78	17.034	
79. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	69.97	0.300871	97.19	29.24	1 104.78	332	11.367	
			(1)			15.08	4.54	256.87	77	17.034	
79. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.84	0.003612	113.70	0.41	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
79. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.001161	102.57	0.12	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
79. 6.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	208.25	0.895475	8.45	7.57	38.16	34	4.516	
79. 7.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.09	0.211087	2.21	0.47	10.22	2	4.624	
79. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.23	0.005289	101.31	0.54	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
79. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.25	0.001075	5 233.80	5.63	51 322.60	55	9.806	
79. 10.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.25	0.001075	14 044.00	15.10	52 249.35	56	3.72	
79. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0001591	10 705.00	1.70	54 434.60	9	5.085	
79. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.81	0.003483	1 373.00	4.78	6 009.15	21	4.377	
79. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	77.9	0.33497	33.38	11.18	226.78	76	6.794	
79. 14.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	12.5	0.05375	5 613.80	301.74	33 743.67	1 814	6.011	
79. 15.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	101.5	0.43645	725.63	316.70	3 501.34	1 528	4.825	
79. 16.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.04	0.000172	1 208.60	0.21	11 305.46	2	9.354	
79. 17.	С411-0001	Вода	м3	0.12	0.000516	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	43.85	80%	628		
		Сметная прибыль				55%	25.39	44%	345		
		Всего с НР и СП					806.18		5 619		
	
80.	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Обрамление ступеней уголком металлическим	100 м плинтуса		0.05	228.53	11.43	2 526.35	126	11.024	
80. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.8	0.64	9.860	6.31	167.740	107	17.012	
80. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	9.3	0.465	4.44	2.06	6.48	3	1.459	
80. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0025	101.31	0.25	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
80. 4.	С101-2181	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм	т	0.00075	0.0000375	16 501.00	0.62	99 309.73	4	6.018	
80. 5.	С201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0.004	0.0002	10 897.91	2.18	48 645.26	10	4.464	
		Накладные расходы				81%	5.11	69%	74		
		Сметная прибыль				72%	4.54	58%	62		
		Всего с НР и СП					21.08		262		
	
81.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.01885	5 326.70	100.41	39 491.28	744	7.41	
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
82.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.05	2 714.76	135.74	30 057.05	1 503	11.073	
		Объем: 50*1.0*0.1									
82. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	3.886	8.580	33.34	145.950	567	17.01	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.8425	15.080	12.70	256.870	216	17.034	
82. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.617	130.27	80.38	1 185.17	731	9.098	
			(1)			15.08	9.30	256.87	158	17.034	
82. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.2255	93.88	21.17	890.86	201	9.489	
			(1)			15.08	3.40	256.87	58	17.034	
82. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.099	8.58	0.85	35.88	4	4.182	
		Накладные расходы				104%	47.88	88%	689		
		Сметная прибыль				60%	27.62	48%	376		
		Всего с НР и СП					211.25		2 568		
	
83.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		1.26	1 275.12	1 606.65	21 677.04	27 313	17	
		Объем: 50*1.8*1.4									
83. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	194.04	8.280	1 606.65	140.760	27 313	17	
		Накладные расходы				72%	1 156.79	61%	16 661		
		Сметная прибыль				38%	610.53	31%	8 467		
		Всего с НР и СП					3 373.97		52 441		
	
84.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.15	2 947.38	442.11	12 833.37	1 925	4.354	
84. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	3.18	10.090	32.09	171.760	546	17.023	
84. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.2925	35.39	10.35	101.14	30	2.858	
84. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
84. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.0024	2 447.30	5.87	24 380.60	59	9.962	
84. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0036	6 852.00	24.67	56 219.81	202	8.205	
84. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.036	10 162.01	365.83	29 377.18	1 058	2.891	
84. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.015	17.11	0.26	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				110%	35.30	93%	508		
		Сметная прибыль				68%	21.82	54%	295		
		Всего с НР и СП					499.23		2 728		
	
85.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		5	384.54	1 922.68	2 438.87	12 194	6.342	
		Объем: 50*1.0*0.1									
85. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	18.65	9.400	175.31	159.830	2 981	17.003	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.75	11.230	30.88	191.220	526	17.028	
85. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	0.45	102.57	46.16	835.60	376	8.147	
			(1)			11.23	5.05	191.22	86	17.028	
85. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.3	95.16	218.87	468.45	1 077	4.923	
			(1)			11.23	25.83	191.22	440	17.028	
85. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.65	1.34	6.23	5.13	24	3.828	
85. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.5	358.37	179.19	1 324.83	662	3.697	
85. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.45	312.47	140.61	1 295.45	583	4.146	
85. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	5	213.02	1 065.10	1 136.77	5 684	5.336	
85. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.75	3.60	2.70	20.52	15	5.7	
85. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.55	160.94	88.52	1 439.25	792	8.943	
		Накладные расходы				111%	228.87	94%	3 297		
		Сметная прибыль				64%	131.96	51%	1 789		
		Всего с НР и СП					2 283.51		17 279		
	
86.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		5	187.10	935.49	1 326.99	6 635	7.093	
		Объем: 50*1.0*0.1									
86. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	17.05	9.160	156.18	155.940	2 659	17.024	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.5	11.230	16.85	191.220	287	17.028	
86. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	0.4	102.57	41.03	835.60	334	8.147	
			(1)			11.23	4.49	191.22	76	17.028	
86. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.1	95.16	104.68	468.45	515	4.923	
			(1)			11.23	12.35	191.22	210	17.028	
86. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.2	1.34	2.95	5.13	11	3.828	
86. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	6	104.66	627.96	516.66	3 100	4.937	
86. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.75	3.60	2.70	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				111%	192.06	94%	2 769		
		Сметная прибыль				64%	110.74	51%	1 502		
		Всего с НР и СП					1 238.29		10 907		
	
87.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		5	725.26	3 626.29	3 827.43	19 137	5.277	
		Объем: 50*1.0*0.1									
87. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	18.3	8.900	162.87	151.270	2 768	16.997	
87. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.4	0.62	1.49	2.92	7	4.71	
87. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01	8 095.10	80.95	23 453.30	235	2.897	
87. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.005	747.34	3.74	3 626.06	18	4.852	
87. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	5.1	660.97	3 370.95	3 151.63	16 073	4.768	
87. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.75	3.60	6.30	20.52	36	5.7	
		Накладные расходы				111%	180.79	94%	2 602		
		Сметная прибыль				64%	104.24	51%	1 412		
		Всего с НР и СП					3 911.31		23 151		
	
88.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		47.195	48.13	2 271.50	490.34	23 142	10.188	
	
89.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		47.195	16.40	774.00	145.95	6 888	8.899	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					94 551.56		593 076	6.273	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					135.43		1 296	9.57	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					104.25		895	8.585	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 23; %=81 - по стр. 24, 26)					19.62		284	14.475	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23, 24, 26)					13.81		188	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					168.86		1 768	10.47	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					85 318.83		521 542	6.113	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					34 990.09		102 424	2.927	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27, 38, 44, 63, 68, 78; %=93 - по стр. 2, 84; %=66 - по стр. 3, 4; %=73 - по стр. 5, 6; %=71 - по стр. 9, 22; %=80 - по стр. 10, 12, 18, 19, 34, 36, 37, 42, 48, 64, 73-75, 79; %=67 - по стр. 13, 41, 70; %=90 - по стр. 28, 32; %=119 - по стр. 43, 58; %=94 - по стр. 45-47, 52-54, 85-87; %=92 - по стр. 55; %=69 - по стр. 56, 57; %=68 - по стр. 67, 69; %=88 - по стр. 82; %=61 - по стр. 83)					14 028.02		201 789	14.385	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27, 38, 44, 56, 57, 63, 68, 78, 82; %=54 - по стр. 2, 67, 84; %=40 - по стр. 3, 4, 13, 41, 69, 70; %=56 - по стр. 5, 6; %=52 - по стр. 9, 22; %=37 - по стр. 10, 12, 18, 19, 34, 36, 37, 42, 73-75; %=43 - по стр. 28, 32; %=68 - по стр. 43, 58; %=51 - по стр. 45-47, 52-54, 85-87; %=44 - по стр. 48, 55, 64, 79; %=31 - по стр. 83)					7 919.27		107 205	13.537	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					107 266.12		830 536	7.743	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 051.80		40 208	6.644	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 39, 61, 65, 80)					333.62		4 837	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 61, 65, 80)					296.55		4 066	13.711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 681.97		49 111	7.35	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 045.50		30 030	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 045.50		30 030	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					117 162.45		911 445	7.779	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 507.28	2.14	19 505	7.779	
	ИТОГО					119 669.73		930 950	7.779	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 393.39	2	18 619	7.779	
	ИТОГО					122 063.12		949 569	7.779	
	НДС 18%				18	21 971.36	18	170 922	7.779	
	ВСЕГО С НДС					144 034.48		1 120 491	7.779	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					14 381.26		206 910	14.387	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 229.63		111 459	13.544	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
90.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.02	1 734.68	34.69	27 542.67	551	15.884	
		Объем: 0.8*0.5*5									
90. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	3.4552	8.580	29.65	145.950	504	17.01	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	15.080	2.33	256.870	40	17.034	
90. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	32.61	5.05	300.82	47	9.225	
			(1)			15.08	2.33	256.87	40	17.034	
		Накладные расходы				99%	31.66	84%	457		
		Сметная прибыль				60%	19.19	48%	261		
		Всего с НР и СП					85.54		1 269		
	
91.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.02	21 294.18	425.88	89 207.32	1 784	4.189	
		Объем: 0.8*0.5*5									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
91. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	5.18592	9.280	48.13	157.880	819	17.013	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.04224	15.080	0.64	256.870	11	17.034	
91. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.04224	32.61	1.38	300.82	13	9.225	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
91. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	0.54936	3.41	1.87	13.90	8	4.076	
91. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	0.84648	2.75	2.33	4.66	4	1.695	
91. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.08568	101.31	8.68	999.00	86	9.861	
			(1)			12.94	1.11	219.76	19	16.983	
91. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	8.58	7.02	60.23	5.19	45	0.739	
91. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.42	8.75	12.43	5.19	7	0.593	
91. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.28	94.50	215.46	263.68	601	2.79	
91. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.542	83.70	45.37	51.87	28	0.62	
91. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.428	14.41	20.58	77.29	110	5.364	
91. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.16	59.00	9.44	399.61	64	6.773	
		Накладные расходы				106%	51.70	90%	747		
		Сметная прибыль				54%	26.34	43%	357		
		Всего с НР и СП					503.91		2 888		
	
92.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		2	3 070.76	6 141.52	7 513.04	15 026	2.447	
		Объем: 0.8*0.5*5									
	
93.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.015	5 091.02	76.37	52 358.64	785	10.279	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	3.67308	9.860	36.22	167.740	616	17.012	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.03708	15.080	0.56	256.870	10	17.034	
93. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.03708	32.61	1.21	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.56	256.87	10	17.034	
93. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0015	612.02	0.92	2 053.44	3	3.355	
93. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0645	589.48	38.02	2 403.45	155	4.077	
		Накладные расходы				95%	34.94	80%	501		
		Сметная прибыль				47%	17.29	37%	232		
		Всего с НР и СП					128.60		1 517		
	
94.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.015	193.63	2.90	2 275.73	34	11.724	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	0.18378	8.670	1.59	147.370	27	16.998	
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00018	15.080		256.870		17.034	
94. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00018	32.61	0.01	300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
94. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00036	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
94. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.012	63.37	0.76	238.39	3	3.762	
94. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000024	4 290.70	0.10	21 459.44	1	5.001	
94. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00015	17.11		51.45		3.007	
94. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000075	12 480.00	0.09	46 983.82		3.765	
94. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000255	1 208.60	0.31	11 305.46	3	9.354	
94. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000006	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	1.51	80%	22		
		Сметная прибыль				47%	0.75	37%	10		
		Всего с НР и СП					5.16		66		
	
	ДВЕРИ	
95.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.022	1 143.95	25.17	17 494.01	385	15.296	
		Объем: 2.2*1.0									
95. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	2.28602	8.580	19.61	145.950	334	17.01	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.17028	15.080	2.57	256.870	44	17.034	
95. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.17028	32.61	5.55	300.82	51	9.225	
			(1)			15.08	2.57	256.87	44	17.034	
		Накладные расходы				99%	21.96	84%	318		
		Сметная прибыль				60%	13.31	48%	181		
		Всего с НР и СП					60.44		884		
	
96.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2.2	91.24	200.74	934.31	2 055	10.237	
		Объем: 2.2*1.0									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
96. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.88	6.336	10.520	66.65	179.030	1 134	17.018	
96. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	1.056	8.45	8.92	38.16	40	4.516	
96. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.144	0.3168	5.85	1.85	8.46	3	1.446	
96. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.228	0.5016	2.75	1.38	4.66	2	1.695	
96. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.4488	101.31	45.47	999.00	448	9.861	
			(1)			12.94	5.81	219.76	99	16.983	
96. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00022	14 044.00	3.09	52 249.35	11	3.72	
96. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.22	99.55	21.90	277.75	61	2.79	
96. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0066	7 798.00	51.47	53 769.76	355	6.895	
		Накладные расходы				81%	53.99	69%	782		
		Сметная прибыль				72%	47.99	58%	658		
		Всего с НР и СП					302.71		3 495		
	
97.	С4 цена поставщи.	Дверь металлическая	м2		2.2	1 284.72	2 826.38	7 399.99	16 280	5.76	
		Объем: 2.2*1.0									
	
	РЕМОНТ СТЕН	
98.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2		0.71	188.95	134.15	3 212.14	2 281	17.003	
98. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	16.2022	8.280	134.15	140.760	2 281	17	
		Накладные расходы				99%	132.81	84%	1 916		
		Сметная прибыль				60%	80.49	48%	1 095		
		Всего с НР и СП					347.45		5 292		
	
99.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.71	83.57	59.33	1 387.13	985	16.602	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.86	5.5806	10.210	56.98	173.840	970	17.026	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00852	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
99. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00852	32.61	0.28	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
99. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00852	101.31	0.86	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
99. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.071	17.11	1.21	51.45	4	3.007	
		Накладные расходы				95%	54.25	80%	778		
		Сметная прибыль				47%	26.84	37%	360		
		Всего с НР и СП					140.43		2 122		
	
100.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		9.3223	15.82	147.48	55.68	519	3.519	
		Объем: 0.71*0.013*1010									
	
101.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.71	2 036.55	1 445.95	20 400.25	14 484	10.017	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
101. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	64.2408	9.630	618.64	163.850	10 526	17.015	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	5.17164	10.483	54.21	178.711	924	17.048	
101. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	0.52824	32.61	17.23	300.82	159	9.225	
			(1)			15.08	7.97	256.87	136	17.034	
101. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	4.6434	18.36	85.25	241.94	1 123	13.178	
			(1)			9.96	46.25	169.82	789	17.05	
101. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0000497	10 947.00	0.54	69 468.96	3	6.346	
101. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	1.9667	31.58	62.11	215.71	424	6.831	
101. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	1.0721	612.02	656.15	2 053.44	2 201	3.355	
101. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00426	1 416.70	6.04	10 988.26	47	7.756	
		Накладные расходы				95%	639.21	80%	9 160		
		Сметная прибыль				47%	316.24	37%	4 237		
		Всего с НР и СП					2 401.40		27 881		
	
102.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0.71	57.09	40.53	681.96	484	11.942	
102. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	2.6767	8.280	22.16	140.760	377	17	
102. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00071	25 695.00	18.24	150 268.60	107	5.848	
102. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.0355	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				80%	17.73	68%	256		
		Сметная прибыль				50%	11.08	40%	151		
		Всего с НР и СП					69.34		891		
	
103.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.71	193.63	137.48	2 275.73	1 616	11.754	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
103. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	8.69892	8.670	75.42	147.370	1 282	16.998	
103. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00852	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
103. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00852	32.61	0.28	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
103. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01704	101.31	1.73	999.00	17	9.861	
			(1)			12.94	0.22	219.76	4	16.983	
103. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.568	63.37	35.99	238.39	135	3.762	
103. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.001136	4 290.70	4.87	21 459.44	24	5.001	
103. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0071	17.11	0.12	51.45		3.007	
103. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000355	12 480.00	4.43	46 983.82	17	3.765	
103. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.01207	1 208.60	14.59	11 305.46	136	9.354	
103. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000284	168.49	0.05	3 310.11	1	19.646	
		Накладные расходы				95%	71.77	80%	1 027		
		Сметная прибыль				47%	35.51	37%	475		
		Всего с НР и СП					244.76		3 118		
	
104.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		1	37.19	37.19	498.52	499	13.418	
104. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	2.71	9.510	25.77	161.770	438	17.011	
104. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.02	569.06	11.38	2 995.86	60	5.265	
104. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.01	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	22.16	73%	320		
		Сметная прибыль				70%	18.04	56%	245		
		Всего с НР и СП					77.39		1 064		
	
105.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		0.2	1 615.27	323.05	11 295.75	2 259	6.993	
105. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	8.510	60.23	144.650	1 024	16.998	
105. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	15.080	1.30	256.870	22	17.034	
105. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	113.70	4.55	810.77	32	7.131	
			(1)			15.08	0.60	256.87	10	17.034	
105. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	32.61	1.50	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
105. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.0506	585.82	29.64	2 748.34	139	4.691	
105. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.0804	2 824.60	227.10	13 057.23	1 050	4.623	
105. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	52.92	73%	764		
		Сметная прибыль				70%	43.07	56%	586		
		Всего с НР и СП					419.04		3 608		
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
106.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных	100 м2		0.4	188.95	75.58	3 212.14	1 285	17.002	
106. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	9.128	8.280	75.58	140.760	1 285	17	
		Накладные расходы				99%	74.82	84%	1 079		
		Сметная прибыль				60%	45.35	48%	617		
		Всего с НР и СП					195.75		2 981		
	
107.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками	1 м2 очищаемой поверхности		7	9.77	68.42	166.73	1 167	17.056	
		Начисления: Н5= 1.2	
107. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	7.56	9.050	68.42	154.380	1 167	17.059	
		Накладные расходы				81%	55.42	69%	805		
		Сметная прибыль				60%	41.05	48%	560		
		Всего с НР и СП					164.89		2 532		
	
108.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.07	360.96	25.27	2 295.20	161	6.371	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	0.44604	11.300	5.04	192.130	86	17.003	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00084	11.230	0.01	191.220		17.028	
108. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.00084	102.57	0.09	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
108. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00084	1.86		10.30		5.538	
108. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.09408	7.46	0.70	18.19	2	2.438	
108. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00084	101.31	0.09	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
108. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00084	20 496.00	17.22	72 156.04	61	3.52	
108. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00014	15 255.00	2.14	79 246.03	11	5.195	
		Накладные расходы				81%	4.09	69%	59		
		Сметная прибыль				60%	3.03	48%	41		
		Всего с НР и СП					32.39		262		
	
109.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.07	626.24	43.84	2 615.71	183	4.174	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
109. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	4.596	0.32172	9.630	3.10	163.850	53	17.015	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00084	11.230	0.01	191.220		17.028	
109. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.00084	102.57	0.09	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
109. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00084	1.86		10.30		5.538	
109. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.0546	7.46	0.41	18.19	1	2.438	
109. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00084	101.31	0.09	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
109. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000098	13 674.00	1.34	63 195.68	6	4.622	
109. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00133	29 187.00	38.82	91 466.07	122	3.134	
		Накладные расходы				81%	2.52	69%	37		
		Сметная прибыль				60%	1.87	48%	25		
		Всего с НР и СП					48.23		245		
	
110.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.4	83.57	33.43	1 387.13	555	16.602	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
110. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.86	3.144	10.210	32.10	173.840	547	17.026	
110. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0048	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
110. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0048	32.61	0.16	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
110. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
110. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04	17.11	0.68	51.45	2	3.007	
		Накладные расходы				95%	30.56	80%	438		
		Сметная прибыль				47%	15.12	37%	203		
		Всего с НР и СП					79.11		1 196		
	
111.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.252	15.82	83.09	55.68	292	3.514	
		Объем: 0.4*0.013*1010									
	
112.	Е15-02-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.4	2 062.15	824.86	20 998.02	8 399	10.182	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
112. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	94.656	37.8624	9.630	364.61	163.850	6 204	17.015	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	2.9136	10.483	30.54	178.711	521	17.048	
112. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	0.2976	32.61	9.70	300.82	90	9.225	
			(1)			15.08	4.49	256.87	76	17.034	
112. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	2.616	18.36	48.03	241.94	633	13.178	
			(1)			9.96	26.06	169.82	444	17.05	
112. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000028	10 947.00	0.31	69 468.96	2	6.346	
112. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	1.108	31.58	34.99	215.71	239	6.831	
112. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	0.6	612.02	367.21	2 053.44	1 232	3.355	
		Накладные расходы				95%	375.39	80%	5 380		
		Сметная прибыль				47%	185.72	37%	2 488		
		Всего с НР и СП					1 385.97		16 267		
	
113.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0.4	57.09	22.84	681.96	273	11.953	
113. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	1.508	8.280	12.49	140.760	212	17	
113. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0004	25 695.00	10.28	150 268.60	60	5.848	
113. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.02	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				80%	9.99	68%	144		
		Сметная прибыль				50%	6.25	40%	85		
		Всего с НР и СП					39.08		502		
	
114.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.4	193.63	77.45	2 275.73	910	11.75	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
114. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	4.9008	8.670	42.49	147.370	722	16.998	
114. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0048	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
114. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0048	32.61	0.16	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
114. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0096	101.31	0.97	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
114. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.32	63.37	20.28	238.39	76	3.762	
114. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00064	4 290.70	2.75	21 459.44	14	5.001	
114. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.004	17.11	0.07	51.45		3.007	
114. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0002	12 480.00	2.50	46 983.82	9	3.765	
114. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0068	1 208.60	8.22	11 305.46	77	9.354	
114. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00016	168.49	0.03	3 310.11	1	19.646	
		Накладные расходы				95%	40.43	80%	578		
		Сметная прибыль				47%	20.00	37%	268		
		Всего с НР и СП					137.89		1 756		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					13 313.59		73 252	5.502	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 112.85		71 197	5.43	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 372.09		15 837	2.485	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 90, 95, 98, 106; %=90 - по стр. 91; %=80 - по стр. 93, 94, 99, 101, 103, 110, 112, 114; %=68 - по стр. 102, 113; %=73 - по стр. 104, 105; %=69 - по стр. 107-109)					1 725.85		24 786	14.362	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 90, 95, 98, 106-109; %=43 - по стр. 91; %=37 - по стр. 93, 94, 99, 101, 103, 110, 112, 114; %=40 - по стр. 102, 113; %=56 - по стр. 104, 105)					926.52		12 476	13.465	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					15 765.22		108 459	6.88	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					200.74		2 055	10.237	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 96)					53.99		782	14.484	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 96)					47.99		658	13.711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					302.72		3 495	11.545	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					16 067.94		111 954	6.968	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	343.85	2.14	2 396	6.968	
	ИТОГО					16 411.79		114 350	6.968	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	328.24	2	2 287	6.967	
	ИТОГО					16 740.03		116 637	6.968	
	НДС 18%				18	3 013.21	18	20 995	6.968	
	ВСЕГО С НДС					19 753.24		137 632	6.968	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 779.84		25 568	14.365	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					974.51		13 134	13.478	
	
	Раздел 3.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
115.	Е46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.03	7 689.63	230.69	59 278.96	1 778	7.707	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
115. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	193.62	5.8086	10.090	58.61	171.760	998	17.023	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	53.4975	1.604925	11.230	18.02	191.220	307	17.028	
115. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	53.4975	1.604925	95.16	152.72	468.45	752	4.923	
			(1)			11.23	18.02	191.22	307	17.028	
115. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	106.995	3.20985	6.03	19.36	8.99	29	1.491	
		Накладные расходы				99%	75.86	84%	1 096		
		Сметная прибыль				60%	45.98	48%	626		
		Всего с НР и СП					352.53		3 501		
	
116.	Е46-03-017-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки		0.1	2 455.95	245.59	19 166.59	1 917	7.806	
116. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	61.11	6.111	8.580	52.43	145.950	892	17.01	
116. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.028	1.86	0.05	10.30		5.538	
116. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.043	101.31	4.36	999.00	43	9.861	
			(1)			12.94	0.56	219.76	9	16.983	
116. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	5 233.80	4.97	51 322.60	49	9.806	
116. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00005	9 906.00	0.50	49 384.46	2	4.985	
116. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	10 705.00	6.32	54 434.60	32	5.085	
116. 7.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.021	1 603.30	33.67	5 828.56	122	3.635	
116. 8.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.018	1 507.80	27.14	5 982.82	108	3.968	
116. 9.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.06	0.006	6 683.04	40.10	49 728.97	298	7.441	
116. 10.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.104	725.63	75.47	3 501.34	364	4.825	
116. 11.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00049	1 208.60	0.59	11 305.46	6	9.354	
116. 12.	С411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	51.91	84%	749		
		Сметная прибыль				60%	31.46	48%	428		
		Всего с НР и СП					328.95		3 094		
	
117.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.1	775.58	77.56	13 109.63	1 311	16.903	
117. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	8.53	8.970	76.51	152.560	1 301	17.008	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.032	15.080	0.48	256.870	8	17.034	
117. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.032	32.61	1.04	300.82	10	9.225	
			(1)			15.08	0.48	256.87	8	17.034	
		Накладные расходы				74%	56.97	63%	825		
		Сметная прибыль				50%	38.50	40%	524		
		Всего с НР и СП					173.03		2 659		
	
118.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.1	12 865.35	1 286.53	38 330.93	3 833	2.979	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
118. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	73.92	7.392	10.520	77.76	179.030	1 323	17.018	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.006	15.080	0.09	256.870	2	17.034	
118. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.036	0.0036	97.19	0.35	1 104.78	4	11.367	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
118. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.024	0.0024	113.70	0.27	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
118. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0024	101.31	0.24	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
118. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.4	182.07	72.83	610.14	244	3.351	
118. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000266	20 580.00	5.47	161 788.18	43	7.861	
118. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	9.98	113.13	1 129.04	221.55	2 211	1.958	
118. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.157	3.60	0.57	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				115%	89.53	98%	1 299		
		Сметная прибыль				71%	55.27	56%	742		
		Всего с НР и СП					1 431.33		5 874		
	
119.	С301-7361 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	10 шт.		0.5	336.00	168.00	1 720.22	860	5.119	
	
120.	С5 Цена поставщи.	ПВХ  ревизия  110	шт		2	14.93	29.86	86.00	172	5.76	
	
121.	С6 Цена поставщи.	Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый	шт		2	28.65	57.30	165.02	330	5.759	
	
122.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка		1	278.13	278.13	3 012.06	3 012	10.829	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
122. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	10.728	10.728	9.050	97.09	154.380	1 656	17.059	
122. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
122. 3.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 964.50	3.77	23 342.31	45	11.882	
122. 4.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	11.87	0.01	130.73		11.013	
122. 5.	С103-1011	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	25.00	25.00	176.17	176	7.047	
122. 6.	С103-1034	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	73.29	73.29	610.63	611	8.332	
122. 7.	С301-3342	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	77.76	77.76	512.17	512	6.587	
		Накладные расходы				115%	111.65	98%	1 623		
		Сметная прибыль				71%	68.93	56%	927		
		Всего с НР и СП					458.72		5 562		
	
123.	С103-1011 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-1	25.00	-25.00	176.17	-176	7.04	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
124.	С103-1034 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-1	73.29	-73.29	610.63	-611	8.337	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
125.	С301-3342 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.		-1	77.76	-77.76	512.17	-512	6.584	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
126.	Е65-6-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена унитазов (б/у)	100 приборов		0.02	35 108.41	702.17	236 802.22	4 736	6.745	
126. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	354.7	7.094	9.630	68.32	163.850	1 162	17.015	
126. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.008	15.080	0.12	256.870	2	17.034	
126. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.4	0.008	32.61	0.26	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
126. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.008	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
126. 5.	С101-0311	Каболка	т	0.0035	0.00007	43 816.00	3.07	137 492.94	10	3.138	
126. 6.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т	0.0072	0.000144	13 709.00	1.97	96 976.28	14	7.074	
126. 7.	С101-2429	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0004	2 050.80	0.82	23 342.31	9	11.382	
126. 8.	С301-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	100	2	283.86	567.72	1 641.65	3 283	5.783	
126. 9.	С301-1310	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	0.08	740.00	59.20	3 088.35	247	4.173	
		Накладные расходы				103%	70.49	88%	1 024		
		Сметная прибыль				60%	41.06	48%	559		
		Всего с НР и СП					813.73		6 319		
	
127.	С301-0906 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.		-2	283.86	-567.72	1 641.65	-3 283	5.783	
		Объем: (0.02)*(-100.0)									
	
128.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		4.13	48.13	198.78	490.34	2 025	10.187	
		Объем: 111*0.02*1.8+0.134									
	
129.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.13	16.40	67.73	145.95	603	8.903	
		Объем: 111*0.02*1.8+0.134									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 598.57		15 995	6.155	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					563.44		4 197	7.449	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					87.16		502	5.76	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 115, 116)					127.77		1 845	14.44	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 115, 116)					77.44		1 055	13.623	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					768.65		7 097	9.233	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 768.62		9 170	5.185	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 117; %=98 - по стр. 118, 122; %=88 - по стр. 126)					328.65		4 770	14.514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 117; %=56 - по стр. 118, 122; %=48 - по стр. 126)					203.77		2 752	13.505	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 301.04		16 692	7.254	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					266.51		2 628	9.861	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					266.51		2 628	9.861	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					3 336.20		26 417	7.918	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	71.39	2.14	565	7.914	
	ИТОГО					3 407.59		26 982	7.918	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	68.15	2	540	7.924	
	ИТОГО					3 475.74		27 522	7.918	
	НДС 18%				18	625.63	18	4 954	7.918	
	ВСЕГО С НДС					4 101.37		32 476	7.918	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					456.42		6 615	14.493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					281.21		3 807	13.538	
	
	Раздел 4.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	демонтажные работы	
130.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.05	53.31	2.67	898.63	45	16.854	
130. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	0.316	8.280	2.62	140.760	44	17	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0015	15.080	0.02	256.870		17.034	
130. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.0015	32.61	0.05	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
		Накладные расходы				85%	2.24	72%	32		
		Сметная прибыль				65%	1.72	52%	23		
		Всего с НР и СП					6.63		100		
	
131.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.03	48.36	1.45	822.04	25	17.241	
131. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	0.1752	8.280	1.45	140.760	25	17	
		Накладные расходы				85%	1.23	72%	18		
		Сметная прибыль				65%	0.94	52%	13		
		Всего с НР и СП					3.63		56		
	
132.	Е67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов		0.35	19.51	6.83	331.58	116	16.984	
132. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.25	0.7875	8.670	6.83	147.370	116	16.998	
		Накладные расходы				85%	5.81	72%	84		
		Сметная прибыль				65%	4.44	52%	60		
		Всего с НР и СП					17.08		260		
	
	строительные и отделочные  рабоы	
133.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.03	2 312.44	69.37	18 302.31	549	7.914	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
133. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	1.860075	10.090	18.77	171.760	319	17.023	
133. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	0.471975	11.230	5.30	191.220	90	17.028	
133. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	0.471975	95.16	44.91	468.45	221	4.923	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
133. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	0.94395	6.03	5.69	8.99	8	1.491	
		Накладные расходы				99%	23.83	84%	344		
		Сметная прибыль				60%	14.44	48%	196		
		Всего с НР и СП					107.64		1 089		
	
134.	Е46-03-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м борозд		0.15	870.45	130.57	6 891.78	1 034	7.919	
134. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	24.2	3.63	9.740	35.36	165.790	602	17.022	
134. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.92	0.888	11.230	9.97	191.220	170	17.028	
134. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5.92	0.888	95.16	84.50	468.45	416	4.923	
			(1)			11.23	9.97	191.22	170	17.028	
134. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.84	1.776	6.03	10.71	8.99	16	1.491	
		Накладные расходы				99%	44.88	84%	648		
		Сметная прибыль				60%	27.20	48%	371		
		Всего с НР и СП					202.64		2 053		
	
135.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.03	1 571.78	47.15	11 533.97	346	7.338	
135. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	1.0863	9.740	10.58	165.790	180	17.022	
135. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	0.3411	11.230	3.83	191.220	65	17.028	
135. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	0.3411	95.16	32.46	468.45	160	4.923	
			(1)			11.23	3.83	191.22	65	17.028	
135. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	0.6822	6.03	4.11	8.99	6	1.491	
		Накладные расходы				99%	14.27	84%	206		
		Сметная прибыль				60%	8.65	48%	118		
		Всего с НР и СП					70.06		669		
	
136.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.03	1 944.71	58.34	16 643.83	499	8.553	
136. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	1.6548	8.580	14.20	145.950	242	17.01	
136. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.0132	1.86	0.02	10.30		5.538	
136. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.0072	101.31	0.73	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
136. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000285	5 233.80	1.49	51 322.60	15	9.806	
136. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000015	9 906.00	0.15	49 384.46	1	4.985	
136. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00009	10 705.00	0.96	54 434.60	5	5.085	
136. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.0027	1 507.80	4.07	5 982.82	16	3.968	
136. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.0021	6 683.04	14.03	49 728.97	104	7.441	
136. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0312	725.63	22.64	3 501.34	109	4.825	
136. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.000033	1 208.60	0.04	11 305.46		9.354	
136. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.000096	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	14.06	84%	203		
		Сметная прибыль				60%	8.52	48%	116		
		Всего с НР и СП					80.92		818		
	
137.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.045	2 510.21	112.96	24 474.17	1 101	9.747	
		Объем: 15*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
137. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	4.63536	9.980	46.26	169.690	787	17.003	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.33966	10.644	3.62	181.445	62	17.047	
137. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.04536	32.61	1.48	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	0.68	256.87	12	17.034	
137. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.2943	18.36	5.40	241.94	71	13.178	
			(1)			9.96	2.93	169.82	50	17.05	
137. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000054	10 947.00	0.06	69 468.96		6.346	
137. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.2493	31.58	7.87	215.71	54	6.831	
137. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.08415	612.02	51.50	2 053.44	173	3.355	
137. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00027	1 416.70	0.38	10 988.26	3	7.756	
		Накладные расходы				95%	47.39	80%	679		
		Сметная прибыль				47%	23.44	37%	314		
		Всего с НР и СП					183.79		2 094		
	
138.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.075	1 668.24	125.12	13 256.60	994	7.944	
		Объем: 15*0.5									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
138. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	3.9204	9.280	36.38	157.880	619	17.013	
138. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0018	12.940	0.02	219.760		16.983	
138. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.0018	29.03	0.05	258.03		8.888	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
138. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0135	101.31	1.37	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
138. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.063	63.37	3.99	238.39	15	3.762	
138. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.02325	17.11	0.40	51.45	1	3.007	
138. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.00225	6 835.05	15.38	38 259.92	86	5.598	
138. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.003825	11 024.26	42.17	33 315.43	127	3.022	
138. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	1.5	16.92	25.38	87.74	132	5.186	
		Накладные расходы				95%	34.58	80%	495		
		Сметная прибыль				47%	17.11	37%	229		
		Всего с НР и СП					176.81		1 718		
	
139.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.162	48.13	7.80	490.34	79	10.128	
		Объем: 0.09*1.8									
	
140.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.162	16.40	2.66	145.95	24	9.023	
		Объем: 0.09*1.8									
	
	монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках )	
141.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.37	314.15	116.23	4 344.34	1 607	13.826	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
141. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.848	8.45376	9.980	84.37	169.690	1 435	17.003	
141. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.03996	15.080	0.60	256.870	10	17.034	
141. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.108	0.03996	145.54	5.82	810.77	32	5.571	
			(1)			15.08	0.60	256.87	10	17.034	
141. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.95904	8.45	8.10	38.16	37	4.516	
141. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.644	1.71828	2.75	4.73	4.66	8	1.695	
141. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.03996	101.31	4.05	999.00	40	9.861	
			(1)			12.94	0.52	219.76	9	16.983	
141. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.3552	14.56	5.17	54.15	19	3.719	
141. 8.	С113-8040	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.074	35.07	2.60	173.26	13	4.94	
		Накладные расходы				95%	80.72	81%	1 170		
		Сметная прибыль				65%	55.23	52%	751		
		Всего с НР и СП					252.18		3 529		
	
142.	С103-1393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		37.74	4.58	172.85	14.04	530	3.066	
		Объем: 37*1.02									
	
143.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.		2	8.40	16.80	39.31	79	4.702	
	
144.	С301-7351 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм	10 шт.		3.7	117.20	433.64	604.49	2 237	5.159	
	
145.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.37	103.58	38.32	1 266.31	469	12.239	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
145. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	2.39316	9.980	23.88	169.690	406	17.003	
145. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00888	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
145. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.00888	145.54	1.29	810.77	7	5.571	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
145. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00888	101.31	0.90	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
145. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000222	11 582.00	2.57	13 654.32	3	1.179	
145. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0074	33.42	0.25	104.14	1	3.116	
145. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0592	104.50	6.19	367.31	22	3.515	
145. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.004514	130.35	0.59	852.91	4	6.543	
145. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0185	122.00	2.26	551.59	10	4.521	
		Накладные расходы				95%	22.81	81%	330		
		Сметная прибыль				65%	15.61	52%	212		
		Всего с НР и СП					76.74		1 012		
	
146.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0377	3 697.14	139.38	30 383.11	1 145	8.215	
		Объем: 37*1.02									
	
147.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		1	52.95	52.95	554.37	554	10.463	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
147. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	1.872	10.090	18.89	171.760	322	17.023	
147. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	8.45	1.32	38.16	6	4.516	
147. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.048	4.44	0.21	6.48		1.459	
147. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	38.55	0.23	100.02	1	2.595	
147. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.56	1.02	54.15	4	3.719	
147. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	19.01	0.02	162.85		8.567	
147. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.049	16.15	0.79	120.13	6	7.438	
147. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.036	33.42	1.20	104.14	4	3.116	
147. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	160.32	0.16	396.44		2.473	
147. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.012	104.50	1.25	367.31	4	3.515	
147. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	212.90	2.98	437.95	6	2.057	
147. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	16 244.00	16.24	107 655.65	108	6.627	
147. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	80.00	8.00	878.46	88	10.981	
147. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	51.48	0.31	97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	17.95	81%	261		
		Сметная прибыль				65%	12.28	52%	167		
		Всего с НР и СП					83.17		982		
	
148.	С. Цена поставщи	Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2	шт		1	64.76	64.76	373.02	373	5.76	
	
149.	С503-0657 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Коробка установочная   ip44	10 шт.		0.3	91.00	27.30	53.14	16	0.586	
	
150.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	2 495.43	149.73	21 616.77	1 297	8.662	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
150. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	10.520	53.51	179.030	911	17.018	
150. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.06336	15.080	0.96	256.870	16	17.034	
150. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	145.54	9.22	810.77	51	5.571	
			(1)			15.08	0.96	256.87	16	17.034	
150. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	1.17936	4.44	5.24	6.48	8	1.459	
150. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	101.31	6.35	999.00	63	9.861	
			(1)			12.94	0.81	219.76	14	16.983	
150. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0001836	14 454.00	2.65	132 862.52	24	9.192	
150. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	104.50	1.94	367.31	7	3.515	
150. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	212.90	52.12	437.95	107	2.057	
150. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	291.00	17.81	1 817.71	111	6.246	
		Накладные расходы				95%	51.75	81%	751		
		Сметная прибыль				65%	35.41	52%	482		
		Всего с НР и СП					236.88		2 530		
	
151.	С .Цена поставщи	Светильник  настенный   IP54	шт		1	71.53	71.53	412.01	412	5.76	
	
152.	С .Цена поставщи	Светильник  потолочный IP44	шт		5	65.97	329.85	379.99	1 900	5.76	
	
153.	С .Цена поставщи	Лампы энергосберегающие  для светильников	шт		6	22.57	135.42	130.00	780	5.76	
	
154.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.03	394.77	11.84	5 855.16	176	14.865	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
154. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	0.92736	10.520	9.76	179.030	166	17.018	
154. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00108	15.080	0.02	256.870		17.034	
154. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00108	145.54	0.16	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
154. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00072	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
154. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000945	1 416.70	0.13	10 988.26	1	7.756	
154. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00306	510.00	1.56	1 382.07	4	2.71	
		Накладные расходы				95%	9.29	81%	134		
		Сметная прибыль				65%	6.36	52%	86		
		Всего с НР и СП					27.49		397		
	
155.	С509-1201 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.3	71.50	21.45	837.35	251	11.702	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 346.97		16 638	7.089	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 186.51		9 245	7.792	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					806.49		4 956	6.145	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 130-132; %=81 - по стр. 141, 145, 147, 150, 154)					191.80		2 780	14.494	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 130-132, 141, 145, 147, 150, 154)					131.98		1 796	13.608	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 510.29		13 821	9.151	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					543.51		4 523	8.322	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 133-136; %=80 - по стр. 137, 138)					179.00		2 576	14.391	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 133-136; %=37 - по стр. 137, 138)					99.36		1 344	13.527	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					821.87		8 443	10.273	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					606.49		2 767	4.562	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					606.49		2 767	4.562	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					10.46		103	9.847	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					10.46		103	9.847	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 949.11		25 134	8.523	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	63.11	2.14	538	8.525	
	ИТОГО					3 012.22		25 672	8.523	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	60.24	2	513	8.516	
	ИТОГО					3 072.46		26 185	8.522	
	НДС 18%				18	553.04	18	4 713	8.522	
	ВСЕГО С НДС					3 625.50		30 898	8.522	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					370.80		5 356	14.444	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					231.34		3 140	13.573	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					112 810.69		698 961	6.196	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 321.94		10 541	7.974	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					910.74		5 851	6.424	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 23, 130-132; %=81 - по стр. 24, 26, 141, 145, 147, 150, 154)					211.42		3 064	14.492	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 23, 24, 26, 130-132, 141, 145, 147, 150, 154)					145.79		1 984	13.609	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 679.15		15 589	9.284	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					99 538.63		601 459	6.042	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					41 449.34		118 763	2.865	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27, 38, 44, 63, 68, 78, 90, 95, 98, 106, 115, 116, 133-136; %=93 - по стр. 2, 84; %=66 - по стр. 3, 4; %=73 - по стр. 5, 6, 104, 105; %=71 - по стр. 9, 22; %=80 - по стр. 10, 12, 18, 19, 34, 36, 37, 42, 48, 64, 73-75, 79, 93, 94, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 137, 138; %=67 - по стр. 13, 41, 70; %=90 - по стр. 28, 32, 91; %=119 - по стр. 43, 58; %=94 - по стр. 45-47, 52-54, 85-87; %=92 - по стр. 55; %=69 - по стр. 56, 57, 107-109; %=68 - по стр. 67, 69, 102, 113; %=88 - по стр. 82; %=61 - по стр. 83)					16 060.64		230 996	14.383	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27, 38, 44, 56, 57, 63, 68, 78, 82, 90, 95, 98, 106-109, 115, 116, 133-136; %=54 - по стр. 2, 67, 84; %=40 - по стр. 3, 4, 13, 41, 69, 70, 102, 113; %=56 - по стр. 5, 6, 104, 105; %=52 - по стр. 9, 22; %=37 - по стр. 10, 12, 18, 19, 34, 36, 37, 42, 73-75, 93, 94, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 137, 138; %=43 - по стр. 28, 32, 91; %=68 - по стр. 43, 58; %=51 - по стр. 45-47, 52-54, 85-87; %=44 - по стр. 48, 55, 64, 79; %=31 - по стр. 83)					9 022.59		122 080	13.53	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					124 621.86		954 535	7.659	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 252.54		42 263	6.759	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 39, 61, 65, 80, 96)					387.61		5 619	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 61, 65, 80, 96)					344.54		4 724	13.711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 984.69		52 606	7.532	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 375.11		11 937	5.026	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 117; %=98 - по стр. 118, 122; %=88 - по стр. 126)					328.65		4 770	14.514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 117; %=56 - по стр. 118, 122; %=48 - по стр. 126)					203.77		2 752	13.505	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 907.53		19 459	6.693	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 322.47		32 761	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 322.47		32 761	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					139 515.70		1 074 950	7.705	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 985.64	2.14	23 004	7.705	
	ИТОГО					142 501.34		1 097 954	7.705	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 850.03	2	21 959	7.705	
	ИТОГО					145 351.37		1 119 913	7.705	
	НДС 18%				18	26 163.25	18	201 584	7.705	
	ВСЕГО С НДС					171 514.62		1 321 497	7.705	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 988.32		244 449	14.389	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 716.69		131 540	13.538	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                    Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)