«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013 г.	
	
Объект:	Краснокаменная, д.18	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 18 по ул. Краснокаменной	
Основание: дефектную ведомость составил гл. инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	1.6	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.6	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2	1.6	
4.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	2.5	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.6	
6.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	4.16	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.48	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.35	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.53	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.025	
12.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.014	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0588	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов)	100 м труб	0.014	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2156	
16.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.08	
17.	Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0104	
18.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.2	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	66.24	
21.	Покрытие пленкой кровель	100 м2 покрытия	1.6	
22.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	200	
23.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.6	
24.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	22	
25.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.211	
26.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.03165	
27.	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.03165	
28.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03165	
29.	Устройство люка выхода на кровлю	1 слуховое окно	1	
30.	Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8	шт.	1	
31.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	
32.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.1	
33.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.4	
34.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	1	
35.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
36.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.211	
37.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.0844	
38.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.211	
39.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.12	
40.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
41.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
42.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.02	
43.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.14	
44.	Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.025	
45.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.011	
46.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.084	
47.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву ветровой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084	
48.	Разборка засыпного утеплителя из керамзита	1 м3 утеплителя	13.58	
49.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.905	
50.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	113.125	
51.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	13.58	
52.	"ISOVER" КТ 40	м3	13.85	
53.	Обивка вент. канала кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.015	
54.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7.18	
55.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7.18	

Составил:	Инженер - сметчик                   И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)