«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	555 106	руб.	Смета на сумму:	555 106	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. л-та Катина д.15	
Сметная стоимость:	555.106	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.818	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	92.258	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.1984	165.55	131.65	33.90	198.40	157.77	40.63	12.51	4.4	2 152	1 974	179	
									1	1				
	Объем: 176.21+35.95-92.32													
	Накладные расходы		99%			156.19				84%	1 658			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			94.66				48%	948			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.25					4 758			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.1216	172.51	127.80	44.71	366.00	271.14	94.86	12.51	7.12	4 067	3 392	675	
					6.95			14.75	1	12.49			184	
	Объем: 176.21+35.95													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			237.29				71%	2 539			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.83				52%	1 860			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.12					8 465			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.7621	5 502.93	806.67	80.64	9 696.71	1 421.43	142.10	12.51	7.11	44 737	17 782	1 010	
				4 615.62			8 133.18		3.19	1		25 945		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 179.79				71%	12 625			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			923.93				52%	9 247			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 800.43					66 609			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 748			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.41	4 519.16	360.82	36.65	1 852.86	147.94	15.03	12.51	7.07	8 885	1 851	106	
				4 121.69			1 689.89		4.1	1		6 929		
	Накладные расходы		83%			122.79				71%	1 314			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.16				52%	963			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 071.81					11 162			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.64	9 291.30	1 358.31	34.61	5 946.43	869.32	22.15	12.51	6.98	25 992	10 875	155	
				7 898.38			5 054.96		2.96	1		14 963		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			721.54				71%	7 721			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.06				52%	5 655			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 233.02					39 368			
	
7.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		12.51	1	714	304		
				75.90			151.80		2.7	1		410		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	268			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	146			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 127			
	
8.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	2	281.32	27.78		562.64	55.56		12.51	1	3 849	695		
				253.54			507.08		6.22	1		3 154		
	Накладные расходы		103%			57.23				88%	612			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.34				48%	334			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.20					4 794			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.009	221.62	101.80	102.69	1 110.07	509.91	514.36	12.51	3.39	8 275	6 379	1 744	
				17.13	1.45		85.80	7.26	1.78	12.56		153	91	
	Объем: 176.21*2.7+35.95*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			465.45				77%	4 982			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			310.30				48%	3 106			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 885.83					16 363			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	103.6863	36.04			3 736.85					15 606			
				36.04			3 736.85		150.51			15 606		
	Объем: 20.7*5.009													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.1216	286.73	122.64	1.26	608.32	260.18	2.68	12.51	7.2	4 224	3 255	19	
				162.83			345.46		2.75	1		950		
	Объем: 176.21+35.95													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			241.97				79%	2 571			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			166.52				51%	1 660			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.80					8 456			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	265.2	13.13			3 482.08					11 351			
				13.13			3 482.08		42.8			11 351		
	Объем: 212.16*1.25													
	
13.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.27392	1 138.82	680.90	457.92	311.95	186.51	125.43	12.51	5.93	3 077	2 333	744	
					59.65			16.34	1	12.5			204	
	Объем: 8.56*1.6*2													
	Накладные расходы		86%			174.45				73%	1 852			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			142.00				56%	1 421			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.40					6 350			
	
14.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.27392	286.73	122.64	1.26	78.54	33.59	0.35	12.51	7.2	545	420	2	
				162.83			44.60		2.75	1		123		
	Объем: 8.56*1.6*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			31.24				79%	332			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.50				51%	214			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.28					1 091			
	
15.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	34.24	13.13			449.57					1 459			
				13.13			449.57		42.6			1 459		
	Объем: 27.392*1.25													
	
16.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	4.1088	202.86	119.97	82.89	833.49	492.92	340.57	12.51	6.94	8 530	6 166	2 364	
									17.02	1				
	Объем: 8.56*1.6*2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			443.63				77%	4 748			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			295.75				48%	2 960			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 572.87					16 238			
	
17.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	83.81952	26.54			2 224.57					7 303			
				26.54			2 224.57		87.13			7 303		
	Объем: 27.392*3*1.02													
	
18.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	1.1984	4 088.23	504.69	210.18	4 899.34	604.82	251.87	12.52	6.84	29 832	7 572	1 723	
				3 373.37	20.39		4 042.65	24.43	5.08	12.5		20 537	305	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			679.59				92%	7 247			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			346.09				44%	3 466			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 925.02					40 545			
	
19.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	153.3952	83.55			12 815.68			1	1	52 032			
				83.55			12 815.68		4.06	1		52 032		
	Объем: 119.84*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
20.	ТЕРр 58-14-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов, 100 м2 покрытия	0.9232	1 905.35	1 031.84	124.60	1 759.02	952.59	115.03	12.51	6.8	15 589	11 917	782	
				748.91	26.49		691.39	24.46	4.18	12.53		2 890	306	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9351	
	Накладные расходы		83%			810.95				71%	8 678			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			635.08				52%	6 356			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 205.05					30 623			
	
21.	ТССЦ 101-1875 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	0.803	13 515.00			10 852.55					27 910			
				13 515.00			10 852.55		34 756.62			27 910		
	Объем: 0.9232*0.87													
	
22.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0.9232	2 713.25	179.98	29.68	2 504.87	166.16	27.40	12.51	6.93	9 988	2 079	190	
				2 503.59	4.13		2 311.31	3.81	3.34	12.55		7 720	48	
	Накладные расходы		83%			141.08				71%	1 510			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.48				52%	1 106			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 756.43					12 604			
	
23.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.24	75.57	75.35	0.22	18.14	18.08	0.05	12.51	4.09	226	226		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.01				71%	160			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.75				52%	118			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.90					504			
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.18	4 972.00	72.11	75.20	894.96	12.98	13.54	12.51	6.29	3 261	162	85	
				4 824.69	5.48		868.44	0.99	3.47	12.5		3 014	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15.09				92%	160			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.68				44%	77			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					917.73					3 498			
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.41	2 956.30	374.76	6.66	1 212.08	153.65	2.73	12.51	6.9	4 728	1 922	19	
				2 574.88	1.03		1 055.70	0.42	2.64	12.57		2 787	5	
	Накладные расходы		83%			127.88				71%	1 368			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.15				52%	1 002			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 440.10					7 098			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.24	8 813.16	326.90	31.86	2 115.16	78.46	7.65	12.51	6.89	7 446	981	53	
				8 454.40	3.03		2 029.06	0.73	3.16	12.48		6 412	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			85.53				92%	911			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			43.55				44%	436			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 244.24					8 792			
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	7 415.77	333.04	13.17	1 779.78	79.93	3.16	12.51	7.18	5 451	1 000	23	
				7 069.56			1 696.69		2.61	1		4 428		
	Накладные расходы		83%			66.34				71%	710			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	520			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 898.08					6 681			
	
28.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.51	7.18	2 699	1 013	8	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	527			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					3 945			
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 663			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 646			
	
31.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	12.51	7.2	1 184	574	1	
				1 029.19			144.09		4.23	1		609		
	Накладные расходы		83%			38.08				71%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	298			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					1 890			
	
32.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной мауэрлата, м3 кладки	0.12	1 615.27	301.17	30.24	193.83	36.14	3.63	12.51	6.11	1 054	452	22	
				1 283.86	5.99		154.06	0.72	3.76	12.52		579	9	
	Объем: 5*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			31.70				73%	337			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			25.80				56%	258			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.33					1 649			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.126	3 649.31			459.81					1 737			
				3 649.31			459.81		13 782.4			1 737		
	Объем: 0.03*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.005	13 930.32	9 132.45	284.04	69.65	45.66	1.42	12.51	6.18	690	571	9	
				4 513.83	67.62		22.57	0.34	4.86	12.52		110	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			35.88				66%	380			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.98				50%	288			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.51					1 357			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.033	3 649.31			120.43					455			
				3 649.31			120.43		13 782.4			455		
	Объем: 0.005*2200*3													
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.027	2 412.79	1 295.60	2.05	65.15	34.98	0.06	12.51	4.04	565	438		
				1 115.14			30.11		4.23	1		127		
	Накладные расходы		79%			27.63				67%	293			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.49				40%	175			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.27					1 034			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	2 291.60	114.18	14.24	61.87	3.08	0.38	12.51	7.11	202	39	3	
				2 163.18			58.41		2.75	1		161		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.93				80%	31			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.45				37%	14			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.24					248			
	
39.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.14	257.63	231.54	26.09	36.07	32.42	3.65	12.51	6.47	429	406	24	
					10.34			1.45	1	12.53			18	
	Объем: 7*4*0.5													
	Накладные расходы		85%			28.79				72%	305			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			27.10				64%	271			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.96					1 006			
	
40.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка	0.14	10 259.57	603.91	84.83	1 436.34	84.55	11.88	12.52	6.76	5 695	1 059	80	
				9 570.83	3.78		1 339.92	0.53	3.4	12.5		4 556	7	
	Объем: 7*4*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			90.18				90%	959			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.94				43%	458			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 572.47					7 113			
	
41.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	1 316.51	347.48	6.74	184.31	48.65	0.94	12.51	7.14	928	609	7	
				962.29	0.16		134.72	0.02	2.32	12.46		313		
	Объем: 7*4*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.24				80%	487			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.87				37%	225			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.42					1 641			
	
42.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка карниза над фронтоном кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	5 112.78	335.71	26.60	715.79	47.00	3.72	12.52	7.17	3 369	588	27	
				4 750.47			665.07		4.14	1		2 753		
	Объем: 7*4*0.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			49.82				90%	529			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.38				43%	253			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.99					4 151			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	76 418.39	7 276.27	1 759.28			333 444	91 033	10 137	
			67 382.84	98.05				232 280	1 225	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75 679.61	7 196.37	1 759.28			328 881	90 034	10 137	
			66 723.96	98.05				228 716	1 225	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 141.54					117 853			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 20, 22, 23, 25, 27-31; %=77 - по стр. 9, 16; %=79 - по стр. 11, 14; %=73 - по стр. 13, 32; %=92 - по стр. 18, 24, 26; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=72 - по стр. 39; %=90 - по стр. 40, 42)	6 392.70					68 287			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 16; %=52 - по стр. 2-6, 20, 22, 23, 25, 27-31; %=51 - по стр. 11, 14; %=56 - по стр. 13, 32; %=44 - по стр. 18, 24, 26; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=64 - по стр. 39; %=43 - по стр. 40, 42)	4 591.51					45 929			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 663.82					443 097			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	738.78	79.90				4 563	999		
			658.88					3 564		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 7, 8)	82.30					879			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8)	47.94					480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	869.02					5 922			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	87 532.84					449 019			
	Строительный контроль 2,14%	1 873.20					9 609			
	Всего со строительным контролем	89 406.04					458 628			
	Непредвиденные расходы 2%	1 788.12					9 173			
	Итог с непредвиденными	91 194.16					467 801			
	НДС	16 414.95					84 204			
	Всего с НДС	107 609.11					552 005			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 475.00					69 166			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 639.45					46 409			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
43.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.63	7.34		7.34	99.99		99.99		5.47	547		547	
										1				
	Объем: 4.74+4.24+4.65													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
44.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.63	26.50		26.50	361.20		361.20		5.47	1 976		1 976	
										1				
	Объем: 4.74+4.24+4.65													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	461.19		461.19			2 523		2 523	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	461.19		461.19			2 523		2 523	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	461.19					2 523			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	461.19					2 523			
	Строительный контроль 2,14%	9.87					54			
	Всего со строительным контролем	471.06					2 577			
	Непредвиденные расходы 2%	9.42					52			
	Итог с непредвиденными	480.48					2 629			
	НДС	86.49					473			
	Всего с НДС	566.97					3 102			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	76 879.58	7 276.27	2 220.47			335 967	91 033	12 660	
			67 382.84	98.05				232 280	1 225	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 140.80	7 196.37	2 220.47			331 404	90 034	12 660	
			66 723.96	98.05				228 716	1 225	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 141.54					117 853			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 20, 22, 23, 25, 27-31; %=77 - по стр. 9, 16; %=79 - по стр. 11, 14; %=73 - по стр. 13, 32; %=92 - по стр. 18, 24, 26; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=72 - по стр. 39; %=90 - по стр. 40, 42)	6 392.70					68 287			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 16; %=52 - по стр. 2-6, 20, 22, 23, 25, 27-31; %=51 - по стр. 11, 14; %=56 - по стр. 13, 32; %=44 - по стр. 18, 24, 26; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=64 - по стр. 39; %=43 - по стр. 40, 42)	4 591.51					45 929			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87 125.01					445 620			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	738.78	79.90				4 563	999		
			658.88					3 564		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 7, 8)	82.30					879			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8)	47.94					480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	869.02					5 922			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	87 994.03					451 542			
	Строительный контроль 2,14%	1 883.07					9 663			
	Всего со строительным контролем	89 877.10					461 205			
	Непредвиденные расходы 2%	1 797.54					9 224			
	Итог с непредвиденными	91 674.64					470 429			
	НДС	16 501.44					84 677			
	Всего с НДС	108 176.08					555 106			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 475.00					69 166			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 639.45					46 409			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)