«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	4 554 206	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала многокватирного дома № 61-63 по ул. П. Морозова, г. Калининград.	
Сметная стоимость:	4 554.206	тыс. руб.	
монтажных работ:	9.192	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.311	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	959.523	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	3.085	553.31	459.71	93.60	1 706.96	1 418.21	288.76	16.11	6.86	24 828	22 847	1 981	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 404.03				84%	19 191			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			850.93				48%	10 967			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 961.91					54 986			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.085	172.51	127.80	44.71	532.19	394.26	137.93	16.11	9.68	7 687	6 352	1 335	
					6.95			21.44	1	16.08			345	
	Накладные расходы		83%			345.03				71%	4 755			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			270.21				52%	3 482			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 147.43					15 924			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.085	172.51	127.80	44.71	532.19	394.26	137.93	16.11	9.68	7 687	6 352	1 335	
					6.95			21.44	1	16.08			345	
	Накладные расходы		83%			345.03				71%	4 755			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			270.21				52%	3 482			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 147.43					15 924			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.08	4 519.16	360.82	36.65	4 880.69	389.69	39.58	16.11	9.04	21 904	6 278	358	
				4 121.69			4 451.43		3.43	1		15 268		
	Накладные расходы		83%			323.44				71%	4 457			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			253.30				52%	3 265			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 457.43					29 626			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.897	9 291.30	1 358.31	34.61	8 334.30	1 218.40	31.05	16.11	8.96	41 019	19 628	278	
				7 898.38			7 084.85		2.98	1		21 113		
	Накладные расходы		83%			1 011.27				71%	13 936			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			791.96				52%	10 207			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 137.53					65 161			
	
6.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичной кладки(мауэрлат), 1 м3	1.65	218.68	77.46	141.22	360.82	127.81	233.01	16.11	4.18	3 033	2 059	974	
					12.93			21.33	1	16.09			343	
	Накладные расходы		99%			147.65				84%	2 018			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.48				48%	1 153			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.95					6 204			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.22	6 775.72	1 449.90	67.19	1 490.66	318.98	14.78	16.11	9	9 957	5 139	133	
				5 258.63			1 156.90		4.05	1		4 685		
	Накладные расходы		83%			264.75				71%	3 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.34				52%	2 672			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 962.75					16 278			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м	0.552	3 176.89	1 205.91	20.22	1 753.64	665.66	11.16	16.11	9	14 496	10 724	100	
				1 950.76			1 076.82		3.41	1		3 672		
	Накладные расходы		83%			552.50				71%	7 614			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			432.68				52%	5 576			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 738.82					27 687			
	
9.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ( мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0165	133 600.95	5 010.70	3 790.41	2 204.42	82.68	62.54	16.11	9.68	9 906	1 332	605	
				124 799.84	588.90		2 059.20	9.72	3.87	16.09		7 969	156	
	Накладные расходы		86%			79.46				73%	1 086			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.68				56%	833			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 348.56					11 826			
	
10.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.274	1 138.82	680.90	457.92	312.04	186.57	125.47	16.11	6.63	3 837	3 006	832	
					59.65			16.34	1	16.09			263	
	Накладные расходы		86%			174.50				73%	2 386			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			142.04				56%	1 831			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.58					8 054			
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.274	286.73	122.64	1.26	78.56	33.60	0.35	16.11	9.16	690	541	3	
				162.83			44.62		3.26	1		145		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			31.25				79%	427			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.50				51%	276			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.31					1 393			
	
12.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	34.25	7.04			241.12					818			
				7.04			241.12		23.88			818		
	Объем: 27.4*1.25													
	
13.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	4.11	202.86	119.97	82.89	833.74	493.07	340.67	16.11	8.94	10 989	7 943	3 046	
									18.43	1				
	Объем: 27.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			443.76				77%	6 116			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			295.84				48%	3 813			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 573.35					20 918			
	
14.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	83.84	26.54			2 225.11					7 227			
				26.54			2 225.11		86.2			7 227		
	Объем: 27.4*3*1.02													
	
15.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.085	2 713.25	179.98	29.68	8 370.38	555.24	91.56	16.12	9.21	33 814	8 950	843	
				2 503.59	4.13		7 723.58	12.74	3.11	18.83		24 020	240	
	Накладные расходы		83%			471.42				71%	6 525			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			369.19				52%	4 779			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 210.99					45 118			
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.085	286.73	122.64	1.26	884.56	378.33	3.89	16.11	9.16	7 768	6 095	36	
				162.83			502.33		3.26	1		1 638		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			351.85				79%	4 815			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			242.13				51%	3 108			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.54					15 692			
	
17.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	385.63	13.13			5 063.32					16 320			
				13.13			5 063.32		42.32			16 320		
	Объем: 308.5*1.25													
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.626	221.62	101.80	102.69	1 025.19	470.92	475.03	16.11	3.72	9 563	7 586	1 767	
				17.13	1.45		79.24	6.71	2.64	16.18		209	109	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			429.87				77%	5 925			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			286.58				48%	3 694			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 741.64					19 182			
	
19.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	95.75	36.04			3 450.83					18 058			
				36.04			3 450.83		188.6			18 058		
	Объем: 4.6255*20.7													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.085	8 171.06	405.87	165.99	25 207.71	1 252.11	512.07	16.12	8.26	142 804	20 184	4 230	
				7 599.20	14.91		23 443.53	46.01	5.05	16.09		118 390	740	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 401.97				92%	19 250			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			713.97				44%	9 207			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 323.65					171 261			
	
21.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16.76	137.86			2 310.53					9 397			
				137.86			2 310.53		560.66			9 397		
	
22.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0252	21 223.62	2 306.00	742.65	534.84	58.11	18.71	16.11	7.17	2 344	936	134	
				18 174.97	28.43		458.01	0.72	2.78	18.81		1 273	13	
	Объем: 0.7*0.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			62.36				90%	854			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			31.77				43%	408			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.97					3 606			
	
23.	С1 Цена поставщи. 
Окно-люк 0,7х0,9, м2	2.52	2 923.59			7 367.45					31 459			
				2 923.59			7 367.45		4.27			31 459		
	Объем: 0.7*0.9*4													
	Поправки: М: =11889.27*1.05/4.27	
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.022	8 572.20	5 513.35	252.31	188.59	121.29	5.55	16.11	7.76	2 276	1 954	43	
				2 806.54	60.12		61.74	1.32	4.52	17.91		279	24	
	Накладные расходы		78%			95.64				66%	1 305			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.24				50%	989			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.47					4 570			
	
25.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.092	3 086.00			283.91					1 237			
				3 086.00			283.91		13 441.57			1 237		
	Объем: 0.022*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.022	23 217.20	15 220.75	473.40	510.78	334.86	10.41	16.11	7.75	6 223	5 395	81	
				7 523.05	112.70		165.51	2.48	4.52	17.9		748	44	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			263.13				66%	3 590			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			212.52				50%	2 720			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.43					12 532			
	
27.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.242	3 086.00			746.81					3 253			
				3 086.00			746.81		13 441.57			3 253		
	Объем: 0.022*2200*5													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0425	2 412.79	1 295.60	2.05	102.54	55.06	0.09	16.11	6.41	1 055	887	1	
				1 115.14			47.39		3.54	1		168		
	Накладные расходы		79%			43.50				67%	594			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.53				40%	355			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.57					2 004			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим.) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0425	2 291.60	114.18	14.24	97.39	4.85	0.61	16.11	9.07	342	78	5	
				2 163.18			91.94		2.81	1		258		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.61				80%	62			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.28				37%	29			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.28					433			
	
30.	ТЕР 46-01-008-03 
(прим.) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.624	1 567.41	240.58	37.36	978.06	150.12	23.31	16.12	8.08	6 382	2 420	188	
				1 289.47	2.11		804.63	1.32	4.69	16.12		3 774	21	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			149.93				84%	2 050			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.86				48%	1 172			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 218.85					9 604			
	
31.	ТЕР 10-01-022-02 
(прим.) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.04	4 610.12	423.79	117.39	184.40	16.95	4.70	16.12	8.32	833	273	39	
				4 068.95	5.10		162.76	0.20	3.2	16.08		521	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			18.18				90%	248			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.26				43%	119			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.84					1 200			
	
32.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	1 316.51	347.48	6.74	52.66	13.90	0.27	16.11	9.15	326	224	2	
				962.29	0.16		38.49	0.01	2.6	18.69		100		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.21				80%	179			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.54				37%	83			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.41					588			
	
33.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство  ветровых планок, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.037	3 104.61	230.44	94.03	114.87	8.53	3.48	16.11	9.12	490	137	32	
				2 780.15			102.87		3.12	1		321		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			9.04				90%	123			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.61				43%	59			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.52					672			
	
34.	ТЕРр 53-7-1 
(прим.) 
Смена лобовой доски, 100 м досок	0.22	1 013.25	295.48	18.24	222.92	65.01	4.01	16.11	9.13	1 596	1 047	37	
				699.53			153.90		3.33	1		512		
	Накладные расходы		86%			55.91				73%	764			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.51				56%	586			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.34					2 947			
	
35.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски и ветровых планок, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	978.00	299.35	6.74	68.46	20.95	0.47	16.11	9.15	469	338	4	
				671.92	0.16		47.03	0.01	2.7	18.69		127		
	Объем: 3.3+3.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.91				80%	270			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.85				37%	125			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.22					864			
	
36.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.44	75.57	75.35	0.22	33.25	33.15	0.10	16.11	6.5	535	534	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			27.51				71%	379			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.55				52%	278			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.31					1 192			
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.44	8 813.16	326.90	31.86	3 877.79	143.84	14.02	16.11	8.82	14 307	2 317	124	
				8 454.40	3.03		3 719.94	1.33	3.19	16.07		11 867	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			156.78				92%	2 151			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.84				44%	1 029			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 114.42					17 487			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.176	11 907.97	1 173.45	33.16	2 095.80	206.53	5.84	16.11	9.53	8 487	3 327	56	
				10 701.36	3.78		1 883.44	0.66	2.71	16.09		5 104	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			223.77				92%	3 071			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			113.95				44%	1 469			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 433.52					13 027			
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.36	7 415.77	333.04	13.17	2 669.68	119.89	4.74	16.11	9.13	9 203	1 931	43	
				7 069.56			2 545.04		2.84	1		7 228		
	Накладные расходы		83%			99.51				71%	1 371			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.93				52%	1 004			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 847.12					11 578			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.11	9.14	1 797	745	6	
				5 145.09			411.61		2.54	1		1 045		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 713			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.11	9.14	681	310	3	
				8 231.09			329.24		1.12	1		369		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 062			
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	16.11	9.16	3 799	2 112	4	
				1 029.19			411.68		4.09	1		1 684		
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 500			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	1 098			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					6 397			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	16.11	9.14	362	155	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					553			
	
	Водосток со стороны двора	
	
44.	ТЕРр 66-2-2 
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м	0.04	1 080.46	1 080.46		43.22	43.22		16.11	1	696	696		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			31.98				63%	438			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.61				40%	278			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.81					1 413			
	
45.	ТЕР 23-01-020-01 
(прим.) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм, 100 м трубопроводов	0.04	843.93	303.77	522.51	33.76	12.15	20.90	16.12	6.24	329	196	130	
				17.64	65.41		0.71	2.62	4.02	16.14		3	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			17.28				99%	236			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			11.23				61%	145			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.27					710			
	
46.	103-1316 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм, м	4	42.34			169.36					628			
				42.34			169.36		156.92			628		
	
47.	С2 Цена поставщи. 
Ревизия 110мм ПВХ, шт.	2	59.19			118.37					505			
				59.19			118.37		4.27			505		
	Поправки: М: =243*1.04/4.27	
	
48.	С3 Цена поставщи. 
Колено 110 х 45° ПВХ, шт.	2	19.73			39.46					168			
				19.73			39.46		4.27			168		
	Поправки: М: =81*1.04/4.27	
	
49.	С4 Цена поставщи. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	2	44.57			89.14					381			
				44.57			89.14		4.27			381		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
50.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (фановые стояки), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	775.58	765.14	10.44	31.02	30.61	0.42	16.12	9.34	497	493	4	
					4.13			0.17	1	18.83			3	
	Накладные расходы		74%			22.78				63%	312			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.39				40%	198			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.19					1 008			
	
51.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 734.30	648.03	7.22	509.37	25.92	0.29	16.12	8.58	1 208	418	2	
				12 079.05	0.76		483.16	0.03	1.63	15.99		788		
	Накладные расходы		115%			29.84				98%	410			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			18.42				56%	234			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					557.64					1 852			
	
52.	С5 Цена поставщи. 
Проходной элемент для металлочерепицы любого профиля, шт.	4	779.39			3 117.56					13 312			
				779.39			3 117.56		4.27			13 312		
	Поправки: М: =3200*1.04/4.27	
	
53.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		16.12	1	1 635	785		
				75.90			303.60		2.8	1		850		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	691			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	377			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 703			
	
54.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.44	4 972.00	72.11	75.20	2 187.68	31.73	33.09	16.11	7.68	10 509	511	254	
				4 824.69	5.48		2 122.86	2.41	4.59	16.09		9 744	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			36.87				92%	506			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.78				44%	242			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 243.33					11 257			
	
55.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.44	4 972.00	72.11	75.20	2 187.68	31.73	33.09	16.11	7.68	10 509	511	254	
				4 824.69	5.48		2 122.86	2.41	4.59	16.09		9 744	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			36.87				92%	506			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.78				44%	242			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 243.33					11 257			
	
56.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	26.81	48.13	4.41	36.66	1 290.26	118.23	982.85	16.1	7.59	12 409	1 904	7 460	
									1	1				
	Объем: (308.5*0.04)+13.556+0.91													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			118.23				100%	1 904			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			70.94				60%	1 142			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	26.81	16.40		16.40	439.68		439.68	1	7.87	3 460		3 460	
									1	1				
	Объем: (308.5*0.04)+13.556+0.91													
	
	Чердачное перекрытие	
	
58.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	1.492	371.82	252.79	119.03	554.76	377.16	177.59	16.11	9.34	7 735	6 076	1 659	
					47.16			70.36	1	18.81			1 324	
	Накладные расходы		99%			443.04				84%	6 216			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			268.51				48%	3 552			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 266.32					17 503			
	
59.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие), 1 м3 утеплителя	22.38	47.52	20.14	27.38	1 063.50	450.64	612.85	16.11	7.36	11 770	7 260	4 511	
					3.42			76.63	2.16	16.11			1 234	
	Объем: 149.2*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			569.45				92%	7 814			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			290.00				44%	3 737			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 922.95					23 322			
	
60.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.396	2 314.38	619.65	152.98	916.49	245.38	60.58	16.11	9.13	6 600	3 953	553	
				1 541.75			610.53		3.43	1		2 094		
	Накладные расходы		85%			208.57				72%	2 846			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			196.30				64%	2 530			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 321.37					11 976			
	
61.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	1.492	286.73	122.64	1.26	427.80	182.97	1.88	16.11	9.16	3 757	2 948	17	
				162.83			242.94		3.26	1		792		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			170.16				79%	2 329			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			117.10				51%	1 503			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					715.06					7 589			
	
62.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	186.5	7.04			1 312.96					4 454			
				7.04			1 312.96		23.88			4 454		
	Объем: 149.2*1.25													
	
63.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	22.38	202.86	119.97	82.89	4 539.91	2 684.88	1 855.02	16.11	8.94	59 837	43 253	16 584	
									18.43	1				
	Объем: 149.2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 416.39				77%	33 305			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 610.93				48%	20 761			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 567.23					113 903			
	
64.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	456.55	26.54			12 116.84					39 355			
				26.54			12 116.84		86.2			39 355		
	Объем: 149.2*3*1.02													
	
65.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	1.492	286.73	122.64	1.26	427.80	182.97	1.88	16.11	9.16	3 757	2 948	17	
				162.83			242.94		3.26	1		792		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			170.16				79%	2 329			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			117.10				51%	1 503			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					715.06					7 589			
	
66.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	186.5	13.13			2 448.75					7 893			
				13.13			2 448.75		42.32			7 893		
	Объем: 149.2*1.25													
	
67.	ТЕР 10-01-083-03 
(прим.) 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	1.492	5 618.36	315.76	133.24	8 382.60	471.11	198.79	16.11	7.6	34 629	7 590	1 511	
				5 169.37	11.14		7 712.70	16.62	3.31	16.09		25 529	267	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			516.99				90%	7 071			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			263.37				43%	3 379			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 162.97					45 079			
	
68.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.96	48.13	4.41	36.66	383.08	35.10	291.81	16.1	7.59	3 684	565	2 215	
									1	1				
	Объем: (149.2*0.025*0.6)+22.38*0.25+0.123													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			35.10				100%	565			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			21.06				60%	339			
	
69.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.96	16.40		16.40	130.54		130.54	1	7.87	1 027		1 027	
									1	1				
	Объем: (149.2*0.025*0.6)+22.38*0.25+0.123													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	136 685.61	14 911.49	7 444.88			740 002	240 243	58 318	
			114 083.86	335.03				437 494	5 626	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 290.88	14 652.95	5 599.29			715 073	236 078	44 150	
			113 038.60	334.83				434 847	5 623	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 843.02					153 456			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 30, 58; %=71 - по стр. 2-5, 7, 8, 15, 36, 39-43; %=73 - по стр. 9, 10, 34; %=79 - по стр. 11, 16, 61, 65; %=77 - по стр. 13, 18, 63; %=92 - по стр. 20, 37, 38, 54, 55, 59; %=90 - по стр. 22, 31, 33, 67; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29, 32, 35; %=63 - по стр. 44; %=99 - по стр. 45; %=72 - по стр. 60)	13 809.68					189 876			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 13, 18, 30, 58, 63; %=52 - по стр. 2-5, 7, 8, 15, 36, 39-43; %=56 - по стр. 9, 10, 34; %=51 - по стр. 11, 16, 61, 65; %=44 - по стр. 20, 37, 38, 54, 55, 59; %=43 - по стр. 22, 31, 33, 67; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28, 44; %=37 - по стр. 29, 32, 35; %=61 - по стр. 45; %=64 - по стр. 60)	9 180.99					118 368			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	156 281.55					1 023 317			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 151.17	105.21	0.71			4 349	1 696	6	
			1 045.26	0.20				2 647	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 50; %=98 - по стр. 51; %=88 - по стр. 53)	102.76					1 413			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 50; %=56 - по стр. 51; %=48 - по стр. 53)	63.02					809			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 316.95					6 571			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 243.56	153.33	1 844.88			20 580	2 469	14 162	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56, 68)	153.33					2 469			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56, 68)	92.00					1 481			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 243.56					20 580			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	159 842.06					1 050 468			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 420.62					22 480			
	ИТОГО	163 262.68					1 072 948			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 265.25					21 459			
	ИТОГО	166 527.93					1 094 407			
	НДС 18%	29 975.03					196 993			
	ВСЕГО С НДС	196 502.96					1 291 400			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
70.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.74	1 454.57	549.87	8.86	9 803.82	3 706.16	59.73	16.12	9.13	90 780	59 743	545	
				895.84			6 037.93		5.05	1		30 492		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			4 076.78				93%	55 561			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 520.19				54%	32 261			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 400.78					178 602			
	
71.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.67	63.27	49.68	13.59	42.39	33.29	9.11	16.11	1.78	552	536	16	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			25.97				66%	354			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.65				40%	214			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.00					1 120			
	
72.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.67	4 688.98	197.81	4 246.36	3 141.62	132.53	2 845.06	16.12	4.06	14 268	2 136	11 551	
				244.81	143.10		164.02	95.88	3.54	15.1		581	1 448	
	Накладные расходы		78%			178.16				66%	2 365			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			114.21				40%	1 434			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 433.98					18 067			
	
73.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	5.85	188.95	188.95		1 105.36	1 105.36		16.11	1	17 807	17 807		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 094.31				84%	14 958			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			663.22				48%	8 547			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 862.88					41 312			
	
74.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.2	37.19	25.77		230.58	159.77		16.12	1	2 934	2 576		
				11.42			70.80		5.06	1		358		
	Накладные расходы		86%			137.40				73%	1 880			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			111.84				56%	1 443			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.82					6 257			
	
75.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	5.355	40 613.99	3 949.94	5 786.76	217 487.93	21 151.93	30 988.11	16.12	5.75	810 163	340 969	178 182	
				30 877.29	307.74		165 347.89	1 647.93	1.76	16.11		291 012	26 548	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21 659.87				80%	294 014			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10 715.93				37%	135 981			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249 863.73					1 240 158			
	
76.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	59.98	671.40			40 270.57					218 484			
				671.40			40 270.57		3 642.62			218 484		
	Объем: 5.355*11.2													
	
77.	ТЕРр 61-22-1 
(прим.) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.2	8 972.85	5 418.56	3.31	1 794.57	1 083.71	0.66	16.11	6.43	19 977	17 459	4	
				3 550.98			710.20		3.54	1		2 514		
	Накладные расходы		79%			856.13				67%	11 698			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			541.86				40%	6 984			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 192.56					38 658			
	
78.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	2 291.60	114.18	14.24	458.32	22.84	2.85	16.11	9.07	1 609	368	26	
				2 163.18			432.64		2.81	1		1 216		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.70				80%	294			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.73				37%	136			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.75					2 040			
	
79.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.708	2 956.30	374.76	6.66	2 093.06	265.33	4.72	16.11	9.22	9 331	4 274	43	
				2 574.88	1.03		1 823.02	0.73	2.75	18.87		5 013	14	
	Накладные расходы		83%			220.83				71%	3 044			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.94				52%	2 230			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 486.83					14 605			
	
80.	ТЕР 20-02-003-04 
(прим.) 
Установка решеток жалюзийных, 1 решетка	24	56.64	12.80	4.04	1 359.29	307.19	96.90	16.12	5.68	7 823	4 952	550	
				39.80			955.20		2.43	1		2 321		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			353.27				98%	4 853			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			218.10				56%	2 773			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 930.66					15 449			
	
81.	103-1316 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм, м	3.4	42.34			143.96					534			
				42.34			143.96		156.92			534		
	
82.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.42	325.68	193.34	39.07	136.79	81.20	16.41	17.1	3.17	1 582	1 389	52	
				93.27	0.14		39.17	0.06	3.62	17.36		142	1	
	Накладные расходы		95%			77.20				81%	1 126			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.82				52%	723			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.81					3 431			
	
83.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	42.84	28.01			1 199.85					5 123			
				28.01			1 199.85		4.27			5 123		
	Объем: 42*1.02													
	Поправки: М: =116.11*1.03/4.27	
	
84.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.42	51.16	35.34	2.22	21.49	14.84	0.93	17.11	7.84	300	254	7	
				13.60	0.14		5.71	0.06	6.81	17.36		39	1	
	Накладные расходы		95%			14.16				81%	207			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.69				52%	133			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.33					639			
	
	Утепление цоколя	
	
85.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.752	96.01	92.29	2.01	72.20	69.41	1.51	16.11	9.18	1 135	1 118	14	
				1.71	0.20		1.29	0.15	2.64	18.69		3	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			66.08				80%	897			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.69				37%	415			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.98					2 447			
	
86.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	43.21	15.82			683.58					2 241			
				15.82			683.58		51.87			2 241		
	Объем: (3.291)*0.013*1010													
	
87.	ТЕР 26-01-036-01 
(прим.) 
Изоляция плитами из экструдированного пенополистерола толщ. 30мм с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (на высоту цоколя + 300 мм в земле), 100 м2 поверхности	0.752	313.02	161.41	13.50	235.39	121.38	10.15	16.12	7.03	2 198	1 957	71	
				138.11	0.56		103.86	0.42	1.64	16.2		170	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			109.62				77%	1 512			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			73.08				48%	943			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.09					4 653			
	
88.	101-2797 
Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х150 мм, 10 шт.	45	8.37			376.65					2 370			
				8.37			376.65		52.66			2 370		
	Объем: 75.2*6													
	
89.	104-0228 
Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30, м3	2.26	1 040.93			2 352.50					10 601			
				1 040.93			2 352.50		4 690.62			10 601		
	Объем: 75.2*0.03													
	
90.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.752	1 043.83	675.65	13.36	784.96	508.09	10.05	16.11	9.09	9 787	8 185	91	
				354.82			266.82		5.66	1		1 510		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			401.39				67%	5 484			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			254.05				40%	3 274			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 440.40					18 545			
	
91.	101-2795 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	82.72	6.42			531.06					2 561			
				6.42			531.06		30.96			2 561		
	Объем: 75.2*1.1													
	
92.	201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	10	5.87			58.70					187			
				5.87			58.70		18.69			187		
	
93.	ТЕРр 61-1-3 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.752	1 063.73	318.00	9.46	799.92	239.14	7.11	16.11	9.34	5 923	3 852	66	
				736.27	3.75		553.68	2.82	3.62	18.79		2 004	53	
	Накладные расходы		79%			191.15				67%	2 616			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			120.98				40%	1 562			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 112.05					10 101			
	
94.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.752	6 763.95	788.77	62.59	5 086.49	593.16	47.07	16.11	8.32	25 776	9 556	392	
				5 912.59			4 446.27		3.56	1		15 829		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			563.50				80%	7 645			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			278.79				37%	3 536			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 928.78					36 957			
	
95.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.752	2 291.60	114.18	14.24	1 723.28	85.87	10.71	16.11	9.07	6 051	1 383	97	
				2 163.18			1 626.71		2.81	1		4 571		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			81.58				80%	1 106			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.36				37%	512			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 845.22					7 669			
	
96.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.708	2 956.30	374.76	6.66	2 093.06	265.33	4.72	16.11	9.22	9 331	4 274	43	
				2 574.88	1.03		1 823.02	0.73	2.75	18.87		5 013	14	
	Накладные расходы		83%			220.83				71%	3 044			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.94				52%	2 230			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 486.83					14 605			
	
97.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19.42	48.13	4.41	36.66	934.60	85.64	711.94	16.1	7.59	8 988	1 379	5 404	
									1	1				
	Объем: 535*0.02*1.8+0.163													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			85.64				100%	1 379			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			51.38				60%	827			
	
98.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.42	16.40		16.40	318.49		318.49	1	7.87	2 507		2 507	
									1	1				
	Объем: 535*0.02*1.8+0.163													
	
	Окна и двери	
	
99.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.053	1 734.68	1 482.28	252.40	91.94	78.56	13.38	16.12	9.34	1 391	1 266	125	
					100.00			5.30	1	18.81			100	
	Накладные расходы		99%			83.02				84%	1 147			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.32				48%	656			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.28					3 194			
	
100	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.069	1 870.07	1 617.67	252.40	129.03	111.62	17.42	16.12	9.34	1 962	1 799	163	
					100.00			6.90	1	18.81			130	
	Накладные расходы		99%			117.33				84%	1 620			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.11				48%	926			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.48					4 508			
	
101	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	0.5	428.88	116.97	311.91	214.44	58.49	155.96	16.12	4.18	1 595	943	652	
					28.55			14.28	1	16.1			230	
	Накладные расходы		99%			72.04				84%	985			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.66				48%	563			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.14					3 143			
	
102	ТЕР 46-02-007-01 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	1.2	1 399.64	126.84	2.36	1 679.57	152.21	2.83	16.11	6.86	8 371	2 452	19	
				1 270.44			1 524.53		3.87	1		5 900		
	Накладные расходы		99%			150.69				84%	2 060			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.33				48%	1 177			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 921.58					11 608			
	
103	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвал и фронтоны), 100 м2 проемов	0.053	21 223.62	2 306.00	742.65	1 124.85	122.22	39.36	16.11	7.17	4 929	1 969	282	
				18 174.97	28.43		963.27	1.51	2.78	18.81		2 678	28	
	Объем: (0.6*0.4)*14+(0.6*0.8)*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			131.15				90%	1 797			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			66.81				43%	859			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 322.82					7 585			
	
104	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.28	3 070.76			16 213.61					27 714			
				3 070.76			16 213.61		5 248.9			27 714		
	Объем: (0.6*0.4)*14+(0.6*0.8)*4													
	
105	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подъезды), 100 м2 проемов	0.069	21 223.62	2 306.00	742.65	1 464.43	159.11	51.24	16.11	7.17	6 417	2 563	367	
				18 174.97	28.43		1 254.07	1.96	2.78	18.81		3 486	37	
	Объем: 5.75*0.6*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			170.73				90%	2 340			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			86.98				43%	1 118			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 722.14					9 875			
	
106	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	6.9	2 460.30			16 976.07					29 037			
				2 460.30			16 976.07		4 208.2			29 037		
	
107	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах), 100 п. м	0.014	5 825.86	220.54	20.63	81.56	3.09	0.29	16.11	9.15	192	50	3	
				5 584.70	0.65		78.19	0.01	1.78	18.69		139		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			3.29				90%	45			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.67				43%	22			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.52					259			
	
108	101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	1.4	60.66			84.92					310			
				60.66			84.92		221.54			310		
	
109	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 отделываемой поверхности	0.081	6 181.26	1 849.25	114.03	500.68	149.79	9.24	16.11	10.46	3 668	2 413	97	
				4 217.99	32.69		341.66	2.65	3.39	16.51		1 158	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			144.82				80%	1 966			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71.65				37%	909			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.14					6 543			
	
110	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.081	1 334.54	277.90	13.08	108.10	22.51	1.06	16.12	9.13	657	363	10	
				1 043.57	0.16		84.53	0.01	3.37	18.69		285		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.39				80%	290			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.58				37%	134			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.08					1 082			
	
111	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (подвал, фронтоны), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.085	5 473.34	2 776.60	100.77	465.23	236.01	8.57	16.11	9.34	4 785	3 802	80	
				2 595.97	39.93		220.66	3.39	4.09	18.81		902	64	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			227.43				80%	3 093			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			112.52				37%	1 430			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					805.18					9 308			
	
112	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (подвал, фронтоны), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.085	210.27	122.16	3.53	17.87	10.38	0.30	16.11	9.17	200	167	3	
				84.59	0.20		7.19	0.02	4.2	18.69		30		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			9.88				80%	134			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.89				37%	62			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.64					395			
	
113	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.084	1 143.95	891.55	252.40	96.09	74.89	21.20	16.12	9.34	1 405	1 207	198	
					100.00			8.40	1	18.81			158	
	Объем: 1*2.1*4													
	Накладные расходы		99%			82.46				84%	1 147			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.97				48%	655			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.52					3 207			
	
114	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	8.4	91.08	29.04	27.29	765.03	243.92	229.22	16.11	8.1	6 930	3 929	1 857	
				34.75			291.90		3.92	1		1 144		
	Объем: 2.1*0.9*2+2.1*1.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			197.58				69%	2 711			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			175.62				58%	2 279			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 138.23					11 920			
	
115	С7 Цена поставщи. 
Дверь металлическая, м2	8.4	1 096.02			9 206.56					38 944			
				1 096.02			9 206.56		4.23			38 944		
	Объем: 2.1*0.9*2+2.1*1.1*2													
	Поправки: М: =4500*1.04/4.27	
	
116	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.034	5 473.34	2 776.60	100.77	186.09	94.40	3.43	16.11	9.34	1 914	1 521	32	
				2 595.97	39.93		88.26	1.36	4.09	18.81		361	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			90.97				80%	1 238			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.01				37%	572			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.07					3 724			
	
	Отмостка	
	
117	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.066	6 900.71	2 146.35	4 754.36	455.45	141.66	313.79	16.11	4.89	3 817	2 282	1 534	
					473.50			31.25	1	16.1			503	
	Накладные расходы		104%			179.83				88%	2 451			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			103.75				48%	1 337			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.02					7 605			
	
118	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.132	1 466.39	1 466.39		193.56	193.56		16.11	1	3 118	3 118		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			139.36				61%	1 902			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			73.55				31%	967			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.48					5 987			
	
119	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.132	490.29	490.29		64.72	64.72		16.11	1	1 043	1 043		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			46.60				61%	636			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			24.59				31%	323			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.91					2 003			
	
120	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.186	2 074.12	832.23	83.91	385.79	154.80	15.61	16.11	9.97	3 412	2 494	156	
				1 157.98	39.06		215.38	7.27	3.54	14.27		762	104	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			153.97				80%	2 078			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			76.17				37%	961			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.93					6 452			
	
121	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.186	3 001.78	246.00	111.59	558.33	45.76	20.76	16.12	4.34	2 416	738	90	
				2 644.20			491.82		3.23	1		1 589		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			50.34				93%	686			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			31.12				54%	399			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					639.78					3 501			
	
122	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.6	452.40	40.32	76.78	2 985.87	266.11	506.72	16.11	4.6	16 377	4 287	2 331	
				335.31	7.73		2 213.05	50.99	4.41	16.1		9 760	821	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			351.98				94%	4 802			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			202.94				51%	2 605			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 540.80					23 784			
	
123	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.6	203.51	35.93	41.45	1 343.14	237.11	273.57	16.12	4.78	8 993	3 822	1 308	
				126.13	4.21		832.46	27.80	4.64	16.11		3 863	448	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			294.05				94%	4 014			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			169.54				51%	2 178			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 806.73					15 185			
	
124	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.6	730.22	37.46	0.38	4 819.46	247.21	2.48	16.11	5.8	24 241	3 982	14	
				692.39			4 569.77		4.43	1		20 244		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			274.40				94%	3 743			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			158.21				51%	2 031			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 252.08					30 015			
	
125	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	11.88	48.13	4.41	36.66	571.73	52.39	435.52	16.1	7.59	5 498	843	3 306	
									1	1				
	Объем: 6.6*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			52.39				100%	843			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			31.43				60%	506			
	
126	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	33	16.40		16.40	541.20		541.20	1	7.87	4 259		4 259	
									1	1				
	Объем: 13.2*1.6+6.6*1.8													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	356 665.80	32 952.69	37 809.38			1 504 518	531 220	216 547	
			285 683.00	1 911.88				753 195	30 782	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 358.13	96.04	17.34			7 005	1 643	59	
			1 244.73	0.12				5 304	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 199.85					5 123			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 82, 84)	91.35					1 332			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 82, 84)	62.50					855			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 511.98					9 192			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	350 614.67	32 167.51	35 458.77			1 460 787	518 474	198 605	
			282 988.51	1 911.76				743 705	30 780	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	86 695.52					332 262			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 70, 121; %=66 - по стр. 71, 72; %=84 - по стр. 73, 99-102, 113; %=73 - по стр. 74; %=80 - по стр. 75, 78, 85, 94, 95, 109-112, 116, 120; %=67 - по стр. 77, 90, 93; %=71 - по стр. 79, 96; %=77 - по стр. 87; %=90 - по стр. 103, 105, 107; %=88 - по стр. 117; %=61 - по стр. 118, 119; %=94 - по стр. 122-124)	32 701.02					444 647			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 70, 121; %=40 - по стр. 71, 72, 77, 90, 93; %=48 - по стр. 73, 87, 99-102, 113, 117; %=56 - по стр. 74; %=37 - по стр. 75, 78, 85, 94, 95, 109-112, 116, 120; %=52 - по стр. 79, 96; %=43 - по стр. 103, 105, 107; %=31 - по стр. 118, 119; %=51 - по стр. 122-124)	17 386.82					221 584			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	400 702.51					2 127 018			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	823.73	243.92	229.22			7 117	3 929	1 857	
			350.60					1 331		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 114)	197.58					2 711			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 114)	175.62					2 279			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 196.93					12 107			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 503.25	307.19	96.90			8 357	4 952	550	
			1 099.16					2 855		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 80)	353.27					4 853			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 80)	218.10					2 773			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 074.62					15 983			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 366.02	138.03	2 007.15			21 252	2 222	15 476	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 97, 125)	138.03					2 222			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97, 125)	82.81					1 333			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 366.02					21 252			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	407 852.06					2 185 552			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 728.03					46 771			
	ИТОГО	416 580.09					2 232 323			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 331.60					44 646			
	ИТОГО	424 911.69					2 276 969			
	НДС 18%	76 484.10					409 854			
	ВСЕГО С НДС	501 395.79					2 686 823			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Входы в подвал	
	
127	ТЕР 46-04-001-04 
(прим.) 
Разборка стенок площадки и ступеней спуска в подвал со стороны дворового фасада, 1 м3	3.42	218.68	77.46	141.22	747.89	264.91	482.97	16.11	4.18	6 287	4 268	2 019	
					12.93			44.22	1	16.09			712	
	Накладные расходы		99%			306.04				84%	4 183			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			185.48				48%	2 390			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 239.41					12 861			
	
128	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.032	1 275.12	1 275.12		40.80	40.80		16.11	1	657	657		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			29.38				61%	401			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			15.50				31%	204			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.68					1 261			
	
129	ТЕР 08-01-002-01 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.6	199.71	22.93	46.80	119.83	13.76	28.08	16.11	4.28	711	222	120	
				129.98	4.24		77.99	2.54	4.73	16.13		369	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			17.93				93%	245			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			11.08				54%	142			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.84					1 098			
	
130	ТЕР 06-01-024-01 
(прим.) 
Устройство армированных стенок, площадки и ступеней спуска в подвал, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.035	10 625.85	3 820.79	2 877.23	371.90	133.73	100.70	16.11	9.25	3 693	2 154	932	
				3 927.83	387.54		137.47	13.56	4.42	16.09		608	218	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			139.93				80%	1 898			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.01				44%	1 044			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.84					6 634			
	
131	401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	3.57	685.00			2 445.45					11 290			
				685.00			2 445.45		3 162.38			11 290		
	Объем: 3.5*1.02													
	
132	204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.157	6 683.04			1 049.24					5 529			
				6 683.04			1 049.24		35 215.3			5 529		
	
133	204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.157	1 826.38			286.74					1 786			
				1 826.38			286.74		11 374.63			1 786		
	
134	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.06	3 001.78	246.00	111.59	180.11	14.76	6.70	16.12	4.34	779	238	29	
				2 644.20			158.65		3.23	1		512		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			16.24				93%	221			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			10.04				54%	129			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.38					1 129			
	
135	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.026	810.13	810.13		21.06	21.06		16.11	1	339	339		
									1	1				
	Объем: 3.2-0.6													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			15.16				61%	207			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.00				31%	105			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.23					651			
	
136	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.06	1 222.84	523.93	356.63	73.37	31.44	21.40	16.11	8.43	824	506	180	
				342.29	6.14		20.54	0.37	6.68	18.81		137	7	
	Вычт.ресурсы:  201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			44.53				119%	610			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			27.04				68%	349			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.94					1 783			
	
137	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж металлического ограждения по периметру стены спуска в подвал и поручня входа в подвал, 100 м плинтуса	0.12	259.06	145.14	57.95	31.09	17.42	6.95	16.11	4	331	281	28	
				55.97			6.72		3.43	1		23		
	Объем: 6+6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			14.11				69%	194			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			12.54				58%	163			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.74					688			
	
138	201-8052 
Конструкции стальные перил, т	0.02	15 164.23			303.28					2 033			
				15 164.23			303.28		101 636.17			2 033		
	
139	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.07	16 244.00			1 137.08					6 214			
				16 244.00			1 137.08		88 764.7			6 214		
	
140	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска входов в подвал  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	2 291.60	114.18	14.24	165.00	8.22	1.03	16.11	9.07	579	132	9	
				2 163.18			155.75		2.81	1		438		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.81				80%	106			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.86				37%	49			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.67					733			
	
141	ТЕР 13-03-002-04 
(прим.) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	634.93	69.00	13.01	38.10	4.14	0.78	16.11	2.72	164	67	2	
				552.92	0.14		33.18	0.01	2.88	16.45		96		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			3.36				69%	46			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.49				48%	32			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.95					242			
	
142	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	624.75	42.41	8.64	37.48	2.54	0.52	16.11	3.33	122	41	2	
				573.70	0.14		34.42	0.01	2.3	16.45		79		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.07				69%	28			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.53				48%	20			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.08					170			
	
143	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.006	490.29	490.29		2.94	2.94		16.11	1	47	47		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			2.12				61%	29			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1.12				31%	15			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.17					90			
	
144	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных (спуски в подвал внути здания), 100 ступеней	0.14	1 679.51	942.47	24.65	235.13	131.95	3.45	16.12	9.21	2 615	2 127	32	
				712.39	3.75		99.73	0.53	4.57	18.79		456	10	
	Накладные расходы		76%			100.68				65%	1 389			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			79.49				48%	1 026			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.30					5 030			
	
145	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.156	48.13	4.41	36.66	296.27	27.15	225.68	16.1	7.59	2 849	437	1 713	
									1	1				
	Объем: 3.42*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			27.15				100%	437			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.29				60%	262			
	
146	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.116	16.40		16.40	116.70		116.70	1	7.87	918		918	
									1	1				
	Объем: 3.42*1.8+0.6*1.6													
	
	Стены	
	
147	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	3.28	188.95	188.95		619.76	619.76		16.11	1	9 984	9 984		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			613.56				84%	8 387			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			371.86				48%	4 792			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.18					23 163			
	
148	ТЕРр 62-42-1 
(прим.) 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.28	57.10	31.22		187.29	102.40		16.11	1	1 991	1 650		
				25.88			84.89		4.02	1		341		
	Накладные расходы		80%			81.92				68%	1 122			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.20				40%	660			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					320.41					3 773			
	
149	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.28	96.01	92.29	2.01	314.93	302.73	6.59	16.11	9.18	4 952	4 877	61	
				1.71	0.20		5.61	0.64	2.64	18.69		15	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			288.20				80%	3 911			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			142.58				37%	1 809			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					745.72					10 672			
	
150	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	43.07	15.82			681.37					2 234			
				15.82			681.37		51.87			2 234		
	Объем: (3.28)*0.013*1010													
	
151	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.33	2 439.82	1 202.42	216.50	5 684.77	2 801.64	504.45	16.11	11.72	59 943	45 134	5 912	
				1 020.89	124.67		2 378.67	290.48	3.74	14.8		8 896	4 299	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*1.2, Н4= 1.25*1.2*1.2, Н5= 1.15*1.2*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 937.51				80%	39 546			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 453.30				37%	18 290			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 075.58					117 780			
	
152	ТЕР 15-02-016-01 
(прим.) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен с добавлением жидкого стекла, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.95	1 082.11	835.02	150.35	1 028.00	793.26	142.83	16.11	11.72	14 797	12 779	1 674	
				96.74	86.58		91.90	82.25	3.74	14.8		344	1 217	
	Вычт.ресурсы:  402-0083:[ М-(924.15=612.02*1.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			831.73				80%	11 197			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			411.49				37%	5 179			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 271.22					31 172			
	
153	113-0368 
Стекло жидкое калийное, т	0.179	8 549.42			1 530.35					5 696			
				8 549.42			1 530.35		31 818.54			5 696		
	
154	402-0001 
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, м3	1.359	477.62			649.09					3 273			
				477.62			649.09		2 408.35			3 273		
	
155	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	210.27	122.16	3.53	689.69	400.68	11.56	16.11	9.17	7 726	6 455	106	
				84.59	0.20		277.46	0.64	4.2	18.69		1 165	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			381.25				80%	5 174			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			188.62				37%	2 393			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 259.56					15 292			
	
	Потолок	
	
156	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности потолка, 100 м2 расчищенной поверхности	0.96	172.22	172.22		165.33	165.33		16.11	1	2 663	2 663		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			132.26				68%	1 811			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			82.67				40%	1 065			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.26					5 539			
	
157	ТЕРр 62-42-1 
(прим.) 
Протравка потолка нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.282	57.10	31.22		73.20	40.02		16.11	1	778	645		
				25.88			33.18		4.02	1		133		
	Накладные расходы		80%			32.02				68%	439			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.01				40%	258			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.23					1 475			
	
158	ТЕР 15-04-006-01 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (около металлических балок), 100 м2 покрытия	0.176	117.85	114.13	2.01	20.74	20.09	0.35	16.11	9.18	328	324	3	
				1.71	0.20		0.30	0.03	2.64	18.69		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			19.11				80%	260			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.46				37%	120			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.31					708			
	
159	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	2.31	15.82			36.54					120			
				15.82			36.54		51.87			120		
	Объем: (0.176)*0.013*1010													
	
160	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (около металлических балок), 100 м2 поверхности	0.176	1 043.83	675.65	13.36	183.71	118.91	2.35	16.11	9.09	2 291	1 916	21	
				354.82			62.45		5.66	1		353		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			93.94				67%	1 284			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.46				40%	766			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					337.10					4 341			
	
161	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	19.36	11.15			215.86					738			
				11.15			215.86		38.13			738		
	Объем: 17.6*1.1													
	
162	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков (около металлических балок), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.176	2 147.47	1 048.26	180.42	377.96	184.49	31.75	16.11	11.72	3 946	2 972	372	
				918.79	103.89		161.71	18.28	3.72	14.8		602	271	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			192.63				80%	2 594			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			95.30				37%	1 200			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					665.89					7 740			
	
163	ТЕРр 61-4-7 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.126	4 198.98	2 760.47	23.48	529.07	347.82	2.96	16.12	9.34	6 266	5 607	28	
				1 415.03	9.30		178.29	1.17	3.54	18.81		631	22	
	Накладные расходы		79%			275.70				67%	3 771			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			174.50				40%	2 252			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.27					12 289			
	
164	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.282	189.33	101.80	2.94	242.72	130.51	3.77	16.11	9.17	2 592	2 102	35	
				84.59	0.16		108.44	0.21	4.2	18.69		455	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			124.18				80%	1 685			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.44				37%	779			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.34					5 056			
	
165	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности металлических балок щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	8.8	11.25	11.25		98.97	98.97		16.1	1	1 593	1 593		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			80.17				69%	1 099			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.38				48%	765			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.52					3 457			
	
166	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей балок за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	374.88	82.80	15.62	32.99	7.29	1.37	16.11	2.72	191	117	4	
				276.46	0.17		24.33	0.01	2.88	16.45		70		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			5.91				69%	81			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.38				48%	56			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.28					328			
	
167	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей балок эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	634.96	50.89	10.37	55.88	4.48	0.91	16.11	3.33	191	72	3	
				573.70	0.17		50.49	0.01	2.3	16.45		116		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.64				69%	50			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.69				48%	35			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.21					275			
	
	Пол	
	
168	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.2	2 526.51	1 124.28	139.64	505.30	224.86	27.93	16.11	4.9	5 045	3 622	137	
				1 262.59	15.51		252.52	3.10	5.09	16.1		1 285	50	
	Накладные расходы		80%			182.37				68%	2 497			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			155.01				54%	1 983			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					842.68					9 525			
	
169	ТЕР 11-01-004-01 
(прим.) 
Устройство гидроизоляции наплавляемой рулонными материалами, 100 м2 изолируемой поверхности	1.37	3 221.87	762.19	548.76	4 413.96	1 044.20	751.80	16.12	4.15	34 639	16 832	3 120	
				1 910.92	7.56		2 617.96	10.36	5.61	18.81		14 687	195	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 170.56				94%	16 005			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			674.92				51%	8 684			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 259.44					59 328			
	
170	101-6061 
Биполь ЭПП, м2	146.39	22.92			3 355.26					14 680			
				22.92			3 355.26		100.28			14 680		
	Объем: 126.2*1.16													
	
171	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.252	502.06	163.97	60.72	126.52	41.32	15.30	16.11	8.04	1 140	666	123	
				277.37	3.63		69.90	0.91	5.03	16.07		352	15	
	Объем: 137*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			40.12				80%	545			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.23				44%	300			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.87					1 984			
	
172	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.252	5 486.84			1 382.68					5 836			
				5 486.84			1 382.68		23 157.06			5 836		
	Объем: 137*1.84/1000													
	
173	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.37	1 809.82	459.64	70.56	2 479.45	629.70	96.67	16.12	8.92	19 831	10 151	862	
				1 279.62	24.62		1 753.08	33.72	5.03	18.81		8 818	634	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			736.40				94%	10 138			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			424.59				51%	5 500			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 640.44					35 469			
	
174	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки	1.37	2 010.11	34.94	74.61	2 753.85	47.87	102.22	16.1	8.73	14 786	771	892	
				1 900.56	24.39		2 603.77	33.41	5.04	18.83		13 123	629	
	Начисления: Н3= 1.25*6*1.2, Н4= 1.25*6*1.2, Н5= 1.15*6*1.2, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			90.22				94%	1 316			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			52.02				51%	714			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 896.09					16 816			
	
175	ТЕР 11-01-002-09 
(прим.) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожек), 1 м3 подстилающего слоя	0.3	737.79	44.95	0.45	221.34	13.48	0.14	16.11	5.8	1 138	217	1	
				692.39			207.72		4.43	1		920		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			14.96				94%	204			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.63				51%	111			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.93					1 453			
	
176	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.99	48.13	4.41	36.66	432.66	39.65	329.57	16.1	7.59	4 161	638	2 501	
									1	1				
	Объем: 328*0.014*1.8+0.296+0.426													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			39.65				100%	638			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			23.79				60%	383			
	
177	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.99	16.40		16.40	147.44		147.44	1	7.87	1 160		1 160	
									1	1				
	Объем: 328*0.014*1.8+0.296+0.426													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	36 936.14	8 894.28	3 174.92			282 476	143 303	22 999	
			24 760.06	536.46				114 454	8 349	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 471.62	8 810.06	2 348.58			264 810	141 947	16 679	
			23 312.98	536.46				106 184	8 349	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 632.58					51 182			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 127, 147; %=61 - по стр. 128, 135, 143; %=93 - по стр. 129, 134; %=80 - по стр. 130, 140, 149, 151, 152, 155, 158, 162, 164, 171; %=119 - по стр. 136; %=69 - по стр. 141, 142, 165-167; %=65 - по стр. 144; %=68 - по стр. 148, 156, 157, 168; %=67 - по стр. 160, 163; %=94 - по стр. 169, 173-175)	9 013.62					122 478			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 127, 141, 142, 144, 147, 165-167; %=31 - по стр. 128, 135, 143; %=54 - по стр. 129, 134, 168; %=44 - по стр. 130, 171; %=68 - по стр. 136; %=37 - по стр. 140, 149, 151, 152, 155, 158, 162, 164; %=40 - по стр. 148, 156, 157, 160, 163; %=51 - по стр. 169, 173-175)	4 953.36					63 213			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 438.60					450 501			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 471.45	17.42	6.95			8 578	281	28	
			1 447.08					8 270		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 137)	14.11					194			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 137)	12.54					163			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 498.10					8 935			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	993.07	66.80	819.39			9 088	1 075	6 292	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 145, 176)	66.80					1 075			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 145, 176)	40.08					645			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	993.07					9 088			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	50 929.77					468 524			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 089.90					10 026			
	ИТОГО	52 019.67					478 550			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 040.39					9 571			
	ИТОГО	53 060.06					488 121			
	НДС 18%	9 550.81					87 862			
	ВСЕГО С НДС	62 610.87					575 983			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	530 287.55	56 758.46	48 429.18			2 526 996	914 766	297 864	
			424 526.92	2 783.37				1 305 143	44 757	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 358.13	96.04	17.34			7 005	1 643	59	
			1 244.73	0.12				5 304	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 199.85					5 123			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 82, 84)	91.35					1 332			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 82, 84)	62.50					855			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 511.98					9 192			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	518 377.17	55 630.52	43 406.64			2 440 670	896 499	259 434	
			419 340.09	2 783.05				1 284 736	44 752	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	139 171.12					536 900			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 30, 58, 73, 99-102, 113, 127, 147; %=71 - по стр. 2-5, 7, 8, 15, 36, 39-43, 79, 96; %=73 - по стр. 9, 10, 34, 74; %=79 - по стр. 11, 16, 61, 65; %=77 - по стр. 13, 18, 63, 87; %=92 - по стр. 20, 37, 38, 54, 55, 59; %=90 - по стр. 22, 31, 33, 67, 103, 105, 107; %=66 - по стр. 24, 26, 71, 72; %=67 - по стр. 28, 77, 90, 93, 160, 163; %=80 - по стр. 29, 32, 35, 75, 78, 85, 94, 95, 109-112, 116, 120, 130, 140, 149, 151, 152, 155, 158, 162, 164, 171; %=63 - по стр. 44; %=99 - по стр. 45; %=72 - по стр. 60; %=93 - по стр. 70, 121, 129, 134; %=88 - по стр. 117; %=61 - по стр. 118, 119, 128, 135, 143; %=94 - по стр. 122-124, 169, 173-175; %=119 - по стр. 136; %=69 - по стр. 141, 142, 165-167; %=65 - по стр. 144; %=68 - по стр. 148, 156, 157, 168)	55 524.32					757 001			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 13, 18, 30, 58, 63, 73, 87, 99-102, 113, 117, 127, 141, 142, 144, 147, 165-167; %=52 - по стр. 2-5, 7, 8, 15, 36, 39-43, 79, 96; %=56 - по стр. 9, 10, 34, 74; %=51 - по стр. 11, 16, 61, 65, 122-124, 169, 173-175; %=44 - по стр. 20, 37, 38, 54, 55, 59, 130, 171; %=43 - по стр. 22, 31, 33, 67, 103, 105, 107; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28, 44, 71, 72, 77, 90, 93, 148, 156, 157, 160, 163; %=37 - по стр. 29, 32, 35, 75, 78, 85, 94, 95, 109-112, 116, 120, 140, 149, 151, 152, 155, 158, 162, 164; %=61 - по стр. 45; %=64 - по стр. 60; %=54 - по стр. 70, 121, 129, 134, 168; %=31 - по стр. 118, 119, 128, 135, 143; %=68 - по стр. 136)	31 521.17					403 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	605 422.66					3 600 836			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 295.18	261.34	236.17			15 695	4 210	1 885	
			1 797.68					9 601		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 114, 137)	211.69					2 905			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 114, 137)	188.16					2 442			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 695.03					21 042			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 654.42	412.40	97.61			12 706	6 648	556	
			2 144.42	0.20				5 502	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 50; %=98 - по стр. 51, 80; %=88 - по стр. 53)	456.03					6 266			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 50; %=56 - по стр. 51, 80; %=48 - по стр. 53)	281.12					3 582			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 391.57					22 554			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 602.65	358.16	4 671.42			50 920	5 766	35 930	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56, 68, 97, 125, 145, 176)	358.16					5 766			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56, 68, 97, 125, 145, 176)	214.89					3 459			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 602.65					50 920			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	618 623.89					3 704 544			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	13 238.55					79 277			
	ИТОГО	631 862.44					3 783 821			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	12 637.25					75 676			
	ИТОГО	644 499.69					3 859 497			
	НДС 18%	116 009.94					694 709			
	ВСЕГО С НДС	760 509.63					4 554 206			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КРМКД»                                                                        Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КРМКД»                                                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)