«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

Объект:	г.Калининград, ул.Каштановая аллея, д.32	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в МОП	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц08-03-571-04;	(прим.) Демонтаж щита заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1 м ширины по фронту	1.2	
2.	Ц08-02-144-05;	(Прим.) Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	0.12	
3.	Ц08-03-545-02;	(прим.) Демонтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20	1 шт.	1	
4.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	3	
5.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.01	
6.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.19	
7.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.09	
	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
8.	Ц08-03-571-04;	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1 м ширины по фронту	1.2	
9.	С Цена поставщик.	Ящик наружного исполнения типа для установки распределительного и электрического оборудования IP54 размером 600*600	шт	2	
10.	Ц08-02-144-05;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	0.12	
11.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
12.	С Цена поставщик.	Счетчик эл. типа ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В)	шт	1	
13.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
14.	С Цена поставщик.	Автомат 3пол. C 40А CLS6-C40/3 6кА	шт	1	
15.	С Цена поставщик.	Автомат 3пол. C 32А CLS6-C32/3 6кА	шт	4	
16.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.06	
17.	С Цена поставщик.	Шина SZP 35H 15/1 (1х35х15) 1м цинк	шт	6	
18.	С502-0622	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2	т	0.01338	
19.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.12	
20.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	12.24	
21.	Ц08-02-412-04;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.12	
22.	Ц08-02-396-05;	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.5	
23.	С Цена поставщик.	Короб металлический типа KBL 100H 80/2 (2м)	шт.	25	
24.	С Цена поставщик.	Крышка короба металлическая типа PKR 80/2 (2м)	шт.	25	
25.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.63	
26.	С501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0765	
27.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
28.	С Цена поставщик.	Автомат типа СLS B20\1N 20 А	шт.	4	
29.	С.Цена поставщик	Зажим ответв. SL 2.11 (Al-16-50/16-50)	шт.	4	
30.	С.Цена поставщик	Коробка распред. для пустот. стен KO 110/L (115x115x45)	1коробка	11	
31.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.19	
32.	С509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	19	
33.	С.Цена поставщик	Колодка клемная на 4 клемы PS 10	шт.	19	
34.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие PHILIPS Economy Twister 12W WW E14	шт.	19	
35.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.09	
36.	С Цена поставщик.	Выключатель одноклавишный наружной установки IP 44 1-кл.ВА10-041b	шт	9	
37.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2.1	
38.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	214.2	
39.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2.25	
40.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.2295	
41.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
42.	С Цена поставщик.	Автомат типа СLS B25\1N 25 А	шт.	2	
43.	С.Цена поставщик	Зажим ответв. SL 2.11 (Al-16-50/16-50)	шт.	2	
	
	Раздел 3.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
44.	Е46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.48	
45.	Е46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.12	
46.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.528	
47.	Е46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.012	
48.	Е15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	
49.	Е13-03-005-01	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм(в подъезде)	100 м2 шпатлюемой поверхности	0.048	
50.	Е15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	
	
	Раздел 4.  ЗАЗЕМЛЕНИЕ	
	
51.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
52.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
53.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.015	
54.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.6	
55.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0696	
56.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.08	
57.	С101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	0.104	
58.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.1	
59.	С501-8220	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2	1000 м	0.0102	
60.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1.21	
61.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	1.21	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)