«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
И.о.директор МКУ «Капитальный ремонт МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
________________ /С.В.Козлов /	________________ /О.Б.Манойло /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.П.Морозова 117-125 в г.Калинининграде в 2013году	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.5508	
2.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	99.144	
3.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	99.144	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.12852	
5.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	205.632	
6.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.12852	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.918	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	100.98	
9.	Е27-06-027-01	(прим)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.306	
10.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	31.212	
11.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога)	10 м2	61.2	
12.	Цена поставщика.	Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10	м2	624.24	
13.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр)	100 м бортового камня	1.9	
14.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	190	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
15.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.0094	
16.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортые средства	т	16.92	
17.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	16.92	
18.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0517	
19.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	82.72	
20.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0517	
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3525	
22.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	38.775	
23.	Е27-06-027-01	(прим.)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1175	
24.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.985	
25.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар)	10 м2	23.5	
26.	Цена поставщика.	Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10	м2	239.7	
27.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик)	100 м бортового камня	2.56	
28.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.050688	
29.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	12.98944	
30.	Цена поставщика.	Камни бортовые 6*75*20 тротуарые	м	256	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
31.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.66	
32.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.66	
	
	Раздел 4.  Ливневая канализация	
	
33.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0405	
34.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.729	
35.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	0.729	
36.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.81	
37.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.405	
38.	Е23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм	100 м трубопроводов	0.27	
39.	С103-1318	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м	27	
40.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.3	
41.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
42.	Цена поставщика.	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	шт	1	
43.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
44.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.58	
45.	Е01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	100 м3	0.23	
46.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	36.8	

Составил:	
	                                                                                          А.О.Манойло	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)