«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	12 419 829	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_____________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения и отопления МКД №141-145 по ул. Киевской г. Калининграда 
	
Сметная стоимость:	12 419.829	тыс. руб.	
монтажных работ:	50.218	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	18.900	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 881.240	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	12.76	165.55	131.65	33.90	2 112.42	1 679.85	432.56	16.11	6.86	30 030	27 062	2 967	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 663.05				84%	22 732			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 007.91				48%	12 990			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 783.38					65 752			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	12.76	172.51	127.80	44.71	2 201.23	1 630.73	570.50	16.11	9.68	31 793	26 271	5 522	
					6.95			88.68	1	16.08			1 426	
	Накладные расходы		83%			1 427.11				71%	19 665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 117.62				52%	14 402			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 745.96					65 860			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	12.76	172.51	127.80	44.71	2 201.23	1 630.73	570.50	16.11	9.68	31 793	26 271	5 522	
					6.95			88.68	1	16.08			1 426	
	Накладные расходы		83%			1 427.11				71%	19 665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 117.62				52%	14 402			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 745.96					65 860			
	
4.	509-9900 
Строительный мусор, т	21.692												
									3.2					
	Объем: (12.76)*1.7													
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.6	9 291.30	1 358.31	34.61	14 866.08	2 173.30	55.38	16.11	8.96	73 167	35 012	496	
				7 898.38			12 637.41		2.98	1		37 659		
	Накладные расходы		83%			1 803.84				71%	24 859			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 412.65				52%	18 206			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 082.56					116 232			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.9	3 176.89	1 205.91	20.22	6 036.09	2 291.23	38.42	16.11	9	49 896	36 912	346	
				1 950.76			3 706.44		3.41	1		12 639		
	Накладные расходы		83%			1 901.72				71%	26 208			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 489.30				52%	19 194			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 427.11					95 298			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	2.7	3 176.89	1 205.91	20.22	8 577.60	3 255.96	54.59	16.11	9	70 905	52 453	491	
				1 950.76			5 267.05		3.41	1		17 961		
	Накладные расходы		83%			2 702.45				71%	37 242			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 116.37				52%	27 276			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 396.42					135 422			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	16.11	9	18 104	9 343	242	
				5 258.63			2 103.45		4.05	1		8 519		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	6 634			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 858			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					29 596			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.87	4 519.16	360.82	36.65	3 931.67	313.91	31.89	16.11	9.04	17 645	5 057	288	
				4 121.69			3 585.87		3.43	1		12 300		
	Накладные расходы		83%			260.55				71%	3 590			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			204.04				52%	2 630			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 396.26					23 865			
	
10.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	16.12	6.42	1 263	1 261	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	656			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 814			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	16.11	7.82	6 545	3 335	699	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.83	16.1		2 512	100	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	3 092			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 477			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					11 114			
	
12.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 558			
				3 070.76			4 421.89		5 248.9			7 558		
	Объем: 0.6*.8*3													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон стен кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.063	373.54	335.71	26.60	23.53	21.15	1.68	16.12	9.13	359	341	15	
				11.23			0.71		4.07	1		3		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			22.42				90%	307			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.42				43%	147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.37					813			
	
14.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0277	23 811.97			659.59					1 273			
				23 811.97			659.59		45 948.75			1 273		
	Объем: 0.063*0.44													
	
15.	ТЕР 20-02-002-01 
(прим.) 
Установка решеток жалюзийных на слуховые окна, 1 решетка	6	24.06	15.96	4.04	144.36	95.77	24.23	16.13	5.68	1 807	1 545	138	
				4.06			24.36		5.11	1		124		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			110.14				98%	1 514			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			68.00				56%	865			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.49					4 186			
	
16.	301-4129 
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х250 мм, шт.	6	342.13			2 052.78					4 422			
				342.13			2 052.78		737.02			4 422		
	
17.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	12.76	2 713.25	179.98	29.68	34 621.07	2 296.54	378.72	16.12	9.21	139 860	37 020	3 488	
				2 503.59	4.13		31 945.81	52.70	3.11	18.83		99 351	992	
	Накладные расходы		83%			1 949.87				71%	26 989			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 527.01				52%	19 766			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 097.95					186 615			
	
18.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	12.76	8 084.92	352.93	132.79	103 163.58	4 503.39	1 694.40	16.12	8.26	576 268	72 595	13 996	
				7 599.20	11.93		96 965.79	152.23	5.05	16.09		489 677	2 449	
	Накладные расходы		108%			5 028.07				92%	69 040			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 560.59				44%	33 019			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110 752.24					678 328			
	
19.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	82.6	137.86			11 387.24					46 311			
				137.86			11 387.24		560.66			46 311		
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	34.452	221.62	101.80	102.69	7 635.10	3 507.14	3 537.79	16.11	3.72	71 219	56 500	13 161	
				17.13	1.45		590.16	49.96	2.64	16.18		1 558	808	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 201.39				77%	44 127			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 134.26				48%	27 508			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 970.75					142 854			
	
21.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	713.16	36.04			25 702.29					134 502			
				36.04			25 702.29		188.6			134 502		
	Объем: 20.7*34.452													
	
22.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	12.76	286.73	122.64	1.26	3 658.66	1 564.84	16.11	16.11	9.16	32 130	25 209	148	
				162.83			2 077.71		3.26	1		6 773		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 455.30				79%	19 915			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 001.50				51%	12 857			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 115.46					64 902			
	
23.	101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	1595	15.27			24 355.65					80 005			
				15.27			24 355.65		50.16			80 005		
	Объем: 1276*1.25													
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	1.57	4 972.00	72.11	75.20	7 806.03	113.20	118.06	16.11	7.68	37 499	1 824	907	
				4 824.69	5.48		7 574.76	8.60	4.59	16.09		34 768	138	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			131.54				92%	1 805			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.99				44%	863			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 004.56					40 167			
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.57	4 972.00	72.11	75.20	7 806.03	113.20	118.06	16.11	7.68	37 499	1 824	907	
				4 824.69	5.48		7 574.76	8.60	4.59	16.09		34 768	138	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			131.54				92%	1 805			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.99				44%	863			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 004.56					40 167			
	
26.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических ограждений., количество окрасок 2 (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.471	1 288.77	768.15	4.21	607.01	361.80	1.98	16.11	9.14	6 467	5 829	18	
				516.40	0.16		243.22	0.08	2.55	18.69		620	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			343.79				80%	4 664			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			170.08				37%	2 157			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 120.88					13 288			
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.58	75.57	75.35	0.22	119.40	119.05	0.35	16.11	6.5	1 920	1 918	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			98.81				71%	1 362			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.38				52%	997			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.59					4 279			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.58	8 813.16	326.90	31.86	13 924.80	516.50	50.34	16.11	8.82	51 377	8 321	444	
				8 454.40	3.03		13 357.95	4.78	3.19	16.07		42 612	77	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			562.98				92%	7 726			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			286.70				44%	3 695			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 774.49					62 798			
	
29.	ТЕРр 58-20-1 
(прим.) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.58	2 956.30	374.76	6.66	4 670.95	592.12	10.52	16.11	9.22	20 824	9 539	97	
				2 574.88	1.03		4 068.31	1.63	2.75	18.87		11 188	31	
	Накладные расходы		83%			492.81				71%	6 795			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			385.94				52%	4 976			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 549.70					32 595			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.176	8 572.20	5 513.35	252.31	1 508.71	970.35	44.41	16.11	7.76	18 210	15 632	345	
				2 806.54	60.12		493.95	10.58	4.52	17.91		2 233	190	
	Накладные расходы		78%			765.13				66%	10 443			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			617.99				50%	7 911			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 891.82					36 564			
	
31.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.7392	3 086.00			2 281.17					9 936			
				3 086.00			2 281.17		13 441.57			9 936		
	Объем: 0.176*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб	0.176	37 147.52	24 353.20	757.44	6 537.96	4 286.16	133.31	16.11	7.75	79 659	69 050	1 033	
				12 036.88	180.32		2 118.49	31.74	4.52	17.9		9 576	568	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			3 367.96				66%	45 948			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 720.28				50%	34 809			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 626.20					160 416			
	
33.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	3.0976	3 086.00			9 559.19					41 637			
				3 086.00			9 559.19		13 441.57			41 637		
	Объем: 0.176*2200*8													
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.873	2 412.79	1 295.60	2.05	2 106.37	1 131.06	1.79	16.11	6.41	21 679	18 221	11	
				1 115.14			973.52		3.54	1		3 446		
	Накладные расходы		79%			893.54				67%	12 208			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			565.53				40%	7 288			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 565.44					41 175			
	
35.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.873	893.91	146.73	7.76	780.38	128.09	6.78	16.11	9.07	4 184	2 064	61	
				739.42			645.51		3.19	1		2 059		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			121.69				80%	1 651			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.20				37%	764			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					962.27					6 599			
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство оголовников из листовой оцинкованной стали (прим), 100 м2 покрытия	0.159	11 907.97	1 173.45	33.16	1 893.37	186.58	5.27	16.11	9.53	7 667	3 006	50	
				10 701.36	3.78		1 701.52	0.60	2.71	16.09		4 611	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			202.15				92%	2 775			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			102.95				44%	1 327			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 198.47					11 769			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.65	7 415.77	333.04	13.17	12 236.02	549.52	21.73	16.11	9.13	42 179	8 853	198	
				7 069.56			11 664.77		2.84	1		33 128		
	Накладные расходы		83%			456.10				71%	6 286			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			357.19				52%	4 604			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 049.31					53 068			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.26	5 731.49	578.30	8.10	1 490.19	150.36	2.11	16.11	9.14	5 839	2 422	19	
				5 145.09			1 337.72		2.54	1		3 398		
	Накладные расходы		83%			124.80				71%	1 720			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.73				52%	1 259			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 712.72					8 818			
	
39.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.13	4 604.75	480.56	8.10	598.62	62.47	1.05	16.11	9.14	2 354	1 006	10	
				4 116.09			535.09		2.5	1		1 338		
	Накладные расходы		83%			51.85				71%	714			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.61				52%	523			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.08					3 591			
	
40.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.13	8 719.75	480.56	8.10	1 133.57	62.47	1.05	16.11	9.14	2 215	1 006	10	
				8 231.09			1 070.04		1.12	1		1 198		
	Накладные расходы		83%			51.85				71%	714			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.61				52%	523			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.03					3 452			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.38	1 357.93	327.73	1.01	1 873.94	452.27	1.39	16.11	9.16	13 108	7 286	13	
				1 029.19			1 420.28		4.09	1		5 809		
	Накладные расходы		83%			375.38				71%	5 173			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			293.98				52%	3 789			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 543.30					22 070			
	
42.	ТЕРр 53-1-1 
(прим) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 стен	1.58	149.82	98.65	51.17	236.72	155.87	80.85	16.11	6.69	3 052	2 511	541	
					6.80			10.74	1	16.08			173	
	Накладные расходы		86%			143.28				73%	1 959			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			116.63				56%	1 503			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.63					6 514			
	
43.	ТЕР 10-01-012-04 
(прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.58	3 104.61	230.44	94.03	4 905.29	364.09	148.56	16.11	9.12	20 925	5 865	1 355	
				2 780.15			4 392.64		3.12	1		13 705		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			385.94				90%	5 279			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			196.61				43%	2 522			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 487.83					28 725			
	
44.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.58	978.00	299.35	6.74	1 545.24	472.97	10.65	16.11	9.15	10 583	7 619	97	
				671.92	0.16		1 061.63	0.26	2.7	18.69		2 866	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			449.57				80%	6 099			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			222.42				37%	2 821			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 217.23					19 503			
	
	Замена чердачного утеплителя	
	
45.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя (прим) толщ.150мм, 1 м3 утеплителя	128.7	47.52	20.14	27.38	6 115.82	2 591.50	3 524.32	16.11	7.36	67 688	41 749	25 939	
					3.42			440.67	2.16	16.11			7 099	
	Объем: 858*0.15													
	Вычт.ресурсы:  406-0013:[ М-(555.70=539.51*1.03) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			3 274.74				92%	44 940			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 667.69				44%	21 493			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 058.26					134 121			
	
46.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	17.16	286.73	122.64	1.26	4 920.26	2 104.43	21.66	16.11	9.16	43 210	33 902	198	
				162.83			2 794.16		3.26	1		9 109		
	Объем: 858*2													
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 957.12				79%	26 783			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 346.84				51%	17 290			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 224.22					87 283			
	
47.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1072.5	7.04			7 550.40					25 611			
				7.04			7 550.40		23.88			25 611		
	Объем: 858*1.25													
	
48.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.150мм), 1 м3 изоляции	128.7	202.86	119.97	82.89	26 107.50	15 439.88	10 667.62	16.11	8.94	344 105	248 736	95 369	
									18.43	1				
	Объем: 858*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			13 895.89				77%	191 527			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9 263.93				48%	119 393			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 267.32					655 025			
	
49.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	2625.48	26.54			69 680.24					226 316			
				26.54			69 680.24		86.2			226 316		
	Объем: 858*3*1.02													
	
50.	101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	1072.5	15.27			16 377.08					53 797			
				15.27			16 377.08		50.16			53 797		
	Объем: 858*1.25													
	
51.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.5	1 688.64	38.89	16.44	844.32	19.45	8.22	16.11	7.44	2 914	313	61	
				1 633.31	1.51		816.66	0.76	3.11	16.07		2 540	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.42				90%	293			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.91				43%	140			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					876.66					3 346			
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	89.09	78.18	4.41	66.71	6 964.72	392.89	5 943.21	1	6.28	38 345	393	37 323	
									1	1				
	Объем: 1276*0.014+60.5699+10.65824													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			392.89				100%	393			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			235.73				60%	236			
	
53.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	89.09	18.71		18.71	1 666.61		1 666.61	1	6.28	10 466		10 466	
									1	1				
	Объем: 1276*0.014+60.5699+10.65824													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
54.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонных  полов, 1 м3	35.1	303.52	75.11	228.41	10 653.55	2 636.36	8 017.19	16.11	4.18	75 984	42 472	33 512	
					20.91			733.94	1	16.1			11 816	
	Объем: 351*0.1													
	Накладные расходы		99%			3 336.60				84%	45 602			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 022.18				48%	26 058			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 012.33					147 644			
	
55.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.5265	1 466.39	1 466.39		772.05	772.05		16.11	1	12 438	12 438		
									1	1				
	Объем: 351*0.15													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			555.88				61%	7 587			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			293.38				31%	3 856			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 621.31					23 881			
	
56.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.5265	490.29	490.29		258.14	258.14		16.11	1	4 159	4 159		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			185.86				61%	2 537			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			98.09				31%	1 289			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.09					7 985			
	
57.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	58	78.18	4.41	66.71	4 534.22	255.78	3 869.19	1	6.28	24 964	256	24 299	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			255.78				100%	256			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			153.47				60%	154			
	
58.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	116.1	18.71		18.71	2 171.88		2 171.88	1	6.28	13 639		13 639	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
59.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	14.04	394.59	43.33	92.13	5 540.07	608.38	1 293.51	16.11	4.6	34 379	9 801	5 950	
				259.13	9.27		3 638.19	130.15	5.12	16.1		18 628	2 095	
	Объем: 351*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			819.77				94%	11 182			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			472.66				51%	6 067			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 832.50					51 628			
	
60.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	35.1	63.60	44.95	0.45	2 232.24	1 577.63	15.80	16.11	5.8	28 337	25 416	92	
				18.20			638.82		4.43	1		2 830		
	Объем: 351*0.1													
	Вычт.ресурсы:  401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 751.17				94%	23 891			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 009.68				51%	12 962			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 993.09					65 190			
	
61.	401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	35.802	685.00			24 524.37					113 220			
				685.00			24 524.37		3 162.38			113 220		
	Объем: 35.1*1.02													
	
62.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	3.51	1 764.02	432.11	281.96	6 191.71	1 516.69	989.66	16.12	3.96	50 222	24 449	3 919	
				1 049.96	3.50		3 685.36	12.27	5.93	18.77		21 854	230	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 697.15				94%	23 198			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			978.53				51%	12 586			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 867.39					86 007			
	
63.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.51	4 044.31	762.19	548.76	14 195.52	2 675.28	1 926.15	16.12	4.15	104 942	43 126	7 994	
				2 733.36	7.56		9 594.09	26.54	5.61	18.81		53 823	499	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 999.02				94%	41 008			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 729.16				51%	22 249			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 923.71					168 198			
	
64.	101-1564 
Гидроизол, м2	407.16	33.27			13 546.21					25 944			
				33.27			13 546.21		63.72			25 944		
	Объем: 351*1.16													
	
65.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.6458	502.06	163.97	60.72	324.23	105.89	39.21	16.11	8.04	2 922	1 706	315	
				277.37	3.63		179.13	2.34	5.03	16.07		901	38	
	Объем: 351*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			102.82				80%	1 395			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			59.53				44%	767			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.58					5 085			
	
66.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.6458	5 486.84			3 543.40					14 955			
				5 486.84			3 543.40		23 157.06			14 955		
	Объем: 351*1.84/1000													
	
67.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.51	1 809.82	459.64	70.56	6 352.46	1 613.32	247.67	16.12	8.92	50 808	26 007	2 209	
				1 279.62	24.62		4 491.47	86.40	5.03	18.81		22 592	1 625	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 886.69				94%	25 974			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 087.82				51%	14 092			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 326.97					90 874			
	
68.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 50 мм), 100 м2 стяжки	3.51	2 010.11	34.94	74.61	7 055.49	122.65	261.88	16.1	8.73	37 882	1 975	2 286	
				1 900.56	24.39		6 670.97	85.61	5.04	18.83		33 622	1 612	
	Начисления: Н3= 6*1.25*1.2, Н4= 6*1.25*1.2, Н5= 6*1.15*1.2, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			231.17				94%	3 372			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.29				51%	1 829			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 419.95					43 083			
	
69.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	90	11.25	11.25		1 012.23	1 012.23		16.1	1	16 297	16 297		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			819.91				69%	11 245			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			607.34				48%	7 823			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 439.47					35 364			
	
70.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	374.88	82.80	15.62	337.39	74.52	14.05	16.11	2.72	1 955	1 201	38	
				276.46	0.17		248.81	0.15	2.88	16.45		717	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			60.48				69%	830			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.80				48%	577			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.67					3 363			
	
71.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	634.96	50.89	10.37	571.46	45.80	9.33	16.11	3.33	1 957	738	31	
				573.70	0.17		516.33	0.15	2.3	16.45		1 188	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			37.22				69%	511			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.57				48%	355			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					636.25					2 823			
	
72.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен подвала, 100 м2	5.8	188.95	188.95		1 095.91	1 095.91		16.11	1	17 655	17 655		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 084.95				84%	14 830			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			657.55				48%	8 474			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 838.41					40 960			
	
73.	ТЕРр 62-42-1 
(прим.) 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	11.63	57.10	31.22		664.07	363.09		16.11	1	7 059	5 849		
				25.88			300.98		4.02	1		1 210		
	Накладные расходы		80%			290.47				68%	3 977			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			181.55				40%	2 340			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 136.09					13 376			
	
74.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	11.63	80.30	76.91	1.68	933.85	894.49	19.48	16.11	9.18	14 642	14 410	179	
				1.71	0.16		19.89	1.89	2.64	18.69		53	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			851.56				80%	11 556			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			421.30				37%	5 345			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 206.71					31 543			
	
75.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.63	2 439.82	1 202.42	216.50	28 375.06	13 984.16	2 517.94	16.11	11.72	299 200	225 285	29 510	
				1 020.89	124.67		11 872.95	1 449.89	3.74	14.8		44 405	21 458	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*1.2, Н4= 1.25*1.2*1.2, Н5= 1.15*1.2*1.2	
	Накладные расходы		95%			14 662.35				80%	197 394			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7 254.00				37%	91 295			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 291.41					587 889			
	
76.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	11.63	210.27	122.16	3.53	2 445.47	1 420.69	41.00	16.11	9.17	27 395	22 887	376	
				84.59	0.20		983.78	2.27	4.2	18.69		4 132	42	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 351.81				80%	18 343			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			668.79				37%	8 484			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 466.07					54 222			
	
77.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0567	1 143.95	891.55	252.40	64.86	50.55	14.31	16.12	9.34	949	815	134	
					100.00			5.67	1	18.81			107	
	Накладные расходы		99%			55.66				84%	774			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.73				48%	443			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.25					2 166			
	
78.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.67	91.08	29.04	27.29	516.40	164.64	154.72	16.11	8.1	4 678	2 652	1 253	
				34.75			197.03		3.92	1		772		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			133.36				69%	1 830			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			118.54				58%	1 538			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					768.30					8 046			
	
79.	203-8122 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.	3	2 939.27			8 817.81					28 898			
				2 939.27			8 817.81		9 632.52			28 898		
	
80.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1692	1 734.68	1 482.28	252.40	293.51	250.80	42.71	16.12	9.34	4 442	4 043	399	
					100.00			16.92	1	18.81			318	
	Объем: 1.41*12													
	Накладные расходы		99%			265.04				84%	3 663			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			160.63				48%	2 093			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					719.18					10 199			
	
81.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1692	21 833.35	2 767.20	891.18	3 694.20	468.21	150.79	16.11	7.17	17 173	7 543	1 081	
				18 174.97	34.11		3 075.20	5.77	2.78	18.81		8 549	109	
	Объем: 1.41*12													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			502.42				90%	6 887			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			255.95				43%	3 290			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 452.57					27 350			
	
82.	203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	16.92	2 102.05			35 566.69					53 870			
				2 102.05			35 566.69		3 183.83			53 870		
	Объем: 1.41*12													
	
83.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	5 473.34	2 776.60	100.77	930.47	472.02	17.13	16.11	9.34	9 569	7 604	160	
				2 595.97	39.93		441.31	6.79	4.09	18.81		1 805	128	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			454.87				80%	6 186			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			225.04				37%	2 861			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 610.38					18 615			
	
84.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	210.27	122.16	3.53	35.75	20.77	0.60	16.11	9.17	400	335	5	
				84.59	0.20		14.38	0.03	4.2	18.69		60	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			19.76				80%	269			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.78				37%	124			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.29					793			
	
	Отмостка	
	
85.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонной отмостки, 1 м3	15.8	303.52	75.11	228.41	4 795.62	1 186.74	3 608.88	16.11	4.18	34 203	19 118	15 085	
					20.91			330.38	1	16.1			5 319	
	Объем: 158*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 501.95				84%	20 527			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			910.27				48%	11 730			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 207.84					66 460			
	
86.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.316	1 466.39	1 466.39		463.38	463.38		16.11	1	7 465	7 465		
									1	1				
	Объем: 158*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			333.63				61%	4 554			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			176.08				31%	2 314			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					973.10					14 333			
	
87.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.316	426.34	426.34		134.72	134.72		16.11	1	2 170	2 170		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			97.00				61%	1 324			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			51.19				31%	673			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.91					4 166			
	
88.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	28.44	78.18	4.41	66.71	2 223.33	125.42	1 897.24	1	6.28	12 240	125	11 915	
									1	1				
	Объем: 15.8*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			125.42				100%	125			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			75.25				60%	75			
	
89.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	72.68	18.71		18.71	1 359.63		1 359.63	1	6.28	8 538		8 538	
									1	1				
	Объем: 15.8*1.8+31.6*1.4													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
90.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.474	3 001.78	246.00	111.59	1 422.85	116.60	52.89	16.12	4.34	6 158	1 880	230	
				2 644.20			1 253.35		3.23	1		4 048		
	Объем: 158*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			128.26				93%	1 748			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			79.29				54%	1 015			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 630.40					8 922			
	
91.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	15.8	452.40	40.32	76.78	7 147.98	637.04	1 213.05	16.11	4.6	39 206	10 263	5 580	
				335.31	7.73		5 297.90	122.06	4.41	16.1		23 364	1 965	
	Объем: 158*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			842.60				94%	11 494			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			485.82				51%	6 236			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 476.41					56 937			
	
92.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	15.8	203.51	35.93	41.45	3 215.39	567.63	654.91	16.12	4.78	21 528	9 150	3 130	
				126.13	4.21		1 992.85	66.56	4.64	16.11		9 247	1 072	
	Объем: 158*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			703.95				94%	9 609			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			405.88				51%	5 213			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 325.22					36 350			
	
93.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	15.8	730.22	37.46	0.38	11 537.48	591.80	5.93	16.11	5.8	58 031	9 534	34	
				692.39			10 939.76		4.43	1		48 463		
	Объем: 158*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			656.90				94%	8 962			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			378.75				51%	4 862			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 573.13					71 855			
	
94.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	14.62	78.18	4.41	66.71	1 142.93	64.47	975.30	1	6.28	6 291	64	6 125	
									1	1				
	Объем: 580*0.014*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			64.47				100%	64			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			38.68				60%	38			
	
95.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	14.62	18.71		18.71	273.50		273.50	1	6.28	1 718		1 718	
									1	1				
	Объем: 580*0.014*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
96.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	20.8	1 213.62	458.23	8.86	25 243.33	9 531.16	184.34	16.12	9.13	233 741	153 642	1 683	
				746.53			15 527.82		5.05	1		78 416		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			10 484.28				93%	142 887			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6 481.19				54%	82 967			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 208.79					459 595			
	
97.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	2.08	63.27	49.68	13.59	131.60	103.33	28.27	16.11	1.78	1 715	1 665	50	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			80.60				66%	1 099			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.67				40%	666			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.86					3 480			
	
98.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.08	4 688.98	197.81	4 246.36	9 753.08	411.44	8 832.43	16.12	4.06	44 295	6 632	35 860	
				244.81	143.10		509.20	297.65	3.54	15.1		1 803	4 494	
	Накладные расходы		78%			553.09				66%	7 343			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			354.55				40%	4 450			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 660.72					56 089			
	
99.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	18.24	188.95	188.95		3 446.45	3 446.45		16.11	1	55 522	55 522		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 411.99				84%	46 638			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 067.87				48%	26 651			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 926.31					128 811			
	
100.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.5	37.19	25.77		130.17	90.19		16.12	1	1 656	1 454		
				11.42			39.97		5.06	1		202		
	Накладные расходы		86%			77.56				73%	1 061			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			63.13				56%	814			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.87					3 532			
	
101.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	19 716.98	3 507.27	113.70	2 957.55	526.09	17.06	16.11	6.69	17 885	8 475	114	
				16 096.01	15.10		2 414.40	2.27	3.85	16.09		9 295	36	
	Накладные расходы		86%			454.39				73%	6 213			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			369.85				56%	4 766			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 781.79					28 864			
	
102.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	18.24	80.30	76.91	1.68	1 464.62	1 402.87	30.55	16.11	9.18	22 963	22 600	280	
				1.71	0.16		31.19	2.96	2.64	18.69		82	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 335.54				80%	18 124			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			660.74				37%	8 382			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 460.90					49 469			
	
103.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	237.12	15.82			3 751.24					12 299			
				15.82			3 751.24		51.87			12 299		
	Объем: (18.24)*0.013*1000													
	
104.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18.24	2 074.12	832.23	83.91	37 832.03	15 179.91	1 530.56	16.11	9.97	334 578	244 548	15 260	
				1 157.98	39.06		21 121.56	712.50	3.54	14.27		74 770	10 167	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15 097.79				80%	203 772			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7 469.43				37%	94 245			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 399.25					632 595			
	
105.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.1824) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	18.24	689.65	675.65	13.36	12 579.22	12 323.86	243.69	16.11	9.09	200 819	198 537	2 215	
				0.64			11.67		5.66	1		66		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			9 735.85				67%	133 020			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6 161.93				40%	79 415			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 477.00					413 254			
	
106.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	2006.4	12.74			25 561.54					51 203			
				12.74			25 561.54		25.52			51 203		
	Объем: 1824*1.1													
	
107.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	4560	9.39			42 818.40					72 869			
				9.39			42 818.40		15.98			72 869		
	Объем: 1824*2.5													
	
108.	ТЕРр 61-21-1 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.69	6 532.22	3 835.54	2.53	4 507.23	2 646.52	1.75	16.11	6.42	49 227	42 635	11	
				2 694.15			1 858.96		3.54	1		6 581		
	Накладные расходы		79%			2 090.75				67%	28 565			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 323.26				40%	17 054			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 921.24					94 846			
	
109.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	18.93	6 763.95	788.77	62.59	128 041.59	14 931.48	1 184.78	16.11	8.32	648 858	240 546	9 857	
				5 912.59			111 925.33		3.56	1		398 454		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14 184.91				80%	192 437			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7 017.80				37%	89 002			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149 244.29					930 297			
	
110.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	18.93	893.91	146.73	7.76	16 921.74	2 777.57	146.94	16.11	9.07	90 731	44 747	1 333	
				739.42			13 997.22		3.19	1		44 651		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 638.69				80%	35 798			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 305.46				37%	16 556			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 865.89					143 085			
	
111.	ТЕРм 10-01-055-02 
(прим.) 
Демонтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной, 100 м кабеля	1.85	319.84	214.36	105.48	591.71	396.57	195.14	16.11	5.87	7 534	6 389	1 145	
					10.32			19.09	2.78	16.1			307	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы		80%			332.53				68%	4 553			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			249.40				48%	3 214			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 173.63					15 301			
	
112.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	1.85	325.68	193.34	39.07	602.51	357.68	72.28	17.1	3.17	6 970	6 116	229	
				93.27	0.14		172.55	0.26	3.62	17.36		625	4	
	Накладные расходы		95%			340.04				81%	4 957			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			232.66				52%	3 182			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 175.21					15 110			
	
113.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	188.7									16 930			
									89.72			16 930		
	Объем: 185*1.02													
	
114.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	1.89	51.16	35.34	2.22	96.69	66.79	4.20	17.11	7.84	1 351	1 143	33	
				13.60	0.14		25.70	0.26	6.81	17.36		175	5	
	Накладные расходы		95%			63.70				81%	930			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.58				52%	597			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.97					2 878			
	
	Карниз	
	
115.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.05	172.22	172.22		180.83	180.83		16.11	1	2 913	2 913		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			144.66				68%	1 981			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			90.42				40%	1 165			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.91					6 059			
	
116.	ТЕРр 61-1-1 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	1.05	596.97	260.90	10.44	626.82	273.95	10.96	16.11	9.34	5 726	4 413	102	
				325.63	4.13		341.91	4.34	3.54	18.83		1 210	82	
	Накладные расходы		79%			219.85				67%	3 012			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			139.15				40%	1 798			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.81					10 536			
	
117.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.05	893.91	146.73	7.76	938.61	154.06	8.15	16.11	9.07	5 033	2 482	74	
				739.42			776.39		3.19	1		2 477		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			146.36				80%	1 986			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			72.41				37%	918			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 157.38					7 937			
	
	Окна, двери	
	
118.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.12	1 870.07	1 617.67	252.40	224.41	194.12	30.29	16.12	9.34	3 412	3 129	283	
					100.00			12.00	1	18.81			226	
	Накладные расходы		99%			204.06				84%	2 818			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			123.67				48%	1 610			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.14					7 841			
	
119.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.12	13 645.67	1 866.15	717.87	1 637.48	223.94	86.14	16.11	7.8	7 983	3 608	672	
				11 061.65	12.80		1 327.40	1.54	2.79	18.8		3 703	29	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			239.01				90%	3 273			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			121.76				43%	1 564			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 998.25					12 820			
	
120.	203-0992 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	12	2 048.43			24 581.16					39 757			
				2 048.43			24 581.16		3 313.07			39 757		
	
121.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.074	5 874.09	264.64	24.75	434.68	19.58	1.83	16.11	9.15	1 068	315	17	
				5 584.70	0.78		413.27	0.06	1.78	18.69		736	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			20.82				90%	284			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.61				43%	136			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.10					1 488			
	
122.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	7.4	76.10			563.14					2 011			
				76.10			563.14		271.81			2 011		
	
123.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.083	6 573.92	2 219.10	136.83	545.63	184.18	11.36	16.11	10.46	4 273	2 967	119	
				4 217.99	39.23		350.09	3.26	3.39	16.51		1 187	54	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			178.07				80%	2 417			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			88.10				37%	1 118			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					811.79					7 808			
	
124.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка перфорированного уголка на откосы, 100 м жилок	0.2766	1 174.35	257.23	1.52	324.82	71.15	0.42	16.12	9.16	1 974	1 147	4	
				915.60			253.25		3.25	1		823		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			78.98				94%	1 078			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			45.54				51%	585			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.33					3 637			
	
125.	ТЕР 15-04-027-05 
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	577.83	166.95	5.06	47.96	13.86	0.42	16.12	9.14	346	223	4	
				405.82	0.20		33.68	0.02	3.52	18.69		119		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			13.19				80%	178			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.52				37%	83			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.67					607			
	
126.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	1 392.74	333.48	15.69	115.60	27.68	1.30	16.12	9.13	750	446	12	
				1 043.57	0.20		86.62	0.02	3.37	18.69		292		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			26.32				80%	357			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.02				37%	165			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.93					1 272			
	
127.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.079	1 143.95	891.55	252.40	90.37	70.43	19.94	16.12	9.34	1 322	1 135	186	
					100.00			7.90	1	18.81			149	
	Накладные расходы		99%			77.55				84%	1 079			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.00				48%	616			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					214.91					3 017			
	
128.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	7.9	91.08	29.04	27.29	719.49	229.40	215.57	16.11	8.1	6 518	3 696	1 746	
				34.75			274.53		3.92	1		1 076		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			185.81				69%	2 550			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			165.17				58%	2 144			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.47					11 212			
	
129.	С Цена поставщик. 
Блоки дверные металлические, м2	7.9	998.59			7 888.90					33 686			
				998.59			7 888.90		4.27			33 686		
	Поправки: М: =4100/4.27*1.04	
	
130.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.054	4 993.78	2 313.83	83.97	269.66	124.95	4.53	16.11	9.34	2 629	2 013	42	
				2 595.97	33.28		140.18	1.80	4.09	18.81		573	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			120.41				80%	1 638			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.57				37%	757			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.65					5 024			
	
131.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	189.33	101.80	2.94	10.22	5.50	0.16	16.11	9.17	109	89	1	
				84.59	0.16		4.57	0.01	4.2	18.69		19		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.23				80%	71			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.59				37%	33			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.04					213			
	
	Крыльца	
	
132.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.16	1 679.51	942.47	24.65	268.72	150.80	3.94	16.12	9.21	2 988	2 431	36	
				712.39	3.75		113.98	0.60	4.57	18.79		521	11	
	Накладные расходы		76%			115.06				65%	1 587			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.84				48%	1 172			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.62					5 747			
	
133.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	4.5	218.68	77.46	141.22	984.06	348.57	635.49	16.11	4.18	8 272	5 615	2 656	
					12.93			58.19	1	16.09			936	
	Накладные расходы		99%			402.69				84%	5 503			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			244.06				48%	3 144			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 630.81					16 919			
	
134.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.045	133 600.95	5 010.70	3 790.41	6 012.04	225.48	170.57	16.11	9.68	27 018	3 633	1 651	
				124 799.84	588.90		5 615.99	26.50	3.87	16.09		21 734	426	
	Накладные расходы		86%			216.70				73%	2 963			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			176.39				56%	2 273			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 405.13					32 254			
	
135.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонных оснований, 1 м3	1.97	303.52	75.11	228.41	597.93	147.97	449.97	16.11	4.18	4 265	2 384	1 881	
					20.91			41.19	1	16.1			663	
	Накладные расходы		99%			187.27				84%	2 559			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.50				48%	1 463			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.69					8 287			
	
136.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.2822	1 928.43	387.07	55.41	544.20	109.23	15.64	16.11	9.11	3 781	1 760	142	
				1 485.95	20.51		419.34	5.79	4.48	18.81		1 879	109	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			127.67				94%	1 757			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			73.61				51%	953			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					745.49					6 491			
	
137.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50 мм), 100 м2 стяжки	0.2822	2 300.78	28.57	62.18	649.28	8.06	17.55	16.11	8.73	3 083	130	153	
				2 210.04	20.33		623.67	5.74	4.49	18.83		2 800	108	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			15.32				94%	224			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.83				51%	121			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.43					3 428			
	
138.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка боковой поверхности крыльца цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.27	2 074.12	832.23	83.91	560.01	224.70	22.66	16.11	9.97	4 953	3 620	226	
				1 157.98	39.06		312.65	10.55	3.54	14.27		1 107	151	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			223.49				80%	3 017			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			110.57				37%	1 395			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					894.07					9 365			
	
139.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	893.91	146.73	7.76	241.36	39.62	2.10	16.11	9.07	1 294	638	19	
				739.42			199.64		3.19	1		637		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.64				80%	510			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.62				37%	236			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					297.62					2 040			
	
140.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	65.58	78.18	4.41	66.71	5 126.80	289.21	4 374.85	1	6.28	28 225	289	27 474	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			289.21				100%	289			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			173.53				60%	173			
	
141.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	65.58	18.71		18.71	1 226.81		1 226.81		6.28	7 704		7 704	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Балконы	
	
142.	ТЕР 07-05-016-04 
(прим.) 
Демонтаж металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.3717	518.62	318.91	199.71	192.77	118.54	74.23	16.11	8.43	2 535	1 910	626	
					3.44			1.28	6.68	18.81			24	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			167.75				119%	2 301			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			101.85				68%	1 315			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					462.37					6 152			
	
143.	ТЕР 06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.0031	13 072.02	2 390.10	47.91	40.52	7.41	0.15	16.11	8.05	280	119	1	
				10 634.00	2.84		32.97	0.01	4.84	16.06		160		
	Объем: 1.57*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.05				80%	95			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.08				44%	52			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.65					428			
	
144.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений ранее демонтированных, 100 м ограждения	0.3717	1 222.84	523.93	356.63	454.53	194.74	132.56	16.11	8.43	5 105	3 137	1 117	
				342.29	6.14		127.23	2.28	6.68	18.81		850	43	
	Вычт.ресурсы:  201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			275.83				119%	3 784			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			167.47				68%	2 162			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					897.83					11 052			
	
145.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1858	358.47	69.00	13.01	66.60	12.82	2.42	16.11	2.72	361	207	7	
				276.46	0.14		51.37	0.03	2.88	16.45		148		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			10.41				69%	143			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.71				48%	99			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.72					603			
	
146.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1858	624.75	42.41	8.64	116.08	7.88	1.60	16.11	3.33	377	127	5	
				573.70	0.14		106.59	0.03	2.3	16.45		245		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			6.41				69%	88			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.75				48%	61			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.23					526			
	
147.	ТЕР 11-01-011-03 
(прим.) 
Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.2466	304.73	269.26	35.46	75.15	66.40	8.75	16.11	9.11	1 149	1 070	80	
					13.13			3.24	4.48	18.81			61	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			77.30				94%	1 063			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			44.57				51%	577			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.02					2 789			
	
148.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.2466	1 721.45	383.03	58.80	424.51	94.46	14.50	16.12	8.92	3 239	1 523	129	
				1 279.62	20.51		315.55	5.06	5.03	18.81		1 587	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			110.47				94%	1 521			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			63.69				51%	825			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.67					5 585			
	
149.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2466	3 825.82	635.16	457.30	943.45	156.63	112.77	16.12	4.15	6 774	2 525	468	
				2 733.36	6.30		674.05	1.55	5.61	18.81		3 781	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			175.58				94%	2 401			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			101.24				51%	1 303			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 220.27					10 477			
	
150.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2466	2 371.91	383.19	221.89	584.91	94.50	54.72	16.12	4.35	4 040	1 523	238	
				1 766.83	3.71		435.70	0.92	5.23	18.82		2 279	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			105.92				94%	1 448			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			61.07				51%	785			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					751.90					6 273			
	
151.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.2466	1 721.45	383.03	58.80	424.51	94.46	14.50	16.12	8.92	3 239	1 523	129	
				1 279.62	20.51		315.55	5.06	5.03	18.81		1 587	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			110.47				94%	1 521			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			63.69				51%	825			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.67					5 585			
	
152.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 40 мм), 100 м2 стяжки	0.2466	1 327.90	19.41	41.45	327.46	4.79	10.22	16.1	8.73	1 741	77	89	
				1 267.04	13.55		312.45	3.34	5.04	18.83		1 575	63	
	Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			9.02				94%	132			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.20				51%	71			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341.69					1 944			
	
153.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1757	11 907.97	1 173.45	33.16	2 092.23	206.17	5.83	16.11	9.53	8 472	3 321	56	
				10 701.36	3.78		1 880.23	0.66	2.71	16.09		5 095	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			223.38				92%	3 065			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			113.76				44%	1 466			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 429.36					13 004			
	
154.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.3283	188.95	188.95		62.03	62.03		16.11	1	999	999		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			61.41				84%	839			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.22				48%	480			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.66					2 318			
	
155.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	8.19	9.37	9.37		76.76	76.76		16.1	1	1 236	1 236		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			62.18				69%	853			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.06				48%	593			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.99					2 682			
	
156.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0819	358.47	69.00	13.01	29.36	5.65	1.07	16.11	2.72	159	91	3	
				276.46	0.14		22.64	0.01	2.88	16.45		65		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.58				69%	63			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.40				48%	44			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.34					265			
	
157.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0819	624.75	42.41	8.64	51.17	3.47	0.71	16.11	3.33	166	56	2	
				573.70	0.14		46.99	0.01	2.3	16.45		108		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.82				69%	39			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.09				48%	27			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.08					232			
	
158.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.3283	1 043.83	675.65	13.36	342.69	221.82	4.39	16.11	9.09	4 273	3 573	40	
				354.82			116.49		5.66	1		659		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			175.24				67%	2 394			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			110.91				40%	1 429			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.84					8 096			
	
159.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	0.3611	11.15			4.03					12			
				11.15			4.03		33.98			12		
	Объем: 0.3283*1.1													
	
160.	ТЕР 15-02-001-01 
(прим.) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором наз бадконных плит, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3283	2 074.12	832.23	83.91	680.94	273.22	27.55	16.11	9.97	6 022	4 402	275	
				1 157.98	39.06		380.16	12.82	3.54	14.27		1 346	183	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			271.74				80%	3 668			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			134.44				37%	1 696			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.12					11 386			
	
161.	ТЕР 15-04-019-05 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3283	1 236.03	156.48	10.34	405.79	51.37	3.39	16.11	9.08	1 883	828	31	
				1 069.21			351.02		2.92	1		1 025		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.80				80%	662			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.14				37%	306			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.74					2 852			
	
162.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.07	78.18	4.41	66.71	161.83	9.13	138.09	1	6.28	890	9	867	
									1	1				
	Объем: 32.83*0.02*1.8+24.66*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9.13				100%	9			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.48				60%	5			
	
163.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.07	18.71		18.71	38.72		38.72		6.28	243		243	
														
	Объем: 32.83*0.02*1.8+24.66*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
164.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.2	2 557.56	625.61	1 931.95	511.51	125.12	386.39	16.12	4.18	3 632	2 017	1 615	
					176.84			35.37	1	16.1			569	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			158.89				84%	2 172			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			96.29				48%	1 241			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.69					7 046			
	
165.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.04	2 646.84	648.48	43.99	105.87	25.94	1.76	16.12	9.1	770	418	16	
				1 954.37			78.17		4.29	1		335		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*20)													
	Накладные расходы		99%			25.68				84%	351			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.56				48%	201			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.11					1 322			
	
166.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.82	391.23	305.70	8.28	320.81	250.67	6.79	16.11	5.3	4 280	4 038	36	
				77.25	1.29		63.35	1.06	3.24	18.84		205	20	
	Накладные расходы		74%			186.28				63%	2 557			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			125.87				40%	1 623			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.96					8 460			
	
167.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	673.19	525.85	14.21	336.60	262.93	7.11	16.11	5.27	4 489	4 236	37	
				133.13	2.20		66.57	1.10	3.24	18.78		216	21	
	Накладные расходы		74%			195.38				63%	2 682			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			132.02				40%	1 703			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					664.00					8 874			
	
168.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.32	2 591.15	1 768.25	751.38	829.17	565.84	240.44	16.11	6.44	10 754	9 116	1 548	
				71.52	106.91		22.89	34.21	3.91	16.09		89	550	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			690.06				98%	9 473			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			426.04				56%	5 413			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 945.26					25 640			
	
169.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	30.02	29.31			879.89					1 510			
				29.31			879.89		50.29			1 510		
	Объем: 0.32*93.8													
	
170.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	32	4.90			156.80					529			
				4.90			156.80		16.53			529		
	
171.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=32 мм, шт	8	84.47			675.73					2 885			
				84.47			675.73		4.27			2 885		
	Поправки: М: =346.8*1.04/4.27	
	
172.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 32 *90, шт	40	6.62			264.99					1 132			
				6.62			264.99		4.27			1 132		
	Поправки: М: =27.2*1.04/4.27	
	
173.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=20 мм, шт	8	35.61			284.87					1 216			
				35.61			284.87		4.27			1 216		
	Поправки: М: =146.2*1.04/4.27	
	
174.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	8	3.48			27.84					119			
				3.48			27.84		4.27			119		
	Поправки: М: =14.86/4.27	
	
175.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.76			21.08					90			
				1.76			21.08		4.27			90		
	Поправки: М: =7.5/4.27	
	
176.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.5	3 432.88	2 357.66	944.60	1 716.44	1 178.83	472.30	16.11	6.46	22 308	18 991	3 051	
				130.62	133.64		65.31	66.82	4.07	16.09		266	1 075	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 432.50				98%	19 665			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			884.41				56%	11 237			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 033.35					53 210			
	
177.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	46.85	33.67			1 577.44					3 437			
				33.67			1 577.44		73.37			3 437		
	Объем: 50*0.937													
	
178.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	50	5.67			283.50					951			
				5.67			283.50		19.02			951		
	
179.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	4	5.66			22.63					97			
				5.66			22.63		4.27			97		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
180.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	20	5.50			110.07					470			
				5.50			110.07		4.27			470		
	Поправки: М: =23.5/4.27	
	
181.	С507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	8	34.66			277.25					1 184			
				34.66			277.25		4.27			1 184		
	Поправки: М: =147.98/4.27	
	
182.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	5	2.80			13.98					60			
				2.80			13.98		4.27			60		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
183.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 203.09	1 970.56	2 098.82	2 101.55	985.28	1 049.41	16.12	6.37	22 808	15 883	6 685	
				133.72	304.88		66.86	152.44	3.6	16.09		241	2 453	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 308.38				98%	17 969			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			807.78				56%	10 268			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 217.71					51 045			
	
184.	507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	47.3	71.43			3 378.64					9 077			
				71.43			3 378.64		191.91			9 077		
	
185.	301-5606 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	50	6.81			340.50					1 176			
				6.81			340.50		23.51			1 176		
	
186.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	16	19.75			315.99					1 349			
				19.75			315.99		4.27			1 349		
	Поправки: М: =84.33/4.27	
	
187.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	6	21.01			126.08					538			
				21.01			126.08		4.27			538		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
188.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	9.77			58.59					250			
				9.77			58.59		4.27			250		
	Поправки: М: =41.7/4.27	
	
189.	С Цена поставщик. 
ППР Муфта 63х2"мм, шт	1	159.53			159.53					681			
				159.53			159.53		4.27			681		
	Поправки: М: =655/4.27*1.04	
	
190.	С Цена поставщик. 
ППР Соединение разборное 63 х 2", шт	1	229.68			229.68					981			
				229.68			229.68		4.27			981		
	Поправки: М: =943/4.27*1.04	
	
191.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	13.2	212.53	51.10	39.33	2 805.41	674.54	519.16	16.12	8.9	21 087	10 874	4 620	
				122.10			1 611.72		3.47	1		5 593		
	Объем: 50+32+50													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			607.09				77%	8 373			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			404.72				48%	5 220			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 817.22					34 680			
	
192.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	55	8.63			474.65					2 201			
				8.63			474.65		40.02			2 201		
	Объем: 50*1.1													
	
193.	104-0865 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м	55	13.53			744.15					3 048			
				13.53			744.15		55.42			3 048		
	Объем: 50*1.1													
	
194.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	140.31	90.60	11.46	140.31	90.60	11.46	16.11	5.85	1 676	1 460	67	
				38.25	0.23		38.25	0.23	3.91	16.2		150	4	
	Вычт.ресурсы:  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 435			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	820			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.25					3 931			
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
195.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.2	2 557.56	625.61	1 931.95	511.51	125.12	386.39	16.12	4.18	3 632	2 017	1 615	
					176.84			35.37	1	16.1			569	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			158.89				84%	2 172			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			96.29				48%	1 241			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.69					7 046			
	
196.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.04	2 646.84	648.48	43.99	105.87	25.94	1.76	16.12	9.1	770	418	16	
				1 954.37			78.17		4.29	1		335		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*20)													
	Накладные расходы		99%			25.68				84%	351			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.56				48%	201			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.11					1 322			
	
197.	ТЕРр 65-14-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.84	342.09	342.09		629.45	629.45		16.11	1	10 140	10 140		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			465.79				63%	6 388			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			314.73				40%	4 056			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 409.97					20 584			
	
198.	ТЕРр 65-14-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	1.6	495.04	495.04		792.06	792.06		16.11	1	12 760	12 760		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			586.12				63%	8 039			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			396.03				40%	5 104			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 774.21					25 903			
	
199.	ТЕР 16-04-002-01 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.4	4 943.67	2 761.82	2 074.25	1 977.47	1 104.73	829.70	16.12	6.34	23 242	17 808	5 260	
				107.60	303.96		43.04	121.58	4.02	16.09		173	1 956	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 410.26				98%	19 369			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			870.68				56%	11 068			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 258.41					53 679			
	
200.	507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	35.96	28.28			1 016.95					1 925			
				28.28			1 016.95		53.54			1 925		
	Объем: 0.4*89.9													
	
201.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	80	3.74			299.20					1 140			
				3.74			299.20		14.25			1 140		
	Объем: 40/0.5													
	
202.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	40	1.00			40.09					171			
				1.00			40.09		4.27			171		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
203.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	60	9.74			584.54					2 496			
				9.74			584.54		4.27			2 496		
	Поправки: М: =41.6/4.27	
	
204.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	10	0.65			6.53					28			
				0.65			6.53		4.27			28		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
205.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	32									4 469			
									139.65			4 469		
	
206.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	18									3 218			
									178.77			3 218		
	
207.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	10	1.24			12.39					53			
				1.24			12.39		4.27			53		
	Поправки: М: =5.29/4.27	
	
208.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.7	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 473.93	1 520.69	896.36	16.12	6.37	30 443	24 513	5 710	
				81.26	185.73		56.88	130.01	3.87	16.09		220	2 092	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 898.31				98%	26 073			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 172.00				56%	14 899			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 544.23					71 415			
	
209.	507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	65.03	43.10			2 802.79					5 444			
				43.10			2 802.79		83.72			5 444		
	Объем: 0.7*92.9													
	
210.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	127	4.39			557.53					1 930			
				4.39			557.53		15.2			1 930		
	Объем: 70/0.55													
	
211.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	50	1.68			83.84					358			
				1.68			83.84		4.27			358		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
212.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	30	1.24			37.17					159			
				1.24			37.17		4.27			159		
	Поправки: М: =5.29/4.27	
	
213.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	10	0.99			9.88					42			
				0.99			9.88		4.27			42		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
214.	С507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	100	14.37			1 437.47					6 138			
				14.37			1 437.47		4.27			6 138		
	Поправки: М: =61.38/4.27	
	
215.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	50									13 164			
									263.27			13 164		
	
216.	ТЕР 16-02-001-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.24	3 979.36	464.54	79.41	955.05	111.49	19.06	16.11	8.63	4 566	1 796	164	
				3 435.41	3.41		824.50	0.82	3.16	16.06		2 605	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			129.16				98%	1 773			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.74				56%	1 013			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 163.95					7 352			
	
217.	ТЕР 16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 581.85	464.54	79.41	2 290.92	232.27	39.71	16.11	8.63	11 050	3 742	343	
				4 037.90	3.41		2 018.95	1.70	3.45	16.06		6 965	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			269.07				98%	3 694			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			166.12				56%	2 111			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 726.10					16 854			
	
218.	ТЕР 16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.8	5 184.13	464.54	79.41	4 147.30	371.63	63.53	16.11	8.63	19 565	5 987	548	
				4 640.18	3.41		3 712.14	2.72	3.51	16.06		13 030	44	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			430.50				98%	5 910			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			265.79				56%	3 377			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 843.59					28 853			
	
219.	ТЕР 16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.8	5 812.10	576.55	156.33	4 649.68	461.24	125.06	16.11	8.85	23 531	7 431	1 107	
				5 079.22	4.31		4 063.38	3.44	3.69	16.09		14 994	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			534.38				98%	7 336			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			329.92				56%	4 192			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 513.98					35 059			
	
220.	301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	32.76	27.31			894.68					6 366			
				27.31			894.68		194.32			6 366		
	Объем: 234*0.14													
	
221.	302-1826 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, шт.	4	646.17			2 584.68					8 788			
				646.17			2 584.68		2 196.94			8 788		
	
222.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	374.88	82.80	15.62	187.44	41.40	7.81	16.11	2.72	1 086	667	21	
				276.46	0.17		138.23	0.08	2.88	16.45		398	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			33.60				69%	461			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.89				48%	321			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.93					1 868			
	
223.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	634.96	50.89	10.37	317.48	25.45	5.18	16.11	3.33	1 087	410	17	
				573.70	0.17		286.85	0.08	2.3	16.45		660	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			20.68				69%	284			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.32				48%	197			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					353.48					1 568			
	
224.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	34.4	212.53	51.10	39.33	7 311.08	1 757.89	1 352.95	16.12	8.9	54 953	28 337	12 041	
				122.10			4 200.24		3.47	1		14 575		
	Объем: 40+24+80+80+70+50													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 582.10				77%	21 819			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 054.73				48%	13 602			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 947.92					90 374			
	
225.	104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	70.4	8.70			612.48					2 602			
				8.70			612.48		36.96			2 602		
	Объем: 64*1.1													
	
226.	104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	77	10.06			774.62					3 402			
				10.06			774.62		44.18			3 402		
	Объем: 70*1.1													
	
227.	104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	50	14.84			742.00					3 204			
				14.84			742.00		64.07			3 204		
	
228.	104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	88	18.05			1 588.40					7 464			
				18.05			1 588.40		84.82			7 464		
	Объем: 80*1.1													
	
229.	104-0867 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м	88	21.70			1 909.60					7 188			
				21.70			1 909.60		81.68			7 188		
	Объем: 80*1.1													
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 147 613.51	174 144.39	88 819.89			6 513 396	2 789 006	564 928	
			882 830.16	5 881.13				3 157 636	92 234	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 290.91	821.04	271.62			32 785	13 648	1 407	
			198.25	19.61				17 730	316	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						16 930			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 111; %=81 - по стр. 112, 114)	736.27					10 440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 111; %=52 - по стр. 112, 114)	525.64					6 993			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 552.82					50 218			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 099 956.01	164 275.83	84 392.82			6 177 953	2 629 564	535 828	
			849 468.27	5 345.39				3 010 737	83 608	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	369 987.53					1 104 779			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 54, 72, 77, 80, 85, 99, 118, 127, 133, 135, 154, 164, 165, 195, 196; %=71 - по стр. 2, 3, 5-10, 17, 27, 29, 37-41; %=90 - по стр. 11, 13, 43, 51, 81, 119, 121; %=92 - по стр. 18, 24, 25, 28, 36, 45, 153; %=77 - по стр. 20, 48, 191, 224; %=79 - по стр. 22, 46; %=80 - по стр. 26, 35, 44, 65, 74-76, 83, 84, 102, 104, 109, 110, 117, 123, 125, 126, 130, 131, 138, 139, 143, 160, 161; %=66 - по стр. 30, 32, 97, 98; %=67 - по стр. 34, 105, 108, 116, 158; %=73 - по стр. 42, 100, 101, 134; %=61 - по стр. 55, 56, 86, 87; %=94 - по стр. 59, 60, 62, 63, 67, 68, 91-93, 124, 136, 137, 147-152; %=69 - по стр. 69-71, 145, 146, 155-157, 222, 223; %=68 - по стр. 73, 115; %=93 - по стр. 90, 96; %=65 - по стр. 132; %=119 - по стр. 142, 144)	157 666.69					2 151 367			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20, 48, 54, 69-72, 77, 80, 85, 99, 118, 127, 132, 133, 135, 145, 146, 154-157, 164, 165, 191, 195, 196, 222-224; %=52 - по стр. 2, 3, 5-10, 17, 27, 29, 37-41; %=43 - по стр. 11, 13, 43, 51, 81, 119, 121; %=44 - по стр. 18, 24, 25, 28, 36, 45, 65, 143, 153; %=51 - по стр. 22, 46, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 91-93, 124, 136, 137, 147-152; %=37 - по стр. 26, 35, 44, 74-76, 83, 84, 102, 104, 109, 110, 117, 123, 125, 126, 130, 131, 138, 139, 160, 161; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34, 73, 97, 98, 105, 108, 115, 116, 158; %=56 - по стр. 42, 100, 101, 134; %=31 - по стр. 55, 56, 86, 87; %=54 - по стр. 90, 96; %=68 - по стр. 142, 144)	93 743.37					1 200 820			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 351 366.07					9 530 140			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 235.89	394.04	370.29			11 196	6 348	2 999	
			471.56					1 848		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 78, 128)	319.17					4 380			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 78, 128)	283.71					3 682			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 838.77					19 258			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	45 130.70	8 653.48	3 785.16			291 462	139 446	24 694	
			32 692.08	516.13				127 321	8 310	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 15, 168, 176, 183, 194, 199, 208, 216-219; %=63 - по стр. 166, 167, 197, 198)	9 750.78					133 876			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 15, 168, 176, 183, 194, 199, 208, 216-219; %=40 - по стр. 166, 167, 197, 198)	6 103.60					77 749			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	60 985.08					503 087			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 416 742.74					10 102 703			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	30 318.29					216 198			
	ИТОГО	1 447 061.03					10 318 901			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	28 941.22					206 378			
	ИТОГО	1 476 002.25					10 525 279			
	НДС 18%	265 680.41					1 894 550			
	ВСЕГО С НДС	1 741 682.66					12 419 829			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                                       Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)