«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	811 390	руб.	Смета на сумму:	811 390	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	По решению суда ул. Киевская, 103-109 и ул. П. Морозова, 1-3	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7а	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт системы водоснабжения	
Сметная стоимость:	811.390	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.340	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	187.845	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Водоснабжение ХВ	
	
1.	ТЕРр 66-24-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2967	168.46	168.46		49.98	49.98		13.67	1	683	683		
									1	1				
	Объем: 150*0.063*3.14													
	Накладные расходы		74%			36.99				63%	430			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.99				40%	273			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.96					1 386			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (d=63mm-220m; d=57mm - 80m; d=42mm - 60m), 100 м	3.6	673.19	525.85	14.21	2 423.48	1 893.06	51.16	13.67	4.37	27 755	25 878	224	
				133.13	2.20		479.27	7.92	3.45	13.67		1 653	108	
	Объем: 220+80+60													
	Накладные расходы		74%			1 406.73				63%	16 371			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			950.49				40%	10 394			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 780.70					54 521			
	
3.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.53	687.25	153.07	534.18	364.24	81.13	283.12	13.68	4.28	2 322	1 110	1 212	
					48.89			25.91	1	13.66			354	
	Накладные расходы		99%			105.97				84%	1 230			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.22				48%	703			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.43					4 254			
	
4.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.305	9 770.93	1 140.17	348.78	2 980.13	347.75	106.38	13.67	6.52	16 638	4 754	694	
				8 281.98	8.39		2 526.00	2.56	4.43	13.65		11 190	35	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 411-0001:[ М-(25.31=3.60*7.03) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			402.86				98%	4 693			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			248.72				56%	2 682			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 631.71					24 013			
	
5.	ТЕРр 52-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Герметизация вводов, 100 шт.	0.53	2 158.12	598.10	1.01	1 143.80	316.99	0.54	13.67	7.86	10 964	4 333	4	
				1 559.01			826.28		8.02	1		6 627		
	Накладные расходы		93%			294.80				79%	3 423			
										=(93* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			237.74				60%	2 600			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 676.34					16 987			
	
6.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	2.2	4 203.09	1 970.56	2 098.82	9 246.80	4 335.23	4 617.39	13.68	5.44	85 537	59 306	25 119	
				133.72	304.88		294.18	670.73	3.78	13.66		1 112	9 162	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			5 756.85				98%	67 099			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 554.23				56%	38 342			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 557.89					190 978			
	
7.	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	208.12	71.43			14 866.01					41 953			
				71.43			14 866.01		201.58			41 953		
	Объем: 2.20*94.6													
	
8.	ТССЦ 507-0920 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм, 10 шт.	2.4	835.00			2 004.00					3 014			
				835.00			2 004.00		1 256.02			3 014		
	
9.	СЦена поставцика. 
PP-R Переходник  Дн- 63х50, шт.	3	6.11			18.34			1	1	82			
				6.11			18.34		4.49	1		82		
	Поправки: М: =26.4*1.04/4.49	
	
10.	ТССЦ 507-2622 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм, 10 шт.	10.5	435.00			4 567.50					9 228			
				435.00			4 567.50		878.9			9 228		
	
11.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.8	4 280.81	2 054.53	2 098.82	3 424.64	1 643.62	1 679.05	13.67	5.44	31 989	22 468	9 134	
				127.46	304.88		101.97	243.90	3.79	13.66		386	3 332	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 170.65				98%	25 284			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 340.14				56%	14 448			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 935.43					71 721			
	
12.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	75.68	45.47			3 441.17					8 741			
				45.47			3 441.17		115.5			8 741		
	Объем: 0.8*94.6													
	
13.	ТССЦ 507-0919 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм, 10 шт.	2.4	679.00			1 629.60					3 010			
				679.00			1 629.60		1 254.01			3 010		
	
14.	СЦена поставцика. 
PP-R Переходник  Дн- 50х40, шт.	3	3.82			11.47			1	1	51			
				3.82			11.47		4.49	1		51		
	Поправки: М: =16.5*1.04/4.49	
	
15.	ТССЦ 507-2621 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм, 10 шт.	3.7	313.00			1 158.10					2 341			
				313.00			1 158.10		632.6			2 341		
	
16.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.6	3 432.88	2 357.66	944.60	2 059.73	1 414.60	566.76	13.67	5.52	22 813	19 338	3 128	
				130.62	133.64		78.37	80.18	4.43	13.66		347	1 095	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 719.00				98%	20 024			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 061.29				56%	11 442			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 840.02					54 280			
	
17.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	56.22	41.14			2 312.89					4 274			
				41.14			2 312.89		76.02			4 274		
	Объем: 60*0.937													
	
18.	ТССЦ 507-0918 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.	2.4	487.00			1 168.80					2 991			
				487.00			1 168.80		1 246.21			2 991		
	
19.	СЦена поставцика. 
PP-R Тройник-переходник Дн- 50х40х50, шт.	36	9.55			343.96			1	1	1 544			
				9.55			343.96		4.49	1		1 544		
	Поправки: М: =41.25*1.04/4.49	
	
20.	ТССЦ 507-2620 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 10 шт.	2.8	284.00			795.20					1 298			
				284.00			795.20		463.41			1 298		
	
21.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	50.4	27.31			1 376.42					11 098			
				27.31			1 376.42		220.2			11 098		
	Объем: (220+80+60)*14/100													
	
22.	ТССЦ 507-0778 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	8	302.25			2 418.00					3 081			
				302.25			2 418.00		385.07			3 081		
	
23.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	24	180.33	19.54	7.47	4 327.94	468.98	179.28	13.67	6.12	17 554	6 411	1 097	
				153.32			3 679.68		2.73	1		10 046		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			539.33				98%	6 283			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			332.98				56%	3 590			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 200.24					27 427			
	
24.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, шт.	24	139.65			3 351.60					10 762			
				139.65			3 351.60		448.43			10 762		
	
25.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	3	283.72	105.11	19.28	851.16	315.34	57.83	13.67	4.96	6 749	4 311	287	
				159.33	0.45		477.99	1.35	4.5	13.73		2 151	19	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			364.19				98%	4 243			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			224.85				56%	2 425			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 440.20					13 417			
	
26.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	36	177.13	51.10	39.33	6 376.73	1 839.65	1 415.88	13.67	7.66	45 014	25 148	10 846	
				86.70			3 121.20		2.89	1		9 020		
	Объем: 220+80+60													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(45.25=316.46*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 655.69				77%	19 364			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 103.79				48%	12 071			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 136.21					76 449			
	
27.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	66	8.63			569.58					2 589			
				8.63			569.58		39.23			2 589		
	Объем: 60*1.1													
	
28.	ТССЦ 104-0848 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	88	12.01			1 056.88					5 242			
				12.01			1 056.88		59.57			5 242		
	Объем: 80*1.1													
	
29.	ТССЦ 104-0865 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м	242	13.53			3 274.26					13 085			
				13.53			3 274.26		54.07			13 085		
	Объем: 220*1.1													
	
30.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.95	7.60		7.60	7.22		7.22		5.78	42		42	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
31.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.95	27.76		27.76	26.37		26.37		5.78	152		152	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	77 646.00	12 706.33	8 990.98			392 596	173 740	51 939	
			55 948.72	1 032.55				166 916	14 105	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	34 361.27					79 931			
			34 361.27					79 931		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	34 361.27					79 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	34 361.27					79 931			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 869.06	2 287.75	1 733.13			80 093	31 274	12 256	
			8 848.20	25.91				36 563	354	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 900.72					20 916			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=84 - по стр. 3; %=79 - по стр. 5; %=77 - по стр. 26)	2 093.44					24 447			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 3, 26; %=60 - по стр. 5)	1 430.75					15 647			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 393.25					120 187			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 415.67	10 418.58	7 257.85			232 572	142 466	39 683	
			12 739.25	1 006.64				50 422	13 751	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2; %=98 - по стр. 4, 6, 11, 16, 23, 25)	12 359.60					143 998			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2; %=56 - по стр. 4, 6, 11, 16, 23, 25)	7 712.70					83 324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	50 487.97					459 894			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	101 242.49					660 012			
	Строительный контроль 2,14%	2 166.59					14 124			
	Всего со строительным контролем	103 409.08					674 136			
	Непредвиденные расходы 2%	2 068.18					13 483			
	Всего с непредвиденными расходами	105 477.26					687 619			
	НДС	18 985.91					123 771			
	Всего с НДС	124 463.17					811 390			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 453.04					168 445			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 143.45					98 971			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)