«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ /Русович С. Б./	________________ /Бойкова Н. В./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей МКД №74-80 по ул. М. Борзова г. Калининград	
(Локальный сметный расчет)	
Сметная стоимость:	4 462.202	тыс. руб.	
монтажных работ:	212.281	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.850	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 146.730	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ОТОПЛЕHИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лежаки, стояки)	
	
1.	ТЕР 26-01-056-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж изоляции трубопроводов асбоцементным раствором (прим), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.396	475.86	382.66	93.20	1 616.03	1 299.51	316.52	14.41	8.24	21 334	18 726	2 608	
									4.08	1				
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			1 169.56				77%	14 419			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			779.71				48%	8 988			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 565.30					44 742			
	
2.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	3.396	844.51	673.67	18.36	2 867.96	2 287.78	62.35	14.4	5.38	34 978	32 944	335	
				152.48	3.36		517.82	11.41	3.28	16.81		1 698	192	
	Объем: 169.8*2													
	Накладные расходы		74%			1 701.40				63%	20 876			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 149.60				40%	13 254			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 718.96					69 108			
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (стояки), 100 м трубопровода	10.23	391.23	305.70	8.28	4 002.28	3 127.31	84.70	14.4	4.98	48 047	45 033	422	
				77.25	1.29		790.27	13.20	3.28	16.84		2 592	222	
	Объем: 250+250+523													
	Накладные расходы		74%			2 323.98				63%	28 511			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 570.26				40%	18 102			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					7 896.51					94 660			
	
4.	ТЕРр 65-19-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.2	991.55	918.50	73.05	198.31	183.70	14.61	14.41	8.54	2 772	2 647	125	
					28.94			5.79	1	16.81			97	
	Объем: 4*5													
	Накладные расходы		74%			140.22				63%	1 729			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			94.75				40%	1 098			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					433.28					5 598			
	
5.	ТЕРр 65-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания, 100 приборов	2.5	3 154.23	2 671.06		7 885.58	6 677.65		14.41	1	99 196	96 225		
				483.17			1 207.93		2.46	1		2 971		
	Объем: 50*5													
	Накладные расходы		74%			4 941.46				63%	60 622			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3 338.83				40%	38 490			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					16 165.87					198 308			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лежаки)	
	
6.	ТЕР 16-07-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка	2	168.37	105.11	19.28	336.74	210.23	38.55	14.4	5.04	3 613	3 027	194	
				43.98	0.45		87.96	0.90	4.45	14.47		391	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0401:[ М-(33.33=83.32*0.4) ];  ТССЦ 302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ];  ТССЦ 507-0986:[ М-(113.00=113.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			242.80				98%	2 979			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			149.90				56%	1 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					729.44					8 295			
	
7.	ТЕР 16-02-005-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	1.698	12 130.23	1 174.37	359.24	20 597.13	1 994.09	610.00	14.41	6.85	101 467	28 735	4 178	
				10 596.61	8.64		17 993.04	14.66	3.81	14.38		68 553	211	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			2 310.06				98%	28 367			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 426.21				56%	16 210			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					24 333.41					146 044			
	
8.	ТЕР 16-02-005-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	1.698	9 840.91	1 174.37	359.24	16 709.86	1 994.09	610.00	14.41	6.85	95 261	28 735	4 178	
				8 307.29	8.64		14 105.78	14.66	4.42	14.38		62 348	211	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			2 310.06				98%	28 367			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 426.21				56%	16 210			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					20 446.14					139 838			
	
9.	ТЕР 16-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	3.396	180.49	87.94	76.97	612.96	298.65	261.40	14.41	1.96	5 010	4 304	512	
				15.58			52.91		3.66	1		194		
	Объем: 169.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			343.45				98%	4 218			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			212.04				56%	2 410			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 168.45					11 638			
	
10.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	79.6	27.31			2 173.88					17 736			
				27.31			2 173.88		222.82			17 736		
	
11.	ТЕР 13-03-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.39	347.60	82.80	15.62	483.16	115.09	21.70	14.4	2.65	2 813	1 657	58	
				249.18	0.17		346.36	0.23	3.17	14.73		1 098	3	
	Объем: 169.8*0.36+169.8*0.46													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			93.41				69%	1 145			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.19				48%	797			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					645.76					4 755			
	
12.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	33.96	231.31	51.10	39.33	7 855.34	1 735.40	1 335.65	14.41	8.04	51 534	25 007	10 739	
				140.88			4 784.28		3.3	1		15 788		
	Объем: 169.8*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 561.86				77%	19 255			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 041.24				48%	12 003			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10 458.44					82 793			
	
13.	ТССЦ 104-0862 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	186.78	29.68			5 543.63					30 008			
				29.68			5 543.63		160.66			30 008		
	Объем: 1.1*169.8													
	
14.	ТССЦ 104-0863 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	186.78	39.81			7 435.71					40 800			
				39.81			7 435.71		218.44			40 800		
	Объем: 1.1*169.8													
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (стояки)	
	
15.	ТЕР 16-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0.4	5 388.37	895.77	209.80	2 155.35	358.31	83.92	14.41	6.96	10 064	5 163	584	
				4 282.81	4.43		1 713.12	1.77	2.52	14.38		4 317	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			414.09				98%	5 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			255.66				56%	2 906			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 825.10					18 055			
	
16.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	2.5	4 943.67	2 761.82	2 074.25	12 359.17	6 904.55	5 185.61	14.41	5.89	131 165	99 495	30 543	
				107.60	303.96		269.00	759.90	4.19	14.39		1 127	10 935	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			8 814.12				98%	108 221			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 441.76				56%	61 841			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					26 615.05					301 227			
	
17.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.5	3 534.19	2 172.41	1 280.52	8 835.47	5 431.02	3 201.30	14.41	5.92	98 029	78 261	18 952	
				81.26	185.73		203.15	464.33	4.02	14.39		817	6 682	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 779.65				98%	83 244			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 185.70				56%	47 568			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					19 800.82					228 841			
	
18.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	5.23	2 591.15	1 768.25	751.38	13 551.71	9 247.94	3 929.72	14.41	5.97	158 238	133 263	23 460	
				71.52	106.91		374.05	559.11	4.05	14.39		1 515	8 046	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			11 278.11				98%	138 483			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			6 963.01				56%	79 133			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					31 792.82					375 854			
	
19.	ТССЦ 507-3366 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	224.75	28.28			6 355.93					11 422			
				28.28			6 355.93		50.82			11 422		
	Объем: 250*0.899													
	
20.	ТССЦ 507-3367 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	232.25	43.10			10 009.98					18 645			
				43.10			10 009.98		80.28			18 645		
	Объем: 250*0.929													
	
21.	ТССЦ 507-3368 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	490.574	63.77			31 283.90					60 704			
				63.77			31 283.90		123.74			60 704		
	Объем: 0.938*523													
	
22.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	480	1.77			850.96					3 634			
				1.77			850.96		4.27			3 634		
	Поправки: М: =7.57/4.27	
	
23.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	480	17.28			8 294.40					35 366			
				17.28			8 294.40		73.68			35 366		
	
24.	ТЕР 18-03-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.19	44 935.81	886.75	407.82	8 537.80	168.48	77.49	14.41	7.56	43 561	2 428	586	
				43 641.24	25.85		8 291.84	4.91	4.89	16.62		40 547	82	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			199.40				98%	2 460			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			123.11				56%	1 406			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 860.31					47 426			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	180 553.24	42 033.80	15 833.52			1 125 397	605 650	97 474	
			122 685.90	1 850.87				422 271	26 720	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	48 500.77					94 405			
			48 500.77					94 405		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	48 500.77					94 405			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	48 500.77					94 405			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 933.87	3 150.00	1 673.87			146 489	45 390	13 405	
			18 109.98	0.23				87 694	3	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 979.34					70 808			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 12; %=69 - по стр. 11)	2 824.83					34 820			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 12)	1 890.14					21 789			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 648.84					203 098			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	109 118.60	38 883.80	14 159.65			884 503	560 260	84 069	
			56 075.15	1 850.64				240 172	26 717	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 7-9, 15, 24)	188.05	140.20	47.85			2 313	2 020	292	
				1.05					15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2-5; %=98 - по стр. 6-9, 15-18, 24)	41 798.80					513 161			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2-5; %=56 - по стр. 6-9, 15-18, 24)	26 337.02					300 330			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	177 254.42					1 697 994			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	253 404.03					1 995 497			
	Строительный контроль 2,14%	5 422.85					42 704			
	Всего со строительным контролем	258 826.88					2 038 201			
	Непредвиденные расходы	5 176.54					40 764			
	Итого с непредвиденными затратами	264 003.42					2 078 965			
	НДС	47 520.62					374 214			
	Всего с НДС	311 524.04					2 453 179			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	44 623.63					547 981			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	28 227.16					322 119			
	
	Раздел 2.  Горячая вода и холодная вода	
	
	Демонтажные работы	
	
25.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	2.4	687.25	153.07	534.18	1 649.40	367.37	1 282.03	14.41	4.41	10 948	5 294	5 654	
					48.89			117.34	1	14.39			1 688	
	Накладные расходы		99%			479.86				84%	5 865			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			290.83				48%	3 351			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 420.09					20 164			
	
26.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (лежаки), 100 м трубопровода	2.165	673.19	525.85	14.21	1 457.46	1 138.47	30.76	14.4	4.96	17 492	16 394	153	
				133.13	2.20		288.23	4.76	3.28	16.79		945	80	
	Объем: 72.16*3													
	Накладные расходы		74%			845.99				63%	10 379			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			571.62				40%	6 590			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 875.07					34 460			
	
27.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(лежаки+стояки), 100 м трубопровода	9.44	391.23	305.70	8.28	3 693.21	2 885.81	78.16	14.4	4.98	44 337	41 556	389	
				77.25	1.29		729.24	12.18	3.28	16.84		2 392	205	
	Объем: 3*16+17*16*3+80													
	Накладные расходы		74%			2 144.51				63%	26 309			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 449.00				40%	16 704			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					7 286.72					87 351			
	
	Монтажные работы (лежаки)	
	
28.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	2.165	4 203.09	1 970.56	2 098.82	9 099.69	4 266.26	4 543.93	14.41	5.91	89 400	61 477	26 855	
				133.72	304.88		289.50	660.05	3.69	14.39		1 068	9 498	
	Объем: 72.16*3													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			5 665.26				98%	69 556			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 497.68				56%	39 746			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					18 262.63					198 702			
	
29.	ТССЦ 507-3359 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	204.809	121.78			24 941.64					61 867			
				121.78			24 941.64		302.07			61 867		
	Объем: 216.5*0.946													
	
30.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	206	9.29			1 913.74					7 183			
				9.29			1 913.74		34.87			7 183		
	
31.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	8.64	2 591.15	1 768.25	751.38	22 387.53	15 277.67	6 491.92	14.41	5.97	261 411	220 151	38 757	
				71.52	106.91		617.93	923.66	4.05	14.39		2 503	13 291	
	Объем: 48.0+816													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			18 631.53				98%	228 773			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11 502.94				56%	130 728			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					52 522.00					620 912			
	
32.	ТССЦ 507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	810.432	35.59			28 843.27					56 009			
				35.59			28 843.27		69.11			56 009		
	Объем: 864.0*0.938													
	
33.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	811	4.90			3 973.90					14 825			
				4.90			3 973.90		18.28			14 825		
	
34.	ТЕР 16-02-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.8	4 462.55	522.30	93.63	3 570.04	417.84	74.90	14.4	7.77	19 831	6 017	582	
				3 846.62	3.41		3 077.30	2.72	4.3	14.36		13 232	39	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			483.64				98%	5 935			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			298.60				56%	3 391			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 352.28					29 157			
	
35.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	81	3.74			302.94					1 055			
				3.74			302.94		13.03			1 055		
	
36.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.104	374.88	82.80	15.62	38.99	8.61	1.62	14.4	2.65	211	124	4	
				276.46	0.17		28.75	0.02	2.89	14.73		83		
	Объем: 80*0.13													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			6.99				69%	86			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.18				48%	60			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					51.16					356			
	
37.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.104	634.96	50.89	10.37	66.04	5.29	1.08	14.4	3.16	219	76	3	
				573.70	0.17		59.66	0.02	2.33	14.73		139		
	Объем: 80*0.13													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			4.30				69%	52			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.19				48%	36			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					73.53					308			
	
38.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	48	27.16			1 303.68					5 010			
				27.16			1 303.68		104.38			5 010		
	
39.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	48	95.91			4 603.68					14 414			
				95.91			4 603.68		300.29			14 414		
	
40.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	26.45	231.31	51.10	39.33	6 118.19	1 351.63	1 040.28	14.41	8.04	40 138	19 477	8 364	
				140.88			3 726.28		3.3	1		12 297		
	Объем: 72.16*3+48													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 216.47				77%	14 997			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			810.98				48%	9 349			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 145.64					64 484			
	
41.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	52.8	7.80			411.84					1 783			
				7.80			411.84		33.77			1 783		
	Объем: 1.1*48													
	
42.	ТССЦ 104-0849 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	238.13	15.16			3 610.05					15 217			
				15.16			3 610.05		63.9			15 217		
	Объем: 72.16*3*1.1													
	
43.	ТССЦ 302-3339 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм  (гильзы), м	96	50.34			4 832.64					7 422			
				50.34			4 832.64		77.31			7 422		
	
44.	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	1	195.72	105.11	19.28	195.72	105.11	19.28	14.4	5.04	1 937	1 514	97	
				71.33	0.45		71.33	0.45	4.57	14.47		326	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			121.39				98%	1 491			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			74.95				56%	852			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					392.06					4 279			
	
45.	ТЕР 16-06-005-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм, 1 счетчик (водомер)	1	9.38	6.71	2.67	9.38	6.71	2.67	14.4	5.93	112	97	16	
									4.93	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3166:[ М-(2249.00=2249.00*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(176.00=88.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			7.72				98%	95			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4.76				56%	54			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					21.86					261			
	
46.	ТЕР 16-06-005-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм (без стоимости), 1 счетчик (водомер)	1	70.33	23.14	10.01	70.33	23.14	10.01	14.4	5.93	576	333	59	
				37.18			37.18		4.93	1		183		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3166:[ М-(2249.00=2249.00*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(176.00=88.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			26.61				98%	326			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.43				56%	186			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					113.37					1 089			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	123 093.36	25 853.91	13 576.64			671 397	372 510	80 933	
			83 662.78	1 721.20				217 953	24 808	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	53 784.91					117 876			
			53 784.91					117 876		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	53 784.91					117 876			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	53 784.91					117 876			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 894.51	1 732.90	2 325.01			68 516	24 971	14 025	
			7 836.58	117.38				29 519	1 688	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 021.89					17 000			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 25; %=69 - по стр. 36, 37; %=77 - по стр. 40)	1 707.62					21 000			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25, 36, 37, 40)	1 110.17					12 796			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 712.30					102 312			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	57 413.94	24 121.01	11 251.63			485 005	347 539	66 908	
			22 041.29	1 603.82				70 558	23 120	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 26, 27; %=98 - по стр. 28, 31, 34, 44-46)	27 926.65					342 864			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 26, 27; %=56 - по стр. 28, 31, 34, 44-46)	17 415.97					198 251			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	102 756.56					1 026 120			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	171 253.77					1 246 308			
	Строительный контроль 2,14%	3 664.83					26 671			
	Всего со строительным контролем	174 918.60					1 272 979			
	Непредвиденные расходы	3 498.37					25 460			
	Итого с непредвиденными затратами	178 416.97					1 298 439			
	НДС	32 115.05					233 719			
	Всего с НДС	210 532.02					1 532 158			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 634.27					363 864			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 526.14					211 047			
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
	Демонтажные работы	
	
47.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	3.68	775.58	765.14	10.44	2 854.13	2 815.72	38.42	14.41	8.53	40 902	40 574	328	
					4.13			15.20	1	16.83			256	
	Объем: 20*16+12*4													
	Накладные расходы		74%			2 094.88				63%	25 723			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 415.46				40%	16 332			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 364.47					82 957			
	
48.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в т.ч. в земле), 100 м трубопровода	3.72	12 984.16	894.28	10.83	48 301.08	3 326.73	40.29	14.41	7.52	130 920	47 938	303	
				12 079.05	1.14		44 934.07	4.24	1.84	14.29		82 679	61	
	Объем: 368+4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 830.62				98%	47 039			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 364.99				56%	26 879			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					54 496.68					204 838			
	
49.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.4	363.53	86.00	277.53	145.41	34.40	111.01	14.4	4.41	985	495	490	
					25.40			10.16	1	14.39			146	
	Объем: 4*0.1													
	Накладные расходы		99%			44.11				84%	538			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.74				48%	308			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					216.26					1 831			
	
50.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.04	1 275.12	1 275.12		51.00	51.00		14.4	1	734	734		
									1	1				
	Объем: 4*1													
	Накладные расходы		72%			36.72				61%	448			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			19.38				31%	228			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					107.10					1 409			
	
51.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.04	1 327.14	122.03	53.85	53.09	4.88	2.15	14.4	5.23	313	70	11	
				1 151.26	5.90		46.05	0.24	5.03	14.4		232	3	
	Объем: 4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			5.99				99%	72			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			3.89				61%	45			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					62.97					430			
	
52.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком (прим), 100 м3 грунта	0.036	704.46	704.46		25.36	25.36		14.4	1	365	365		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			18.26				61%	223			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			9.64				31%	113			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					53.26					701			
	
53.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.6	104.66			376.78					1 897			
				104.66			376.78		526.92			1 897		
	
54.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.4	737.79	44.95	0.45	295.11	17.98	0.18	14.4	5.33	1 509	259	1	
				692.39			276.96		4.51	1		1 249		
	Объем: 4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			19.96				94%	243			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.51				51%	132			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					326.58					1 885			
	
55.	С.Цена поставщик 
Ревизия ПВХ 110, шт	96	18.27			1 753.63					7 488			
				18.27			1 753.63		4.27			7 488		
	Поправки: М: =75/4.27*1.04	
	
56.	С.Цена поставщик 
Тройник п/этиленовый 100мм, шт	16	15.83			253.30					1 082			
				15.83			253.30		4.27			1 082		
	Поправки: М: =65/4.27*1.04	
	
57.	С.Цена поставщик 
Переходы 100/50 чугун/пластик, шт	24	19.00			455.94					1 947			
				19.00			455.94		4.27			1 947		
	Объем: 20+4													
	Поправки: М: =78/4.27*1.04	
	
58.	С.Цена поставщик 
Колено ПВХ д.110мм, шт	40	19.00			759.91					3 245			
				19.00			759.91		4.27			3 245		
	Поправки: М: =78/4.27*1.04	
	
59.	С.Цена поставщик 
Крестовина двухплоскостная ПВХ/ПП 110*110*90°, шт	80	23.38			1 870.54					7 987			
				23.38			1 870.54		4.27			7 987		
	Поправки: М: =96/4.27*1.04	
	
60.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	4	293.00	111.66	1.52	1 172.00	446.62	6.06	14.4	8.27	9 956	6 431	50	
				179.83			719.32		4.83	1		3 474		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			513.61				98%	6 302			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			317.10				56%	3 601			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 002.71					19 860			
	
61.	ТЕРр 65-6-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена унитазов (без стоимости), 100 приборов	0.4	6 722.41	3 415.76	53.57	2 688.96	1 366.30	21.43	14.4	8.31	23 535	19 675	178	
				3 253.08	5.17		1 301.23	2.07	2.83	16.81		3 682	35	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0906:[ М-(28386.00=283.86*100) ]	
	Накладные расходы		103%			1 409.42				88%	17 345			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			821.02				48%	9 461			
										=(60.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 919.40					50 341			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	61 056.24	8 088.99	219.54			232 865	116 541	1 361	
			52 747.73	31.91				114 962	501	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 040.07	133.62	113.34			27 552	1 923	502	
			5 793.11	10.40				25 127	149	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 470.10					23 646			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 49; %=61 - по стр. 50, 52; %=99 - по стр. 51; %=94 - по стр. 54)	125.04					1 525			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49; %=31 - по стр. 50, 52; %=61 - по стр. 51; %=51 - по стр. 54)	71.15					825			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 236.26					29 902			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	55 016.17	7 955.37	106.20			205 313	114 618	859	
			46 954.62	21.51				89 835	352	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 47; %=98 - по стр. 48, 60; %=88 - по стр. 61)	7 848.53					96 409			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 47; %=56 - по стр. 48, 60; %=48 - по стр. 61)	4 918.57					56 274			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	67 783.27					357 996			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	74 019.53					387 898			
	Строительный контроль 2,14%	1 584.02					8 301			
	Всего со строительным контролем	75 603.55					396 199			
	Непредвиденные расходы	1 512.07					7 924			
	Итого с непредвиденными затратами	77 115.62					404 123			
	НДС	13 880.81					72 742			
	Всего с НДС	90 996.43					476 865			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 973.57					97 934			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 989.72					57 099			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	364 702.84	75 976.70	29 629.70			2 029 659	1 094 701	179 768	
			259 096.41	3 603.98				755 186	52 029	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	102 285.68					212 281			
			102 285.68					212 281		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	102 285.68					212 281			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	102 285.68					212 281			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	40 868.45	5 016.52	4 112.22			242 557	72 284	27 932	
			31 739.67	128.01				142 340	1 840	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 471.33					111 454			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 12, 40; %=69 - по стр. 11, 36, 37; %=84 - по стр. 25, 49; %=61 - по стр. 50, 52; %=99 - по стр. 51; %=94 - по стр. 54)	4 657.49					57 345			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 12, 25, 36, 37, 40, 49; %=31 - по стр. 50, 52; %=61 - по стр. 51; %=51 - по стр. 54)	3 071.46					35 410			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 597.40					335 312			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	221 548.71	70 960.18	25 517.48			1 574 821	1 022 417	151 836	
			125 071.06	3 475.97				400 565	50 189	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 7-9, 15, 24)	188.05	140.20	47.85			2 313	2 020	292	
				1.05					15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2-5, 26, 27, 47; %=98 - по стр. 6-9, 15-18, 24, 28, 31, 34, 44-46, 48, 60; %=88 - по стр. 61)	77 573.98					952 434			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2-5, 26, 27, 47; %=56 - по стр. 6-9, 15-18, 24, 28, 31, 34, 44-46, 48, 60; %=48 - по стр. 61)	48 671.56					554 855			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	347 794.25					3 082 110			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	498 677.33					3 629 703			
	Строительный контроль 2,14%	10 671.69					77 676			
	Всего со строительным контролем	509 349.02					3 707 379			
	Непредвиденные расходы	10 186.98					74 148			
	Итого с непредвиденными затратами	519 536.00					3 781 527			
	НДС	93 516.48					680 675			
	Всего с НДС	613 052.48					4 462 202			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	82 231.47					1 009 779			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	51 743.02					590 265			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)