«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 993 258	руб.	Смета на сумму:	2 993 258	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО МУП РСУ №24»	
		
________________ /С.Б. Русович /	                   ________________ /Н.В. Тихонова/	
		
«______»____________________ 2014г.	               «______»____________________ 2014г.	

	
               Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Б. Хмельницкого, 33-37	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы отопления, ремонт крыши	
	
Сметная стоимость:	2 993.258	тыс. руб.	
монтажных работ:	105.025	тыс. руб.	
   Hормативная  трудоемкость:	3.675	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	510.921	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Отопление	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.59	2 557.56	625.61	1 931.95	1 508.96	369.11	1 139.85	14.41	4.42	10 357	5 319	5 038	
					176.84			104.33	1	14.39			1 501	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			468.71				84%	5 729			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			284.06				48%	3 274			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.118	2 646.84	648.48	43.99	312.33	76.52	5.19	14.41	8.03	2 194	1 103	42	
				1 954.37			230.62		4.55	1		1 049		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*59)													
	Накладные расходы		99%			75.75				84%	927			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.91				48%	529			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20=233м, ф32=76м), 100 м трубопровода	3.09	391.23	305.70	8.28	1 208.90	944.61	25.59	14.4	4.52	14 546	13 602	116	
				77.25	1.29		238.70	3.99	3.47	14.45		828	58	
	Объем: 233+76													
	Накладные расходы		74%			701.96				63%	8 606			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			474.30				40%	5 464			
										=(50.0* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40=132м, ф50=36м,ф65=26,2м), 100 м трубопровода	1.942	673.19	525.85	14.21	1 307.33	1 021.20	27.60	14.4	4.5	15 727	14 705	124	
				133.13	2.20		258.54	4.27	3.47	14.4		897	62	
	Объем: 132+36+26.2													
	Накладные расходы		74%			758.85				63%	9 303			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			512.74				40%	5 907			
										=(50.0* (0.8))				
	
5.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.33	3 534.19	2 172.41	1 280.52	8 234.66	5 061.71	2 983.61	14.41	5.87	91 227	72 939	17 514	
				81.26	185.73		189.34	432.75	4.09	14.39		774	6 227	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 318.63				98%	77 583			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 901.07				56%	44 333			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
6.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	216.457	19.03			4 119.18					5 613			
				19.03			4 119.18		25.93			5 613		
	Объем: 2.33*92.9													
	
7.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	233	3.74			871.42					3 038			
				3.74			871.42		13.04			3 038		
	
8.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	82									17 857			
									217.77			17 857		
	
9.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 3/4"мм, шт	80	31.95			2 555.70			1	1	11 398			
				31.95			2 555.70		4.46	1		11 398		
	Поправки: М: =137*1.04/4.46	
	
10.	Цена поставщика. 
ППР Муфта ф25 3/4"мм, шт	80	12.85			1 027.87			1	1	4 584			
				12.85			1 027.87		4.46	1		4 584		
	Поправки: М: =55.10*1.04/4.46	
	
11.	Цена поставщика. 
ППР Колено ф25 90град, шт	100	1.45			144.57			1	1	645			
				1.45			144.57		4.46	1		645		
	Поправки: М: =6.20*1.04/4.46	
	
12.	Цена поставщика. 
ППР Тройник ф25, шт	80	1.80			143.64			1	1	641			
				1.80			143.64		4.46	1		641		
	Поправки: М: =7.70*1.04/4.46	
	
13.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	80									11 234			
									140.43			11 234		
	
14.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.76	2 591.15	1 768.25	751.38	1 969.27	1 343.87	571.05	14.41	5.87	22 921	19 365	3 352	
				71.52	106.91		54.36	81.25	3.74	14.39		203	1 169	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 638.89				98%	20 123			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 011.84				56%	11 499			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 507-3370 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	71.896	116.78			8 396.01					19 474			
				116.78			8 396.01		270.86			19 474		
	Объем: 0.76*94.6													
	
16.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	76	5.79			440.04					1 694			
				5.79			440.04		22.29			1 694		
	
17.	Цена поставщика. 
ППР Колено ф50 90град, шт	15	9.37			140.61			1	1	627			
				9.37			140.61		4.46	1		627		
	Поправки: М: =40.20*1.04/4.46	
	
18.	Цена поставщика. 
ППР Тройник ф50, шт	20	11.78			235.52			1	1	1 050			
				11.78			235.52		4.46	1		1 050		
	Поправки: М: =50.50*1.04/4.46	
	
19.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	4	85.97			343.90			1	1	1 534			
				85.97			343.90		4.46	1		1 534		
	Поправки: М: =368.7*1.04/4.46	
	
20.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.32	3 432.88	2 357.66	944.60	4 531.40	3 112.11	1 246.87	14.41	5.87	52 809	44 846	7 319	
				130.62	133.64		172.42	176.40	3.74	14.39		645	2 538	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 781.79				98%	46 436			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 334.84				56%	26 535			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
21.	ТССЦ 507-3371 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	124.872	194.06			24 232.66					56 316			
				194.06			24 232.66		450.99			56 316		
	Объем: 1.32*94.6													
	
22.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	132	6.81			898.92					3 539			
				6.81			898.92		26.81			3 539		
	
23.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый  ф 63, шт	6	237.54			1 425.27			1	1	6 357			
				237.54			1 425.27		4.46	1		6 357		
	Поправки: М: =1018.70*1.04/4.46	
	
24.	Цена поставщика. 
ППР Колено ф63 90град, шт	30	18.49			554.74			1	1	2 474			
				18.49			554.74		4.46	1		2 474		
	Поправки: М: =79.30*1.04/4.46	
	
25.	Цена поставщика. 
ППР Тройник ф63, шт	40	25.58			1 023.21			1	1	4 564			
				25.58			1 023.21		4.46	1		4 564		
	Поправки: М: =109.70*1.04/4.46	
	
26.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	336.98	38.67	14.19	673.96	77.34	28.38	14.4	6.04	2 865	1 114	171	
				284.12	0.45		568.24	0.90	2.78	14.47		1 580	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			89.98				98%	1 104			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.55				56%	631			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
27.	Цена поставщика. 
Кран шаровый фланцевый ф 65 мм, шт	2	1 116.72			2 233.43			1	1	9 961			
				1 116.72			2 233.43		4.46	1		9 961		
	Поправки: М: =4789*1.04/4.46	
	
28.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.36	4 986.32	2 261.30	2 640.44	1 795.08	814.07	950.56	14.41	5.86	17 443	11 731	5 570	
				84.59	384.38		30.45	138.38	4.66	14.39		142	1 991	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 095.32				98%	13 448			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			676.24				56%	7 684			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
29.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый  ф 75, шт	2	329.05			658.09			1	1	2 935			
				329.05			658.09		4.46	1		2 935		
	Поправки: М: =1411.10*1.04/4.46	
	
30.	ТССЦ 507-3372 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	35.064	293.75			10 300.05					23 622			
				293.75			10 300.05		673.68			23 622		
	Объем: 0.36*97.4													
	
31.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	36	9.29			334.44					1 322			
				9.29			334.44		36.73			1 322		
	
32.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 75*90, шт	20	29.78			595.55			1	1	2 656			
				29.78			595.55		4.46	1		2 656		
	Поправки: М: =127.7*1.04/4.46	
	
33.	Цена поставщика. 
ППР Тройник ф75, шт	12	40.11			481.29			1	1	2 147			
				40.11			481.29		4.46	1		2 147		
	Поправки: М: =172*1.04/4.46	
	
34.	Цена поставщика. 
ППР муфта  ф 75*2 1/2"мм, шт	4	210.63			842.54			1	1	3 758			
				210.63			842.54		4.46	1		3 758		
	Поправки: М: =903.30*1.04/4.46	
	
35.	ТЕР 16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.26	8 407.28	1 031.66	245.87	2 185.89	268.23	63.92	14.41	6.67	11 614	3 865	426	
				7 129.75	5.21		1 853.74	1.35	3.95	14.4		7 322	19	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			310.02				98%	3 806			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			191.40				56%	2 175			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4), кг	227.955	27.31			6 225.45					50 827			
				27.31			6 225.45		222.97			50 827		
	Объем: 83.5*2.73													
	
37.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	26	9.29			241.54					955			
				9.29			241.54		36.73			955		
	
38.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	50.3	216.50	51.10	39.33	10 890.02	2 570.40	1 978.30	14.41	7.86	72 184	37 039	15 549	
				126.07			6 341.32		3.09	1		19 595		
	Объем: 233+76+132+36+26													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 313.36				77%	28 520			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 542.24				48%	17 779			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
39.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	256.3	10.06			2 578.38					11 926			
				10.06			2 578.38		46.53			11 926		
	Объем: 233*1.1													
	
40.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	68.2	25.87			1 764.33					9 112			
				25.87			1 764.33		133.6			9 112		
	Объем: (36+26)*1.1													
	
41.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	83.6	18.05			1 508.98					7 408			
				18.05			1 508.98		88.61			7 408		
	Объем: 76*1.1													
	
42.	ТССЦ 104-0867 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м	145.2	21.70			3 150.84					11 869			
				21.70			3 150.84		81.74			11 869		
	Объем: 132*1.1													
	
43.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	2	195.72	105.11	19.28	391.44	210.23	38.55	14.4	5.01	3 857	3 027	193	
				71.33	0.45		142.66	0.90	4.46	14.47		636	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			242.80				98%	2 979			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			149.90				56%	1 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
44.	ТЕРр 65-25-1 
Смена воздушных кранов радиаторов, 100 шт.	0.12	1 669.17	211.77		200.30	25.41		14.4	1	2 361	366		
				1 457.40			174.89		11.41	1		1 995		
	Накладные расходы		103%			26.17				88%	322			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.25				48%	176			
										=(60.0* (0.8))				
	
45.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	9	7.56		7.56	68.06		68.06		6.07	413		413	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
46.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	9	27.63		27.63	248.65		248.65		6.07	1 509		1 509	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	112 994.42	15 894.81	9 376.18			613 164	229 021	57 336	
			87 723.45	944.52				326 803	13 591	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 047.90					105 025			
			47 047.90					105 025		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	47 047.90					105 025			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 047.90					105 025			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 436.48	3 016.03	3 440.05			182 303	43 461	22 551	
			27 980.40	104.33				116 290	1 501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 408.46					95 646			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2 857.82					35 175			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 872.22					21 582			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 166.52					239 060			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 510.04	12 878.78	5 936.13			325 836	185 560	34 785	
			12 695.15	840.19				105 488	12 090	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	14 964.40					183 711			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	9 323.12					106 106			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	55 797.56					615 653			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	142 011.98					959 738			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 039.06					20 538			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	145 051.04					980 276			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 901.02					19 606			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	147 952.06					999 882			
	НДС	26 631.37					179 979			
	Всего с НДС	174 583.43					1 179 861			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 822.22					218 886			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 195.34					127 688			
	
	Раздел 2.  Кровля	
	
47.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	8.965	165.55	131.65	33.90	1 484.16	1 180.24	303.91	14.4	6.14	18 862	16 995	1 866	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 168.44				84%	14 276			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			708.14				48%	8 158			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
48.	ТЕРр 58-4-1 
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток	1.226	125.35	123.58	1.77	153.68	151.51	2.17	14.41	5.48	2 195	2 183	12	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			125.75				71%	1 550			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.48				52%	1 135			
										=(65.0* (0.8))				
	
49.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.965	172.51	127.80	44.71	1 546.55	1 145.73	400.83	14.41	7.71	19 600	16 510	3 090	
					6.95			62.31	1	14.38			896	
	Накладные расходы		83%			1 002.67				71%	12 358			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			785.23				52%	9 051			
										=(65.0* (0.8))				
	
50.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок (по карнизу и коньку), 100 м2	1.024	3 803.88	268.33	45.75	3 895.17	274.77	46.85	14.41	7.84	14 833	3 959	367	
				3 489.80	5.68		3 573.56	5.82	2.94	14.44		10 506	84	
	Объем: (55.4+13.4)*2*0.6+(49.6*0.4)													
	Накладные расходы		83%			232.89				71%	2 871			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			182.38				52%	2 102			
										=(65.0* (0.8))				
	
51.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.8	3 176.89	1 205.91	20.22	2 541.51	964.73	16.18	14.4	7.93	20 481	13 892	128	
				1 950.76			1 560.61		4.14	1		6 461		
	Накладные расходы		83%			800.73				71%	9 863			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			627.07				52%	7 224			
										=(65.0* (0.8))				
	
52.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.3	9 291.30	1 358.31	34.61	2 787.39	407.49	10.38	14.4	7.89	13 058	5 868	82	
				7 898.38			2 369.51		3	1		7 109		
	Накладные расходы		83%			338.22				71%	4 166			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			264.87				52%	3 051			
										=(65.0* (0.8))				
	
53.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	14.4	7.93	5 239	2 505	64	
				5 258.63			631.04		4.23	1		2 669		
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	1 779			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 303			
										=(65.0* (0.8))				
	
54.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, прим, 100 м ограждения	1.242	4 972.00	72.11	75.20	6 175.22	89.55	93.40	14.4	6.73	24 269	1 290	629	
				4 824.69	5.48		5 992.26	6.80	3.73	14.38		22 351	98	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			104.06				92%	1 277			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52.99				44%	611			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
55.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	0.096	1 615.27	301.17	30.24	155.07	28.91	2.90	14.4	6.44	924	416	19	
				1 283.86	5.99		123.25	0.58	3.97	14.41		489	8	
	Объем: 24*0.004													
	Накладные расходы		86%			25.36				73%	310			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.64				56%	237			
										=(70.0* (0.8))				
	
56.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.3235	221.62	101.80	102.69	1 844.62	847.32	854.72	14.4	3.55	15 548	12 201	3 034	
				17.13	1.45		142.58	12.07	2.19	14.47		312	175	
	Объем: (896.5*0.7)+(102.4*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			773.45				77%	9 530			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			515.63				48%	5 940			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
57.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	172.29645	36.04			6 209.56					30 979			
				36.04			6 209.56		179.8			30 979		
	Объем: 8.3235*20.7													
	
58.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	14.41	5.49	1 882	1 879	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 334			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	977			
										=(65.0* (0.8))				
	
59.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	576.22	69.00	29.78	2 881.08	345.00	148.88	14.4	7.03	12 890	4 968	1 047	
				477.44	2.08		2 387.20	10.38	2.88	14.4		6 875	149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 605			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
60.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	6.05	2 460.30			14 884.82					24 409			
				2 460.30			14 884.82		4 034.55			24 409		
	Объем: 1.1*1.1*5													
	
61.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.198	373.54	335.71	26.60	73.96	66.47	5.27	14.41	8.05	1 009	958	42	
				11.23			2.22		4.11	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			70.46				90%	862			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			35.89				43%	412			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
62.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0871	23 811.97			2 074.02					4 018			
				23 811.97			2 074.02		46 126.25			4 018		
	Объем: 0.198*0.44													
	
63.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	8.965	4 877.10	504.69	210.18	43 723.24	4 524.54	1 884.22	14.41	7.41	270 957	65 199	13 962	
				4 162.24	20.39		37 314.48	182.77	5.14	14.39		191 796	2 630	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 083.89				92%	62 403			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 589.02				44%	29 845			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
64.	С Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2	1147.52	75.32			86 432.73					357 831			
				75.32			86 432.73		4.14			357 831		
	Объем: 8.965*128													
	Поправки: М: =11.6*50.15/1.9775/4.14*1.06	
	
65.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	1.242	75.57	75.35	0.22	93.86	93.58	0.27	14.4	5.59	1 349	1 348	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			77.67				71%	957			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.83				52%	701			
										=(65.0* (0.8))				
	
66.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.242	2 956.30	374.76	6.66	3 671.72	465.45	8.27	14.4	7.79	15 370	6 703	64	
				2 574.88	1.03		3 198.00	1.28	2.69	14.48		8 603	19	
	Накладные расходы		83%			387.39				71%	4 773			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			303.37				52%	3 495			
										=(65.0* (0.8))				
	
67.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.242	8 813.16	326.90	31.86	10 945.95	406.01	39.57	14.4	7.48	39 324	5 847	296	
				8 454.40	3.03		10 500.36	3.76	3.16	14.36		33 181	54	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			442.55				92%	5 429			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			225.37				44%	2 596			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
68.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.96	7 415.77	333.04	13.17	7 119.14	319.72	12.64	14.4	8.06	22 759	4 604	102	
				7 069.56			6 786.78		2.66	1		18 053		
	Накладные расходы		83%			265.37				71%	3 269			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.82				52%	2 394			
										=(65.0* (0.8))				
	
69.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.06	3 253	1 332	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	
70.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	
71.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	
72.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.8	1 357.93	327.73	1.01	1 086.34	262.18	0.81	14.4	8.08	7 166	3 775	7	
				1 029.19			823.35		4.11	1		3 384		
	Накладные расходы		83%			217.61				71%	2 680			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.42				52%	1 963			
										=(65.0* (0.8))				
	
73.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.9	1 123.87	161.26	3.04	1 011.48	145.13	2.74	14.4	8.05	4 375	2 090	22	
				959.57			863.61		2.62	1		2 263		
	Объем: 6+3													
	Накладные расходы		83%			120.46				71%	1 484			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.33				52%	1 087			
										=(65.0* (0.8))				
	
74.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 14 каналов), 10 шт.	0.3	4 288.83	586.04	13.13	1 286.65	175.81	3.94	14.4	8.08	5 464	2 532	32	
				3 689.66			1 106.90		2.62	1		2 900		
	Начисления: Н3= 1*13, Н4= 1*13, Н5= 1*13, Н48= 1*13	
	Накладные расходы		83%			145.92				71%	1 798			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			114.28				52%	1 317			
										=(65.0* (0.8))				
	
75.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 12 каналов), 10 шт.	0.6	3 629.01	495.88	11.11	2 177.41	297.53	6.67	14.4	8.08	9 246	4 284	54	
				3 122.02			1 873.21		2.62	1		4 908		
	Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11	
	Накладные расходы		83%			246.95				71%	3 042			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			193.39				52%	2 228			
										=(65.0* (0.8))				
	
76.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.09	8 572.20	5 513.35	252.31	771.50	496.20	22.71	14.4	6.63	8 561	7 145	151	
				2 806.54	60.12		252.59	5.41	5.01	14.42		1 265	78	
	Объем: 1*3+1*6													
	Накладные расходы		78%			391.26				66%	4 767			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			316.01				50%	3 612			
										=(63.0* (0.8))				
	
77.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.378	3 649.31			1 379.44					5 775			
				3 649.31			1 379.44		15 278.49			5 775		
	Объем: 0.09*4200													
	
78.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 14 каналов), 100 м труб	0.03	60 364.72	39 573.95	1 230.84	1 810.94	1 187.22	36.93	14.4	6.63	20 281	17 096	245	
				19 559.93	293.02		586.80	8.79	5.01	14.41		2 940	127	
	Объем: 1*3													
	Начисления: Н3= 1*13, Н4= 1*13, Н5= 1*13, Н48= 1*13	
	Накладные расходы		78%			932.89				66%	11 367			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			753.49				50%	8 612			
										=(63.0* (0.8))				
	
79.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.858	3 649.31			3 131.11					13 109			
				3 649.31			3 131.11		15 278.49			13 109		
	Объем: 0.03*2200*13													
	
80.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  (до 12 каналов), 100 м труб	0.06	51 077.84	33 485.65	1 041.48	3 064.67	2 009.14	62.49	14.4	6.63	34 321	28 932	414	
				16 550.71	247.94		993.04	14.88	5.01	14.41		4 975	214	
	Объем: 1*6													
	Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11	
	Накладные расходы		78%			1 578.74				66%	19 236			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 275.13				50%	14 573			
										=(63.0* (0.8))				
	
81.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.452	3 649.31			5 298.80					22 184			
				3 649.31			5 298.80		15 278.49			22 184		
	Объем: 6*22*11													
	
82.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, вентканалов, 100 м2 поверхности	1.1412	2 412.79	1 295.60	2.05	2 753.48	1 478.54	2.34	14.4	5.48	26 623	21 291	13	
				1 115.14			1 272.60		4.18	1		5 319		
	Накладные расходы		79%			1 168.05				67%	14 265			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			739.27				40%	8 516			
										=(50.0* (0.8))				
	
83.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб и вент каналов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1412	2 291.60	114.18	14.24	2 615.18	130.31	16.25	14.4	8	8 968	1 876	130	
				2 163.18			2 468.62		2.82	1		6 962		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			123.79				80%	1 501			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.25				37%	694			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
84.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами (прим.), 100 м ограждения	1.242	4 972.00	72.11	75.20	6 175.22	89.55	93.40	14.4	6.73	24 269	1 290	629	
				4 824.69	5.48		5 992.26	6.80	3.73	14.38		22 351	98	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			104.06				92%	1 277			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52.99				44%	611			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
85.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	9	281.32	27.78		2 531.88	250.02		14.41	1	17 864	3 603		
				253.54			2 281.86		6.25	1		14 262		
	Накладные расходы		103%			257.52				88%	3 171			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			150.01				48%	1 729			
										=(60.0* (0.8))				
	
86.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	35.0893	7.56		7.56	265.34		265.34		6.07	1 611		1 611	
										1				
	Объем: 22.09+896.5*0.0145													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
87.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	35.0893	27.63		27.63	969.44		969.44		6.07	5 884		5 884	
										1				
	Объем: 22.09+896.5*0.0145													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	237 949.36	18 306.42	5 324.75			1 139 504	263 679	34 021	
			214 318.16	321.65				841 804	4 630	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	235 417.48	18 056.40	5 324.75			1 121 640	260 076	34 021	
			212 036.30	321.65				827 542	4 630	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	119 410.48					458 305			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	16 698.55					204 760			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	10 948.17					125 914			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	263 064.20					1 452 314			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 531.88	250.02				17 864	3 603		
			2 281.86					14 262		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	257.52					3 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	150.01					1 729			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 939.41					22 764			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	266 003.61					1 475 078			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 692.48					31 567			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	271 696.09					1 506 645			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	5 433.92					30 133			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	277 130.01					1 536 778			
	НДС	49 883.40					276 620			
	Всего с НДС	327 013.41					1 813 398			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 956.07					207 931			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 098.18					127 643			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	350 943.78	34 201.23	14 700.93			1 752 668	492 700	91 357	
			302 041.61	1 266.17				1 168 607	18 221	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 047.90					105 025			
			47 047.90					105 025		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	47 047.90					105 025			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 047.90					105 025			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	269 853.96	21 072.43	8 764.80			1 303 943	303 537	56 572	
			240 016.70	425.98				943 832	6 131	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	140 818.94					553 951			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	19 556.37					239 935			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	12 820.39					147 496			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	302 230.72					1 691 374			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 041.92	13 128.80	5 936.13			343 700	189 163	34 785	
			14 977.01	840.19				119 750	12 090	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	15 221.92					186 882			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	9 473.13					107 835			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	58 736.97					638 417			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	408 015.59					2 434 816			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	8 731.53					52 105			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	416 747.12					2 486 921			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	8 334.94					49 738			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	425 082.06					2 536 659			
	НДС	76 514.77					456 599			
	Всего с НДС	501 596.83					2 993 258			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	34 778.29					426 817			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 293.52					255 331			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)