«УТВЕРЖДАЮ»                                                 	
Смета на сумму: 8 354 195 руб.             	
          		
	Директор МКУ «КР МКД»	
________________ / С.Б. Русович /                         	
		
«______»____________________ 2015 г.                   

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)
На капитальный ремонт:
 крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения
 многоквартирного жилого дома №23-27 по ул. Восточная в г. Калининграде (во исполнение решения суда)

Сметная стоимость:	8 354.195	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.102	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.214	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 844.553	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.69	1 454.57	549.87	8.86	17 003.96	6 428.04	103.60	16.12	9.13	157 451	103 620	946	
				895.84			10 472.32		5.05	1		52 885		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			7 070.84				93%	96 367			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 371.07				54%	55 955			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 445.87					309 772			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.17	63.27	49.68	13.59	74.03	58.13	15.90	16.11	1.78	965	936	28	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			45.34				66%	618			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.07				40%	374			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.44					1 957			
	
3.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0035												
									1					
	Объем: (0.58)*0.006													
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.17	4 688.98	197.81	4 246.36	5 486.11	231.44	4 968.24	16.12	4.06	24 916	3 731	20 171	
				244.81	143.10		286.43	167.43	3.54	15.1		1 014	2 528	
	Накладные расходы		78%			311.12				66%	4 131			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			199.44				40%	2 504			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 996.66					31 551			
	
5.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	11.1	188.95	188.95		2 097.35	2 097.35		16.11	1	33 788	33 788		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 076.38				84%	28 382			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 258.41				48%	16 218			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 432.14					78 388			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	19 716.98	3 507.27	113.70	3 943.40	701.45	22.74	16.11	6.69	23 846	11 300	152	
				16 096.01	15.10		3 219.20	3.02	3.85	16.09		12 394	49	
	Накладные расходы		86%			605.84				73%	8 285			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			493.13				56%	6 355			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 042.37					38 486			
	
7.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.96												
									3.85					
	Объем: (0.2)*24.8													
	
8.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.8	37.19	25.77		141.32	97.93		16.12	1	1 798	1 579		
				11.42			43.40		5.06	1		220		
	Накладные расходы		86%			84.22				73%	1 153			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			68.55				56%	884			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.09					3 835			
	
9.	ТЕРр 61-1-6 
(прим.) 
Сплошное выравнивание штукатурки карниза цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.956	1 133.96	425.39	21.85	1 084.07	406.67	20.89	16.11	9.34	9 071	6 551	195	
				686.72	8.66		656.50	8.28	3.54	18.8		2 324	156	
	Накладные расходы		79%			327.81				67%	4 494			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.48				40%	2 683			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 619.36					16 247			
	
10.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим.) 
Окраска карниза перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.574	2 291.60	114.18	14.24	1 315.38	65.54	8.17	16.11	9.07	4 619	1 056	74	
				2 163.18			1 241.67		2.81	1		3 489		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			62.26				80%	845			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.80				37%	391			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 408.45					5 855			
	
11.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	9.98	40 613.99	3 949.94	5 786.76	405 327.64	39 420.40	57 751.89	16.12	5.75	1 509 884	635 457	332 073	
				30 877.29	307.74		308 155.35	3 071.22	1.76	16.11		542 353	49 477	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			40 367.04				80%	547 947			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19 971.06				37%	253 426			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465 665.74					2 311 257			
	
12.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	89.42	671.40			60 036.59					325 349			
				671.40			60 036.59		3 638.44			325 349		
	Объем: (9.98)*8.96													
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.89	2 956.30	374.76	6.66	2 631.11	333.54	5.93	16.11	9.22	11 730	5 373	55	
				2 574.88	1.03		2 291.64	0.92	2.75	18.87		6 302	17	
	Накладные расходы		83%			277.60				71%	3 827			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			217.40				52%	2 803			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 126.11					18 360			

15.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.43	325.68	193.34	39.07	140.04	83.14	16.80	17.1	3.17	1 620	1 422	53	
				93.27	0.14		40.11	0.06	3.62	17.36		145	1	
	Накладные расходы		95%			79.04				81%	1 153			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.08				52%	740			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.16					3 513			
	
16.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	43.86	21.01			921.57					3 935			
				21.01			921.57		4.27			3 935		
	Объем: 43*1.02													
	Поправки: М: =89.72/4.27	
	
17.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.43	51.16	35.34	2.22	22.00	15.20	0.95	17.11	7.84	307	260	7	
				13.60	0.14		5.85	0.06	6.81	17.36		40	1	
	Накладные расходы		95%			14.50				81%	211			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.92				52%	136			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.42					654			
	
18.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	39.96	48.13	4.41	36.66	1 923.11	176.22	1 464.93	16.1	7.59	18 495	2 837	11 119	
									1	1				
	Объем: (1110*0.02*1.8)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			176.22				100%	2 837			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			105.73				60%	1 702			
	
19.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	39.96	16.40		16.40	655.34		655.34	1	7.87	5 158		5 158	
									1	1				
	Объем: (1110*0.02*1.8)													
	
	Проемы (лестничные клетки и подвалы)	
	
20.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных (1,0х1,9 -2 шт. вход в подвал с улицы; 2,3х1,2-3 шт. вход в подъезд), 100 м2	0.146	1 143.95	891.55	252.40	167.02	130.17	36.85	16.12	9.34	2 442	2 098	344	
					100.00			14.60	1	18.81			275	
	Объем: (2.3*1.2)*3+(2.1*1.0)*3													
	Накладные расходы		99%			143.32				84%	1 993			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.86				48%	1 139			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					397.20					5 574			
	
21.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	8.28	91.08	29.04	27.29	754.10	240.43	225.94	16.11	8.1	6 831	3 873	1 830	
				34.75			287.73		3.92	1		1 128		
	Объем: 2.3*1.2*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			194.75				69%	2 672			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			173.11				58%	2 246			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 121.96					11 750			
	
22.	С Цена поставщик. 
Блок дверной металлический, м2	8.28	1 096.02			9 075.04					38 750			
				1 096.02			9 075.04		4.27			38 750		
	Объем: 2.3*1.2*3													
	Поправки: М: =4500*1.04/4.27	
	
23.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.3	91.08	29.04	27.29	573.77	182.94	171.91	16.11	8.1	5 198	2 947	1 392	
				34.75			218.93		3.92	1		858		
	Объем: 2.1*1.0*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			148.18				69%	2 033			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			131.72				58%	1 709			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					853.67					8 941			
	
24.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	3	3 168.09			9 504.27					32 880			
				3 168.09			9 504.27		10 960.11			32 880		
	
25.	ТЕР 46-04-001-04 
(прим.) 
Разборка кирпичных стен (заложенные окна), 1 м3	0.304	218.68	77.46	141.22	66.48	23.55	42.93	16.11	4.18	559	379	179	
					12.93			3.93	1	16.09			63	
	Объем: 0.4*2*0.38													
	Накладные расходы		99%			27.21				84%	371			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.49				48%	212			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.17					1 142			
	
26.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (подвал, фронтон), 100 м2	0.167	1 734.68	1 482.28	252.40	289.69	247.54	42.15	16.12	9.34	4 384	3 990	394	
					100.00			16.70	1	18.81			314	
	Объем: 0.6*0.9*30+1*0.5													
	Накладные расходы		99%			261.60				84%	3 615			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			158.54				48%	2 066			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					709.83					10 065			
	
27.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками лестничные клетки), 100 м2	0.108	1 870.07	1 617.67	252.40	201.97	174.71	27.26	16.12	9.34	3 071	2 816	255	
					100.00			10.80	1	18.81			203	
	Объем: 1.2*0.5*3+1.25*1.2*6													
	Накладные расходы		99%			183.65				84%	2 536			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			111.31				48%	1 449			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.93					7 056			
	
28.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.185	21 833.35	2 767.20	891.18	4 039.17	511.93	164.87	16.11	7.17	18 777	8 247	1 182	
				18 174.97	34.11		3 362.37	6.31	2.78	18.81		9 347	119	
	Объем: 0.6*0.9*30+1*0.5+1.2*0.5*3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			549.33				90%	7 529			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			279.85				43%	3 597			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 868.35					29 904			
	
29.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	18	2 460.30			44 285.40					75 748			
				2 460.30			44 285.40		4 208.2			75 748		
	Объем: 0.6*0.9*30+1.2*0.5*3													
	
30.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.5	3 070.76			1 535.38					2 624			
				3 070.76			1 535.38		5 248.9			2 624		
	Объем: 1*0.5													
	
31.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.09	18 151.76	2 401.83	853.67	1 633.66	216.17	76.83	16.11	7.38	7 803	3 482	567	
				14 896.26	34.11		1 340.66	3.07	2.8	18.81		3 754	58	
	Объем: 1.25*1.2*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			232.39				90%	3 186			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			118.39				43%	1 522			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 984.44					12 511			
	
32.	ТССЦ 203-0990 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	9	2 489.46			22 405.14					36 219			
				2 489.46			22 405.14		4 024.3			36 219		
	Объем: 1.25*1.2*6													
	
33.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.113	5 874.09	264.64	24.75	663.77	29.90	2.80	16.11	9.15	1 631	482	26	
				5 584.70	0.78		631.07	0.09	1.78	18.69		1 123	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			31.79				90%	436			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.19				43%	208			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.75					2 275			
	
34.	ТССЦ 101-2905 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	11.3	52.82			596.87					2 171			
				52.82			596.87		192.12			2 171		
	
35.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.595	4 993.78	2 313.83	83.97	2 971.30	1 376.73	49.97	16.11	9.34	28 963	22 179	467	
				2 595.97	33.28		1 544.60	19.80	4.09	18.81		6 317	372	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 326.70				80%	18 041			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			656.37				37%	8 344			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 954.37					55 348			
	
36.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	1 392.74	333.48	15.69	111.42	26.68	1.26	16.12	9.13	723	430	11	
				1 043.57	0.20		83.49	0.02	3.37	18.69		281		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			25.37				80%	344			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.55				37%	159			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.33					1 226			
	
37.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (подвал), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	210.27	122.16	3.53	121.96	70.85	2.04	16.11	9.17	1 366	1 141	19	
				84.59	0.20		49.06	0.11	4.2	18.69		206	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			67.41				80%	914			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.35				37%	423			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.72					2 703			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	601 799.43	53 346.65	65 880.19			2 403 072	859 974	376 697	
			482 290.64	3 326.42				1 161 856	53 637	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 083.61	98.34	17.75			5 862	1 682	60	
			967.53	0.12				4 120	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	921.57					3 935			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17)	93.54					1 364			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17)	64.00					876			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 241.15					8 102			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	596 809.50	52 648.72	63 344.32			2 361 528	848 635	357 138	
			480 816.45	3 326.30				1 155 750	53 635	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	147 438.69					513 741			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 4; %=84 - по стр. 5, 20, 25-27; %=73 - по стр. 6, 8; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 11, 35-37; %=71 - по стр. 13; %=90 - по стр. 28, 31, 33)	54 077.24					735 013			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 4, 9; %=48 - по стр. 5, 20, 25-27; %=56 - по стр. 6, 8; %=37 - по стр. 10, 11, 35-37; %=52 - по стр. 13; %=43 - по стр. 28, 31, 33)	28 336.30					360 712			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	679 223.04					3 457 253			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 327.87	423.37	397.85			12 029	6 820	3 222	
			506.66					1 986		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21, 23)	342.93					4 706			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21, 23)	304.83					3 956			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 975.63					20 691			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 578.45	176.22	2 120.27			23 653	2 837	16 277	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18)	176.22					2 837			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18)	105.73					1 702			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 578.45					23 653			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	685 018.27					3 509 699			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 659.39					75 108			
	ИТОГО	699 677.66					3 584 807			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	13 993.55					71 696			
	ИТОГО	713 671.21					3 656 503			
	НДС 18%	128 460.82					658 171			
	ВСЕГО С НДС	842 132.03					4 314 674			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	54 513.71					741 083			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	28 705.13					365 544			
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
38.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	7.49	553.31	459.71	93.60	4 144.29	3 443.23	701.06	16.11	6.86	60 280	55 470	4 809	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 408.80				84%	46 595			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 065.94				48%	26 626			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 619.03					133 500			
	
39.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.49	172.51	127.80	44.71	1 292.10	957.22	334.88	16.11	9.68	18 662	15 421	3 242	
					6.95			52.06	1	16.08			837	
	Накладные расходы		83%			837.70				71%	11 543			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			656.03				52%	8 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 785.83					38 659			
	
40.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	7.49	5 502.93	806.67	80.64	41 216.95	6 041.96	603.99	16.12	9.08	213 508	97 396	5 484	
				4 615.62			34 570.99		3.2	1		110 627		
	Накладные расходы		83%			5 014.83				71%	69 151			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 927.27				52%	50 646			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 159.05					333 305			
	
41.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.05	2 713.25	179.98	29.68	8 275.41	548.94	90.52	16.12	9.21	33 430	8 849	834	
				2 503.59	4.13		7 635.95	12.60	3.11	18.83		23 748	237	
	Накладные расходы		83%			466.08				71%	6 451			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			365.00				52%	4 725			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 106.49					44 606			
	
42.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (100х150мм), 100 м	3.773	9 291.30	1 358.31	34.61	35 056.07	5 124.90	130.58	16.11	8.96	172 538	82 562	1 170	
				7 898.38			29 800.59		2.98	1		88 806		
	Накладные расходы		83%			4 253.67				71%	58 619			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 331.19				52%	42 932			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 640.92					274 089			
	
43.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.608	6 775.72	1 449.90	67.19	4 119.64	881.54	40.85	16.11	9	27 518	14 202	368	
				5 258.63			3 197.25		4.05	1		12 949		
	Накладные расходы		83%			731.68				71%	10 083			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			573.00				52%	7 385			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 424.32					44 986			
	
44.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм), 100 м	0.412	4 519.16	360.82	36.65	1 861.89	148.66	15.10	16.11	9.04	8 356	2 395	137	
				4 121.69			1 698.14		3.43	1		5 825		
	Накладные расходы		83%			123.39				71%	1 700			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.63				52%	1 245			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 081.91					11 302			
	
45.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон  треугольных, 100 окон	0.06	1 174.67	1 166.71	7.96	70.48	70.00	0.48	16.12	6.43	1 132	1 128	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			58.10				71%	801			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.50				52%	587			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.08					2 519			
	
46.	ТЕР 10-01-082-01 
(прим.) 
Разборка прогонов из досок, 1 м3 древесины в конструкции	0.35	146.93	116.16	30.77	51.42	40.66	10.77	16.12	8.04	742	655	87	
					1.82			0.64	3.85	16.06			10	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			43.78				90%	599			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.30				43%	286			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.50					1 626			
	
47.	ТЕР 10-01-082-01 
(прим.) 
Укладка прогонов из досок, 1 м3 древесины в конструкции	0.35	2 325.20	166.98	48.08	813.82	58.44	16.83	16.12	8.04	3 921	942	135	
				2 110.14	2.84		738.55	0.99	3.85	16.06		2 843	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			63.00				90%	862			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.09				43%	412			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					908.91					5 195			
	
48.	ТЕР 10-01-010-01 
(прим.) 
Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.659	191.41	160.20	31.21	126.14	105.57	20.57	16.11	8.84	1 883	1 701	182	
									2.66	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			111.90				90%	1 531			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			57.01				43%	731			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.05					4 145			
	
49.	ТЕР 10-01-010-01 
(прим.) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.659	3 020.43	230.29	48.76	1 990.46	151.76	32.13	16.11	8.84	7 534	2 445	284	
				2 741.38			1 806.57		2.66	1		4 805		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			160.87				90%	2 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			81.95				43%	1 051			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 233.28					10 786			
	
50.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	1.516	218.68	77.46	141.22	331.52	117.43	214.09	16.11	4.18	2 787	1 892	895	
					12.93			19.60	1	16.09			315	
	Накладные расходы		99%			135.66				84%	1 854			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			82.22				48%	1 059			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					549.40					5 700			
	
51.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0152	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 075.99	90.64	57.61	16.11	9.68	9 478	1 460	558	
				126 825.19	588.90		1 927.74	8.95	3.87	16.09		7 460	144	
	Накладные расходы		86%			85.65				73%	1 171			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			69.71				56%	898			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.35					11 547			
	
52.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	16.11	7.82	10 908	5 558	1 164	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.83	16.1		4 186	167	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	5 153			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 462			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					18 522			
	
53.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.75	2 460.30			6 765.83					11 573			
				2 460.30			6 765.83		4 208.2			11 573		
	Объем: 0.55*5													
	
54.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.035	373.54	335.71	26.60	13.07	11.75	0.93	16.12	9.13	200	189	9	
				11.23			0.39		4.07	1		2		
	Объем: 0.7*5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			12.46				90%	170			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.35				43%	81			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.87					451			
	
55.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0154	23 811.97			366.70					708			
				23 811.97			366.70		45 948.75			708		
	Объем: 0.44*0.035													
	
56.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.2447	221.62	101.80	102.69	1 827.15	839.29	846.63	16.11	3.72	17 043	13 521	3 149	
				17.13	1.45		141.23	11.95	2.64	16.18		373	193	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			766.12				77%	10 560			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			510.74				48%	6 583			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 104.01					34 186			
	
57.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	170.67	36.04			6 150.95					32 188			
				36.04			6 150.95		188.6			32 188		
	Объем: 8.2447*20.7													
	
58.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7.49	286.73	122.64	1.26	2 147.60	918.54	9.46	16.11	9.16	18 860	14 798	87	
				162.83			1 219.60		3.26	1		3 976		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			854.24				79%	11 690			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			587.87				51%	7 547			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 589.71					38 097			
	
59.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	936.25	7.04			6 591.20					22 358			
				7.04			6 591.20		23.88			22 358		
	Объем: 749*1.25													
	
60.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	7.49	8 171.06	405.87	165.99	61 201.22	3 039.96	1 243.25	16.12	8.26	346 709	49 004	10 269	
				7 599.20	14.91		56 918.01	111.69	5.05	16.09		287 436	1 797	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 403.78				92%	46 737			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 733.41				44%	22 352			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66 338.41					415 798			
	
61.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	74.95	137.86			10 332.61					39 901			
				137.86			10 332.61		532.37			39 901		
	
62.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.957	75.57	75.35	0.22	72.32	72.11	0.21	16.11	6.5	1 163	1 162	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			59.85				71%	825			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.87				52%	604			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.04					2 592			
	
63.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.957	8 813.16	326.90	31.86	8 434.20	312.84	30.49	16.11	8.82	31 119	5 040	269	
				8 454.40	3.03		8 090.86	2.89	3.19	16.07		25 810	47	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			340.99				92%	4 680			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			173.65				44%	2 238			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 948.84					38 037			
	
64.	ТЕР 12-01-010-01 
(прим.) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.3158	11 907.97	1 173.45	33.16	3 760.54	370.58	10.47	16.11	9.53	15 228	5 970	100	
				10 701.36	3.78		3 379.49	1.19	2.71	16.09		9 158	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			401.51				92%	5 510			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			204.47				44%	2 635			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 366.53					23 373			
	
65.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.957	4 972.00	72.11	75.20	4 758.20	69.00	71.97	16.11	7.68	22 857	1 112	553	
				4 824.69	5.48		4 617.23	5.24	4.59	16.09		21 193	84	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			80.18				92%	1 100			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.83				44%	526			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 879.21					24 484			
	
66.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.154	2 956.30	374.76	6.66	455.27	57.71	1.03	16.11	9.22	2 030	930	9	
				2 574.88	1.03		396.53	0.16	2.75	18.87		1 090	3	
	Накладные расходы		83%			48.03				71%	662			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.62				52%	485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					540.92					3 178			
	
67.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.924	7 415.77	333.04	13.17	6 852.17	307.73	12.17	16.11	9.13	23 620	4 958	111	
				7 069.56			6 532.27		2.84	1		18 552		
	Накладные расходы		83%			255.42				71%	3 520			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			200.02				52%	2 578			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 307.61					29 718			
	
68.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	16.11	9.14	4 043	1 677	13	
				5 145.09			926.12		2.54	1		2 352		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 191			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	872			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					6 106			
	
69.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	16.11	9.14	1 630	697	7	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	495			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	362			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 487			
	
70.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.18	8 719.75	480.56	8.10	1 569.56	86.50	1.46	16.11	9.14	3 066	1 394	13	
				8 231.09			1 481.60		1.12	1		1 659		
	Накладные расходы		83%			71.80				71%	990			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.23				52%	725			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 697.58					4 781			
	
71.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	16.11	9.16	3 799	2 112	4	
				1 029.19			411.68		4.09	1		1 684		
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 500			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	1 098			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					6 397			
	
72.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	51.82	48.13	4.41	36.66	2 493.90	228.53	1 899.72	16.1	7.59	23 984	3 679	14 419	
									1	1				
	Объем: 749.51*0.04+0.0065+4.27+12.733+3.6598+.7722+0.276+0.0345+0.0444+0.0385													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			228.53				100%	3 679			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			137.12				60%	2 207			
	
73.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	51.82	16.40		16.40	849.85		849.85	1	7.87	6 688		6 688	
									1	1				
	Объем: 749.51*0.04+0.0065+4.27+12.733+3.6598+.7722+0.276+0.0345+0.0444+0.0385													
	
	Чердачное перекрытие	
	
74.	ТЕР 10-01-023-01 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов	0.44	37.58	27.06	10.52	16.53	11.90	4.63	16.11	7.44	226	192	34	
					0.97			0.43	3.11	16.07			7	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			13.07				90%	179			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.66				43%	86			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.26					491			
	
75.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	70.95	47.52	20.14	27.38	3 371.54	1 428.65	1 942.89	16.11	7.36	37 315	23 016	14 300	
					3.42			242.93	2.16	16.11			3 914	
	Объем: 473*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 805.31				92%	24 776			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			919.37				44%	11 849			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 096.22					73 940			
	
76.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.773	2 314.38	619.65	152.98	1 789.02	478.99	118.25	16.11	9.13	12 884	7 717	1 080	
				1 541.75			1 191.77		3.43	1		4 088		
	Накладные расходы		85%			407.14				72%	5 556			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			383.19				64%	4 939			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 579.35					23 379			
	
77.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	4.73	286.73	122.64	1.26	1 356.23	580.07	5.97	16.11	9.16	11 910	9 345	55	
				162.83			770.19		3.26	1		2 511		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			539.47				79%	7 383			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			371.24				51%	4 766			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 266.94					24 059			
	
78.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	525.03	7.04			3 696.21					12 538			
				7.04			3 696.21		23.88			12 538		
	Объем: (473)*1.11													
	
79.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	70.95	202.86	119.97	82.89	14 392.60	8 511.73	5 880.87	16.11	8.94	189 699	137 124	52 575	
									18.43	1				
	Объем: 473*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			7 660.56				77%	105 585			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5 107.04				48%	65 820			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 160.20					361 104			
	
80.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	946	26.54			25 106.84					81 545			
				26.54			25 106.84		86.2			81 545		
	Объем: 473*2													
	
81.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции по утеплителю, 100 м2 покрытия	4.73	286.73	122.64	1.26	1 356.23	580.07	5.97	16.11	9.16	11 910	9 345	55	
				162.83			770.19		3.26	1		2 511		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			539.47				79%	7 383			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			371.24				51%	4 766			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 266.94					24 059			
	
82.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	525.03	7.04			3 696.21					12 538			
				7.04			3 696.21		23.88			12 538		
	Объем: (473)*1.11													
	
83.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.44	1 688.64	38.89	16.44	743.00	17.11	7.23	16.11	7.44	2 565	276	54	
				1 633.31	1.51		718.66	0.67	3.11	16.07		2 235	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			18.85				90%	258			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.60				43%	123			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					771.45					2 947			
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
	
84.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0756	8 572.20	5 513.35	252.31	648.06	416.81	19.07	16.11	7.76	7 822	6 715	148	
				2 806.54	60.12		212.17	4.55	4.52	17.91		959	81	
	Объем: 0.72*3+1.8*3													
	Накладные расходы		78%			328.66				66%	4 485			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			265.46				50%	3 398			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 242.18					15 705			
	
85.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.318	2 934.00			933.01					4 033			
				2 934.00			933.01		12 681.54			4 033		
	Объем: 0.0756*4200													
	
86.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.0216	13 930.32	9 132.45	284.04	300.89	197.26	6.14	16.11	7.75	3 666	3 178	48	
				4 513.83	67.62		97.50	1.46	4.52	17.9		441	26	
	Объем: 0.72*3													
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			155.00				66%	2 115			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			125.19				50%	1 602			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.09					7 383			
	
87.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.143	2 934.00			419.56					1 738			
				2 934.00			419.56		12 150.54			1 738		
	Объем: 0.0216*2200*3													
	
88.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.054	23 217.20	15 220.75	473.40	1 253.73	821.92	25.56	16.11	7.75	15 275	13 241	198	
				7 523.05	112.70		406.24	6.09	4.52	17.9		1 836	109	
	Объем: 1.8*3													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			645.85				66%	8 811			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			521.65				50%	6 675			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 421.22					30 761			
	
89.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.594	2 934.00			1 742.80					7 533			
				2 934.00			1 742.80		12 681.54			7 533		
	Объем: 0.054*2200*5													
	
90.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (брандмауэр), 1 м3	2	218.68	77.46	141.22	437.36	154.92	282.44	16.11	4.18	3 676	2 496	1 181	
					12.93			25.86	1	16.09			416	
	Накладные расходы		99%			178.97				84%	2 446			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			108.47				48%	1 398			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.80					7 520			
	
91.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (брандмауэр), 100 м3 кладки	0.02	133 600.95	5 010.70	3 790.41	2 672.02	100.21	75.81	16.11	9.68	12 008	1 614	734	
				124 799.84	588.90		2 496.00	11.78	3.87	16.09		9 660	190	
	Накладные расходы		86%			96.31				73%	1 317			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			78.39				56%	1 010			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 846.72					14 335			
	
92.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.62	2 412.79	1 295.60	2.05	3 908.72	2 098.87	3.32	16.11	6.41	40 229	33 813	21	
				1 115.14			1 806.53		3.54	1		6 395		
	Накладные расходы		79%			1 658.11				67%	22 655			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 049.44				40%	13 525			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 616.26					76 409			
	
93.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим.) 
Окраска дымовых труб перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.62	2 291.60	114.18	14.24	3 712.39	184.98	23.06	16.11	9.07	13 036	2 980	209	
				2 163.18			3 504.35		2.81	1		9 847		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			175.73				80%	2 384			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			86.94				37%	1 103			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 975.06					16 523			
	
94.	ТЕР 12-01-010-01 
(прим.) 
Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.024	11 907.97	1 173.45	33.16	285.79	28.16	0.80	16.11	9.53	1 157	454	8	
				10 701.36	3.78		256.83	0.09	2.71	16.09		696	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			30.51				92%	419			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.54				44%	200			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.84					1 776			
	
95.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэр) шириной до 0,4 м, 100 м	0.187	2 956.30	374.76	6.66	552.83	70.08	1.25	16.11	9.22	2 465	1 129	11	
				2 574.88	1.03		481.50	0.19	2.75	18.87		1 324	4	
	Накладные расходы		83%			58.32				71%	804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.68				52%	589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					656.83					3 859			
	
96.	ТССЦпг 01-01-01-015 
Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т, 1 т груза	48.57	24.78	2.51	15.12	1 203.67	121.91	734.38	16.1	6.13	12 036	1 963	4 502	
					1.96			95.20	1	15.96			1 519	
	Объем: 4.73*9.8+0.2396+1.9787													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			217.11				100%	3 482			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			130.27				60%	2 089			
	
97.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	48.57	16.40		16.40	796.55		796.55	1	7.87	6 269		6 269	
									1	1				
	Объем: 4.73*9.8+0.2396+1.9787													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	304 422.66	40 522.56	17 332.76			1 705 518	652 917	136 535	
			245 854.29	627.59				904 616	10 147	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	299 078.69	40 172.12	13 052.26			1 656 540	647 275	104 657	
			245 854.29	532.39				904 616	8 628	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	65 801.92					226 653			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 38, 50, 90; %=71 - по стр. 39-45, 62, 66-71, 95; %=90 - по стр. 46-49, 52, 54, 74, 83; %=73 - по стр. 51, 91; %=77 - по стр. 56, 79; %=79 - по стр. 58, 77, 81; %=92 - по стр. 60, 63-65, 75, 94; %=72 - по стр. 76; %=66 - по стр. 84, 86, 88; %=67 - по стр. 92; %=80 - по стр. 93)	36 708.58					504 499			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38, 50, 56, 79, 90; %=52 - по стр. 39-45, 62, 66-71, 95; %=43 - по стр. 46-49, 52, 54, 74, 83; %=56 - по стр. 51, 91; %=51 - по стр. 58, 77, 81; %=44 - по стр. 60, 63-65, 75, 94; %=64 - по стр. 76; %=50 - по стр. 84, 86, 88; %=40 - по стр. 92; %=37 - по стр. 93)	24 841.88					320 037			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	360 629.15					2 481 076			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 343.97	350.44	4 280.50			48 978	5 642	31 878	
				95.20					1 519	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 72, 96)	445.64					7 161			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 72, 96)	267.39					4 297			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 343.97					48 978			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	365 973.12					2 530 054			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 831.82					54 143			
	ИТОГО	373 804.94					2 584 197			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 476.10					51 684			
	ИТОГО	381 281.04					2 635 881			
	НДС 18%	68 630.59					474 459			
	ВСЕГО С НДС	449 911.63					3 110 340			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Потолок	
	
98.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков  кирпичных (отдельные места), 100 м2	0.14	188.95	188.95		26.45	26.45		16.11	1	426	426		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			26.19				84%	358			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.87				48%	204			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.51					988			
	
99.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.04	2 203.33	1 002.02	180.42	4 494.79	2 044.12	368.06	16.11	11.72	45 033	32 931	4 314	
				1 020.89	103.89		2 082.62	211.94	3.74	14.8		7 789	3 137	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 143.26				80%	28 854			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 060.35				37%	13 345			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 698.40					87 233			
	
100.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.04	210.27	122.16	3.53	428.96	249.20	7.19	16.11	9.17	4 805	4 015	66	
				84.59	0.20		172.56	0.40	4.2	18.69		725	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			237.12				80%	3 218			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.31				37%	1 488			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					783.39					9 511			
	
101.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.37	178.09	123.98	6.30	243.98	169.85	8.63	16.11	9.24	3 165	2 736	80	
				47.81	1.29		65.50	1.77	5.33	18.84		349	33	
	Накладные расходы		80%			137.30				68%	1 883			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			85.81				40%	1 108			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					467.09					6 156			
	
102.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности металлических балок щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	10.56	11.25	11.25		118.77	118.77		16.1	1	1 912	1 912		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			96.20				69%	1 319			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.26				48%	918			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286.24					4 149			
	
103.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей балок за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1056	374.88	82.80	15.62	39.59	8.74	1.65	16.11	2.72	229	141	4	
				276.46	0.17		29.19	0.02	2.88	16.45		84		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			7.10				69%	97			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.26				48%	68			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.94					394			
	
	Стены	
	
104.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.8	188.95	188.95		340.11	340.11		16.11	1	5 479	5 479		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			336.71				84%	4 602			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			204.07				48%	2 630			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					880.88					12 711			
	
105.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.8	57.10	31.22		102.78	56.20		16.11	1	1 093	905		
				25.88			46.58		4.02	1		187		
	Накладные расходы		80%			44.96				68%	615			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.10				40%	362			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.84					2 070			
	
106.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8	2 203.33	1 002.02	180.42	3 965.99	1 803.63	324.76	16.11	11.72	39 735	29 057	3 806	
				1 020.89	103.89		1 837.60	187.00	3.74	14.8		6 873	2 768	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 891.10				80%	25 460			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			935.60				37%	11 775			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 792.68					76 970			
	
107.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	210.27	122.16	3.53	378.49	219.88	6.35	16.11	9.17	4 240	3 542	58	
				84.59	0.20		152.26	0.35	4.2	18.69		640	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			209.22				80%	2 839			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			103.51				37%	1 313			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.22					8 392			
	
108.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.8	178.09	123.98	6.30	320.56	223.16	11.34	16.11	9.24	4 159	3 595	105	
				47.81	1.29		86.06	2.32	5.33	18.84		459	44	
	Накладные расходы		80%			180.38				68%	2 475			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			112.74				40%	1 456			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.68					8 089			
	
109.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0647	6 374.88	3 642.90	37.83	412.45	235.70	2.45	16.12	9.34	4 439	3 799	23	
				2 694.15	14.99		174.31	0.97	3.54	18.81		617	18	
	Накладные расходы		79%			186.97				67%	2 557			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			118.34				40%	1 527			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.75					8 523			
	
	Полы	
	
110.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.07	2 526.51	1 124.28	139.64	176.86	78.70	9.77	16.11	4.9	1 766	1 268	48	
				1 262.59	15.51		88.38	1.09	5.09	16.1		450	17	
	Накладные расходы		80%			63.83				68%	874			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.26				54%	694			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.95					3 334			
	
111.	ТССЦпг 01-01-01-015 
Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т, 1 т груза	5.52	24.78	2.51	15.12	136.81	13.86	83.46	16.1	6.13	1 369	223	512	
					1.96			10.82	1	15.96			173	
	Объем: 194*0.014*1.8+0.1036+0.5241													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			24.68				100%	396			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			14.81				60%	238			
	
112.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.52	16.40		16.40	90.53		90.53	1	7.87	712		712	
									1	1				
	Объем: 194*0.014*1.8+0.1036+0.5241													
	
	Отмостка	
	
113.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0872	6 900.71	2 146.35	4 754.36	601.74	187.16	414.58	16.11	4.89	5 042	3 015	2 027	
					473.50			41.29	1	16.1			665	
	Объем: 0.8*109*0.1													
	Накладные расходы		104%			237.59				88%	3 238			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			137.07				48%	1 766			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					976.40					10 047			
	
114.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.6278	48.13	4.41	36.66	30.21	2.77	23.02	16.1	7.59	291	45	175	
									1	1				
	Объем: 8.72*0.04*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.77				100%	45			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.66				60%	27			
	
115.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.0464	1 466.39	1 466.39		1 534.43	1 534.43		16.11	1	24 720	24 720		
									1	1				
	Объем: 1.2*0.8*109													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 104.79				61%	15 079			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			583.08				31%	7 663			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 222.30					47 462			
	
116.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.1744	490.29	490.29		85.51	85.51		16.11	1	1 378	1 378		
									1	1				
	Объем: (0.2*0.8*109)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			61.57				61%	841			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			32.49				31%	427			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.57					2 646			
	
117.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	28.5318	16.40		16.40	467.92		467.92	1	7.87	3 683		3 683	
									1	1				
	Объем: 0.6278+17.44*1.6													
	
118.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	1.29	3 001.78	246.00	111.59	3 872.30	317.34	143.95	16.12	4.34	16 758	5 115	625	
				2 644.20			3 411.02		3.23	1		11 018		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			349.07				93%	4 757			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			215.79				54%	2 762			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 437.17					24 277			
	
119.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.872	810.13	810.13		706.43	706.43		16.11	1	11 381	11 381		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			508.63				61%	6 942			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			268.44				31%	3 528			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 483.50					21 852			
	
120.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.72	203.51	35.93	41.45	1 774.57	313.27	361.44	16.12	4.78	11 881	5 050	1 728	
				126.13	4.21		1 099.85	36.73	4.64	16.11		5 103	592	
	Объем: 109*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			388.50				94%	5 303			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			224.00				51%	2 877			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 387.07					20 062			
	
121.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.72	452.40	40.32	76.78	3 944.96	351.58	669.48	16.11	4.6	21 638	5 664	3 080	
				335.31	7.73		2 923.90	67.36	4.41	16.1		12 894	1 085	
	Объем: 109*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			465.02				94%	6 344			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			268.12				51%	3 442			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 678.11					31 424			
	
122.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.98	730.22	37.46	0.38	5 096.94	261.44	2.62	16.11	5.8	25 637	4 212	15	
				692.39			4 832.88		4.43	1		21 410		
	Объем: 109.1*0.8*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			290.20				94%	3 959			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			167.32				51%	2 148			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 554.46					31 744			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	29 392.13	9 348.30	2 997.20			240 971	150 609	21 061	
			17 002.71	562.06				68 598	8 546	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 666.66	9 331.67	2 332.27			234 916	150 341	15 979	
			17 002.71	551.24				68 598	8 373	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 98, 104; %=80 - по стр. 99, 100, 106, 107; %=68 - по стр. 101, 105, 108, 110; %=69 - по стр. 102, 103; %=67 - по стр. 109; %=88 - по стр. 113; %=61 - по стр. 115, 116, 119; %=93 - по стр. 118; %=94 - по стр. 120-122)	8 965.70					121 616			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 98, 102-104, 113; %=37 - по стр. 99, 100, 106, 107; %=40 - по стр. 101, 105, 108, 109; %=54 - по стр. 110, 118; %=31 - по стр. 115, 116, 119; %=51 - по стр. 120-122)	4 808.79					61 502			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 441.15					418 034			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	725.47	16.63	664.93			6 055	268	5 082	
				10.82					173	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 111, 114)	27.45					441			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 111, 114)	16.47					265			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	725.47					6 055			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	43 166.62					424 089			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	923.77					9 076			
	ИТОГО	44 090.39					433 165			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	881.81					8 663			
	ИТОГО	44 972.20					441 828			
	НДС 18%	8 095.00					79 529			
	ВСЕГО С НДС	53 067.20					521 357			
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
123.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.52	687.25	153.07	534.18	357.37	79.60	277.77	16.12	4.18	2 444	1 283	1 161	
					48.89			25.42	1	16.1			409	
	Накладные расходы		99%			103.97				84%	1 421			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.01				48%	812			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.35					4 677			
	
124.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.19	1 461.46	357.49	1 103.97	277.68	67.92	209.75	16.12	4.18	1 972	1 095	877	
					101.05			19.20	1	16.1			309	
	Накладные расходы		99%			86.25				84%	1 179			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.27				48%	674			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					416.20					3 825			
	
125.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.86	391.23	305.70	8.28	336.46	262.90	7.12	16.11	5.3	4 488	4 235	38	
				77.25	1.29		66.44	1.11	3.24	18.84		215	21	
	Накладные расходы		74%			195.37				63%	2 681			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			132.01				40%	1 702			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.83					8 872			
	
126.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.35	673.19	525.85	14.21	235.62	184.05	4.97	16.11	5.27	3 142	2 965	26	
				133.13	2.20		46.60	0.77	3.24	18.78		151	14	
	Накладные расходы		74%			136.77				63%	1 877			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.41				40%	1 192			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					464.80					6 210			
	
127.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.2	3 491.75	2 001.32	1 382.83	698.35	400.26	276.57	16.12	6.34	8 292	6 452	1 753	
				107.60	202.64		21.52	40.53	4.02	16.09		87	652	
	Накладные расходы		115%			506.91				98%	6 962			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			312.96				56%	3 978			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 518.22					19 232			
	
128.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	17.98	11.39			204.79					362			
				11.39			204.79		20.16			362		
	Объем: 0.20*89.9													
	
129.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	33	3.74			123.42					470			
				3.74			123.42		14.25			470		
	Объем: 20/0.6													
	
130.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	9	1.00			9.02					39			
				1.00			9.02		4.27			39		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
131.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	9	0.65			5.88					25			
				0.65			5.88		4.27			25		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
132.	С507-5016 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2", шт.	7	8.41			58.84					251			
				8.41			58.84		4.27			251		
	Поправки: М: =35.89/4.27	
	
133.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	7	17.28			120.96					531			
				17.28			120.96		75.83			531		
	
134.	С Цена поставщик. 
Соединение разборное оцинкованное 1/2", шт.	7	35.56			248.92					1 063			
				35.56			248.92		4.27			1 063		
	Поправки: М: =146*1.04/4.27	
	
135.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.66	3 432.88	2 357.66	944.60	2 265.70	1 556.06	623.43	16.11	6.46	29 446	25 068	4 027	
				130.62	133.64		86.21	88.20	4.07	16.09		351	1 419	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 890.90				98%	25 957			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 167.42				56%	14 833			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 324.02					70 236			
	
136.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	61.84	33.67			2 082.15					4 537			
				33.67			2 082.15		73.37			4 537		
	Объем: 0.66*93.7													
	
137.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	63	5.67			357.21					1 198			
				5.67			357.21		19.02			1 198		
	Объем: 66/1.05													
	
138.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	7	95.91			671.37					2 165			
				95.91			671.37		309.23			2 165		
	
139.	С Цена поставщик. 
Соединение разборное оцинкованное 1 1/4", шт.	7	58.94			412.59					1 762			
				58.94			412.59		4.27			1 762		
	Поправки: М: =242*1.04/4.27	
	
140.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	12	5.50			66.04					51			
				5.50			66.04		4.27			51		
	Поправки: М: =23.5/4.27	
	
141.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	9	5.66			50.92					217			
				5.66			50.92		4.27			217		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
142.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	9	4.59			41.33					176			
				4.59			41.33		4.27			176		
	Поправки: М: =19.61/4.27	
	
143.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	9	2.80			25.17					107			
				2.80			25.17		4.27			107		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
144.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	18	2.46			44.30					189			
				2.46			44.30		4.27			189		
	Поправки: М: =10.51/4.27	
	
145.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	4.56	45.47			207.34					548			
				45.47			207.34		120.11			548		
	
146.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	8.6	276.53	76.65	59.00	2 378.13	659.21	507.36	16.12	8.9	19 346	10 626	4 515	
				140.88			1 211.57		3.47	1		4 204		
	Объем: 20+66													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.5*1.2, Н4= 1.25*1.5*1.2, Н5= 1.15*1.5*1.2	
	Накладные расходы		90%			593.29				77%	8 182			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			395.53				48%	5 100			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 366.95					32 629			
	
147.	ТССЦ 104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	20	5.41			108.20					523			
				5.41			108.20		26.16			523		
	
148.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	72.6	8.63			626.54					2 905			
				8.63			626.54		40.02			2 905		
	Объем: 66*1.1													
	
149.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	96.16	64.75	8.09	96.16	64.75	8.09	16.11	5.45	1 215	1 043	44	
				23.33			23.33		5.5	1		128		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.60					2 821			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	12 110.46	3 274.75	1 915.06			87 464	52 767	12 441	
			6 920.66	175.23				22 255	2 824	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 747.92	806.73	994.88			27 190	13 004	6 553	
			1 946.31	44.62				7 632	718	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	734.74					3 428			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 123, 124; %=77 - по стр. 146)	783.51					10 783			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 123, 124, 146)	510.81					6 587			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 042.24					44 560			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 362.54	2 468.02	920.18			60 274	39 763	5 888	
			4 974.35	130.61				14 623	2 106	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 125, 126; %=98 - по стр. 127, 135, 149)	2 804.40					38 499			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 125, 126; %=56 - по стр. 127, 135, 149)	1 750.77					22 289			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 917.71					121 062			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	17 959.95					165 622			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	384.34					3 544			
	ИТОГО	18 344.29					169 166			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	366.89					3 383			
	ИТОГО	18 711.18					172 549			
	НДС 18%	3 368.01					31 059			
	ВСЕГО С НДС	22 079.19					203 608			
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
150.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.68	4 870.36	1 116.36	3 754.00	3 311.84	759.12	2 552.72	16.12	4.18	22 907	12 237	10 670	
					343.61			233.65	1	16.1			3 762	
	Накладные расходы		99%			982.84				84%	13 439			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			595.66				48%	7 680			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 890.34					44 026			
	
151.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.6582	2 044.21	521.66	40.95	1 345.50	343.36	26.95	16.12	9.1	9 652	5 535	245	
				1 481.60			975.19		3.97	1		3 872		
	Накладные расходы		99%			339.93				84%	4 649			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			206.02				48%	2 657			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 891.44					16 958			
	
153.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.11	775.58	765.14	10.44	860.89	849.31	11.59	16.12	9.34	13 799	13 691	108	
					4.13			4.58	1	18.83			86	
	Объем: 84+27													
	Накладные расходы		74%			631.88				63%	8 680			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			426.95				40%	5 511			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 919.71					27 989			
	
154.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.11	12 984.16	894.28	10.83	14 412.42	992.65	12.02	16.12	8.58	37 959	16 002	103	
				12 079.05	1.14		13 407.75	1.27	1.63	15.99		21 855	20	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 143.01				98%	15 702			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			705.68				56%	8 972			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 261.11					62 633			
	
155.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	100	12.58			1 258.00					3 934			
				12.58			1 258.00		39.34			3 934		
	Объем: 110/1.1													
	
156.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	15	44.57			668.57					2 855			
				44.57			668.57		4.27			2 855		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
157.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	4	22.50			90.02					384			
				22.50			90.02		4.27			384		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
158.	С Цена поставщик. 
Муфта соединительная 110мм, шт	4	23.38			93.53					399			
				23.38			93.53		4.27			399		
	Поправки: М: =96*1.04/4.27	
	
159.	С Цена поставщик. 
Тройник 110мм 45°, шт	4	23.38			93.53					399			
				23.38			93.53		4.27			399		
	Поправки: М: =96*1.04/4.27	
	
160.	С Цена поставщик. 
Тройник 110мм 90°, шт	3	24.38			73.14					312			
				24.38			73.14		4.27			312		
	Поправки: М: =100.1*1.04/4.27	
	
161.	С Цена поставщик. 
Колено 110мм 45°, шт	15	13.15			197.28					842			
				13.15			197.28		4.27			842		
	Поправки: М: =54*1.04/4.27	
	
162.	С Цена поставщик. 
Колено 110мм 90°, шт	6	13.13			78.77					336			
				13.13			78.77		4.27			336		
	Поправки: М: =53.9*1.04/4.27	
	
163.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	215.24	111.66	1.52	215.24	111.66	1.52	16.11	9.16	2 279	1 799	14	
				102.07			102.07		4.57	1		466		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.93					5 049			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	22 698.73	3 056.10	2 604.80			96 057	49 264	11 140	
			17 037.85	239.50				35 654	3 868	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 657.34	1 102.48	2 579.67			32 559	17 772	10 915	
			975.19	233.65				3 872	3 762	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 150, 151)	1 322.77					18 089			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 150, 151)	801.68					10 336			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 781.79					60 984			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 041.39	1 953.62	25.13			63 498	31 492	225	
			16 062.66	5.85				31 782	106	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 153; %=98 - по стр. 154, 163)	1 903.30					26 144			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 153; %=56 - по стр. 154, 163)	1 211.91					15 491			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21 156.60					105 133			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	27 938.39					166 117			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	597.88					3 555			
	ИТОГО	28 536.27					169 672			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	570.73					3 393			
	ИТОГО	29 107.00					173 065			
	НДС 18%	5 239.26					31 152			
	ВСЕГО С НДС	34 346.26					204 217			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	970 423.41	109 548.36	90 730.01			4 533 082	1 765 531	557 874	
			769 106.15	4 930.80				2 192 979	79 022	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 083.61	98.34	17.75			5 862	1 682	60	
			967.53	0.12				4 120	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	921.57					3 935			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17)	93.54					1 364			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17)	64.00					876			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 241.15					8 102			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	932 960.11	104 061.72	82 303.40			4 312 733	1 677 027	495 242	
			746 594.95	4 688.20				2 140 468	75 116	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	213 975.35					743 822			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 118; %=66 - по стр. 2, 4, 84, 86, 88; %=84 - по стр. 5, 20, 25-27, 38, 50, 90, 98, 104, 123, 124, 150, 151; %=73 - по стр. 6, 8, 51, 91; %=67 - по стр. 9, 92, 109; %=80 - по стр. 10, 11, 35-37, 93, 99, 100, 106, 107; %=71 - по стр. 13, 39-45, 62, 66-71, 95; %=90 - по стр. 28, 31, 33, 46-49, 52, 54, 74, 83; %=77 - по стр. 56, 79, 146; %=79 - по стр. 58, 77, 81; %=92 - по стр. 60, 63-65, 75, 94; %=72 - по стр. 76; %=68 - по стр. 101, 105, 108, 110; %=69 - по стр. 102, 103; %=88 - по стр. 113; %=61 - по стр. 115, 116, 119; %=94 - по стр. 120-122)	101 857.80					1 390 000			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 110, 118; %=40 - по стр. 2, 4, 9, 92, 101, 105, 108, 109; %=48 - по стр. 5, 20, 25-27, 38, 50, 56, 79, 90, 98, 102-104, 113, 123, 124, 146, 150, 151; %=56 - по стр. 6, 8, 51, 91; %=37 - по стр. 10, 11, 35-37, 93, 99, 100, 106, 107; %=52 - по стр. 13, 39-45, 62, 66-71, 95; %=43 - по стр. 28, 31, 33, 46-49, 52, 54, 74, 83; %=51 - по стр. 58, 77, 81, 120-122; %=44 - по стр. 60, 63-65, 75, 94; %=64 - по стр. 76; %=50 - по стр. 84, 86, 88; %=31 - по стр. 115, 116, 119)	59 299.46					759 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 094 117.37					6 461 907			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 327.87	423.37	397.85			12 029	6 820	3 222	
			506.66					1 986		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21, 23)	342.93					4 706			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21, 23)	304.83					3 956			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 975.63					20 691			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	26 403.93	4 421.64	945.31			123 772	71 255	6 113	
			21 037.01	136.46				46 405	2 212	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 125, 126, 153; %=98 - по стр. 127, 135, 149, 154, 163)	4 707.70					64 643			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 125, 126, 153; %=56 - по стр. 127, 135, 149, 154, 163)	2 962.68					37 780			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 074.31					226 195			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 647.89	543.29	7 065.70			78 686	8 747	53 237	
				106.02					1 692	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18, 72, 96, 111, 114)	649.31					10 439			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 72, 96, 111, 114)	389.59					6 264			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 647.89					78 686			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 140 056.35					6 795 581			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	24 397.21					145 425			
	ИТОГО	1 164 453.56					6 941 006			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	23 289.07					138 820			
	ИТОГО	1 187 742.63					7 079 826			
	НДС 18%	213 793.67					1 274 369			
	ВСЕГО С НДС	1 401 536.30					8 354 195			

Составил:	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                        Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)