«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. сержанта Мишина, дом №27	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. сержанта Мишина, дом №27	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	1.68	
2.	С509-9900	Строительный мусор	т	19.404	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.68	
4.	С509-9900	Строительный мусор	т	2.352	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
6.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.1905	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.1	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.354	
9.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.34338	
10.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.232	
11.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.55448	
12.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза (применительно)	100 м2 потолка	0.232	
13.	Е15-04-024-02;	Простая окраска по дереву: карниза (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.232	
14.	Е53-1-1	Разборка ветровой доски (применительно)	100 м2 стен	0.036	
15.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.03384	
16.	Е10-01-022-01	Устройство ветровой доски ( применительно)	100 м2 потолка	0.036	
17.	Е15-04-024-02;	Простая окраска по дереву: ветровой доски (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	
18.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.68	
19.	С509-9900	Строительный мусор	т	2.856	
20.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	5.1624	
21.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.68	
22.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	190.44	
23.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.68	
24.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	184.8	
25.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	1.68	
26.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.68	
27.	СЦена поставщика.	Коньковая планка, ребра скатов	м	40.2	
28.	СЦена поставщика.	Примыкания к трубам, вентшахтам, слуховым окнам	м	22.3	
29.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	0.217	
30.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.217	
31.	Е10-01-027-09;	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0035	
32.	СЦена поставщика.	Окно-люк	шт	1	
33.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.281	
34.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.03372	
35.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.281	
36.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.062944	
37.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.281	
38.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.13	
39.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
40.	Е58-10-7	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.04	
41.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
42.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.15	
43.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.0015	
44.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0505	
45.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.42925	
46.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.87567	
47.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м труб	0.034	
48.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.765	
49.	С509-9900	Строительный мусор	т	1.4076	
50.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов)	100 м труб	0.0165	
51.	С404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.51975	
52.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.95634	
53.	Е06-01-030-02	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.0011	
54.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная дымовых и вентиляционных труб	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.13	
55.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых и вентиляционных труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.13	
56.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	28.3955	
57.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	28.3955	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)