«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 267 по ул. Красная 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.8	
2.	(примен) Разборка обрешетки сплошным настилом	100 м2 кровли	2.8	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.8	
4.	(прим) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	2.8	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.65	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.96	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	40.572	
12.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.8	
13.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	350	
14.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.8	
15.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28	
16.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
17.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
19.	Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
20.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
21.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.36	
22.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.36	
23.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.16	
24.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
26.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
27.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.08	
28.	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.108	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.168	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.04	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.44	
33.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.05	
34.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
35.	Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.04	
36.	Разборка ветровой доски (прим)	100 м2 подшивки	0.072	
37.	(прим) Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.072	
38.	Простая окраска масляными составами ветровой доски (примен)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	
39.	Устройство снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	0.36	
40.	Разборка карниза (примен.),	100 м2 подшивки	0.12	
41.	Подшивка карнизов (прим)	100 м2 потолка	0.12	
42.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
	
	Раздел 1.  Утепление мансарды	
	
43.	Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим)	1 м3 утеплителя	9.75	
44.	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	0.65	
45.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	81.25	
46.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6.5	
47.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	132.6	
	Прочее	
48.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11	
49.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)