«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	365 935	руб.	Смета на сумму:	365 935	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шулепко Е.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
	
Объект:	МКД №3-7, по ул. Линейная, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
На капитальный ремонт сетей  электроснабжения в  МКД №3-7, по ул. Линейная, г. Калининград	
Сметная стоимость:	365.935	тыс. руб.	
монтажных работ:	284.118	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.338	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	52.468	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м	2.4	21.03	21.03		50.47	50.47		15.07	1	761	761		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			42.90				72%	548			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.81				52%	396			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.18					1 705			
	
2.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.18	53.31	52.33	0.98	9.60	9.42	0.18	15.07	8.85	144	142	2	
					0.39			0.07	1	17.49			1	
	Накладные расходы		85%			8.07				72%	103			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.17				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.84					321			
	
3.	ФЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж блока  управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ( существующего ВРУ), 1 шт.	1	15.43	6.90	8.53	15.43	6.90	8.53	15.99	6.84	169	110	58	
					0.41			0.41	7.32	16.84			7	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			6.94				81%	95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.75				52%	61			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.13					325			
	
4.	ФЕРм 08-02-144-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Отсоединение от зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.06	43.64	43.64		2.62	2.62		16	1	42	42		
									15.99	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			2.49				81%	34			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.70				52%	22			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.81					98			
	
5.	Цена поставщика. 
Зажим ответвительный кабельный  5-35/1,5-10, шт	6	11.93			71.59			1	1	303			
				11.93			71.59		4.23	1		303		
	Поправки: М: =49*1.03/4.23	
	
6.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	9	19.58	7.05	12.52	176.18	63.48	112.70	15.99	5.86	1 675	1 015	660	
					0.95			8.53	7.09	16.82			144	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			68.41				81%	939			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.81				52%	603			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.40					3 216			
	
7.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие), 100 отверстий	0.18	1 461.46	357.49	1 103.97	263.06	64.35	198.71	15.08	3.97	1 759	970	789	
					101.05			18.19	1	15.06			274	
	Накладные расходы		110%			90.79				94%	1 169			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.52				48%	597			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.38					3 525			
	
8.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	1 944.70	473.27	25.13	194.47	47.33	2.51	15.08	8.41	1 415	714	21	
				1 446.30			144.63		4.7	1		680		
	Накладные расходы		110%			52.06				94%	671			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.40				48%	343			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.93					2 429			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	783.42	244.57	322.63			6 268	3 754	1 530	
			216.22	27.20				983	426	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	325.89	132.89	121.41			3 094	2 070	720	
			71.59	9.01				303	152	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	71.59					303			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3, 4, 6)	128.81					1 718			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 6)	92.24					1 155			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	546.94					5 967			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	457.53	111.68	201.22			3 174	1 684	810	
			144.63	18.19				680	274	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 7, 8)	142.86					1 841			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8)	77.92					940			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	678.31					5 955			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 225.25					11 922			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	26.22					255			
	ИТОГО	1 251.47					12 177			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	25.03					244			
	ИТОГО	1 276.50					12 421			
	НДС 18%	229.77					2 236			
	ВСЕГО С НДС	1 506.27					14 657			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	271.67					3 559			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	170.16					2 095			
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
9.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	9	81.30	28.21	50.09	731.70	253.91	450.79	15.99	5.86	6 893	4 060	2 642	
				3.00	3.79		27.00	34.13	7.09	16.82		191	574	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			273.64				81%	3 754			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.23				52%	2 410			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 192.56					13 056			
	
10.	Цена поставщика. 
Шкаф распределительный навесной, наружного исп. для электрооборудования  низкого напряжения, габариты  (310х395х130)  мм  типа NRP 24А, шт, шт	9	473.36			4 260.26			1	1	18 021			
				473.36			4 260.26		4.23	1		18 021		
	Поправки: М: =1944*1.03/4.23	
	
11.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	39	39.27	17.81	1.36	1 531.69	694.51	52.88	16	5.32	19 597	11 112	281	
				20.11			784.29		10.46	1		8 204		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			659.78				81%	9 001			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			451.43				52%	5 778			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 642.91					34 376			
	
12.	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель типа  CLS6-C25/3 (C) 6 к A 3-pol, шт	36	87.42			3 146.98			1	1	13 312			
				87.42			3 146.98		4.23	1		13 312		
	Поправки: М: =359*1.03/4.23	
	
13.	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель типа  CLS6-C10/2 (C) 6 к A 2-pol,, шт	3	76.46			229.38			1	1	970			
				76.46			229.38		4.23	1		970		
	Поправки: М: =314*1.03/4.23	
	
14.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	16	6.47	2 327	1 271	83	
				36.37	0.17		109.11	0.50	8.92	16.21		973	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 040502;;  СЦЭСМ 330206;;  СЦЭСМ 350451;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-1665;;  ССЦ 101-1924;;  ССЦ 101-1964;;  ССЦ 101-1977;;  ССЦ 101-2143;;  ССЦ 101-2365;;  ССЦ 101-2499;;  ССЦ 101-3914;;  ССЦ 201-0843;;  ССЦ 509-0090;;  ССЦ 509-1210;	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	1 036			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	665			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					4 028			
	
15.	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель типа   CLS6-C40/3 (C) 40А 3-pol, шт	3	101.78			305.35			1	1	1 292			
				101.78			305.35		4.23	1		1 292		
	Поправки: М: =418*1.03/4.23	
	
16.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.5	288.28	214.78	54.61	144.14	107.39	27.31	16	5.65	1 937	1 718	154	
				18.89	1.46		9.45	0.73	6.86	16.77		65	12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			102.71				81%	1 401			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.28				52%	900			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.13					4 238			
	
17.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	51	4.58			233.58					781			
				4.58			233.58		15.32			781		
	Объем: 50*1.02													
	
18.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	36	0.64			23.06					98			
				0.64			23.06		4.23			98		
	Поправки: М: =2.71/4.23	
	
19.	Цена поставщика. 
крепление  для труб, диаметром 20 мм, шт	180	1.10			197.23			1	1	834			
				1.10			197.23		4.23	1		834		
	Поправки: М: =4.5*1.03/4.23	
	
20.	ФЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.5	842.28	374.50	237.24	421.14	187.25	118.62	16.01	6.52	5 827	2 998	773	
				230.54	10.37		115.27	5.18	17.83	16.84		2 055	87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			182.81				81%	2 499			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.08				52%	1 604			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					729.03					9 930			
	
21.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	51	24.95			1 272.45					4 355			
				24.95			1 272.45		85.4			4 355		
	Объем: 50*1.02													
	
22.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.5	80.62	60.80	5.33	40.31	30.40	2.66	16	7.31	551	486	19	
				14.49	0.32		7.25	0.16	6.16	16.85		45	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-1764;;  ССЦ 101-2143;;  ССЦ 101-2499;;  ССЦ 509-0778;;  ССЦ 509-1652;	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.03				81%	396			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.86				52%	254			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.21					1 201			
	
23.	ФЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.83	31.62	20.64	2.66	26.25	17.13	2.21	16.01	7.31	337	274	16	
				8.32	0.17		6.91	0.14	6.71	16.21		46	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.41				81%	224			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.23				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.88					704			
	
24.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.4	101.63	70.96	7.98	40.65	28.38	3.19	16	7.32	536	454	23	
				22.69	0.49		9.08	0.20	6.49	16.63		59	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.15				81%	370			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.58				52%	238			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.38					1 144			
	
25.	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.5	207.89	131.75	29.28	103.94	65.87	14.64	16.01	7.31	1 302	1 055	107	
				46.86	1.79		23.43	0.89	6.01	16.79		141	15	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780;  ССЦ 509-1658	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			63.42				81%	867			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.39				52%	556			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.76					2 725			
	
26.	ФЕРм 08-02-412-11 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.6	131.73	80.99	29.28	79.04	48.59	17.57	16.01	7.31	996	778	128	
				21.46	1.79		12.88	1.07	6.98	16.79		90	18	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.18				81%	645			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.28				52%	414			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.50					2 055			
	
27.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1357	5 356.80			726.92					3 075			
				5 356.80			726.92		4.23			3 075		
	Объем: 133*1.02													
	Поправки: М: =22659.28/4.23	
	
28.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.1122	48 965.77			5 493.96					23 239			
				48 965.77			5 493.96		4.23			23 239		
	Объем: 110*1.02													
	Поправки: М: =207125.22/4.23	
	
29.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0408	12 726.80			519.25					2 196			
				12 726.80			519.25		4.23			2 196		
	Объем: 40*1.02													
	Поправки: М: =53834.36/4.23	
	
30.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.18	1 626.77	840.90	271.52	292.82	151.36	48.87	15.99	7.34	3 429	2 420	359	
				514.35	14.26		92.58	2.57	7.02	16.84		650	43	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			146.23				81%	1 995			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.05				52%	1 281			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.11					6 705			
	
31.	СЦена поставщика. 
Светильник потолочный  с энергосберегающей лампой накаливания  1x60 W  IP54, шт.	6	65.01			390.09			1	1	1 650			
				65.01			390.09		4.23	1		1 650		
	Поправки: М: =267*1.03/4.23	
	
32.	СЦена поставщика. 
Светильник настенный с энергосберегающей лампой накаливания  1x60 W  IP44, шт.	12	74.75			897.05			1	1	3 795			
				74.75			897.05		4.23	1		3 795		
	Поправки: М: =307*1.03/4.23	
	
33.	СЦена поставщика. 
Лампа  6W энергосберегающая для светильников, шт.	18	28.73			517.19			1	1	2 188			
				28.73			517.19		4.23	1		2 188		
	Поправки: М: =118*1.03/4.23	
	
34.	Цена поставщика. 
Коробка распределительная  IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	24	6.70			160.71			1	1	680			
				6.70			160.71		4.23	1		680		
	Поправки: М: =27.5*1.03/4.23	
	
35.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	348.53	306.65	6.94	10.46	9.20	0.21	15.99	6.93	156	147	1	
				34.95	0.49		1.05	0.01	7.13	16.63		7		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 405-0219;;  ССЦ 509-0783;	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			8.75				81%	119			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.99				52%	76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.20					352			
	
36.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	3	7.15			21.45					512			
				7.15			21.45		170.76			512		
	
37.	ФЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	354.35	312.36	6.94	10.63	9.37	0.21	15.99	6.93	159	150	1	
				35.05	0.49		1.05	0.01	7.16	16.63		8		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 405-0219;;  ССЦ 509-0783;	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.91				81%	122			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.10				52%	78			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.64					359			
	
38.	Цена поставщика. 
Выключатель двухклавишный для открытой установки IP44, шт	3	14.12			42.37			1	1	179			
				14.12			42.37		4.23	1		179		
	Поправки: М: =58*1.03/4.23	
	
39.	ТЕРм 10-08-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ультразвуковое,  (датчик движения) прим, 1 шт.	18	52.72	46.79	0.48	948.92	842.18	8.64	15.08	3.3	13 232	12 700	29	
				5.45			98.10		5.13	1		503		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			673.74				68%	8 636			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			505.31				48%	6 096			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 127.97					27 964			
	
40.	Цена поставщика. 
(прим) 
Датчик движения накладной типа ИЭК ДД 009, шт	18	226.97			4 085.37			1	1	17 445			
				226.97			4 085.37		4.27	1		17 445		
	Поправки: М: =932.1*1.03/4.23	
	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
41.	ФЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.	1	238.66	27.61	34.10	238.66	27.61	34.10	15.99	6.84	1 970	442	233	
				176.94	1.62		176.94	1.62	7.32	16.84		1 295	27	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 040502;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-1924;;  ССЦ 101-1977;;  ССЦ 101-2143;;  ССЦ 201-0843;	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.77				81%	380			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.00				52%	244			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.43					2 594			
	
42.	С цена поставщик. 
Щит электрический типа RH 8104  для приема и учета электрической энергии F- 50Гц . U 220/380В.  IP54, 1 шт.	1	1 919.89			1 919.89					8 121			
				1 919.89			1 919.89		4.23			8 121		
	Поправки: М: =7884.59/4.23*1.03	
	
43.	ФЕРм 08-03-522-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	81.59	58.02	3.55	81.59	58.02	3.55	15.99	6.6	1 058	928	23	
				20.02	0.17		20.02	0.17	5.35	16.21		107	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2047;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 330206;;  СЦЭСМ 350451;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-1665;;  ССЦ 101-1964;;  ССЦ 101-1977;;  ССЦ 101-2143;;  ССЦ 101-2365;;  ССЦ 101-2499;;  ССЦ 509-1210;	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			55.28				81%	754			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.82				52%	484			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.69					2 296			
	
44.	С цена поставщик. 
Блок-Рубильник (Разъединитель) RBK-1 250А Apator, 1 шт.	1	1 635.58			1 635.58					6 919			
				1 635.58			1 635.58		4.23			6 919		
	Поправки: М: =6717*1.03/4.23	
	
45.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	16	6.47	2 327	1 271	83	
				36.37	0.17		109.11	0.50	8.92	16.21		973	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 040502;;  СЦЭСМ 330206;;  СЦЭСМ 350451;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-1665;;  ССЦ 101-1924;;  ССЦ 101-1964;;  ССЦ 101-1977;;  ССЦ 101-2143;;  ССЦ 101-2365;;  ССЦ 101-2499;;  ССЦ 101-3914;;  ССЦ 201-0843;;  ССЦ 509-0090;;  ССЦ 509-1210;	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	1 036			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	665			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					4 028			
	
46.	С цена поставщик. 
Автоматический выключатель типа  CLS6-C50/3 (C) 50А 3-pol, 1 шт.	3	316.06			948.18					4 011			
				316.06			948.18		4.23			4 011		
	Поправки: М: =1298*1.03/4.23	
	
47.	ФЕРм 08-03-523-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А (вставка плавкая), 1 шт.	3	19.62	15.92	0.28	58.86	47.77	0.83	16	5.74	836	764	5	
				3.42			10.26		6.54	1		67		
	Добавл.ресурсы:  1-2048;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45.38				81%	619			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.05				52%	397			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.29					1 852			
	
48.	Цена поставщика. 
Плавкая вставка типа ППН 35 250А габарит 1, шт	3	62.63			187.90			1	1	795			
				62.63			187.90		4.23	1		795		
	Поправки: М: =257.22*1.03/4.23	
	
49.	ФЕРм 08-01-072-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.058	989.81	676.48	254.86	57.41	39.24	14.78	16	9.31	787	628	138	
				58.48	86.65		3.39	5.03	6.41	16.82		22	85	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 506-1143;:[ М-(7.27=55960.00*0.00013) ];  ССЦ 506-1180;:[ М-(12.90=71640.00*0.00018) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 040502;;  СЦЭСМ 351201;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-2143;;  ССЦ 101-2272;;  ССЦ 101-3995;	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			42.06				81%	578			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.78				52%	371			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.24					1 735			
	
50.	Цена поставщика. 
Шина медная луженая: 12х30х5/10мм, м	5.8	1 013.56			5 878.67			1	1	24 867			
				1 013.56			5 878.67		4.23	1		24 867		
	Поправки: М: =4162.5*1.03/4.23	
	
51.	Цена поставщика. 
Крепления на шину кабеля 1,5-50мм2, шт	42	39.72			1 668.42			1	1	7 057			
				39.72			1 668.42		4.23	1		7 057		
	Поправки: М: =163.14*1.03/4.23	
	
52.	Цена поставщика. 
abb шинный держатель для 2-х шин zх149, шт	1	262.25			262.25			1	1	1 109			
				262.25			262.25		4.23	1		1 109		
	Поправки: М: =1077*1.03/4.23	
	
53.	Цена поставщика. 
Держатель для шин типа ZX 151, шт	1	358.67			358.67			1	1	1 517			
				358.67			358.67		4.23	1		1 517		
	Поправки: М: =1473*1.03/4.23	
	
54.	ФЕРм 08-02-405-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 70 мм2 ( в щитах), 100 м	0.06	700.78	420.52	189.89	42.05	25.23	11.39	16.01	6.78	509	404	77	
				90.38	7.94		5.42	0.48	5.2	16.83		28	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.42				81%	334			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.71				52%	214			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.19					1 057			
	
55.	Цена поставщика. 
Провод LGY 1*50 (ПВ3) 450/750V (H07V-K), м	6	53.79			322.74			1	1	1 365			
				53.79			322.74		4.23	1		1 365		
	Поправки: М: =216.7*1.05/4.23	
	
	Контур заземления	
	
56.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0203	1 275.12	1 275.12		25.88	25.88		15.07	1	390	390		
									1	1				
	Объем: 1.5*1.5*0.9													
	Накладные расходы		80%			20.70				68%	265			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			9.83				31%	121			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.42					776			
	
57.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.0135	704.46	704.46		9.51	9.51		15.07	1	143	143		
									1	1				
	Объем: 1.3*1.3*0.8													
	Накладные расходы		80%			7.61				68%	97			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.61				31%	44			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.73					285			
	
58.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.15	317.82	187.25	88.98	47.67	28.09	13.35	16.01	6.57	604	450	88	
				41.59	3.56		6.24	0.53	10.7	16.84		67	9	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;;  2;  СЦЭСМ 021102;;  СЦЭСМ 040502;;  СЦЭСМ 400001;;  ССЦ 101-1924;;  ССЦ 113-1786;	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			27.19				81%	372			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.60				52%	239			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.46					1 214			
	
59.	ТССЦ 101-1889 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т	0.0195	6 506.70			126.88					470			
				6 506.70			126.88		24 098.54			470		
	Объем: 15*1.3/1000													
	
60.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	16.01	6.77	793	580	137	
				24.53	3.08		7.36	0.93	10.39	16.81		76	16	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	483			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	310			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 586			
	
61.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0348	5 326.70			185.37					924			
				5 326.70			185.37		26 541.25			924		
	Объем: 3*0.0116													
	
62.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.3	586.26	362.76	37.93	175.88	108.83	11.38	16.01	7.49	2 078	1 742	85	
				185.57	0.49		55.67	0.15	4.5	16.63		251	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			103.53				81%	1 413			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.84				52%	907			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.25					4 398			
	
63.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0306	21 635.60			662.05					3 307			
				21 635.60			662.05		108 060.17			3 307		
	Объем: 30*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	42 265.05	3 010.77	883.16			223 858	47 365	5 485	
			38 371.11	55.00				171 007	923	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 411.38	2 975.38	883.16			216 795	46 832	5 485	
			36 552.83	55.00				164 477	923	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	34 860.97					148 554			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 11, 14, 16, 20, 22-26, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 58, 60, 62; %=68 - по стр. 39)	2 752.53					37 031			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 11, 14, 16, 20, 22-26, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 58, 60, 62; %=48 - по стр. 39)	1 927.64					24 325			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 091.55					278 151			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	347.64	35.39				1 927	533		
			312.25					1 394		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	312.25					1 394			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 56, 57)	28.31					362			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 56, 57)	13.45					165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	389.40					2 454			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 506.03					5 136			
			1 506.03					5 136		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 506.03					5 136			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	46 986.98					285 741			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 005.52					6 115			
	ИТОГО	47 992.50					291 856			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	959.85					5 837			
	ИТОГО	48 952.35					297 693			
	НДС 18%	8 811.42					53 585			
	ВСЕГО С НДС	57 763.77					351 278			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 780.84					37 393			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 941.09					24 490			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	43 048.47	3 255.34	1 205.79			230 126	51 119	7 015	
			38 587.33	82.20				171 990	1 349	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 737.27	3 108.27	1 004.57			219 889	48 902	6 205	
			36 624.42	64.01				164 780	1 075	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	34 932.56					148 857			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 22-26, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 58, 60, 62; %=68 - по стр. 39)	2 881.34					38 749			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 22-26, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 58, 60, 62; %=48 - по стр. 39)	2 019.88					25 480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 638.49					284 118			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	805.17	147.07	201.22			5 101	2 217	810	
			456.88	18.19				2 074	274	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	312.25					1 394			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 7, 8; %=68 - по стр. 56, 57)	171.17					2 203			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8; %=31 - по стр. 56, 57)	91.37					1 105			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 067.71					8 409			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 506.03					5 136			
			1 506.03					5 136		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 506.03					5 136			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	48 212.23					297 663			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 031.74					6 370			
	ИТОГО	49 243.97					304 033			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	984.88					6 081			
	ИТОГО	50 228.85					310 114			
	НДС 18%	9 041.19					55 821			
	ВСЕГО С НДС	59 270.04					365 935			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 052.51					40 952			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 111.25					26 585			

Составил:	инженер-сметчик /Левина И.Г./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)