«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»«КРМД»
       _______________/  C.Б.Русович /	       Директор ООО «Теплосервис»
    _________________/ В.А.Черкас	
		
«______»____________________ 2013 г.	 «______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Книжная 2а-2б в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	2 363.701	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.550	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	302.868	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.603	6 900.71	2 146.35	4 754.36	4 161.13	1 294.25	2 866.88	12.41	4.75	29 679	16 062	13 618	
					473.50			285.52	1	12.4			3 540	
	Объем: 670*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 642.96				88%	17 250			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			947.86				48%	9 409			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 751.95					56 338			
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	108.54	7.37		7.37	799.66		799.66		5.47	4 374		4 374	
										1				
	Объем: 60.3*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
3.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	108.54	26.55		26.55	2 881.77		2 881.77		5.47	15 763		15 763	
										1				
	Объем: 60.3*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1407	6 043.37	143.59	5 889.24	850.30	20.20	828.62	12.41	6.2	5 396	251	5 137	
				10.54	836.41		1.48	117.68	5.59	12.4		8	1 459	
	Объем: 670*0.21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			130.99				81%	1 385			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.94				40%	684			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.23					7 465			
5.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	225.12	26.55		26.55	5 977.00		5 977.00		5.47	32 694		32 694	
										1				
	Объем: 140.7*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
6.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.1407	423.58	30.22	382.82	59.60	4.25	53.86	12.41	6.13	391	53	330	
				10.54	63.96		1.48	9.00	5.59	12.41		8	112	
	Накладные расходы		95%			12.59				81%	134			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.63				40%	66			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.81					591			
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.005	3 132.30	153.85	2 960.45	3 147.96	154.62	2 975.25	12.41	4.37	14 986	1 919	13 002	
				18.00	248.28		18.09	249.52	3.62	12.41		65	3 096	
	Объем: 670*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			573.88				121%	6 068			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			383.93				76%	3 811			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 105.77					24 866			
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	110.55									79 938			
									723.09			79 938		
	Объем: (1.005)*110													
9.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.335	675.78		675.78	226.38		226.38	1	4.81	1 089		1 089	
					73.83			24.73	7.56	12.4			307	
	Объем: 670*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			35.12				121%	371			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			23.49				76%	233			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.99					1 694			
10.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	34.17	280.61			9 588.44					67 876			
				280.61			9 588.44		1 986.41			67 876		
	Объем: 0.335*102													
11.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога), 10 м2	67	166.36	140.59	19.83	11 146.29	9 419.36	1 328.28	12.41	4.36	125 281	116 894	5 791	
				5.95	0.90		398.65	60.30	6.51	12.5		2 595	754	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			13 461.12				121%	142 354			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			9 005.68				76%	89 412			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 613.08					357 048			
12.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10, м2	683.4	125.90			86 041.18			1	1	367 396			
				125.90			86 041.18		4.27	1		367 396		
	Объем: 670*1.02													
	Поправки: М: =480/4.27*1.12	
13.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр), 100 м бортового камня	2.2	5 136.11	784.81	101.71	11 299.44	1 726.57	223.77	12.42	5.96	71 580	21 444	1 334	
				4 249.59	12.84		9 349.10	28.24	5.22	12.39		48 802	350	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 491.83				121%	26 371			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			1 667.07				76%	16 563			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 458.34					114 514			
14.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	220	76.13			16 748.60					85 296			
				76.13			16 748.60		387.71			85 296		
	Объем: 2.2*100													

	Раздел 2.  Тротуар	
	
15.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.212	2 287.47	509.44	1 778.03	484.94	108.00	376.94	12.41	4.68	3 104	1 340	1 764	
					176.47			37.41	1	12.4			464	
	Накладные расходы		104%			151.23				88%	1 588			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.25				48%	866			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					723.41					5 557			
16.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортые средства, т	15.264	7.37		7.37	112.46		112.46		5.47	615		615	
										1				
	Объем: 212*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	15.264	26.55		26.55	405.26		405.26		5.47	2 217		2 217	
										1				
	Объем: 212*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
18.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.04664	6 043.37	143.59	5 889.24	281.86	6.70	274.67	12.41	6.2	1 789	83	1 703	
				10.54	836.41		0.49	39.01	5.59	12.4		3	484	
	Объем: 212*0.22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.42				81%	459			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			22.86				40%	227			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.14					2 475			
19.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	74.624	26.55		26.55	1 981.29		1 981.29		5.47	10 838		10 838	
										1				
	Объем: 46.64*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
20.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.04664	423.58	30.22	382.82	19.76	1.41	17.85	12.41	6.13	130	17	109	
				10.54	63.96		0.49	2.98	5.59	12.41		3	37	
	Накладные расходы		95%			4.17				81%	44			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.20				40%	22			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.13					195			
21.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.318	3 132.30	153.85	2 960.45	996.07	48.92	941.42	12.41	4.37	4 742	607	4 114	
				18.00	248.28		5.72	78.95	3.62	12.41		21	980	
	Объем: 212*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			181.58				121%	1 920			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			121.48				76%	1 206			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 299.12					7 868			
22.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	34.98	104.66			3 661.01					25 294			
				104.66			3 661.01		723.09			25 294		
	Объем: 0.318*110													
23.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.106	675.78		675.78	71.63		71.63	1	4.81	345		345	
					73.83			7.83	7.56	12.4			97	
	Объем: 212*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			11.12				121%	117			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			7.44				76%	74			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.19					536			
24.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	10.812	280.61			3 033.96					21 477			
				280.61			3 033.96		1 986.41			21 477		
	Объем: 0.106*102													
25.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар), 10 м2	21.2	166.36	140.59	19.83	3 526.89	2 980.46	420.29	12.41	4.36	39 641	36 987	1 832	
				5.95	0.90		126.14	19.08	6.51	12.5		821	239	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			4 259.35				121%	45 043			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			2 849.56				76%	28 292			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 635.80					112 976			
26.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10, м2	216.24	121.05			26 176.67			1	1	109 418			
				121.05			26 176.67		4.18	1		109 418		
	Объем: 212*1.02													
	Поправки: М: =451.79/4.18*1.12	
27.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик), 100 м бортового камня	0.85	1 060.47	784.81	101.71	901.40	667.09	86.46	12.42	5.96	9 572	8 285	515	
				173.95	12.84		147.86	10.91	5.22	12.39		772	135	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			962.76				121%	10 188			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			644.10				76%	6 399			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 508.26					26 159			
28.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.01683	569.06			9.58					50			
				569.06			9.58		2 990.61			50		
	Объем: 0.85*0.06*0.33													
29.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	4.3129	685.00			2 954.34					15 733			
				685.00			2 954.34		3 647.81			15 733		
	Объем: 0.85*5.9*0.86													
30.	Цена поставщика. 
Камни бортовые 6*75*20 тротуарые, м	85	75.02			6 377.03			1	1	26 656			
				75.02			6 377.03		4.18	1		26 656		
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	

	Раздел 3.  Озеленение	
	
31.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.2	2 219.13	387.78		2 662.96	465.34		12.41	1	18 323	5 775		
				1 831.35			2 197.62		5.71	1		12 548		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			535.14				98%	5 660			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			418.81				72%	4 158			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 616.91					28 141			
32.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.2	891.77	61.79	456.93	1 070.13	74.15	548.31	12.42	4.61	5 463	921	2 528	
				373.06	44.25		447.67	53.10	4.5	12.43		2 015	660	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			146.34				98%	1 549			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			114.53				72%	1 138			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 330.99					8 151			

	Раздел 4.  Ливневая канализация	
	
33.	ТЕРр 66-11-19 
Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м, 1 м3 ила, грязи	3.072	97.00	97.00		297.98	297.98		12.41	1	3 698	3 698		
									1	1				
	Объем: 120*0.16*0.16													
	Накладные расходы		74%			220.51				63%	2 330			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			148.99				40%	1 479			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					667.48					7 507			
34.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.024	6 900.71	2 146.35	4 754.36	165.62	51.51	114.10	12.41	4.75	1 181	639	542	
					473.50			11.36	1	12.4			141	
	Объем: 16*1.5*0.1													
	Накладные расходы		104%			65.38				88%	686			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.72				48%	374			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					268.73					2 242			
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	4.32	7.37		7.37	31.83		31.83		5.47	174		174	
										1				
	Объем: 2.4*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	4.32	26.55		26.55	114.70		114.70		5.47	627		627	
										1				
	Объем: 2.4*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
37.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.48	1 466.39	1 466.39		703.87	703.87		12.41	1	8 735	8 735		
									1	1				
	Объем: 1.5*16*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			563.10				68%	5 940			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			316.74				36%	3 145			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 583.71					17 819			
38.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.24	1 297.83	101.69	44.88	311.48	24.41	10.77	12.41	4.49	2 260	303	48	
				1 151.26	4.91		276.30	1.18	6.91	12.41		1 909	15	
	Объем: 16*1.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			33.27				111%	353			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			22.78				71%	226			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.52					2 839			
39.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм, 100 м трубопроводов	0.16	843.93	303.77	522.51	135.03	48.60	83.60	12.42	5.37	1 063	604	449	
				17.64	65.41		2.82	10.47	3.62	12.43		10	130	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			76.79				111%	815			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			52.57				71%	521			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.39					2 399			
40.	ТССЦ 103-1318 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм, м	16	74.41			1 190.56					4 532			
				74.41			1 190.56		283.23			4 532		
41.	ТЕР 23-03-007-04 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.45	23 920.71	1 802.68	3 901.18	10 764.32	811.21	1 755.53	12.42	5.92	69 653	10 075	10 393	
				18 216.85	502.08		8 197.58	225.93	6	12.4		49 185	2 802	
	Объем: 1.5*1*1*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-2537	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			1 348.28				111%	14 293			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			923.05				71%	9 143			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 035.66					93 089			
42.	ТССЦ 101-2537 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	3	841.48			2 524.44					16 085			
				841.48			2 524.44		5 361.7			16 085		
43.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	3	297.32	188.38		891.96	565.14		12.41	1	8 383	7 013		
				108.94			326.82		4.19	1		1 369		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			734.68				111%	7 784			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			502.97				71%	4 979			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 129.62					21 147			
44.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	2.9	889.77	889.77		2 580.32	2 580.32		12.41	1	32 022	32 022		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			2 064.26				68%	21 775			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			1 161.14				36%	11 528			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 805.72					65 325			
45.	ТЕР 01-02-060-02 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3	1.9	565.72	565.72		1 074.87	1 074.87		12.41	1	13 339	13 339		
									1	1				
	Объем: 480-290													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			859.90				68%	9 071			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			483.69				36%	4 802			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 418.46					27 212			
46.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	304	26.55		26.55	8 071.28		8 071.28		5.47	44 150		44 150	
										1				
	Объем: 190*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	236 513.25	23 129.23	33 579.86			1 403 048	287 066	176 095	
			179 804.12	1 273.20				939 885	15 802	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	235 322.69	23 129.23	33 579.86			1 398 516	287 066	176 095	
			178 613.56	1 273.20				935 353	15 802	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 520.37					311 749			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 15, 34; %=81 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=98 - по стр. 31, 32; %=63 - по стр. 33; %=68 - по стр. 37, 44, 45; %=111 - по стр. 38, 39, 41, 43)	30 609.74					323 549			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 34; %=40 - по стр. 4, 6, 18, 20, 33; %=76 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=72 - по стр. 31, 32; %=36 - по стр. 37, 44, 45; %=71 - по стр. 38, 39, 41, 43)	20 021.47					198 758			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	285 953.90					1 920 823			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 190.56					4 532			
			1 190.56					4 532		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 190.56					4 532			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
Строительный контроль 2%
Всего со строительным контролем
Непредвиденные работы 2%
Всего с непредвиденными работами	287 144.46
5 742.89
292 887.35
5 857.75
298 745.10					1 925 355
38 507
1 963 862
39 277
2 003 139			
	НДС-18%	53 774.12					360 565			
	ВСЕГО С НДС	352 519.22					2 363 701			

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)