«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 34	
на пер. Сухумский 11 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2.43	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.43	
3.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам(обрешетка с прозорами)	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1.701	
4.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.43	
5.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	267.3	
6.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.43	
7.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	50.3217	
8.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
9.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
10.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	0.6	
11.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.41	
12.	Е58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен	100 м	1.06	
13.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
14.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,	100 м труб и покрытий	0.59	
15.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.59	
16.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.236	
17.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из безасбестового шифера  по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.43	
18.	Цена поставщика.	Безасбестовый шифер  типа "ИЗОПОЛ", цвет кирпичный	м2	291.6	
19.	Е12-01-012-01	Установка решеток снегозадержания	100 м ограждения	0.59	
20.	Е12-01-010-01	Устройство боковых обделок слуховых окон  из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.02	
21.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.26	
22.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
25.	Е58-22-1	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.2	
26.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.055	
27.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.4675	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.055	
29.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.2375	
30.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.29	
31.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
32.	Х311-1037	Погрузка мусора  в автотранспортные	т	8	
33.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	8	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)