«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 310 653	руб.	Смета на сумму:	7 310 653	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Борисово»	
		
________________ /____С.Б. Русович____ /	________________ /__Михалишин Н.Н.___ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 272-282	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения , водоотведения, отопления, установка прибора учета тепловой энергии	
Сметная стоимость:	7 310.653	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.157	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 534.309	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Капитальный ремонт внутренних  систем водоснабжения и водоотведения	
	
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД	
	
	Водомерный узел	
	
1.	ТЕР 16-06-001-02 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм, 1 узел	1	4 843.73	194.95	48.83	4 843.73	194.95	48.83	14.4	6.89	22 786	2 807	336	
				4 599.95	2.49		4 599.95	2.49	4.27	14.4		19 642	36	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3166:[ М-(2249.00=2249.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
2.	С Цена поставщик. 
Счетчик холодной воды турбинный класса "С"  Itron Flostar M Dy40 (в к-те: коммуникационный модуль Cyble), шт	1	4 476.84			4 476.84					19 116			
				4 476.84			4 476.84		4.27			19 116		
	Поправки: М: =21900/1.18*1.03/4.27	
	
3.	С Цена поставщик. 
Фильтр сетчатый Y333p РN16 Ду65, шт	1	1 919.33			1 919.33					8 196			
				1 919.33			1 919.33		4.27			8 196		
	Поправки: М: =9298.79/1.18*1.04/4.27	
	
4.	С Цена поставщик. 
Клапан обратный межфланцевый поворотный 19ч21бр , Ду- 65х1,6МПа ,, шт	1	255.74			255.74					1 092			
				255.74			255.74		4.27			1 092		
	Поправки: М: =1050*1.04/4.27	
	
5.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	108	17.28			1 866.24					7 957			
				17.28			1 866.24		73.68			7 957		
	
6.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	18	36.62			659.16					3 027			
				36.62			659.16		168.14			3 027		
	
7.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	2.835	2 591.15	1 768.25	751.38	7 345.91	5 012.99	2 130.16	14.41	5.97	85 775	72 237	12 717	
				71.52	106.91		202.76	303.08	4.05	14.39		821	4 361	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
8.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	265.92	29.31			7 794.12					13 775			
				29.31			7 794.12		51.8			13 775		
	Объем: 2.835*93.8													
	
9.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.077	3 432.88	2 357.66	944.60	264.33	181.54	72.73	14.41	5.99	3 094	2 616	436	
				130.62	133.64		10.06	10.29	4.24	14.39		43	148	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
10.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	7.21	33.67			242.76					555			
				33.67			242.76		77			555		
	Объем: 0.077*93.7													
	
11.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.145	4 280.81	2 054.53	2 098.82	620.72	297.91	304.33	14.41	5.91	6 159	4 293	1 799	
				127.46	304.88		18.48	44.21	3.68	14.39		68	636	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
12.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	13.72	45.47			623.85					1 609			
				45.47			623.85		117.25			1 609		
	Объем: 0.145*94.6													
	
13.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.554	4 203.09	1 970.56	2 098.82	2 328.51	1 091.69	1 162.74	14.41	5.91	22 876	15 731	6 872	
				133.72	304.88		74.08	168.90	3.69	14.39		273	2 430	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
14.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	52.41	71.43			3 743.65					10 456			
				71.43			3 743.65		199.51			10 456		
	Объем: 0.554*94.6													
	
15.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.095	4 986.32	2 261.30	2 640.44	473.70	214.82	250.84	14.41	5.91	4 615	3 096	1 482	
				84.59	384.38		8.04	36.52	4.58	14.39		37	525	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
16.	ТССЦ 507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	9.25	97.11			898.27					2 721			
				97.11			898.27		294.2			2 721		
	Объем: 0.095*97.4													
	
17.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	51.88	27.31			1 416.84					11 560			
				27.31			1 416.84		222.82			11 560		
	
	Гильзы	
	
18.	ТССЦ 103-0155 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	0.4	65.67			26.27					96			
				65.67			26.27		241.21			96		
	
19.	ТССЦ 103-0144 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	5.2	49.00			254.80					933			
				49.00			254.80		179.33			933		
	
20.	ТССЦ 103-0016 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	18	24.95			449.10					1 474			
				24.95			449.10		81.88			1 474		
	
21.	ТССЦ 103-0017 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	0.4	31.00			12.40					42			
				31.00			12.40		105.26			42		
	
22.	ТССЦ 103-0018 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	0.8	35.37			28.30					93			
				35.37			28.30		116.29			93		
	
	Фасонный изделия	
	
23.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	72	2.70			194.08					829			
				2.70			194.08		4.27			829		
	Поправки: М: =11.51/4.27	
	
24.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	2	4.78			9.56					41			
				4.78			9.56		4.27			41		
	Поправки: М: =20.42/4.27	
	
25.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	3	9.63			28.89					123			
				9.63			28.89		4.27			123		
	Поправки: М: =41.12/4.27	
	
26.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	11	17.27			189.99					811			
				17.27			189.99		4.27			811		
	Поправки: М: =73.75/4.27	
	
27.	Цена поставщика. 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм, шт	2	55.53			111.06			1	1	474			
				55.53			111.06		4.27	1		474		
	Поправки: М: =228*1.04/4.27	
	
28.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32-40 мм, шт.	38	4.96			188.49					805			
				4.96			188.49		4.27			805		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
29.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	3	26.07			78.20					334			
				26.07			78.20		4.27			334		
	Поправки: М: =111.3/4.27	
	
30.	Цена поставщика. 
ППР Редукция 32 х 20, шт	18	1.39			24.99			1	1	107			
				1.39			24.99		4.27	1		107		
	Поправки: М: =5.7*1.04/4.27	
	
31.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  40х32, шт	1	3.14			3.14			1	1	13			
				3.14			3.14		4.27	1		13		
	Поправки: М: =12.9*1.04/4.27	
	
32.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  50х40, шт	1	4.02			4.02			1	1	17			
				4.02			4.02		4.27	1		17		
	Поправки: М: =16.5*1.04/4.27	
	
33.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  63х40, шт	2	6.53			13.05			1	1	56			
				6.53			13.05		4.27	1		56		
	Поправки: М: =26.8*1.04/4.27	
	
34.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  63х50, шт	1	7.53			7.53			1	1	32			
				7.53			7.53		4.27	1		32		
	Поправки: М: =30.9*1.04/4.27	
	
35.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  75х63, шт	1	12.18			12.18			1	1	52			
				12.18			12.18		4.27	1		52		
	Поправки: М: =50*1.04/4.27	
	
36.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	37.06	231.31	51.10	39.33	8 572.40	1 893.82	1 457.57	14.41	8.04	56 238	27 290	11 719	
				140.88			5 221.01		3.3	1		17 229		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
37.	ТССЦ 104-0300 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм, м	311.85	4.41			1 375.26					6 125			
				4.41			1 375.26		19.64			6 125		
	Объем: 283.5*1.1													
	
38.	ТССЦ 104-0301 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм, м	8.47	5.60			47.43					196			
				5.60			47.43		23.12			196		
	Объем: 7.7*1.1													
	
39.	ТССЦ 104-0273 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м	15.95	8.46			134.94					554			
				8.46			134.94		34.76			554		
	Объем: 14.5*1.1													
	
40.	ТССЦ 104-0302 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм, м	60.94	10.84			660.59					2 701			
				10.84			660.59		44.32			2 701		
	Объем: 55.4*1.1													
	
41.	ТССЦ 104-0277 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм, м	10.45	20.90			218.41					895			
				20.90			218.41		85.64			895		
	Объем: 9.5*1.1													
	
42.	ТЕР 16-07-003-08 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка	1	201.70	105.11	19.28	201.70	105.11	19.28	14.4	5.04	1 955	1 514	97	
				77.31	0.45		77.31	0.45	4.45	14.47		344	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ];  ТССЦ 507-0986:[ М-(113.00=113.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
	Демонтажные работы	
	
43.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	2.835	391.23	305.70	8.28	1 109.14	866.66	23.47	14.4	4.98	13 315	12 480	117	
				77.25	1.29		219.00	3.66	3.28	16.84		718	62	
	
44.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.62	687.25	153.07	534.18	426.10	94.90	331.19	14.41	4.41	2 828	1 368	1 461	
					48.89			30.31	1	14.39			436	
	
45.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.08	1 413.24	645.39	40.91	113.06	51.63	3.27	14.41	8.22	1 001	744	27	
				726.94			58.16		3.95	1		230		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	
46.	ТССЦ 401-0004 
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), м3	0.0832	656.97			54.66					240			
				656.97			54.66		2 881.62			240		
	Объем: 0.08*1.04													
	
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
47.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	2.835	4 943.67	2 761.82	2 074.25	14 015.29	7 829.76	5 880.48	14.41	5.89	148 741	112 827	34 636	
				107.60	303.96		305.05	861.73	4.19	14.39		1 278	12 400	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
48.	ТССЦ 507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	254.87	13.97			3 560.53					6 407			
				13.97			3 560.53		25.14			6 407		
	Объем: 2.835*89.9													
	
49.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.065	3 534.19	2 172.41	1 280.52	229.72	141.21	83.23	14.41	5.92	2 549	2 035	493	
				81.26	185.73		5.28	12.07	4.02	14.39		21	174	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
50.	ТССЦ 507-3355 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	6.04	22.08			133.36					249			
				22.08			133.36		41.19			249		
	Объем: 0.065*92.9													
	
51.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	2.912	2 591.15	1 768.25	751.38	7 545.43	5 149.14	2 188.02	14.41	5.97	88 105	74 199	13 062	
				71.52	106.91		208.27	311.31	4.05	14.39		843	4 480	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
52.	ТССЦ 507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	273.15	35.59			9 721.41					18 877			
				35.59			9 721.41		69.11			18 877		
	Объем: 2.912*93.8													
	
53.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.618	3 432.88	2 357.66	944.60	2 121.52	1 457.03	583.76	14.41	5.99	24 835	20 996	3 497	
				130.62	133.64		80.72	82.59	4.24	14.39		342	1 188	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
54.	ТССЦ 507-3357 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	57.91	49.88			2 888.55					6 416			
				49.88			2 888.55		110.79			6 416		
	Объем: 0.618*93.7													
	
55.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.243	4 280.81	2 054.53	2 098.82	1 040.24	499.25	510.01	14.41	5.91	10 322	7 194	3 014	
				127.46	304.88		30.97	74.08	3.68	14.39		114	1 066	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
56.	ТССЦ 507-3358 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	22.99	73.95			1 700.11					4 048			
				73.95			1 700.11		176.07			4 048		
	Объем: 0.243*94.6													
	
57.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.553	4 203.09	1 970.56	2 098.82	2 324.31	1 089.72	1 160.64	14.41	5.91	22 835	15 703	6 859	
				133.72	304.88		73.95	168.60	3.69	14.39		273	2 426	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
58.	ТССЦ 507-3359 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	52.31	121.78			6 370.31					15 801			
				121.78			6 370.31		302.07			15 801		
	Объем: 0.553*94.6													
	
59.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.166	4 986.32	2 261.30	2 640.44	827.73	375.38	438.31	14.41	5.91	8 064	5 409	2 590	
				84.59	384.38		14.04	63.81	4.58	14.39		64	918	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
60.	ТССЦ 507-3360 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	16.17	202.54			3 275.07					7 837			
				202.54			3 275.07		484.67			7 837		
	Объем: 0.166*97.4													
	
61.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	92	27.31			2 512.52					20 499			
				27.31			2 512.52		222.82			20 499		
	
62.	ТССЦ 302-1297 
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, шт.	2	188.10			376.20					1 793			
				188.10			376.20		896.65			1 793		
	
63.	ТЕР 18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	3 354.76	134.98	126.86	335.48	13.50	12.69	14.4	6.8	2 300	194	86	
				3 092.93	1.14		309.29	0.11	6.53	14.29		2 020	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
64.	ТЕР 18-06-007-05 
Установка фильтров диаметром 65 мм, 10 фильтров	0.1	6 924.71	164.65	165.84	692.47	16.46	16.58	14.4	6.89	3 398	237	114	
				6 594.22	2.49		659.42	0.25	4.62	14.4		3 047	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
65.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	110.98	38.67	14.19	221.96	77.34	28.38	14.4	6.11	1 610	1 114	173	
				58.12	0.45		116.24	0.90	2.78	14.47		323	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
66.	С Цена поставщик. 
Затвор дисковый поворотный Tecofi, чугун, диск хром. чугун, ручка, PN 16, DN 65 мм, шт	2	732.99			1 465.97					6 260			
				732.99			1 465.97		4.27			6 260		
	Поправки: М: =3551.18/1.18*1.04/4.27	
	
67.	ТССЦ 507-1001 
Фланцы стальные плоские приварные , диаметром 65 мм, шт.	4	100.00			400.00					986			
				100.00			400.00		246.46			986		
	
68.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	201	17.28			3 473.28					14 810			
				17.28			3 473.28		73.68			14 810		
	
69.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	36	36.62			1 318.32					6 053			
				36.62			1 318.32		168.14			6 053		
	
	Гильзы	
	
70.	ТССЦ 103-0155 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	0.8	65.67			52.54					193			
				65.67			52.54		241.21			193		
	
71.	ТССЦ 103-0144 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	6	49.00			294.00					1 076			
				49.00			294.00		179.33			1 076		
	
72.	ТССЦ 103-0015 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	0.4	19.30			7.72					25			
				19.30			7.72		63.45			25		
	
73.	ТССЦ 103-0016 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	0.4	24.95			9.98					33			
				24.95			9.98		81.88			33		
	
74.	ТССЦ 103-0017 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.2	31.00			37.20					126			
				31.00			37.20		105.26			126		
	
75.	ТССЦ 103-0018 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	4.4	35.37			155.63					512			
				35.37			155.63		116.29			512		
	
	Фасонные изделия	
	
76.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	2	1.77			3.55					15			
				1.77			3.55		4.27			15		
	Поправки: М: =7.57/4.27	
	
77.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	93	2.70			250.69					1 070			
				2.70			250.69		4.27			1 070		
	Поправки: М: =11.51/4.27	
	
78.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	11	4.26			46.83					200			
				4.26			46.83		4.27			200		
	Поправки: М: =18.18/4.27	
	
79.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	2	4.78			9.56					41			
				4.78			9.56		4.27			41		
	Поправки: М: =20.42/4.27	
	
80.	С507-3305 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, шт.	3	7.97			23.92					102			
				7.97			23.92		4.27			102		
	Поправки: М: =34.04/4.27	
	
81.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	3	9.63			28.89					123			
				9.63			28.89		4.27			123		
	Поправки: М: =41.12/4.27	
	
82.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	11	17.27			189.99					811			
				17.27			189.99		4.27			811		
	Поправки: М: =73.75/4.27	
	
83.	Цена поставщика. 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм, шт	3	55.53			166.59			1	1	711			
				55.53			166.59		4.27	1		711		
	Поправки: М: =228*1.04/4.27	
	
84.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	234	0.87			203.86					870			
				0.87			203.86		4.27			870		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
85.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32-40 мм, шт.	18	4.96			89.28					381			
				4.96			89.28		4.27			381		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
86.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	3	8.98			26.94					115			
				8.98			26.94		4.27			115		
	Поправки: М: =38.35/4.27	
	
87.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	3	26.07			78.20					334			
				26.07			78.20		4.27			334		
	Поправки: М: =111.3/4.27	
	
88.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  32х25, шт	1	1.75			1.75			1	1	7			
				1.75			1.75		4.27	1		7		
	Поправки: М: =7.2*1.04/4.27	
	
89.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  40х32, шт	2	3.14			6.28			1	1	27			
				3.14			6.28		4.27	1		27		
	Поправки: М: =12.9*1.04/4.27	
	
90.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  50х40, шт	2	4.02			8.04			1	1	34			
				4.02			8.04		4.27	1		34		
	Поправки: М: =16.5*1.04/4.27	
	
91.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  63х50, шт	1	7.53			7.53			1	1	32			
				7.53			7.53		4.27	1		32		
	Поправки: М: =30.9*1.04/4.27	
	
92.	Цена поставщика. 
ППР Редукция  75х63, шт	1	12.18			12.18			1	1	52			
				12.18			12.18		4.27	1		52		
	Поправки: М: =50*1.04/4.27	
	
93.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	73.92	231.31	51.10	39.33	17 098.54	3 777.42	2 907.27	14.41	8.04	112 173	54 433	23 374	
				140.88			10 413.85		3.3	1		34 366		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
94.	ТССЦ 104-0468 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм, м	311.85	4.97			1 549.89					6 412			
				4.97			1 549.89		20.56			6 412		
	Объем: 283.5*1.1													
	
95.	ТССЦ 104-0470 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм, м	7.15	5.62			40.18					166			
				5.62			40.18		23.25			166		
	Объем: 6.5*1.1													
	
96.	ТССЦ 104-0471 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм, м	320.32	6.13			1 963.56					8 104			
				6.13			1 963.56		25.3			8 104		
	Объем: 291.2*1.1													
	
97.	ТССЦ 104-0472 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм, м	67.98	7.97			541.80					2 238			
				7.97			541.80		32.92			2 238		
	Объем: 61.8*1.1													
	
98.	ТССЦ 104-0279 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм, м	26.73	11.23			300.18					1 237			
				11.23			300.18		46.28			1 237		
	Объем: 24.3*1.1													
	
99.	ТССЦ 104-0474 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм, м	60.83	12.81			779.23					3 208			
				12.81			779.23		52.74			3 208		
	Объем: 55.3*1.1													
	
100.	ТССЦ 104-0282 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм, м	18.26	15.35			280.29					1 155			
				15.35			280.29		63.26			1 155		
	Объем: 16.6*1.1													
	
101.	ТЕР 16-07-003-09 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 125 мм, 1 врезка	1	284.90	133.29	31.64	284.90	133.29	31.64	14.4	4.91	2 726	1 919	155	
				119.97	0.90		119.97	0.90	5.43	14.48		651	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1178:[ М-(632.00=632.00*1) ];  ТССЦ 507-0987:[ М-(182.00=182.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
102.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	1	195.72	105.11	19.28	195.72	105.11	19.28	14.4	5.04	1 937	1 514	97	
				71.33	0.45		71.33	0.45	4.57	14.47		326	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
	Демонтажные работы	
	
103.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	5.747	391.23	305.70	8.28	2 248.40	1 756.86	47.59	14.4	4.98	26 992	25 299	237	
				77.25	1.29		443.96	7.41	3.28	16.84		1 456	125	
	Объем: 291.2+283.5													
	
104.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.33	687.25	153.07	534.18	226.79	50.51	176.28	14.41	4.41	1 505	728	777	
					48.89			16.13	1	14.39			232	
	
105.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.062	1 413.24	645.39	40.91	87.62	40.01	2.54	14.41	8.22	775	577	21	
				726.94			45.07		3.95	1		178		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	
106.	ТССЦ 401-0004 
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), м3	0.0645	656.97			42.37					186			
				656.97			42.37		2 881.62			186		
	Объем: 0.062*1.04													
	
	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА	
	
107.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.9	12 984.16	894.28	10.83	24 669.91	1 699.13	20.58	14.41	7.52	66 868	24 485	155	
				12 079.05	1.14		22 950.20	2.17	1.84	14.29		42 228	31	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
108.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.11	6 260.42	932.60	4.68	688.65	102.59	0.51	14.41	7.45	2 536	1 478	4	
				5 323.14	0.45		585.55	0.05	1.8	14.47		1 054	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
109.	СЦена постав. 
Ревизия 110мм ПВХ, шт	18	51.15			920.66			1	1	3 931			
				51.15			920.66		4.27	1		3 931		
	Поправки: М: =210*1.04/4.27	
	
110.	СЦена постав. 
Заглушка  110мм ПВХ, шт	20	48.71			974.24			1	1	4 160			
				48.71			974.24		4.27	1		4 160		
	Поправки: М: =200*1.04/4.27	
	
111.	СЦена постав. 
Грибок вентиляц. PP 110мм T-образный серый, шт	15	34.59			518.78			1	1	2 215			
				34.59			518.78		4.27	1		2 215		
	Поправки: М: =142*1.04/4.27	
	
	Демонтажные работы	
	
112.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.32	775.58	765.14	10.44	248.19	244.84	3.34	14.41	8.53	3 557	3 528	28	
					4.13			1.32	1	16.83			22	
	
113.	ТЕР 16-04-001-01 
Разборка  трубопроводов канализации из ПВХ труб  диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.11	271.57	270.32	1.25	29.87	29.74	0.14	14.41	7.45	430	428	1	
					0.12			0.01	1.8	14.47				
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	
114.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.35	2 557.56	625.61	1 931.95	895.14	218.96	676.18	14.41	4.41	6 137	3 155	2 982	
					176.84			61.89	1	14.39			891	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	
115.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.087	1 190.04	473.27	25.13	103.53	41.17	2.19	14.41	8.16	895	593	18	
				691.64			60.17		4.72	1		284		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	
116.	ТССЦ 401-0004 
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), м3	0.0905	656.97			59.46					261			
				656.97			59.46		2 881.62			261		
	Объем: 0.087*1.04													
	
	ТРАНЗИТНЫЙ ТРУБОПРОВОД	
	
117.	ТЕР 16-04-002-10 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 140 мм, 100 м трубопровода	0.996	3 971.78	1 841.33	2 021.16	3 955.90	1 833.97	2 013.08	14.41	6.01	38 970	26 427	12 099	
				109.29	283.35		108.85	282.22	4.08	14.39		444	4 061	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
118.	С507-0631-01 
Трубы напорные из ПНД (кроме газопроводов) тяжелого типа ПЭ 63 SDR 11 (1 МПа) Дн 125х11,4 (ГОСТ 18599-2001), 10 м	9.92	821.70			8 151.31					34 806			
				821.70			8 151.31		4.27			34 806		
	Поправки: М: =3508.68/4.27	
	
119.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	9.96	231.31	51.10	39.33	2 303.86	508.97	391.73	14.41	8.04	15 114	7 334	3 149	
				140.88			1 403.16		3.3	1		4 630		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
120.	СЦена постав. 
Трубчатая изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.25мм Dвн=125мм, м	109.56	79.93			8 757.34			1	1	37 394			
				79.93			8 757.34		4.27	1		37 394		
	Объем: 9.96*11													
	Поправки: М: =321.99*1.06/4.27	
	
121.	ТЕР 16-05-001-04 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных  диаметром до 125 мм, 1 шт.	2	240.98	89.30	24.83	481.97	178.60	49.65	14.4	6.48	3 548	2 572	322	
				126.86	0.90		253.72	1.80	2.58	14.48		655	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0987:[ М-(364.00=182.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
122.	СЦена постав. 
Задвижка Ду125 PN16 (фланц.) короткая тип Е, шт	2	2 976.30			5 952.60			1	1	25 418			
				2 976.30			5 952.60		4.27	1		25 418		
	Поправки: М: =12220*1.04/4.27	
	
123.	СЦена постав. 
Фланец насадной усил. для PVC, PE труб 125/125мм PN16, шт	2	1 314.00			2 628.01			1	1	11 222			
				1 314.00			2 628.01		4.27	1		11 222		
	Поправки: М: =5395*1.04/4.27	
	
	Демонтажные работы	
	
124.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.996	844.51	673.67	18.36	841.13	670.98	18.29	14.4	5.38	10 259	9 662	98	
				152.48	3.36		151.87	3.35	3.28	16.81		498	56	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	210 404.39	38 046.96	23 066.80			1 183 969	548 216	145 104	
			149 290.60	2 553.06				490 646	36 777	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	51 066.02					131 214			
			51 066.02					131 214		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	51 066.02					131 214			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	51 066.02					131 214			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 875.29	6 677.39	5 948.22			230 344	96 222	43 528	
			25 249.67	108.33				90 595	1 559	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 048.25					33 678			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 36, 93, 119; %=84 - по стр. 44, 45, 104, 105, 114, 115)	6 161.64					75 902			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36, 44, 45, 93, 104, 105, 114, 115, 119)	4 071.43					46 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 108.36					353 181			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	121 463.08	31 369.57	17 118.58			822 411	451 994	101 576	
			72 974.91	2 444.73				268 837	35 218	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 7, 9, 11, 13, 15, 42, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63-65, 101, 102, 107, 108, 113, 117, 121; %=63 - по стр. 43, 103, 112, 124)	37 428.86					459 536			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 7, 9, 11, 13, 15, 42, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63-65, 101, 102, 107, 108, 113, 117, 121; %=40 - по стр. 43, 103, 112, 124)	23 261.59					264 641			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	182 153.53					1 546 588			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	281 327.91					2 030 983			
	
	Раздел 2.  Капитальный ремонт системы отопления	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
125.	ТЕРр 65-14-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	13.074	431.57	394.58	8.28	5 642.35	5 158.74	108.25	14.4	2.67	75 806	74 286	289	
				28.71			375.35		3.28	1		1 231		
	Объем: 998+150.8+100+58.6													
	
126.	ТЕРр 65-14-4 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.87	680.82	590.97	20.67	592.31	514.14	17.98	14.4	2.67	7 649	7 404	48	
				69.18			60.19		3.28	1		197		
	Объем: 69+18													
	
127.	ТЕРр 65-19-4 
Демонтаж регистров отопительных, 100 шт.	0.06	777.97	726.45	51.52	46.68	43.59	3.09	14.41	8.54	654	628	26	
					20.41			1.22	1	16.82			21	
	
128.	ТЕР 18-03-004-08 
Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 133 мм, 100 м труб нитки регистра	0.06	249.26	175.60	73.65	14.96	10.54	4.42	14.4	7.76	186	152	34	
					1.48			0.09	2.98	14.41			1	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	
129.	ТЕРр 65-3-13 
Снятие задвижек  и фильтров диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры	0.12	870.62	862.47	8.15	104.47	103.50	0.98	14.4	8.54	1 499	1 490	8	
					3.23			0.39	1	16.81			7	
	
130.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	2.69	1 461.46	357.49	1 103.97	3 931.33	961.65	2 969.68	14.41	4.41	26 954	13 857	13 096	
					101.05			271.82	1	14.39			3 912	
	
	ОТОПЛЕНИЕ	
	
131.	ТЕР 16-02-005-06 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм, 100 м трубопровода	0.32	16 042.21	1 655.63	483.34	5 133.51	529.80	154.67	14.41	6.62	25 609	7 634	1 024	
				13 903.24	15.17		4 449.04	4.86	3.81	14.38		16 951	70	
	Объем: 41.6-9.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	
132.	ТЕР 16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	1.324	12 130.23	1 174.37	359.24	16 060.42	1 554.87	475.64	14.41	6.85	79 118	22 406	3 258	
				10 596.61	8.64		14 029.91	11.43	3.81	14.38		53 454	164	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	
133.	ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.18	9 840.91	1 174.37	359.24	1 771.36	211.39	64.66	14.41	6.85	10 098	3 046	443	
				8 307.29	8.64		1 495.31	1.55	4.42	14.38		6 609	22	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 0	
	
134.	ТЕР 16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.69	8 445.60	1 062.61	253.24	5 827.46	733.20	174.74	14.41	6.82	30 992	10 565	1 192	
				7 129.75	5.36		4 919.53	3.70	3.91	14.4		19 235	53	
	Объем: 72.2-3.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 0	
	
135.	ТЕР 16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.02	4 296.57	478.47	81.79	8 679.08	966.51	165.22	14.4	7.72	37 533	13 918	1 276	
				3 736.31	3.51		7 547.35	7.08	2.96	14.36		22 340	102	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 0	
	
136.	ТЕР 16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.508	4 598.16	478.47	81.79	6 934.03	721.54	123.34	14.4	7.72	32 350	10 390	952	
				4 037.90	3.51		6 089.15	5.29	3.45	14.36		21 008	76	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	
137.	ТЕР 16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	1	5 200.44	478.47	81.79	5 200.44	478.47	81.79	14.4	7.72	23 808	6 890	631	
				4 640.18	3.51		4 640.18	3.51	3.51	14.36		16 287	50	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	
138.	ТЕР 16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.586	5 834.09	593.85	161.02	3 418.77	347.99	94.36	14.4	7.93	15 969	5 011	748	
				5 079.22	4.43		2 976.42	2.60	3.43	14.38		10 209	37	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	
139.	ТССЦ 201-0889 
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов, т	0.0096	9 873.00			94.78					378			
				9 873.00			94.78		39 375.26			378		
	
140.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	5.114	165.61	85.38	74.73	846.93	436.64	382.17	14.41	1.96	7 135	6 292	749	
				5.50			28.13		3.34	1		94		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
141.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	2.194	175.69	85.38	74.73	385.47	187.33	163.96	14.41	1.96	3 146	2 699	321	
				15.58			34.18		3.66	1		125		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
142.	ТЕР 16-07-005-03 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм, 100 м трубопровода	0.32	220.69	85.38	74.73	70.62	27.32	23.91	14.41	1.96	514	394	47	
				60.58			19.39		3.79	1		73		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
143.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.644	4 943.67	2 761.82	2 074.25	8 127.39	4 540.43	3 410.06	14.41	5.89	86 254	65 428	20 085	
				107.60	303.96		176.89	499.71	4.19	14.39		741	7 191	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
144.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	147.8	28.28			4 179.78					7 511			
				28.28			4 179.78		50.82			7 511		
	Объем: 1.644*89.9													
	
145.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	14.224	3 534.19	2 172.41	1 280.52	50 270.32	30 900.36	18 214.12	14.41	5.92	557 748	445 274	107 828	
				81.26	185.73		1 155.84	2 641.82	4.02	14.39		4 646	38 016	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
146.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	1321.41	43.10			56 952.77					106 083			
				43.10			56 952.77		80.28			106 083		
	Объем: 14.224*92.9													
	
147.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	222.2	27.31			6 068.28					49 511			
				27.31			6 068.28		222.82			49 511		
	
	Фасонный изделия	
	
148.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	548	1.78			975.36					4 165			
				1.78			975.36		4.27			4 165		
	Поправки: М: =7.6/4.27	
	
149.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	274	1.43			390.79					1 669			
				1.43			390.79		4.27			1 669		
	Поправки: М: =6.09/4.27	
	
150.	ТЕР 18-03-001-02 
Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.2148	2 390.81	886.75	407.82	513.55	190.47	87.60	14.41	7.56	4 558	2 745	662	
				1 096.24	25.85		235.47	5.55	4.89	16.62		1 151	92	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0559:[ М-(42545.00=425.45*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	
151.	СЦена постав. 
Радиатор алюм. NOVA FLORIDA SEVEN S5 500/100 (179W 16 бар), 1 секция	120	97.91			11 749.32			1	1	50 170			
				97.91			11 749.32		4.27	1		50 170		
	Поправки: М: =402*1.04/4.27	
	
152.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	124	45.62			5 656.96					24 155			
				45.62			5 656.96		4.27			24 155		
	Поправки: М: =194.8/4.27	
	
153.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	348	67.34			23 434.17					100 064			
				67.34			23 434.17		4.27			100 064		
	Поправки: М: =287.54/4.27	
	
154.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных СТД 7073В, 1 компл.	62	34.03	1.79		2 110.11	111.23		14.41	1	3 382	1 603		
				32.24			1 998.88		0.89	1		1 779		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	
155.	СЦена постав. 
Вентиль балансировочный Herz ШТРОМАКС-R Dn20  Kvs6,12, 1 шт.	348	253.30			88 149.13			1	1	376 397			
				253.30			88 149.13		4.27	1		376 397		
	Поправки: М: =1040*1.04/4.27	
	
	Изоляция трубопроводов	
	
156.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	158.68	231.31	51.10	39.33	36 704.49	8 108.77	6 240.88	14.41	8.04	240 795	116 847	50 177	
				140.88			22 354.84		3.3	1		73 771		
	Объем: 164.4+1422.4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
157.	ТССЦ 104-0836 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм, м	180.84	3.97			717.93					2 765			
				3.97			717.93		15.29			2 765		
	Объем: 164.4*1.1													
	
158.	ТССЦ 104-0837 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм, м	1564.64	4.72			7 385.10					32 075			
				4.72			7 385.10		20.5			32 075		
	Объем: 1422.4*1.1													
	
159.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов  трубками, 10 м трубопровода	76.28	211.18	51.10	37.98	16 108.92	3 898.01	2 897.11	14.41	8.04	110 199	56 170	23 293	
				122.10			9 313.79		3.3	1		30 736		
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 332101:[ ЭМ-(0.90=2.30*0.39) ];  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
160.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.20мм  Dвн=28мм, м	222.2	24.18			5 372.01			1	1	22 938			
				24.18			5 372.01		4.27	1		22 938		
	Объем: 202*1.1													
	Поправки: М: =97.39*1.06/4.27	
	
161.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.20мм Dвн=35мм, м	165.88	26.04			4 319.64			1	1	18 445			
				26.04			4 319.64		4.27	1		18 445		
	Объем: 150.8*1.1													
	Поправки: М: =104.9*1.06/4.27	
	
162.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.20мм Dвн=42мм, м	110	31.08			3 419.08			1	1	14 599			
				31.08			3 419.08		4.27	1		14 599		
	Объем: 100*1.1													
	Поправки: М: =125.21*1.06/4.27	
	
163.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=57мм, м	64.46	54.49			3 512.23			1	1	14 997			
				54.49			3 512.23		4.27	1		14 997		
	Объем: 58.6*1.1													
	Поправки: М: =219.49*1.06/4.27	
	
164.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=76мм, м	75.9	64.80			4 918.25			1	1	21 001			
				64.80			4 918.25		4.27	1		21 001		
	Объем: 69*1.1													
	Поправки: М: =261.03*1.06/4.27	
	
165.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=89мм, м	19.8	71.85			1 422.66			1	1	6 075			
				71.85			1 422.66		4.27	1		6 075		
	Объем: 18*1.1													
	Поправки: М: =289.44*1.06/4.27	
	
166.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=108мм, м	145.64	89.42			13 022.74			1	1	55 607			
				89.42			13 022.74		4.27	1		55 607		
	Объем: 132.4*1.1													
	Поправки: М: =360.2*1.06/4.27	
	
167.	СЦена постав. 
Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=133мм, м	35.2	102.14			3 595.23			1	1	15 352			
				102.14			3 595.23		4.27	1		15 352		
	Объем: 32*1.1													
	Поправки: М: =411.44*1.06/4.27	
	
168.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.403	374.88	82.80	15.62	525.95	116.17	21.91	14.4	2.65	2 852	1 673	58	
				276.46	0.17		387.87	0.23	2.89	14.73		1 121	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
169.	ТЕР 13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.806	287.17	38.27	20.27	805.81	107.38	56.86	14.4	2.92	4 894	1 546	166	
				228.64	0.17		641.56	0.46	4.96	14.73		3 182	7	
	Объем: 140.275*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
	Запорно измерительные узлы	
	
170.	ТЕР 16-05-001-04 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм, 1 шт.	4	604.98	89.30	24.83	2 419.94	357.20	99.30	14.4	6.48	10 853	5 144	643	
				490.86	0.90		1 963.44	3.60	2.58	14.48		5 066	52	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
171.	ТССЦ 302-3185 
Задвижки стальные диаметром 125 мм, шт.	4	632.00			2 528.00					16 761			
				632.00			2 528.00		4 190.28			16 761		
	
172.	ТЕР 18-06-007-08 
Установка фильтров диаметром 125 мм, 10 фильтров	0.2	26 960.59	581.42	395.22	5 392.12	116.28	79.04	14.4	6.36	22 912	1 674	503	
				25 983.95	12.47		5 196.79	2.49	3.99	14.38		20 735	36	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
173.	С302-0068 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, шт.	8	40.33			322.66					1 378			
				40.33			322.66		4.27			1 378		
	Поправки: М: =172.22/4.27	
	
174.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	6	110.98	38.67	14.19	665.87	232.01	85.14	14.4	6.11	4 831	3 341	520	
				58.12	0.45		348.72	2.70	2.78	14.47		969	39	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	
175.	ТССЦ 302-1941 
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм, шт.	3	1 140.00			3 420.00					11 384			
				1 140.00			3 420.00		3 794.63			11 384		
	
176.	СЦена постав. 
Вентиль балансировочный Herz ШТРОМАКС-R Dn80  Kvs133,2, 1 шт.	3	3 893.05			11 679.14			1	1	43 680			
				3 893.05			11 679.14		3.74	1		43 680		
	Поправки: М: =14000*1.04/3.74	
	
177.	ТССЦ 507-0985 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.	12	88.00			1 056.00					2 852			
				88.00			1 056.00		237.64			2 852		
	
178.	ТЕР 18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	6	230.06	3.19		1 380.35	19.13		14.43	1	2 073	276		
				226.87			1 361.22		1.32	1		1 797		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	
179.	ТЕР 18-07-001-04 
Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.	6	311.99	4.26		1 871.97	25.59		14.42	1	3 083	369		
				307.73			1 846.38		1.47	1		2 714		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	455 898.99	61 710.25	36 200.88			2 433 466	889 152	228 077	
			357 987.83	3 470.10				1 316 233	49 951	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63 554.70					122 280			
			63 554.70					122 280		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	63 554.70					122 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63 554.70					122 280			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 551.54	13 191.98	12 186.44			443 472	190 093	86 790	
			46 173.10	272.51				166 588	3 922	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 475.04					57 778			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 130; %=77 - по стр. 156, 159; %=69 - по стр. 168, 169)	12 208.87					150 377			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 130, 156, 159, 168, 169)	8 078.69					93 127			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 839.10					686 976			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	94.78					378			
			94.78					378		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	94.78					378			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	320 697.97	48 518.27	24 014.44			1 867 336	699 059	141 287	
			248 165.25	3 197.59				1 026 987	46 029	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 131-138, 150)	208.44	167.02	41.42			2 703	2 406	297	
				1.33					20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 125-127, 129; %=98 - по стр. 128, 131-138, 140-143, 145, 150, 154, 170, 172, 174, 178, 179)	57 086.39					700 844			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 125-127, 129; %=56 - по стр. 128, 131-138, 140-143, 145, 150, 154, 170, 172, 174, 178, 179)	35 495.73					403 836			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	413 280.09					2 972 016			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	568 768.67					3 781 650			
	
	Раздел 3.  Монтаж прибора учета тепловой энергии	
	
180.	ТЕРм 11-02-002-01 
Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.	4	28.93	26.00		115.74	104.02		14.41	1	1 559	1 499		
				2.93			11.72		5.09	1		60		
	Начисления: Н5= 1.2	
	
181.	ТЕРм 12-10-001-04 
Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим (бобышки), 100 шт.	0.04	1 729.12	1 372.22	307.04	69.16	54.89	12.28	14.4	4.93	867	790	61	
				49.85			1.99		8.29	1		17		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
182.	ТЕРм 11-02-022-03 
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм, 1 шт.	2	20.80	11.47		41.60	22.94		14.4	1	374	330		
				9.33			18.66		2.32	1		43		
	Начисления: Н5= 1.2	
	
183.	ТССЦ 507-0999 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.	4	59.00			236.00					561			
				59.00			236.00		140.32			561		
	
184.	ТЕРм 11-02-022-05 
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм, 1 шт.	2	97.76	45.88	19.45	195.52	91.75	38.90	14.4	8.24	1 932	1 321	321	
				32.43			64.86		4.47	1		290		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
185.	ТССЦ 507-1002 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.	4	106.00			424.00					1 076			
				106.00			424.00		268.9			1 076		
	
186.	ТЕРм 11-03-001-01 
Монтаж теплосчетчика, масса до 5 кг, 1 шт.	1	7.75	6.56		7.75	6.56		14.41	1	98	95		
				1.19			1.19		3.22	1		4		
	Начисления: Н5= 1.2	
	
187.	ТЕРм 10-04-087-04 
Монтаж адаптера сотовой связи, 1 компл.	1	117.20	85.76		117.20	85.76		14.4	1	1 300	1 235		
				31.44			31.44		2.08	1		65		
	Начисления: Н5= 1.2	
	
188.	С Цена поставщик. 
Теплосчетчик электромагнитный ТЭМ104, 1 шт.	1	23 468.45			23 468.45					100 210			
				23 468.45			23 468.45		4.27			100 210		
	Поправки: М: =114804/1.18*1.03/4.27	
	
189.	ТЕРм 10-02-016-06 
Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт.	1	269.36	142.66	54.16	269.36	142.66	54.16	14.4	5.23	2 575	2 054	283	
				72.55	5.94		72.55	5.94	3.28	14.38		238	85	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
190.	С509-1815 
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0, шт.	1	413.56			413.56					1 766			
				413.56			413.56		4.27			1 766		
	Поправки: М: =1765.88/4.27	
	
191.	ФЕРм 08-03-573-04 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	15.28	5.79	743	431	290	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.15	16.07		21	61	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
192.	СЦена постав. 
Щит электрический IP44, шт	1	697.84			697.84			1	1	2 980			
				697.84			697.84		4.27	1		2 980		
	Поправки: М: =2893*1.03/4.27	
	
193.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	39.27	17.81	1.36	39.27	17.81	1.36	15.28	5.31	491	272	7	
				20.11			20.11		10.54	1		212		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
194.	С Цена поставщик. 
Автомат PL7-C1/1-DS, 1 шт.	1	198.28			198.28					847			
				198.28			198.28		4.27			847		
	Поправки: М: =822*1.03/4.27	
	
195.	ФЕРм 08-02-146-01 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, 100 м кабеля	0.3	900.01	135.76	702.48	270.00	40.73	210.74	15.29	5.49	1 944	623	1 157	
				61.77	63.35		18.53	19.00	8.86	16.09		164	306	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
196.	СЦена постав. 
Кабель YnKY 2*1,5 (ВВГнг), м	16.32	6.52			106.35			1	1	454			
				6.52			106.35		4.27	1		454		
	Объем: 16*1.02													
	Поправки: М: =26.5*1.05/4.27	
	
197.	СЦена постав. 
Кабель КВВГнг-LS  сеч.3х1, м	14.28	6.50			92.85			1	1	396			
				6.50			92.85		4.27	1		396		
	Объем: 14*1.02													
	Поправки: М: =31.2/1.18*1.05/4.27	
	
198.	ФЕРм 08-02-472-10 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.2	586.26	362.76	37.93	117.25	72.55	7.59	15.29	7.53	1 333	1 109	57	
				185.57	0.49		37.11	0.10	4.5	15.9		167	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
199.	ТССЦ 502-0493 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2, 1000 м	0.0206	841.73			17.34					93			
				841.73			17.34		4 510.8			93		
	Объем: 20*1.03													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	26 978.82	667.88	375.12			121 599	9 759	2 176	
			25 935.83	28.83				109 664	454	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	26 978.82	667.88	375.12			121 599	9 759	2 176	
			25 935.83	28.83				109 664	454	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	25 241.11					106 617			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 180-182, 184, 186, 189; %=78 - по стр. 187; %=81 - по стр. 191, 193, 195, 198)	594.99					7 433			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 180-182, 184, 186, 189; %=52 - по стр. 187, 191, 193, 195, 198)	431.42					5 064			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 005.23					134 096			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	28 005.23					134 096			
			8.45					122		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	693 282.20	100 425.09	59 642.80			3 739 034	1 447 127	375 357	
			533 214.26	6 051.99				1 916 543	87 182	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	141 599.54	667.88	375.12			375 093	9 759	2 176	
			140 556.55	28.83				363 158	454	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	139 861.83					360 111			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 180-182, 184, 186, 189; %=78 - по стр. 187; %=81 - по стр. 191, 193, 195, 198)	594.99					7 433			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 180-182, 184, 186, 189; %=52 - по стр. 187, 191, 193, 195, 198)	431.42					5 064			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	142 625.95					387 590			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	109 426.83	19 869.37	18 134.66			673 816	286 315	130 318	
			71 422.77	380.84				257 183	5 481	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 523.29					91 456			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 36, 93, 119, 156, 159; %=84 - по стр. 44, 45, 104, 105, 114, 115, 130; %=69 - по стр. 168, 169)	18 370.51					226 279			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36, 44, 45, 93, 104, 105, 114, 115, 119, 130, 156, 159, 168, 169)	12 150.12					140 062			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	139 947.46					1 040 157			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	94.78					378			
			94.78					378		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	94.78					378			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	442 161.05	79 887.84	41 133.02			2 689 747	1 151 053	242 863	
			321 140.16	5 642.32				1 295 824	81 247	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 131-138, 150)	208.44	167.02	41.42			2 703	2 406	297	
				1.33					20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 7, 9, 11, 13, 15, 42, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63-65, 101, 102, 107, 108, 113, 117, 121, 128, 131-138, 140-143, 145, 150, 154, 170, 172, 174, 178, 179; %=63 - по стр. 43, 103, 112, 124-127, 129)	94 515.25					1 160 380			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 7, 9, 11, 13, 15, 42, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63-65, 101, 102, 107, 108, 113, 117, 121, 128, 131-138, 140-143, 145, 150, 154, 170, 172, 174, 178, 179; %=40 - по стр. 43, 103, 112, 124-127, 129)	58 757.32					668 477			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	595 433.62					4 518 604			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	878 101.81					5 946 729			
	Строительный контроль 2,14%	18 791.38					127 260			
	Всего со строительным контролем	896 893.19					6 073 989			
	Непредвиденные работы 2%	17 937.86					121 480			
	Всего с непредвиденными работами	914 831.05					6 195 469			
	НДС	164 669.59					1 115 184			
	Всего с НДС	1 079 500.64					7 310 653			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)