«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	54 548	руб.	Смета на сумму:	54 548	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО « УК Эдельвейс»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /С.П. Хапанциева /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	МКД № 6 по ул. А.Толстого	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт междуэтажного перекрытия по деревянным балкам	
Сметная стоимость:	54.548	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.095	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	11.732	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Квартира №1	
	
1.	Е63-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка облицовки из сайдинга потолков, 100 м2 облицовки	0.061	94.27	87.75	6.52	5.75	5.35	0.40	13.68	7.03	76	73	3	
					2.58			0.16	1	13.72			2	
	Накладные расходы		77%			4.24				65%	49			
										=(77* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.76				40%	30			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.75					155			
	
2.	Е46-02-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков деревянных, 100 м2	0.142	244.43	244.43		34.71	34.71		13.67	1	474	474		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			34.36				84%	398			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.83				48%	228			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.90					1 100			
	
3.	Е65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.018	622.36	617.14	5.22	11.20	11.11	0.09	13.68	7.02	153	152	1	
					2.07			0.04	1	13.68			1	
	Накладные расходы		74%			8.25				63%	96			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.58				40%	61			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.03					311			
	
4.	Е67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.04	53.31	52.33	0.98	2.13	2.09	0.04	13.67	7.01	29	29		
					0.39			0.02	1	13.62				
	Накладные расходы		85%			1.79				72%	21			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.37				52%	15			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.30					65			
	
5.	Е67-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м	0.12	21.03	21.03		2.52	2.52		13.67	1	34	34		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.14				72%	24			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.64				52%	18			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.30					76			
	
	Квартира № 2	
	
6.	Е65-4-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.01	587.21	577.75	9.46	5.87	5.78	0.09	13.67	7.02	80	79	1	
					3.75			0.04	1	13.68			1	
	Накладные расходы		74%			4.31				63%	50			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.91				40%	32			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.09					162			
	
7.	Е65-4-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж ванн, 100 приборов	0.01	2 737.41	2 651.65	85.76	27.37	26.52	0.86	13.67	7.03	369	362	6	
					33.98			0.34	1	13.69			5	
	Накладные расходы		74%			19.88				63%	231			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.43				40%	147			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.68					747			
	
8.	Е65-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж моек, 100 приборов	0.01	954.29	928.53	25.76	9.54	9.29	0.26	13.67	7.03	129	127	2	
					10.21			0.10	1	13.69			1	
	Накладные расходы		74%			6.95				63%	81			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.70				40%	51			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.18					261			
	
9.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0315	1 143.95	891.55	252.40	36.03	28.08	7.95	13.68	7.03	440	384	56	
					100.00			3.15	1	13.7			43	
	Накладные расходы		99%			30.92				84%	359			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.74				48%	205			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.69					1 004			
	
10.	Е46-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	0.169	585.38	343.74	241.64	98.93	58.09	40.84	13.67	7.03	1 081	794	287	
					95.74			16.18	1	13.69			222	
	Накладные расходы		99%			73.53				84%	853			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.56				48%	488			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.02					2 422			
	
11.	Е57-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.035	679.28	632.32	46.96	23.77	22.13	1.64	13.67	7.03	314	303	12	
					18.60			0.65	1	13.7			9	
	Накладные расходы		80%			18.22				68%	212			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			15.49				54%	168			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.48					695			
	
12.	Е57-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия	0.113	98.55	94.31	4.24	11.14	10.66	0.48	13.67	7.02	149	146	3	
					1.68			0.19	1	13.69			3	
	Накладные расходы		80%			8.68				68%	101			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			7.38				54%	80			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.20					331			
	
13.	Е46-04-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.148	371.82	252.79	119.03	55.03	37.41	17.62	13.67	7.03	635	511	124	
					47.16			6.98	1	13.69			96	
	Накладные расходы		99%			43.95				84%	510			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.63				48%	291			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.61					1 436			
	
	Междуэтажное перекрытие	
	
14.	Е46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.08	2 463.06	519.14	1 943.92	197.04	41.53	155.51	13.68	4.28	1 234	568	666	
					177.93			14.23	1	13.66			194	
	Накладные расходы		99%			55.20				84%	640			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.46				48%	366			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.70					2 240			
	
15.	Е46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.0675	402.94	250.39	17.91	27.20	16.90	1.21	13.67	7.73	275	231	9	
				134.64			9.09		3.79	1		34		
	Вычт.ресурсы:  С404-0005:[ М-(1158.09=2824.60*0.41) ]	
	Накладные расходы		99%			16.73				84%	194			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.14				48%	111			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.07					580			
	
16.	Е46-04-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2	0.148	1 290.63	975.86	314.77	191.01	144.43	46.59	13.67	6.98	2 299	1 974	325	
					123.13			18.22	1	13.69			249	
	Накладные расходы		99%			161.02				84%	1 867			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			97.59				48%	1 067			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.62					5 233			
	
17.	Е10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.148	8 598.10	1 303.72	450.61	1 272.52	192.95	66.69	13.68	6.79	6 587	2 640	453	
				6 843.77	37.38		1 012.88	5.53	3.45	13.65		3 494	76	
	Вычт.ресурсы:  С101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			210.39				90%	2 444			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			107.18				43%	1 168			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 590.09					10 199			
	
18.	С201-0832 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бруски деревянные 50*50 мм, м	29.6	3.83			113.37					355			
				3.83			113.37		11.99			355		
	
19.	С102-0031 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3	0.46	2 819.10			1 296.79					4 585			
				2 819.10			1 296.79		9 968.02			4 585		
	
20.	С101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	22.755	7.04			160.20					521			
				7.04			160.20		22.88			521		
	Объем: (11.3+9.2)*1.11													
	
21.	СЦена поставщика. 
Каменная вата Paroc UNS37 толщ.50мм, м3	0.45	296.98			133.64			1	1	620			
				296.98			133.64		4.64	1		620		
	Поправки: М: =1300*1.06/4.64	
	
22.	Е26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	0.037	202.86	119.97	82.89	7.51	4.44	3.07	13.67	7.63	84	61	23	
									17.78	1				
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4.00				77%	47			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.66				48%	29			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.17					160			
	
23.	СЦена поставщика. 
Каменная вата Paroc UNS37 толщ.50мм, м3	0.03774	296.98			11.21			1	1	52			
				296.98			11.21		4.64	1		52		
	Объем: 0.037*1.02													
	Поправки: М: =1300*1.06/4.64	
	
24.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.17072	221.62	101.80	102.69	37.83	17.38	17.53	13.67	3.55	305	238	62	
				17.13	1.45		2.92	0.25	1.91	13.72		6	3	
	Объем: 11.152+5.92													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			15.87				77%	186			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.58				48%	116			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.28					606			
	
25.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	3.533904	36.04			127.36					532			
				36.04			127.36		150.56			532		
	Объем: 0.17072*20.7													
	
26.	Е11-01-035-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия	0.148	689.97	503.94	129.30	102.12	74.58	19.14	13.68	7.68	1 213	1 020	147	
				56.73	9.36		8.40	1.39	5.5	13.7		46	19	
	Вычт.ресурсы:  С101-0699:[ М-(4180.92=4071.00*1.027) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			84.33				94%	977			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			48.62				51%	530			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.07					2 720			
	
27.	С101-9161-008 
Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 22 мм, м2	15.1996									4 293			
									282.43			4 293		
	Объем: 14.8*1.027													
	
28.	Ц08-02-407-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.12	1 192.07	307.38	197.20	143.05	36.89	23.66	13.67	5.3	1 152	504	125	
				687.49	7.10		82.50	0.85	6.33	13.65		522	12	
	Накладные расходы		95%			35.85				81%	418			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.53				52%	268			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.43					1 838			
	
29.	С103-0001 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	12.36	9.21			113.84					399			
				9.21			113.84		32.26			399		
	Объем: 12*1.03													
	
30.	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0.12	187.74	55.99	2.68	22.53	6.72	0.32	13.67	5.85	161	92	2	
				129.07	0.15		15.49	0.02	4.33	13.73		67		
	Накладные расходы		95%			6.40				81%	75			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.38				52%	48			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.31					283			
	
31.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.01224	3 822.00			46.78					206			
				3 822.00			46.78		4.4			206		
	Объем: 12*1.02													
	Поправки: М: =16816.81/4.40	
	
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.9	7.60		7.60	6.84		6.84		5.78	40		40	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
33.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.9	27.76		27.76	24.98		24.98		5.78	144		144	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	4 359.81	789.56	435.81			29 020	10 796	2 491	
			3 134.47	68.34				15 732	936	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	212.36	43.61	23.98			1 519	596	127	
			144.77	0.87				795	12	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	46.78					206			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30)	42.26					492			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 28, 30)	28.91					316			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	283.53					2 327			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 866.26	693.25	410.53			26 016	9 480	2 354	
			2 762.49	66.95				14 183	916	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 729.20					10 603			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 9, 10, 13-16; %=72 - по стр. 4, 5; %=68 - по стр. 11, 12; %=90 - по стр. 17; %=77 - по стр. 22, 24; %=94 - по стр. 26)	765.37					8 883			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 9, 10, 13-16, 22, 24; %=52 - по стр. 4, 5; %=54 - по стр. 11, 12; %=43 - по стр. 17; %=51 - по стр. 26)	449.62					4 910			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 081.25					39 809			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	113.37					355			
			113.37					355		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	113.37					355			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	167.82	52.70	1.30			1 130	720	10	
			113.84	0.52				399	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 6-8)	39.38					459			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 6-8)	26.61					291			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	233.81					1 880			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	5 711.96					44 371			
	Строительный контроль 2,14%	122.24					950			
	Всего со стороительным контролем	5 834.20					45 321			
	Непредвиденные расходы 2%	116.68					906			
	Всего с непредвиденными расходами	5 950.88					46 227			
	НДС	1 071.16					8 321			
	Всего с НДС	7 022.04					54 548			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	847.01					9 834			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	505.14					5 517			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)