«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 859 016	руб.	Смета на сумму:	2 859 016	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	ООО «КРУО «Ассоциация собственников жилья»	
________________ /_ С.Б. Русович____/	________________ /И.Р.Кулумбегова_____ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 22-28 по ул. Саратовская, г. Калининград	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли	
Сметная стоимость:	2 859.016	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	487.626	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	13	165.55	131.65	33.90	2 152.15	1 711.45	440.70	12.51	4.4	23 349	21 410	1 939	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 694.34				84%	17 984			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 026.87				48%	10 277			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 873.36					51 610			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	13	2 875.85	685.02	51.83	37 386.05	8 905.26	673.79	12.51	7.1	197 941	111 405	4 784	
				2 139.00			27 807.00		2.94	1		81 753		
	Накладные расходы		83%			7 391.37				71%	79 098			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 788.42				52%	57 931			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 565.83					334 969			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	11.7	5 502.93	806.67	80.64	64 384.28	9 438.04	943.49	12.51	7.11	297 047	118 070	6 708	
				4 615.62			54 002.75		3.19	1		172 269		
	Накладные расходы		83%			7 833.57				71%	83 830			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6 134.73				52%	61 396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78 352.58					442 273			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.2	4 519.16	360.82	36.65	5 422.99	432.98	43.98	12.51	7.07	26 006	5 417	311	
				4 121.69			4 946.03		4.1	1		20 279		
	Накладные расходы		83%			359.37				71%	3 846			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			281.44				52%	2 817			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 063.80					32 669			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.76	9 291.30	1 358.31	34.61	7 061.39	1 032.32	26.30	12.51	6.98	30 866	12 914	184	
				7 898.38			6 002.77		2.96	1		17 768		
	Накладные расходы		83%			856.83				71%	9 169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			671.01				52%	6 715			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 589.22					46 750			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	24.244	221.62	101.80	102.69	5 372.85	2 467.99	2 489.56	12.51	3.39	40 053	30 875	8 440	
				17.13	1.45		415.30	35.15	1.78	12.56		739	442	
	Объем: 1170*2+(120+76)*0.4+10*0.6													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			2 252.83				77%	24 114			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 501.88				48%	15 032			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 127.56					79 199			
	
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	501.8508	36.04			18 086.70					75 534			
				36.04			18 086.70		150.51			75 534		
	Объем: 24.244*20.7													
	
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	13	286.73	122.64	1.26	3 727.47	1 594.27	16.41	12.51	7.2	25 884	19 944	118	
				162.83			2 116.79		2.75	1		5 821		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		93%			1 482.67				79%	15 756			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 020.33				51%	10 171			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 230.47					51 811			
	
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1625	13.13			21 336.25					69 550			
				13.13			21 336.25		42.8			69 550		
	Объем: 1300*1.25													
	
11.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	13	8 171.06	405.87	165.99	106 223.74	5 276.30	2 157.84	12.52	6.6	532 757	66 059	14 242	
				7 599.20	14.91		98 789.60	193.86	4.58	12.5		452 456	2 423	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 907.77				92%	63 003			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 008.59				44%	30 132			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115 140.10					625 893			
	
12.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	130	137.86			17 921.80					77 968			
				137.86			17 921.80		599.75			77 968		
	Объем: 1300*0.1													
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.08	2 618.75	2 607.40	11.35	209.50	208.59	0.91	12.51	4.05	2 613	2 609	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			173.13				71%	1 852			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.58				52%	1 357			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.21					5 822			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон (0,8*0,8*8 шт.), 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	12.51	6.53	15 230	6 906	1 555	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.86	12.51		6 769	208	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	6 403			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 059			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 066.68					24 692			
	
15.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.12	2 460.30			12 596.74					21 580			
				2 460.30			12 596.74		4 214.88			21 580		
	Объем: 0.8*0.8*8													
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.12	4 972.00	72.11	75.20	5 568.63	80.76	84.22	12.51	6.29	20 291	1 010	530	
				4 824.69	5.48		5 403.65	6.13	3.47	12.5		18 751	77	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			93.84				92%	1 000			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			47.79				44%	478			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 710.26					21 769			
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью  цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	373.54	335.71	26.60	74.71	67.14	5.32	12.52	7.17	888	841	38	
				11.23			2.25		4.14	1		9		
	Объем: 8*2.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			71.17				90%	757			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.26				43%	362			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.13					2 007			
	
18.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.088	23 811.97			2 095.45					4 212			
				23 811.97			2 095.45		47 861.13			4 212		
	Объем: 0.2*0.44													
	
19.	ТЕРр 58-19-3 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (капельник), 100 м покрытия	1.12	6 219.31	877.75	18.28	6 965.63	983.08	20.47	12.51	6.86	30 325	12 298	140	
				5 323.28	3.23		5 962.07	3.62	3	12.53		17 886	45	
	Накладные расходы		83%			818.96				71%	8 764			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			641.36				52%	6 418			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 425.95					45 507			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.12	75.57	75.35	0.22	84.64	84.39	0.25	12.51	4.09	1 057	1 056	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			70.04				71%	750			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.85				52%	549			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.54					2 356			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.12	8 813.16	326.90	31.86	9 870.74	366.13	35.69	12.51	6.89	34 748	4 580	246	
				8 454.40	3.03		9 468.93	3.39	3.16	12.48		29 922	42	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			399.08				92%	4 252			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			203.24				44%	2 034			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 473.06					41 034			
	
22.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.2	8 719.75	480.56	8.10	1 743.95	96.11	1.62	12.51	7.18	3 222	1 202	12	
				8 231.09			1 646.22		1.22	1		2 008		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	853			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	625			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 886.19					4 700			
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.4	7 415.77	333.04	13.17	17 797.85	799.30	31.61	12.51	7.18	54 510	9 999	227	
				7 069.56			16 966.94		2.61	1		44 284		
	Накладные расходы		83%			663.42				71%	7 099			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			519.55				52%	5 199			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 980.81					66 809			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	2	1 357.93	327.73	1.01	2 715.86	655.46	2.02	12.51	7.2	16 921	8 200	15	
				1 029.19			2 058.38		4.23	1		8 707		
	Накладные расходы		83%			544.03				71%	5 822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			426.05				52%	4 264			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 685.94					27 007			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.4	5 731.49	578.30	8.10	2 292.60	231.32	3.24	12.51	7.18	7 712	2 894	23	
				5 145.09			2 058.04		2.33	1		4 795		
	Накладные расходы		83%			192.00				71%	2 055			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.36				52%	1 505			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 634.95					11 272			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.2	4 604.75	480.56	8.10	920.95	96.11	1.62	12.51	7.18	3 272	1 202	12	
				4 116.09			823.22		2.5	1		2 058		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	853			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	625			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 063.19					4 750			
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	2.03932	2 412.79	1 295.60	2.05	4 920.45	2 642.14	4.18	12.51	4.04	42 690	33 053	17	
				1 115.14			2 274.13		4.23	1		9 620		
	Объем: (5.4*2+3.7*2+2.8*4+1.9*4+2.45*2+2.9*2+1.4*2+4.13*2+2.2*2+4.5*2+3.2*8+3*2+0.9*2+0.4*36)*1.7													
	Накладные расходы		79%			2 087.29				67%	22 146			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 321.07				40%	13 221			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 328.81					78 057			
	
28.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.03932	2 291.60	114.18	14.24	4 673.31	232.86	29.03	12.51	7.11	15 251	2 913	206	
				2 163.18			4 411.42		2.75	1		12 131		
	Объем: (5.4*2+3.7*2+2.8*4+1.9*4+2.45*2+2.9*2+1.4*2+4.13*2+2.2*2+4.5*2+3.2*8+3*2+0.9*2+0.4*36)*1.7													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			221.22				80%	2 330			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			109.44				37%	1 078			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 003.97					18 659			
	
29.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников из цветной стали, 100 м2 покрытия	0.23992	11 907.97	1 173.45	33.16	2 856.96	281.53	7.96	12.51	7.14	10 280	3 522	57	
				10 701.36	3.78		2 567.47	0.91	2.61	12.5		6 701	11	
	Объем: (5.4*2+3.7*2+2.8*4+1.9*4+2.45*2+2.9*2+1.4*2+4.13*2+2.2*2+4.5*2+3.2*8+3*2+0.9*2+0.4*36)*0.2													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			305.04				92%	3 250			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			155.34				44%	1 555			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 317.34					15 085			
	
30.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза деревянного досками, 100 м2 потолка	0.35	10 259.57	603.91	84.83	3 590.85	211.37	29.69	12.52	6.76	14 236	2 646	201	
				9 570.83	3.78		3 349.79	1.32	3.4	12.5		11 389	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			225.45				90%	2 397			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			114.85				43%	1 145			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 931.15					17 778			
	
31.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	1 316.51	347.48	6.74	460.78	121.62	2.36	12.51	7.14	2 320	1 521	17	
				962.29	0.16		336.80	0.06	2.32	12.46		781	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			115.60				80%	1 218			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			57.19				37%	563			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.57					4 101			
	
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	74.41	7.34		7.34	545.85		545.85		5.54	3 024		3 024	
										1				
	Объем: 13*1.45+51.66+3.9													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
33.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	74.41	26.50		26.50	1 971.87		1 971.87		5.54	10 924		10 924	
										1				
	Объем: 13*1.45+51.66+3.9													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	374 867.48	38 713.51	9 814.90			1 716 278	484 360	54 022	
			326 339.07	261.04				1 177 896	3 266	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	374 867.48	38 713.51	9 814.90			1 716 278	484 360	54 022	
			326 339.07	261.04				1 177 896	3 266	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	72 036.94					248 844			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 13, 19, 20, 22-26; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=92 - по стр. 11, 16, 21, 29; %=90 - по стр. 14, 17, 30; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 31)	34 641.61					369 889			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 13, 19, 20, 22-26; %=51 - по стр. 9; %=44 - по стр. 11, 16, 21, 29; %=43 - по стр. 14, 17, 30; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 31)	23 932.42					239 452			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	433 441.51					2 325 619			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	433 441.51					2 325 619			
	Строительный контроль 2,14	9 275.65					49 768			
			9 275.65					49 768		
	Всего со строительным контролем	442 717.16					2 375 387			
			442 717.16					2 375 387		
	Непредвиденные расходы 2%	8 854.34					47 508			
			8 854.34					47 508		
	Всего с непредвиденными расходами	451 571.50					2 422 895			
			451 571.50					2 422 895		
	НДС 18%	81 282.87					436 121			
	Всего с НДС	532 854.37					2 859 016			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	34 641.61					369 889			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 932.42					239 452			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)