«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 998 474	руб.	Смета на сумму:	1 998 474	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Кап. ремонт 2014г. - 3 изменение	
	
Объект:	ЖЭУ № 12Ц	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 27-29 по ул. Красная, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 998.474	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.747	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	383.506	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.4355	2 714.76	666.84	2 047.92	1 182.28	290.41	891.87	15.08	6.35	10 043	4 379	5 663	
					258.98			112.79	1	14.79			1 668	
	Объем: 435.5*0.1													
	Накладные расходы		104%			419.33				88%	5 321			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			241.92				48%	2 903			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 843.53					18 267			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	78.39	48.13	4.41	36.66	3 772.60	345.70	2 873.78	15.07	7.27	34 438	5 210	20 892	
									1	1				
	Объем: 43.55*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			345.70				100%	5 210			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			207.42				60%	3 126			
	
3.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.4355	490.29	490.29		213.52	213.52		15.07	1	3 218	3 218		
									1	1				
	Объем: 435.5*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			153.73				61%	1 963			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			81.14				31%	998			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.39					6 179			
	
4.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта	0.4355	1 759.67	1 759.67		766.33	766.33		15.07	1	11 549	11 549		
									1	1				
	Объем: 435.5*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			551.76				61%	7 045			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			291.21				31%	3 580			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 609.29					22 174			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	139.36	16.40		16.40	2 285.50		2 285.50	1	7.52	17 187		17 187	
									1	1				
	Объем: 43.55*1.8+43.55*1.4													
	
6.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	17.42	394.59	43.33	92.13	6 873.79	754.84	1 604.90	15.07	4.23	41 186	11 375	6 789	
				259.13	9.27		4 514.04	161.48	5.1	15.07		23 022	2 434	
	Объем: 435.5*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 017.12				94%	12 980			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			586.44				51%	7 043			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 477.35					61 209			
	
7.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	43.55	737.79	44.95	0.45	32 130.61	1 957.42	19.60	15.07	5.6	162 284	29 498	110	
				692.39			30 153.58		4.4	1		132 676		
	Объем: 435.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 172.74				94%	27 728			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 252.75				51%	15 044			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 556.10					205 056			
	
8.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.355	4 044.31	762.19	548.76	17 612.96	3 319.33	2 389.85	15.08	3.92	124 537	50 055	9 368	
				2 733.36	7.56		11 903.78	32.92	5.47	17.59		65 114	579	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 721.00				94%	47 596			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 145.44				51%	25 823			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 479.40					197 956			
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т	0.871	6 115.86	163.97	60.72	5 326.92	142.82	52.89	15.07	7.5	29 796	2 152	397	
				5 891.17	3.63		5 131.21	3.16	5.31	15.03		27 247	48	
	Объем: 435.5*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			138.68				80%	1 760			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			80.29				44%	968			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 545.89					32 524			
	
10.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	4.355	1 809.82	459.64	70.56	7 881.75	2 001.72	307.29	15.08	8.47	60 318	30 186	2 603	
				1 279.62	24.62		5 572.75	107.20	4.94	17.6		27 529	1 887	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 340.90				94%	30 149			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 349.71				51%	16 357			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 572.36					106 824			
	
11.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30 мм), 100 м2 стяжки	4.355	2 010.11	34.94	74.61	8 754.04	152.17	324.93	15.06	8.3	45 959	2 292	2 697	
				1 900.56	24.39		8 276.94	106.22	4.95	17.62		40 971	1 872	
	Начисления: Н3= 1.25*6*1.2, Н4= 1.25*6*1.2, Н5= 1.15*6*1.2, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			286.81				94%	3 914			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			165.37				51%	2 124			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 206.22					51 997			
	
12.	С Цена поставщик. 
Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5, шт	2	932.74			1 865.47					8 320			
				932.74			1 865.47		4.46			8 320		
	Поправки: М: =4000.00*1.04/4.46	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	88 665.77	9 944.26	10 750.61			548 835	149 914	65 706	
			67 417.77	523.77				324 879	8 488	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 607.67	9 598.56	5 591.33			497 210	144 704	27 627	
			67 417.77	523.77				324 879	8 488	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 865.47					8 320			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3, 4; %=94 - по стр. 6-8, 10, 11; %=80 - по стр. 9)	10 802.06					138 457			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3, 4; %=51 - по стр. 6-8, 10, 11; %=44 - по стр. 9)	6 194.26					74 839			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 603.99					710 506			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 058.10	345.70	5 159.28			51 625	5 210	38 079	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	345.70					5 210			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	207.42					3 126			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 058.10					51 625			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	105 662.09					762 131			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 261.17					16 310			
	ИТОГО	107 923.26					778 441			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 158.47					15 569			
	ИТОГО	110 081.73					794 010			
	НДС 18%	19 814.71					142 922			
	ВСЕГО С НДС	129 896.44					936 932			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 802.06					138 457			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 194.26					74 839			
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
13.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим.) Разборка покрытий и оснований бетонных приямков, 100 м3 конструкций	0.026	2 714.76	666.84	2 047.92	70.58	17.34	53.25	15.08	6.35	600	261	338	
					258.98			6.73	1	14.79			100	
	Накладные расходы		104%			25.03				88%	318			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.44				48%	173			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.05					1 091			
	
14.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.11952	2 714.76	666.84	2 047.92	324.47	79.70	244.77	15.08	6.35	2 756	1 202	1 554	
					258.98			30.95	1	14.79			458	
	Объем: 132.8*0.9*0.1													
	Накладные расходы		104%			115.08				88%	1 461			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.39				48%	797			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.94					5 014			
	
15.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.7928	1 466.39	1 466.39		2 628.94	2 628.94		15.07	1	39 618	39 618		
									1	1				
	Объем: 132.8*0.9*1.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 892.84				61%	24 167			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			999.00				31%	12 282			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 520.77					76 067			
	
16.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	199.2	9.37	9.37		1 867.00	1 867.00		15.06	1	28 117	28 117		
									1	1				
	Объем: 132.8*1.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1 512.27				69%	19 401			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 120.20				48%	13 496			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 499.47					61 014			
	
17.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.992	1 553.90	1 455.57	70.94	3 095.38	2 899.49	141.31	15.08	8	45 137	43 724	1 130	
				27.40	22.96		54.58	45.74	5.18	17.38		283	795	
	Объем: 132.8*1.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ];  ТССЦ 101-1305:[ М-(12.84=987.52*0.013) ];  ТССЦ 101-1705:[ М-(142.44=11.87*12) ];  ТССЦ 402-0086:[ М-(1827.39=589.48*3.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 797.97				80%	35 615			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 384.26				37%	16 472			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 277.61					97 224			
	
18.	С Цена поставщик. 
Гидротекс - Р, кг	2988	17.21			51 424.68					217 526			
				17.21			51 424.68		4.23			217 526		
	Объем: 132.8*1.5*15													
	Поправки: М: =70.00*1.04/4.23	
	
19.	ТССЦ 101-1991 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2	143.424	26.59			3 813.64					17 013			
				26.59			3 813.64		118.62			17 013		
	Объем: 132.8*1.08													
	
20.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	1.992	3 001.78	246.00	111.59	5 979.55	490.03	222.28	15.08	4.08	25 310	7 390	907	
				2 644.20			5 267.25		3.23	1		17 013		
	Объем: 132.8*1.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			539.03				93%	6 873			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			333.22				54%	3 991			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 851.80					36 173			
	
21.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.67328	810.13	810.13		1 355.57	1 355.57		15.07	1	20 428	20 428		
									1	1				
	Объем: 132.8*0.9*1.4													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			976.01				61%	12 461			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			515.12				31%	6 333			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 846.70					39 222			
	
22.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	11.952	452.40	40.32	76.78	5 407.13	481.89	917.61	15.08	4.23	28 742	7 267	3 882	
				335.31	7.73		4 007.63	92.33	4.39	15.07		17 593	1 391	
	Объем: 132.8*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			637.38				94%	8 139			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			367.50				51%	4 416			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 412.02					41 296			
	
23.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	11.952	730.22	37.46	0.38	8 727.60	447.67	4.48	15.07	5.6	43 183	6 746	25	
				692.39			8 275.45		4.4	1		36 412		
	Объем: 132.8*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			496.91				94%	6 341			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			286.51				51%	3 440			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 511.02					52 965			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	84 694.54	10 267.63	1 583.70			468 430	154 753	7 836	
			72 843.23	175.75				305 840	2 744	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	84 694.54	10 267.63	1 583.70			468 430	154 753	7 836	
			72 843.23	175.75				305 840	2 744	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	55 238.32					234 539			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 13, 14; %=61 - по стр. 15, 21; %=69 - по стр. 16; %=80 - по стр. 17; %=93 - по стр. 20; %=94 - по стр. 22, 23)	8 992.53					114 775			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 13, 14, 16; %=31 - по стр. 15, 21; %=37 - по стр. 17; %=54 - по стр. 20; %=51 - по стр. 22, 23)	5 086.63					61 399			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98 773.70					644 604			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	98 773.70					644 604			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 113.76					13 795			
	ИТОГО	100 887.46					658 399			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 017.75					13 168			
	ИТОГО	102 905.21					671 567			
	НДС 18%	18 522.94					120 882			
	ВСЕГО С НДС	121 428.15					792 449			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 992.53					114 775			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 086.63					61 399			
	
	Раздел 3.  Ремонт ливневой канализации	
	
24.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.3	775.58	765.14	10.44	232.67	229.54	3.13	15.08	8.86	3 489	3 461	28	
					4.13			1.24	1	17.62			22	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			170.78				63%	2 194			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			115.39				40%	1 393			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.84					7 076			
	
25.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.3	843.93	303.77	522.51	253.18	91.13	156.75	15.08	5.87	2 315	1 374	920	
				17.64	65.41		5.29	19.62	3.83	15.1		20	296	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			129.58				99%	1 653			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			84.17				61%	1 019			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.93					4 987			
	
26.	С Цена поставщик. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м	30.3	51.25			1 552.88					6 569			
				51.25			1 552.88		4.23			6 569		
	Объем: 30*1.01													
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.23	
	
27.	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	2.8	385.29	53.15	332.14	1 078.81	148.83	929.99	15.08	5.97	7 796	2 244	5 552	
					49.26			137.94	1	15.06			2 077	
	Объем: 7*3+7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			335.52				99%	4 278			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			217.95				61%	2 636			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 632.28					14 710			
	
28.	С Цена поставщик. 
Отвод 110х45 гр.,, шт	21	29.64			622.36					2 633			
				29.64			622.36		4.23			2 633		
	Объем: 7*3													
	Поправки: М: =120.54*1.04/4.23	
	
29.	С Цена поставщик. 
Переход с чугуна на ПВХ, шт	7	34.17			239.22					1 012			
				34.17			239.22		4.23			1 012		
	Поправки: М: =139.00*1.04/4.23	
	
30.	ТЕР 23-04-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
прим.) Установка дождеприемника универсального, 1 шт.	7	23.22	13.80	8.86	162.56	96.60	62.04	15.08	8.49	2 007	1 457	527	
				0.56			3.92		6.14	1		24		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			113.02				99%	1 442			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			73.42				61%	889			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.00					4 338			
	
31.	С Цена поставщик. 
Дождеприемник универсальный (Wavin), шт	7	246.65			1 726.55					7 303			
				246.65			1 726.55		4.23			7 303		
	Поправки: М: =1003.2*1.04/4.23	
	
32.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости, 100 м3 грунта	0.36	1 466.39	1 466.39		527.90	527.90		15.07	1	7 955	7 955		
									1	1				
	Объем: 20*1.5*1.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			380.09				61%	4 853			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			200.60				31%	2 466			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.59					15 274			
	
33.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	775.58	765.14	10.44	155.12	153.03	2.09	15.08	8.86	2 326	2 308	18	
					4.13			0.83	1	17.62			15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			113.86				63%	1 463			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.93				40%	929			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.91					4 719			
	
34.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.2	843.93	303.77	522.51	168.79	60.75	104.50	15.08	5.87	1 543	916	613	
				17.64	65.41		3.53	13.08	3.83	15.1		14	198	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			86.38				99%	1 103			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			56.11				61%	680			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.28					3 325			
	
35.	С Цена поставщик. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м	20.2	51.25			1 035.25					4 379			
				51.25			1 035.25		4.23			4 379		
	Объем: 20*1.01													
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.23	
	
36.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.12	1 297.83	101.69	44.88	155.74	12.20	5.39	15.07	5.44	861	184	29	
				1 151.26	4.91		138.15	0.59	4.69	15.08		648	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			14.96				99%	191			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			9.72				61%	118			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.42					1 170			
	
37.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3467	810.13	810.13		280.87	280.87		15.07	1	4 233	4 233		
									1	1				
	Объем: 36-1.2- (3.14*0.045*0.045*20)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			202.23				61%	2 582			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			106.73				31%	1 312			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.83					8 127			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 191.90	1 600.85	1 263.89			54 421	24 132	7 687	
			5 327.15	173.30				22 602	2 617	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 768.86	1 218.28	1 258.67			44 227	18 363	7 641	
			4 291.90	171.23				18 223	2 580	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 141.01					17 517			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 25, 27, 30, 34, 36; %=61 - по стр. 32, 37)	1 261.78					16 102			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 25, 27, 30, 34, 36; %=31 - по стр. 32, 37)	748.70					9 119			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 779.34					69 448			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 423.04	382.57	5.22			10 194	5 769	46	
			1 035.25	2.07				4 379	37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 24, 33)	284.63					3 658			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 24, 33)	192.32					2 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 899.99					16 174			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	10 679.33					85 622			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	228.54					1 832			
	ИТОГО	10 907.87					87 454			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	218.16					1 749			
	ИТОГО	11 126.03					89 203			
	НДС 18%	2 002.69					16 057			
	ВСЕГО С НДС	13 128.72					105 260			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 546.41					19 760			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	941.02					11 441			
	
	Раздел 4.  Оконные блоки	
	
38.	ТЕР 46-03-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.14	2 463.06	519.14	1 943.92	344.83	72.68	272.15	15.08	3.97	2 176	1 096	1 080	
					177.93			24.91	1	15.06			375	
	Накладные расходы		99%			96.61				84%	1 236			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.55				48%	706			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.00					4 118			
	
39.	ТЕР 20-02-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	14	24.06	15.96	4.04	336.83	223.47	56.53	15.09	5.44	3 975	3 372	307	
				4.06			56.84		5.2	1		296		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9390	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			256.99				98%	3 305			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			158.66				56%	1 888			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.48					9 168			
	
40.	ТССЦ 101-3987 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Решетки металлические размером 200х200 мм, шт.	14	39.70			555.80					1 373			
				39.70			555.80		98.05			1 373		
	
41.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.035	1 734.68	1 482.28	252.40	60.71	51.88	8.83	15.08	8.86	861	782	78	
					100.00			3.50	1	17.6			62	
	Объем: 0.7*1.0*5													
	Накладные расходы		99%			54.83				84%	709			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.23				48%	405			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.76					1 975			
	
42.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.035	21 833.35	2 767.20	891.18	764.17	96.85	31.19	15.07	6.77	3 446	1 460	211	
				18 174.97	34.11		636.12	1.19	2.79	17.6		1 775	21	
	Объем: 0.7*1.0*5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			103.92				90%	1 333			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			52.94				43%	637			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.03					5 416			
	
43.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.5	2 460.30			8 611.05					14 723			
				2 460.30			8 611.05		4 206.69			14 723		
	Объем: 0.7*1.0*5													
	
44.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.042	5 885.40	3 188.72	2.53	247.19	133.93	0.11	15.07	5.9	2 416	2 018	1	
				2 694.15			113.15		3.51	1		397		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			105.80				67%	1 352			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.97				40%	807			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.96					4 575			
	
45.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.40656												
									3.51					
	Объем: (0.042)*9.68													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	10 920.58	578.81	368.81			28 970	8 728	1 677	
			9 972.96	29.60				18 564	458	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 583.75	355.34	312.28			24 995	5 356	1 370	
			9 916.12	29.60				18 268	458	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 166.85					16 096			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 38, 41; %=90 - по стр. 42; %=67 - по стр. 44)	361.17					4 630			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38, 41; %=43 - по стр. 42; %=40 - по стр. 44)	211.69					2 555			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 156.61					32 180			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	336.83	223.47	56.53			3 975	3 372	307	
			56.84					296		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 39)	256.99					3 305			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 39)	158.66					1 888			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	752.48					9 168			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 909.09					41 348			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	254.85					885			
	ИТОГО	12 163.94					42 233			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	243.28					845			
	ИТОГО	12 407.22					43 078			
	НДС 18%	2 233.30					7 754			
	ВСЕГО С НДС	14 640.52					50 832			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	618.16					7 935			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	370.35					4 443			
	
	Раздел 5.  Дверные блоки	
	
46.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0342	1 143.95	891.55	252.40	39.12	30.49	8.63	15.08	8.86	536	460	76	
					100.00			3.42	1	17.6			60	
	Объем: 1.9*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			33.57				84%	437			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.35				48%	250			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.04					1 222			
	
47.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.42	102.34	34.85	32.75	350.00	119.17	111.99	15.08	7.61	3 124	1 797	852	
				34.75			118.85		3.99	1		474		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			96.53				69%	1 240			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			85.80				58%	1 042			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					532.33					5 406			
	
48.	С Цена поставщик. 
Дверь металлическая, м2	3.42	983.45			3 363.40					14 227			
				983.45			3 363.40		4.23			14 227		
	Поправки: М: =4000*1.04/4.23	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 752.52	149.66	120.62			17 887	2 257	928	
			3 482.25	3.42				14 701	60	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 402.52	30.49	8.63			14 763	460	76	
			3 363.40	3.42				14 227	60	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 363.40					14 227			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 46)	33.57					437			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46)	20.35					250			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 456.44					15 450			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	350.00	119.17	111.99			3 124	1 797	852	
			118.85					474		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 47)	96.53					1 240			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)	85.80					1 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	532.33					5 406			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	3 988.77					20 856			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	85.36					446			
	ИТОГО	4 074.13					21 302			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	81.48					426			
	ИТОГО	4 155.61					21 728			
	НДС 18%	748.01					3 911			
	ВСЕГО С НДС	4 903.62					25 639			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	130.10					1 677			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	106.15					1 292			
	
	Раздел 6.  Прочие работы	
	
	Потолок	
	
49.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.3	188.95	188.95		56.69	56.69		15.07	1	854	854		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			56.12				84%	717			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.01				48%	410			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.83					1 981			
	
50.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками (армокирпичного перекрытия), 1 м2 очищаемой поверхности	5	11.25	11.25		56.24	56.24		15.06	1	847	847		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			45.55				69%	584			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.74				48%	407			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 838			
	
51.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(армокирпичного перекрытия), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	374.88	82.80	15.62	18.74	4.14	0.78	15.08	2.66	104	62	2	
				276.46	0.17		13.82	0.01	2.83	15.36		39		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.36				69%	43			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.49				48%	30			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.59					177			
	
52.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	634.96	50.89	10.37	31.75	2.54	0.52	15.07	3.19	107	38	2	
				573.70	0.17		28.69	0.01	2.32	15.36		67		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.07				69%	26			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.53				48%	18			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.35					151			
	
53.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.3	57.10	31.22		17.13	9.37		15.07	1	172	141		
				25.88			7.76		4.02	1		31		
	Накладные расходы		80%			7.50				68%	96			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.69				40%	56			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.31					324			
	
54.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	2 234.95	1 048.26	180.42	670.49	314.48	54.13	15.07	10.89	6 443	4 739	589	
				1 006.27	103.89		301.88	31.17	3.69	13.84		1 114	431	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			328.37				80%	4 136			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			162.46				37%	1 913			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.31					12 492			
	
55.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	210.27	122.16	3.53	63.08	36.65	1.06	15.07	8.55	664	552	9	
				84.59	0.20		25.38	0.06	4.03	17.46		102	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			34.87				80%	442			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.25				37%	205			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.21					1 311			
	
	Стены	
	
56.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5.13	37.19	25.77		190.78	132.20		15.08	1	2 284	1 994		
				11.42			58.58		4.96	1		291		
	Накладные расходы		86%			113.69				73%	1 456			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			92.54				56%	1 117			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					397.01					4 856			
	
57.	ТЕРр 53-15-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.04	20 043.08	3 507.27	439.80	801.72	140.29	17.59	15.07	8.19	4 666	2 114	144	
				16 096.01	144.32		643.84	5.77	3.74	17.33		2 408	100	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			125.61				73%	1 616			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			102.24				56%	1 240			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.57					7 522			
	
58.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.38	3 516.04	2 146.49	21.85	1 336.10	815.67	8.30	15.07	8.86	14 163	12 292	74	
				1 347.70	8.66		512.13	3.29	3.51	17.59		1 798	58	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			646.98				67%	8 275			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			409.48				40%	4 940			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 392.56					27 378			
	
59.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.15	57.10	31.22		122.77	67.12		15.07	1	1 235	1 012		
				25.88			55.64		4.02	1		224		
	Накладные расходы		80%			53.70				68%	688			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.56				40%	405			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.03					2 328			
	
60.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.15	210.27	122.16	3.53	452.09	262.64	7.58	15.07	8.55	4 756	3 958	65	
				84.59	0.20		181.87	0.42	4.03	17.46		733	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			249.91				80%	3 172			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			123.64				37%	1 467			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					825.64					9 395			
	
61.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.330936	48.13	4.41	36.66	112.18	10.28	85.45	15.07	7.27	1 024	155	621	
									1	1				
	Объем: (0.026+0.11952)*1.8+2.069													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.28				100%	155			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.17				60%	93			
	
62.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.330936	16.40		16.40	38.23		38.23	1	7.52	287		287	
									1	1				
	Объем: (0.026+0.11952)*1.8+2.069													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	3 967.99	1 908.31	213.64			37 606	28 758	1 793	
			1 829.59	40.73				6 807	597	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 817.58	1 898.03	89.96			36 295	28 603	885	
			1 829.59	40.73				6 807	597	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 49; %=69 - по стр. 50-52; %=68 - по стр. 53, 59; %=80 - по стр. 54, 55, 60; %=73 - по стр. 56, 57; %=67 - по стр. 58)	1 667.73					21 252			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49-52; %=40 - по стр. 53, 58, 59; %=37 - по стр. 54, 55, 60; %=56 - по стр. 56, 57)	1 017.63					12 207			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 502.94					69 754			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	150.41	10.28	123.68			1 311	155	908	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	10.28					155			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	6.17					93			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	150.41					1 311			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	6 653.35					71 065			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	142.38					1 521			
	ИТОГО	6 795.73					72 586			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	135.91					1 452			
	ИТОГО	6 931.64					74 038			
	НДС 18%	1 247.70					13 327			
	ВСЕГО С НДС	8 179.34					87 365			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 667.73					21 252			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 017.63					12 207			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	200 193.30	24 449.52	14 301.27			1 156 149	368 542	85 627	
			160 872.95	946.57				693 393	14 964	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	191 874.92	23 368.33	8 844.57			1 085 920	352 239	45 435	
			159 662.01	944.50				688 244	14 927	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	73 775.05					290 699			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 13, 14; %=61 - по стр. 3, 4, 15, 21, 32, 37; %=94 - по стр. 6-8, 10, 11, 22, 23; %=80 - по стр. 9, 17, 54, 55, 60; %=69 - по стр. 16, 50-52; %=93 - по стр. 20; %=99 - по стр. 25, 27, 30, 34, 36; %=84 - по стр. 38, 41, 46, 49; %=90 - по стр. 42; %=67 - по стр. 44, 58; %=68 - по стр. 53, 59; %=73 - по стр. 56, 57)	23 118.84					295 653			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 14, 16, 38, 41, 46, 49-52; %=31 - по стр. 3, 4, 15, 21, 32, 37; %=51 - по стр. 6-8, 10, 11, 22, 23; %=44 - по стр. 9; %=37 - по стр. 17, 54, 55, 60; %=54 - по стр. 20; %=61 - по стр. 25, 27, 30, 34, 36; %=43 - по стр. 42; %=40 - по стр. 44, 53, 58, 59; %=56 - по стр. 56, 57)	13 279.26					160 369			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	228 273.02					1 541 942			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	350.00	119.17	111.99			3 124	1 797	852	
			118.85					474		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 47)	96.53					1 240			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)	85.80					1 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	532.33					5 406			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 759.87	606.04	61.75			14 169	9 141	353	
			1 092.09	2.07				4 675	37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 24, 33; %=98 - по стр. 39)	541.62					6 963			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 24, 33; %=56 - по стр. 39)	350.98					4 210			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 652.47					25 342			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 208.51	355.98	5 282.96			52 936	5 365	38 987	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 61)	355.98					5 365			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 61)	213.59					3 219			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 208.51					52 936			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	237 666.33					1 625 626			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 086.06					34 788			
	ИТОГО	242 752.39					1 660 414			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 855.05					33 208			
	ИТОГО	247 607.44					1 693 622			
	НДС 18%	44 569.34					304 852			
	ВСЕГО С НДС	292 176.78					1 998 474			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 756.99					303 856			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 716.04					165 621			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)