«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Красносельская, д.13-19	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.096	
2.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.268	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11.096	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.83	
6.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	124	
7.	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0.1408	
8.	Е10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса)	1 м3	0.264	
9.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	7.7672	
10.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.096	
11.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	229.6872	
12.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	11.096	
13.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1220.56	
14.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	11.096	
15.	Цена поставщика.	Этернит в комплекте	м2	1420.288	
16.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.636	
17.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.636	
18.	Е12-01-012-01	Устройство снегоограждения	100 м ограждения	1.58	
19.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.636	
20.	Е58-10-2	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.225	
21.	Е58-10-4	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
22.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-7	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
24.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержатели (прим)	100 м ограждения	1.636	
25.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.96	
26.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
27.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
28.	Цена поставщика.	Окна металопластиковые	шт.	5	
29.	Е10-01-044-08	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью  с одной стороны (прим.)	100 м2 проемов	0.225	
30.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки	1 шт.	12	
31.	Е52-10-3	Смена обшивки вент. каналов (прим.)	100 м2 цоколя	0.4	
32.	Е10-01-044-12	Обивка  вент. каналов оцинкованой сталью (прим.)	100 м2 проемов	0.4	
33.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.42	
34.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8	
35.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	33.81	
36.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	33.81	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)