«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 712 201	руб.	Смета на сумму:	1 712 201	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши под адресу: Батальная, д.75	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт крыши	
Сметная стоимость:	1 712.201	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.396	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	310.172	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  кровля	
	
1.	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	12.19	164.91	119.07	45.84	2 010.25	1 451.46	558.79	14.16	5.92	23 861	20 553	3 308	
									1	1				
	
2.	Е12-01-017-01 
Разборка  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	4	373.01	199.47	173.54	1 492.03	797.89	694.14	14.17	5.71	15 270	11 306	3 964	
					19.54			78.14	5.29	14.15			1 106	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	
3.	Е12-01-017-01 
Устройство  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	12.19	557.89	286.74	271.15	6 800.69	3 495.37	3 305.32	14.17	5.71	68 403	49 529	18 873	
					30.53			372.10	5.29	14.15			5 265	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0	
	
4.	Е12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	12.19	558.86	368.69	132.13	6 812.44	4 494.33	1 610.60	14.17	5.82	76 851	63 685	9 374	
				58.04	16.63		707.51	202.66	5.36	14		3 792	2 837	
	Начисления: Н3= 43.75, Н4= 43.75, Н5= 40.25	
	
5.	Е12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	12.19	180.53	29.88	5.06	2 200.65	364.20	61.71	14.16	7.96	16 634	5 157	491	
				145.59			1 774.74		6.19	1		10 986		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
6.	Е12-01-001-05; 
Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	12.19	9 945.83	170.04	54.00	121 239.66	2 072.78	658.26	13.28	5.79	452 043	27 526	3 811	
				9 721.79	3.38		118 508.62	41.14	3.55	13.98		420 706	575	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
7.	Е12-01-004-04; 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.31	12 347.37	374.77	119.24	28 522.43	865.73	275.44	13.28	6.82	109 757	11 497	1 878	
				11 853.36	11.99		27 381.26	27.69	3.52	13.97		96 382	387	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
8.	Е20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	14.16	6.76	4 818	4 304	282	
				7.96			79.60		2.91	1		232		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	Цена поставщика. 
Аэратор типа "Поливент", шт	10	90.13			901.33			1	1	2 704			
				90.13			901.33		3	1		2 704		
	Поправки: М: =260*1.04/3	
	
10.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.155	6 350.32	635.76	12.96	7 334.62	734.30	14.97	14.16	7.63	28 885	10 398	114	
				5 701.60	2.33		6 585.35	2.69	2.79	14.15		18 373	38	
	
11.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		14.16	1	4 664	2 068		
				75.90			910.80		2.85	1		2 596		
	
12.	Е58-19-3 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия	0.72	6 219.31	877.75	18.28	4 477.90	631.98	13.16	14.16	7.63	20 892	8 949	100	
				5 323.28	3.23		3 832.76	2.33	3.09	14.18		11 843	33	
	
13.	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.048	1 143.95	891.55	252.40	54.91	42.79	12.12	14.17	7.23	694	606	88	
					100.00			4.80	1	14.18			68	
	
14.	Е09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.8	91.08	29.04	27.29	437.16	139.38	130.98	14.16	7.19	3 594	1 974	942	
				34.75			166.80		4.07	1		679		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
15.	Цена поставщика. 
Дверной блок металлический, м2	4.8	751.81			3 608.67			1	1	14 976			
				751.81			3 608.67		4.15	1		14 976		
	Поправки: М: =3000*1.04/4.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	187 374.88	15 540.20	7 377.24			844 046	217 552	43 225	
			164 457.44	731.55				583 269	10 309	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	185 455.58	14 950.83	7 204.51			830 970	209 206	42 001	
			163 300.24	731.55				579 762	10 309	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13; %=92 - по стр. 2-7; %=71 - по стр. 10, 12)	16 459.23					196 178			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13; %=44 - по стр. 2-7; %=52 - по стр. 10, 12)	8 837.39					98 989			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	210 752.20					1 126 137			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	437.16	139.38	130.98			3 594	1 974	942	
			166.80					679		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14)	112.90					1 362			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14)	100.35					1 145			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	650.41					6 101			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 482.14	449.99	41.75			9 482	6 372	282	
			990.40					2 828		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8; %=88 - по стр. 11)	499.96					6 038			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8; %=48 - по стр. 11)	303.43					3 403			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 285.53					18 923			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	213 688.14					1 151 161			
	НДС	38 463.87					207 209			
	Всего с НДС	252 152.01					1 358 370			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 072.09					203 578			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 241.17					103 537			
	
	Раздел 2.  ремонт вентканалов	
	
16.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.92	188.95	188.95		362.78	362.78		14.16	1	5 137	5 137		
									1	1				
	
17.	Е15-02-001-01 
(прим) штукатурка вентканалов и выходов на кровлю, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.92	2 074.12	832.23	83.91	3 982.32	1 597.89	161.11	14.16	8.8	33 271	22 626	1 418	
				1 157.98	39.06		2 223.32	75.00	4.15	14.15		9 227	1 061	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	Е15-04-014-01 
Окраска вентканалов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.92	2 291.60	114.18	14.24	4 399.87	219.23	27.34	14.16	7.89	14 991	3 104	216	
				2 163.18			4 153.31		2.81	1		11 671		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
19.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м, 100 м	0.953	6 350.32	635.76	12.96	6 051.85	605.88	12.35	14.16	7.63	23 833	8 579	94	
				5 701.60	2.33		5 433.62	2.22	2.79	14.15		15 160	31	
	
20.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.058	2 956.30	374.76	6.66	3 127.77	396.50	7.05	14.16	7.67	13 296	5 614	54	
				2 574.88	1.03		2 724.22	1.09	2.8	14.23		7 628	16	
	
21.	Е58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1	1 123.87	161.26	3.04	1 123.87	161.26	3.04	14.16	7.95	4 927	2 283	24	
				959.57			959.57		2.73	1		2 620		
	
22.	Е58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 18 каналов, 10 шт.	1	5 608.47	766.36	17.17	5 608.47	766.36	17.17	14.16	7.98	24 161	10 852	137	
				4 824.94			4 824.94		2.73	1		13 172		
	Начисления: Н3= 17, Н4= 17, Н5= 17, Н48= 17	
	
23.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м, 100 м	1.058	2 956.30	374.76	6.66	3 127.77	396.50	7.05	14.16	7.67	13 296	5 614	54	
				2 574.88	1.03		2 724.22	1.09	2.8	14.23		7 628	16	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	27 784.70	4 506.40	235.11			132 912	63 809	1 997	
			23 043.20	79.40				67 106	1 124	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 784.70	4 506.40	235.11			132 912	63 809	1 997	
			23 043.20	79.40				67 106	1 124	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 17, 18; %=71 - по стр. 19-23)	4 091.31					49 181			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16; %=37 - по стр. 17, 18; %=52 - по стр. 19-23)	2 622.05					29 541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 498.06					211 634			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	34 498.06					211 634			
	НДС	6 209.65					38 094			
	Всего с НДС	40 707.71					249 728			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 091.31					49 181			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 622.05					29 541			
	
	Раздел 3.  козырьки балконов, подъездов	
	
24.	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.49	164.91	119.07	45.84	80.81	58.34	22.46	14.16	5.92	959	826	133	
									1	1				
	
25.	Е12-01-017-01 
(Прим.) разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.49	373.01	199.47	173.54	182.77	97.74	85.03	14.17	5.71	1 871	1 385	486	
					19.54			9.57	5.29	14.15			135	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	
26.	Е12-01-017-01 
Устройство  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.49	557.89	286.74	271.15	273.37	140.50	132.86	14.17	5.71	2 750	1 991	759	
					30.53			14.96	5.29	14.15			212	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0	
	
27.	Е12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.49	723.49	105.34	37.75	354.51	51.62	18.50	14.17	5.82	2 363	731	108	
				580.40	4.75		284.40	2.33	5.36	14		1 524	33	
	Начисления: Н3= 12.5, Н4= 12.5, Н5= 11.5, Н48= 10	
	
28.	Е12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.49	180.53	29.88	5.06	88.46	14.64	2.48	14.16	7.96	669	207	20	
				145.59			71.34		6.19	1		442		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
29.	Е12-01-002-10; 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.49	5 454.70	91.24	28.79	2 672.80	44.71	14.11	13.28	5.88	9 747	594	83	
				5 334.67	1.86		2 613.99	0.91	3.47	13.93		9 071	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
30.	Е12-01-004-04; 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.62	12 347.37	374.77	119.24	7 655.37	232.36	73.93	13.28	6.82	29 459	3 086	504	
				11 853.36	11.99		7 349.08	7.43	3.52	13.97		25 869	104	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
31.	Е58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	0.62	1 918.22	590.15	4.67	1 189.30	365.89	2.90	14.16	7.7	7 493	5 181	22	
				1 323.40	0.65		820.51	0.40	2.79	14.09		2 289	6	
	
32.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м, 100 м	0.54	2 956.30	374.76	6.66	1 596.40	202.37	3.60	14.16	7.67	6 786	2 866	28	
				2 574.88	1.03		1 390.44	0.56	2.8	14.23		3 893	8	
	
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.06								40.64	775		775	

34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.06								146.81	2 798		2 798	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 093.79	1 208.17	355.87			65 670	16 867	5 716	
			12 529.76	36.16				43 088	511	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 093.79	1 208.17	355.87			65 670	16 867	5 716	
			12 529.76	36.16				43 088	511	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 24; %=92 - по стр. 25-30; %=71 - по стр. 31, 32)	1 196.32					14 229			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24; %=44 - по стр. 25-30; %=52 - по стр. 31, 32)	744.22					8 324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 034.33					88 223			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	16 034.33					88 223			
	НДС	2 886.18					15 880			
	Всего с НДС	18 920.51					104 103			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 196.32					14 229			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	744.22					8 324			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	229 253.37	21 254.77	7 968.22			1 042 628	298 228	50 938	
			200 030.40	847.11				693 463	11 944	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	227 334.07	20 665.40	7 795.49			1 029 552	289 882	49 714	
			198 873.20	847.11				689 956	11 944	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 13, 16, 24; %=92 - по стр. 2-7, 25-30; %=71 - по стр. 10, 12, 19-23, 31, 32; %=80 - по стр. 17, 18)	21 746.86					259 588			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 16, 24; %=44 - по стр. 2-7, 25-30; %=52 - по стр. 10, 12, 19-23, 31, 32; %=37 - по стр. 17, 18)	12 203.66					136 854			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	261 284.59					1 425 994			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	437.16	139.38	130.98			3 594	1 974	942	
			166.80					679		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14)	112.90					1 362			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14)	100.35					1 145			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	650.41					6 101			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 482.14	449.99	41.75			9 482	6 372	282	
			990.40					2 828		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8; %=88 - по стр. 11)	499.96					6 038			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8; %=48 - по стр. 11)	303.43					3 403			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 285.53					18 923			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	264 220.53					1 451 018			
	НДС	47 559.70					261 183			
	Всего с НДС	311 780.23					1 712 201			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 359.72					266 988			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 607.44					141 402			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)