«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 337 246	руб.	Смета на сумму:	1 337 246	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 14-18 по ул. Майора Козенкова	
Сметная стоимость:	1 337.246	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.180	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	239.283	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	5.226	553.31	459.71	93.60	2 891.60	2 402.44	489.15	12.51	4.4	32 207	30 055	2 152	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 378.42				84%	25 246			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 441.46				48%	14 426			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 711.48					71 880			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.226	2 875.85	685.02	51.83	15 029.19	3 579.91	270.86	12.51	7.1	79 572	44 785	1 923	
				2 139.00			11 178.41		2.94	1		32 865		
	Накладные расходы		83%			2 971.33				71%	31 797			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 326.94				52%	23 288			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 327.46					134 658			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.7034	5 502.93	806.67	80.64	25 882.48	3 794.09	379.28	12.51	7.11	119 413	47 464	2 697	
				4 615.62			21 709.11		3.19	1		69 252		
	Накладные расходы		83%			3 149.09				71%	33 699			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 466.16				52%	24 681			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 497.73					177 794			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.9	9 291.30	1 358.31	34.61	8 362.17	1 222.48	31.15	12.51	6.98	36 552	15 293	217	
				7 898.38			7 108.54		2.96	1		21 041		
	Накладные расходы		83%			1 014.66				71%	10 858			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			794.61				52%	7 952			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 171.44					55 362			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.2	3 176.89	1 205.91	20.22	635.38	241.18	4.04	12.51	7.02	4 622	3 017	28	
				1 950.76			390.15		4.04	1		1 576		
	Накладные расходы		83%			200.18				71%	2 142			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.77				52%	1 569			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.33					8 333			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	12.51	7.02	8 034	3 628	94	
				5 258.63			1 051.73		4.1	1		4 312		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 576			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	1 887			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					12 496			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	13.065	221.62	101.80	102.69	2 895.41	1 329.99	1 341.61	12.51	3.39	21 585	16 638	4 548	
				17.13	1.45		223.80	18.94	1.78	12.56		398	238	
	Объем: 470.34*2+522.6*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 214.04				77%	12 995			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			809.36				48%	8 100			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 918.81					42 680			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	270.4455	36.04			9 746.86					40 705			
				36.04			9 746.86		150.51			40 705		
	Объем: 13.065*20.7													
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия	5.226	286.73	122.64	1.26	1 498.44	640.90	6.60	12.51	7.2	10 405	8 018	48	
				162.83			850.95		2.75	1		2 340		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			596.04				79%	6 334			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			410.18				51%	4 089			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 504.65					20 828			
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	653.25	13.13			8 577.17					27 959			
				13.13			8 577.17		42.8			27 959		
	Объем: 522.6*1.25													
11.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.12	1 174.67	1 166.71	7.96	140.96	140.01	0.96	12.51	4.05	1 755	1 751	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			116.21				71%	1 243			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.01				52%	911			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.17					3 909			
12.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых полукруглых окон, 1 слуховое окно	12	394.62	69.00	29.78	4 735.38	828.00	357.30	12.51	6.53	22 845	10 358	2 333	
				295.84	2.08		3 550.08	24.90	2.86	12.51		10 153	311	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			904.07				90%	9 602			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			460.57				43%	4 588			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 100.02					37 035			
13.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	6	3 070.76			18 424.56					31 533			
				3 070.76			18 424.56		5 255.58			31 533		
	Объем: 0.5*12													
14.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка слухового окна  кровельной сталью оцинкованной, цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3	373.54	335.71	26.60	112.06	100.71	7.98	12.52	7.17	1 332	1 261	57	
				11.23			3.37		4.14	1		14		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			106.75				90%	1 135			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			54.38				43%	542			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.20					3 009			
15.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.132	23 811.97			3 143.18					6 318			
				23 811.97			3 143.18		47 861.13			6 318		
	Объем: 0.3*0.44													
16.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.226	8 171.06	405.87	165.99	42 701.94	2 121.07	867.45	12.52	6.6	214 168	26 556	5 725	
				7 599.20	14.91		39 713.42	77.93	4.58	12.5		181 887	974	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 374.92				92%	25 328			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 209.45				44%	12 113			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 286.31					251 609			
17.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	44	137.86			6 065.84					26 389			
				137.86			6 065.84		599.75			26 389		
18.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.804	75.57	75.35	0.22	60.76	60.58	0.18	12.51	4.09	759	758	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.28				71%	538			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.38				52%	394			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.42					1 691			
19.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.804	8 813.16	326.90	31.86	7 085.78	262.83	25.62	12.51	6.89	24 944	3 288	177	
				8 454.40	3.03		6 797.34	2.43	3.16	12.48		21 480	30	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			286.48				92%	3 053			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.89				44%	1 460			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 518.15					29 456			
20.	ТЕРр 58-20-1 
(прим) 
Устройство капельника, 100 м	0.804	2 956.30	374.76	6.66	2 376.87	301.31	5.35	12.51	6.9	9 272	3 769	37	
				2 574.88	1.03		2 070.20	0.83	2.64	12.57		5 465	10	
	Накладные расходы		83%			250.78				71%	2 683			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			196.39				52%	1 965			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 824.04					13 920			
21.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.48	7 415.77	333.04	13.17	3 559.57	159.86	6.32	12.51	7.18	10 902	2 000	45	
				7 069.56			3 393.39		2.61	1		8 857		
	Накладные расходы		83%			132.68				71%	1 420			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.91				52%	1 040			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 796.16					13 362			
22.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
23.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
25.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	12.51	7.2	3 384	1 640	3	
				1 029.19			411.68		4.23	1		1 741		
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	853			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					5 401			
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.042	8 572.20	5 513.35	252.31	360.03	231.56	10.60	12.51	6.18	3 535	2 897	65	
				2 806.54	60.12		117.87	2.53	4.86	12.52		573	32	
	Накладные расходы		78%			182.59				66%	1 933			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			147.48				50%	1 465			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.10					6 933			
27.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1764	2 934.00			517.56					1 983			
				2 934.00			517.56		11 241.04			1 983		
	Объем: 0.042*4200													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 кан., 100 м труб	0.042	23 217.20	15 220.75	473.40	975.12	639.27	19.88	12.51	6.18	9 656	7 997	123	
				7 523.05	112.70		315.97	4.73	4.86	12.52		1 536	59	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	5 317			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 028			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					19 001			
29.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.462	2 934.00			1 355.51					5 193			
				2 934.00			1 355.51		11 241.04			5 193		
	Объем: 0.042*2200*5													
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1344	2 412.79	1 295.60	2.05	324.28	174.13	0.28	12.51	4.04	2 813	2 178	1	
				1 115.14			149.87		4.23	1		634		
	Накладные расходы		79%			137.56				67%	1 459			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			87.07				40%	871			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548.91					5 143			
31.	ТЕР 15-04-012-01 
(прим) 
Окраска дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1344	2 512.50	159.37	15.75	337.68	21.42	2.12	12.51	7.07	1 235	268	15	
				2 337.38			314.14		3.03	1		952		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			20.35				80%	214			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.07				37%	99			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.10					1 549			
32.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр), 1 м3 кладки	0.3	1 615.27	301.17	30.24	484.58	90.35	9.07	12.51	6.11	2 634	1 130	55	
				1 283.86	5.99		385.16	1.80	3.76	12.52		1 448	22	
	Накладные расходы		86%			79.25				73%	841			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.51				56%	645			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.33					4 120			
33.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.76	4 972.00	72.11	75.20	3 778.72	54.80	57.15	12.51	6.29	13 769	686	359	
				4 824.69	5.48		3 666.76	4.16	3.47	12.5		12 724	52	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			63.68				92%	679			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.43				44%	325			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 874.82					14 773			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	23.72	7.34		7.34	174.00		174.00		5.54	964		964	
										1				
	Объем: 2.82+20.9													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	23.72	26.50		26.50	628.61		628.61		5.54	3 483		3 483	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.818/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	176 743.00	18 987.37	4 712.00			785 603	237 555	25 173	
			153 043.61	138.25				522 872	1 728	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 743.00	18 987.37	4 712.00			785 603	237 555	25 173	
			153 043.61	138.25				522 872	1 728	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	47 830.68					140 080			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 18, 20-25; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 16, 19, 33; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31; %=73 - по стр. 32)	17 221.77					183 763			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 18, 20-25; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 16, 19, 33; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32)	11 837.53					118 394			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	205 802.30					1 087 760			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	205 802.30					1 087 760			
	Строительный контроль 2,14%	4 404.17					23 278			
	Всего со строительным контролем	210 206.47					1 111 038			
	Непредвиденные расходы 2%	4 204.13					22 221			
	Всего с непредвиденными расходами	214 410.60					1 133 259			
	НДС	38 593.91					203 987			
	Всего с НДС	253 004.51					1 337 246			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 221.77					183 763			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 837.53					118 394			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)