«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 413 984	руб.	Смета на сумму:	4 413 984	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /___С.Б. Русович___ /	________________ /__И.Г. Ярмошик______ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул.Озерной в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
 на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул.Озерной в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	4 413.984	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.025	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	342.521	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	1.245	6 900.71	2 146.35	4 754.36	8 591.38	2 672.21	5 919.18	16.9	5.36	76 887	45 160	31 727	
					473.09			589.00	1	16.9			9 954	
	Объем: 1387.5*0.08+224.4*0.06													
	Накладные расходы		104%			3 391.66				88%	48 500			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 956.73				48%	26 455			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 939.76					151 842			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	4.825	1 689.81	625.26	1 064.55	8 153.33	3 016.88	5 136.45	16.91	5.04	76 903	51 015	25 888	
					105.56			509.33	1	16.9			8 608	
	Объем: 315.5+167													
	Накладные расходы		104%			3 667.26				88%	52 468			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 115.73				48%	28 619			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 936.31					157 990			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	311.01	3.71		3.13	1 152.60		973.46	1	8.62	10 930		8 391	
					0.36			111.96	1	14.17			1 587	
	Объем: (124.5*2.2)+(315.5*0.3*0.15+167*0.2*0.08)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			111.96				100%	1 587			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			67.18				60%	952			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	311.01	13.99		13.99	4 351.03		4 351.03		9.24	40 204		40 204	

	Устройство покрытий проезжей части	
	
5.	ТЕР 01-01-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Срезка растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0425	761.73		761.73	32.37		32.37	1	8.94	289		289	
					140.01			5.95	1	16.91			101	
	Объем: 212.5*0.2													
	Накладные расходы		95%			5.65				81%	82			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.56				34%	34			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.58					405			
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.7314	4 846.79	124.86	4 711.39	3 544.94	91.32	3 445.91	16.9	9.04	32 730	1 543	31 151	
				10.54	657.79		7.71	481.11	4.59	16.91		35	8 136	
	Объем: 1600*0.4+212.5*0.43													
	Накладные расходы		95%			543.81				81%	7 840			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			246.14				34%	3 291			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 334.89					43 861			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1170.2	16.40		16.40	19 191.28		19 191.28		9.25	177 519		177 519	
														
	Объем: 731.4*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.7314	344.93	24.76	314.90	252.28	18.11	230.32	16.9	9	2 397	306	2 073	
				5.27	49.16		3.85	35.96	4.59	16.91		18	608	
	Накладные расходы		95%			51.37				81%	740			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			23.25				34%	311			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.90					3 448			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	3.2	2 520.14	133.78	2 368.36	8 064.45	428.10	7 578.75	16.9	5.91	52 280	7 235	44 790	
				18.00	198.48		57.60	635.14	4.43	16.91		255	10 740	
	Объем: 1600*0.2													
	Накладные расходы		142%			1 509.80				121%	21 750			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			861.22				65%	11 684			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 435.48					85 714			
	
10.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	352	104.66			36 840.32					172 997			
				104.66			36 840.32		491.47			172 997		
	Объем: 320*1.10													
	
11.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	1.6	4 752.69	320.44	4 324.25	7 604.30	512.70	6 918.80	16.9	7.36	60 988	8 665	50 922	
				108.00	612.47		172.80	979.95	8.11	16.91		1 401	16 571	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			2 119.56				121%	30 536			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 209.05				65%	16 403			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 932.91					107 927			
	
12.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	302.4	246.68			74 596.03					351 002			
				246.68			74 596.03		1 160.72			351 002		
	Объем: 1.6*189													
	
13.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	24	292.58			7 021.92					28 404			
				292.58			7 021.92		1 183.52			28 404		
	Объем: 1.6*15													
	
14.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	1.6	1 207.05		1 207.05	1 931.28		1 931.28	1	7.43	14 349		14 349	
					168.30			269.28	8.15	16.91			4 554	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			382.38				121%	5 510			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			218.12				65%	2 960			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 531.77					22 819			
	
15.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	100.8	246.68			24 865.34					117 001			
				246.68			24 865.34		1 160.72			117 001		
	Объем: 1.6*12.6*5													
	
16.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	1.28	2 106.64		41.70	2 696.50		53.38	1	9.11	22 398		486	
				2 064.94	7.98		2 643.12	10.21	8.29	16.9		21 911	173	
	Объем: 1600*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			14.50				121%	209			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			8.27				65%	112			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 719.27					22 720			
	
17.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.6	54 900.38	391.04	2 296.48	87 840.61	625.66	3 674.37	16.9	6.88	479 454	10 574	25 280	
				52 212.86	293.18		83 540.58	469.09	5.31	16.9		443 600	7 928	
	Накладные расходы		142%			1 554.55				121%	22 387			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			886.75				65%	12 026			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90 281.90					513 868			
	
18.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	1.6	13 086.58	1.84	6.32	20 938.53	2.94	10.11	16.88	2.02	111 184	50	20	
				13 078.42			20 925.47		5.31	1		111 114		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			4.17				121%	61			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.38				65%	33			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 945.09					111 277			
	
19.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.48	2 106.64		41.70	1 011.19		20.02	1	9.11	8 399		182	
				2 064.94	7.98		991.17	3.83	8.29	16.9		8 217	65	
	Объем: 1600*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			5.44				121%	79			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.10				65%	42			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 019.73					8 520			
	
20.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.6	55 822.91	391.04	2 302.93	89 316.66	625.66	3 684.69	16.9	6.89	597 853	10 574	25 388	
				53 128.94	293.64		85 006.30	469.82	6.61	16.9		561 892	7 940	
	Накладные расходы		142%			1 555.58				121%	22 402			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			887.34				65%	12 034			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91 759.58					632 289			
	
	Мощение тротуаров плиткой толщ.60мм	
	
21.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.056	4 846.79	124.86	4 711.39	271.42	6.99	263.84	16.9	9.04	2 506	118	2 385	
				10.54	657.79		0.59	36.84	4.59	16.91		3	623	
	Объем: 224.4*0.25													
	Накладные расходы		95%			41.64				81%	600			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			18.85				34%	252			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.91					3 358			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	89.6	13.99		13.99	1 253.50		1 253.50		9.24	11 582		11 582	
														
	Объем: 56*1.6													
	
23.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.056	344.93	24.76	314.90	19.32	1.39	17.63	16.9	9	183	23	159	
				5.27	49.16		0.30	2.75	4.59	16.91		1	47	
	Накладные расходы		95%			3.93				81%	57			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.78				34%	24			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.03					264			
	
24.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4488	2 520.14	133.78	2 368.36	1 131.04	60.04	1 062.92	16.9	5.91	7 332	1 015	6 282	
				18.00	198.48		8.08	89.08	4.43	16.91		36	1 506	
	Объем: 224.4*0.2													
	Накладные расходы		142%			211.75				121%	3 050			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			120.79				65%	1 639			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 463.58					12 021			
	
25.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	49.37	104.66			5 167.06					24 264			
				104.66			5 167.06		491.47			24 264		
	Объем: 44.88*1.10													
	
26.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1122	540.62		540.62	60.66		60.66	1	8.46	513		513	
					59.01			6.62	4.83	16.91			112	
	Объем: 224.4*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			9.40				121%	136			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5.36				65%	73			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.42					721			
	
27.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	11.44	280.61			3 210.18					23 886			
				280.61			3 210.18		2 087.9			23 886		
	Объем: 11.22*1.02													
	
28.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	22.44	144.06	122.25	15.86	3 232.71	2 743.29	355.90	16.91	5.48	48 963	46 389	1 950	
				5.95	0.73		133.52	16.38	4.67	16.79		624	275	
	Накладные расходы		142%			3 918.73				121%	56 463			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 235.33				65%	30 332			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 386.77					135 758			
	
29.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая, м2	228.89	90.71			20 762.57			1	1	99 453			
				90.71			20 762.57		4.79	1		99 453		
	Объем: (22.44)*10.2													
	Поправки: М: =395*1.1/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
30.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0705	4 846.79	124.86	4 711.39	341.70	8.80	332.15	16.9	9.04	3 155	149	3 003	
				10.54	657.79		0.74	46.37	4.59	16.91		3	784	
	Объем: 378*0.35*0.4+167*0.3*0.35													
	Накладные расходы		95%			52.41				81%	756			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			23.72				34%	317			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.83					4 228			
	
31.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	112.8	16.40		16.40	1 849.92		1 849.92		9.25	17 112		17 112	
														
	Объем: 70.5*1.6													
	
32.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0705	344.93	24.76	314.90	24.32	1.75	22.20	16.9	9	231	30	200	
				5.27	49.16		0.37	3.47	4.59	16.91		2	59	
	Накладные расходы		95%			4.96				81%	72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.24				34%	30			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.52					333			
	
33.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1246	2 520.14	133.78	2 368.36	314.01	16.67	295.10	16.9	5.91	2 036	282	1 744	
				18.00	198.48		2.24	24.73	4.43	16.91		10	418	
	Объем: (378*0.25+167*0.18)*0.1													
	Накладные расходы		142%			58.79				121%	847			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			33.53				65%	455			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.33					3 338			
	
34.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	13.706	104.66			1 434.47					6 736			
				104.66			1 434.47		491.47			6 736		
	Объем: 12.46*1.10													
	
35.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.78	5 013.40	682.44	81.37	18 950.65	2 579.62	307.58	16.91	7.66	122 761	43 621	2 356	
				4 249.59	10.25		16 063.45	38.75	4.78	16.91		76 783	655	
	Накладные расходы		142%			3 718.09				121%	53 574			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 120.88				65%	28 779			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 789.62					205 114			
	
36.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	378	76.13			28 777.14					132 996			
				76.13			28 777.14		351.84			132 996		
	
37.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	1.67	937.76	682.44	81.37	1 566.06	1 139.67	135.89	16.91	7.66	21 701	19 272	1 041	
				173.95	10.25		290.50	17.12	4.78	16.91		1 389	289	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			1 642.64				121%	23 669			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			937.00				65%	12 715			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 145.70					58 084			
	
38.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.033066	569.06			18.82					100			
				569.06			18.82		3 009.69			100		
	Объем: (1.67)*(0.06*0.33)													
	
39.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	8.47	685.00			5 801.95					28 201			
				685.00			5 801.95		3 329.55			28 201		
	Объем: (1.67)*(5.9*0.86)													
	
40.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	167	34.14			5 701.38					30 999			
				34.14			5 701.38		185.62			30 999		
	
	Прочие работы	
	
41.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	3	337.20	337.20		1 011.60	1 011.60		16.91	1	17 106	17 106		
									4.62	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 407-0013:[ М-(1831.35=122.09*15) ]	
	Накладные расходы		115%			1 163.34				98%	16 764			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			778.93				61%	10 435			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 953.87					44 305			
	
42.	ТССЦ 407-0013 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Земля растительная механизированной заготовки, м3	2.5	122.09			305.23					1 410			
				122.09			305.23		563.82			1 410		
	Объем: (3.0)*15-42.5													
	
43.	ТЕР 47-01-046-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, 100 м2	-3	656.56	46.11		-1 969.68	-138.33		16.91	1	-10 800	-2 339		
				610.45			-1 831.35		4.62	1		-8 461		
	Накладные расходы		115%			-159.08				98%	-2 292			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			-106.51				61%	-1 427			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					-2 235.27					-14 519			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	507 232.37	15 425.07	69 108.69			3 026 594	260 788	526 986	
			422 519.45	4 852.74				2 236 282	81 733	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	479 434.04	15 425.07	41 489.50			2 769 247	260 788	272 178	
			422 519.45	4 740.78				2 236 282	80 146	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	214 502.41					1 017 449			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 6, 8, 21, 23, 30, 32; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 16-20, 24, 26, 28, 33, 35, 37; %=98 - по стр. 41, 43)	25 472.32					366 260			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 6, 8, 21, 23, 30, 32; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 16-20, 24, 26, 28, 33, 35, 37; %=61 - по стр. 41, 43)	14 592.54					197 628			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	519 498.90					3 333 135			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	27 798.33		27 619.19			257 347		254 808	
				111.96					1 587	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	111.96					1 587			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	67.18					952			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	27 798.33					257 347			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	547 297.23					3 590 482			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	11 712.16					76 836			
	ИТОГО	559 009.39					3 667 318			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 180.19					73 346			
	ИТОГО	570 189.58					3 740 664			
	НДС 18%	102 634.12					673 320			
	ВСЕГО С НДС	672 823.70					4 413 984			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)