«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	154 989	руб.	Смета на сумму:	154 989	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / И.Л. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения МКД №74 по ул.Киевская г.Калининграда	
Сметная стоимость:	154.989	тыс. руб.	
монтажных работ:	89.075	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.157	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	26.146	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.07	53.31	52.33	0.98	3.73	3.66	0.07	16.9	9.35	63	62	1	
					0.45			0.03	1	17			1	
	Накладные расходы		85%			3.14				72%	45			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.40				52%	33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.27					141			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.06	48.36	48.36		2.90	2.90		16.9	1	49	49		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.47				72%	35			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.89				52%	25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.25					110			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.65	19.51	19.51		12.68	12.68		16.9	1	214	214		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			10.78				72%	154			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.24				52%	111			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.70					479			
	
	Строительные и отделочные  работы	
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.04	2 312.45	625.61	1 686.84	92.50	25.02	67.47	16.91	5.06	765	423	341	
					176.68			7.07	1	16.9			119	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			31.77				84%	455			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.25				48%	260			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.52					1 480			
	
5.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.34	1 747.93	460.22	1 287.71	594.30	156.47	437.82	16.91	5.06	4 861	2 646	2 215	
					134.87			45.86	1	16.9			775	
	Накладные расходы		99%			200.31				84%	2 874			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			121.40				48%	1 642			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					916.00					9 377			
	
6.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.06	1 530.34	460.28	1 070.06	91.82	27.62	64.20	16.91	5.06	792	467	325	
					112.08			6.72	1	16.9			114	
	Объем: (0.6*0.4)*1+(0.5*0.35)*2													
	Накладные расходы		99%			34.00				84%	488			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.60				48%	279			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.42					1 559			
	
7.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.05	1 571.78	352.69	1 219.09	78.59	17.63	60.95	16.91	5.06	607	298	308	
					127.69			6.38	1	16.9			108	
	Накладные расходы		99%			23.77				84%	341			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.41				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.77					1 143			
	
8.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.11	1 944.70	473.27	25.13	213.92	52.06	2.76	16.91	9.39	1 740	880	26	
				1 446.30			159.09		5.24	1		834		
	Накладные расходы		99%			51.54				84%	739			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.24				48%	422			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.70					2 902			
	
9.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.102	2 702.63	1 182.22	191.18	275.67	120.59	19.50	16.9	12.19	2 787	2 038	238	
				1 329.24	100.40		135.58	10.24	3.77	16.9		511	173	
	Объем: 34*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			124.29				80%	1 769			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.49				37%	818			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.45					5 374			
	
10.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.102	1 745.74	557.85	23.67	178.07	56.90	2.41	16.9	9.47	1 457	962	23	
				1 164.22	0.39		118.75	0.04	3.98	16.85		473	1	
	Объем: 34*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			54.09				80%	770			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.76				37%	356			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.92					2 584			
	
11.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.692	48.13	4.41	36.66	81.43	7.46	62.03	16.9	8.61	862	126	534	
									1	1				
	Объем: 0.94*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.46				100%	126			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.48				60%	76			
	
12.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.692	16.40		16.40	27.75		27.75	1	9.26	257		257	
									1	1				
	Объем: 0.94*1.8													
	
	Вводно-распределительное устройство	
	
13.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	235.54	29.29	35.20	235.54	29.29	35.20	16.9	7.2	1 811	495	253	
				171.05	1.81		171.05	1.81	6.21	16.88		1 062	31	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.55				81%	426			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.22				52%	274			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.30					2 511			
	
14.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа ЩРВ 600х400х250  IP44, шт	1	573.40			573.40					2 781			
				573.40			573.40		4.85			2 781		
	Поправки: М: =2700*1.03/4.85	
	
15.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	90.76	28.09	4.84	181.52	56.18	9.67	16.91	6.36	1 700	950	62	
				57.83	0.18		115.66	0.36	5.95	17		688	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.71				81%	774			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.75				52%	497			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.98					2 971			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   GLS6 -С63/3 (С) 63A 3-pol., шт	1	395.01			395.01					1 916			
				395.01			395.01		4.85			1 916		
	Поправки: М: =1860*1.03/4.85	
	
17.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -С50/3 (С) 50A 3-pol., шт	1	340.86			340.86					1 653			
				340.86			340.86		4.85			1 653		
	Поправки: М: =1605*1.03/4.85	
	
18.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12.38	8.83	2.96	16.92	7.67	178	149	23	
				0.58	0.18		0.58	0.18	10.14	17		6	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	123			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.80					380			
	
19.	С.Цена поставщик 
Электросчетчик трехфазный ЦЭ 6803 8М 220/380В, 10-100А,, шт	1	615.88			615.88					2 987			
				615.88			615.88		4.85			2 987		
	Поправки: М: =2900*1.03/4.85	
	
20.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	52.94	18.89	1.54	105.89	37.78	3.07	16.91	4.54	1 070	639	14	
				32.52			65.04		6.41	1		417		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.89				81%	518			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.56				52%	332			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.34					1 920			
	
21.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -С10/2 (С) 10A 2-pol. 6 кА, шт	2	135.07			270.14					1 310			
				135.07			270.14		4.85			1 310		
	Поправки: М: =636*1.03/4.85	
	
22.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	990.94	643.24	202.99	3.96	2.57	0.81	16.9	10.14	54	43	8	
				144.71	80.64		0.58	0.32	4.5	16.91		3	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.75				81%	39			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.88				52%	25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.58					118			
	
23.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50 мм, шт	1	201.75			201.75					979			
				201.75			201.75		4.85			979		
	Поправки: М: =950*1.03/4.85	
	
24.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	1	11.89			11.89					58			
				11.89			11.89		4.85			58		
	Поправки: М: =56*1.03/4.85	
	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
	
25.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	2	235.54	29.29	35.20	471.08	58.58	70.39	16.9	7.2	3 621	990	507	
				171.05	1.81		342.10	3.62	6.21	16.88		2 124	61	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			59.09				81%	851			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.43				52%	547			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					570.60					5 019			
	
26.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  ЩРВ  36  IP44, шт	2	509.69			1 019.38					4 944			
				509.69			1 019.38		4.85			4 944		
	Поправки: М: =2400*1.03/4.85	
	
27.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	90.76	28.09	4.84	181.52	56.18	9.67	16.91	6.36	1 700	950	62	
				57.83	0.18		115.66	0.36	5.95	17		688	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.71				81%	774			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.75				52%	497			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.98					2 971			
	
28.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C32/2 (C) 32A 2-pol. 6 кА, шт	2	144.84			289.67					1 405			
				144.84			289.67		4.85			1 405		
	Поправки: М: =682*1.03/4.85	
	
29.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	7	52.94	18.89	1.54	370.61	132.22	10.75	16.91	4.54	3 744	2 236	49	
				32.52			227.64		6.41	1		1 459		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			125.61				81%	1 811			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.94				52%	1 163			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.16					6 718			
	
30.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	7	138.25			967.78					4 694			
				138.25			967.78		4.85			4 694		
	Поправки: М: =651*1.03/4.85	
	
31.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.14	151.46	148.98		21.20	20.86		16.9	1	358	352		
				2.48			0.35		16.92	1		6		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.82				81%	285			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.56				52%	183			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.58					826			
	
32.	ТССЦ 509-1263 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	14	3.07			42.98					242			
				3.07			42.98		17.26			242		
	
33.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.008	990.94	643.24	202.99	7.93	5.15	1.62	16.9	10.14	109	87	16	
				144.71	80.64		1.16	0.65	4.5	16.91		5	11	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.51				81%	79			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.77				52%	51			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.21					239			
	
34.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50 мм, шт	2	201.75			403.51					1 957			
				201.75			403.51		4.85			1 957		
	Поправки: М: =950*1.03/4.85	
	
35.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	2	11.89			23.79					115			
				11.89			23.79		4.85			115		
	Поправки: М: =56*1.03/4.85	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
36.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.65	314.15	228.02	61.33	204.19	148.22	39.87	16.9	5.38	2 808	2 505	214	
				24.79	1.63		16.11	1.06	5.48	16.87		88	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			141.82				81%	2 044			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.03				52%	1 312			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					443.04					6 164			
	
37.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	66.3	4.58			303.65					1 670			
				4.58			303.65		25.19			1 670		
	Объем: 65*1.02													
	
38.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	38	0.84			31.92					165			
				0.84			31.92		4.33			165		
	
39.	ТССЦ 301-7351 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт.	65	11.72			761.80					4 154			
				11.72			761.80		63.91			4 154		
	
40.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.15	480.38	329.58	117.30	72.06	49.44	17.60	16.9	6.19	973	835	109	
				33.50	4.70		5.03	0.71	5.79	16.91		29	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.64				81%	686			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.60				52%	440			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.30					2 100			
	
41.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	15.3	15.70			240.21					1 406			
				15.70			240.21		91.91			1 406		
	Объем: 15*1.02													
	
42.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	9	6.56			59.04					283			
				6.56			59.04		31.39			283		
	
43.	ТССЦ 301-7355 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	15	14.99			224.85					1 219			
				14.99			224.85		81.29			1 219		
	
44.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.29	103.59	64.55	5.93	30.04	18.72	1.72	16.9	7.67	362	316	13	
				33.11	0.36		9.60	0.10	3.37	17		32	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.88				81%	258			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.23				52%	165			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.15					785			
	
45.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.38	51.18	21.91	2.96	19.45	8.33	1.13	16.91	7.67	178	141	9	
				26.30	0.18		9.99	0.07	2.9	17		29	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.98				81%	115			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.46				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.89					367			
	
46.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.36	142.70	75.32	8.89	51.37	27.12	3.20	16.9	7.67	556	458	25	
				58.48	0.54		21.05	0.19	3.47	17		73	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.94				81%	373			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.75				52%	240			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.07					1 169			
	
47.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.068	3 697.14			251.41					2 047			
				3 697.14			251.41		30 104.52			2 047		
	Объем: 67*1.02													
	
48.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0367	7 877.29			289.10					2 649			
				7 877.29			289.10		72 176.61			2 649		
	Объем: 36*1.02													
	
49.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.15	200.48	107.30	17.77	30.07	16.10	2.67	16.9	7.68	337	272	20	
				75.40	1.08		11.31	0.16	3.97	17		45	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.45				81%	223			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.57				52%	143			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.09					703			
	
50.	ТССЦ 501-8509 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0153	19 185.32			293.54					2 868			
				19 185.32			293.54		187 434.78			2 868		
	Объем: 15*1.02													
	
51.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44, шт	6	1.02			6.12					29			
				1.02			6.12		4.71			29		
	Поправки: М: =4.8*1.03/4.85	
	
52.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  для открытой  проводки  ip44, шт	5	43.54			217.68					1 056			
				43.54			217.68		4.85			1 056		
	Поправки: М: =205*1.03/4.85	
	
53.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.07	2 495.42	891.76	346.73	174.68	62.42	24.27	16.91	6.73	1 513	1 056	163	
				1 256.94	15.92		87.99	1.11	3.34	16.91		294	19	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			60.35				81%	871			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.29				52%	559			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.33					2 943			
	
54.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	1	110.01			110.01					534			
				110.01			110.01		4.85			534		
	Поправки: М: =518*1.03/4.85	
	
55.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный   IP44, шт	6	101.94			611.63					2 966			
				101.94			611.63		4.85			2 966		
	Поправки: М: =480*1.03/4.85	
	
56.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	7	27.61			193.26					937			
				27.61			193.26		4.85			937		
	Поправки: М: =130*1.03/4.85	
	
57.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.05	394.77	325.20	7.67	19.74	16.26	0.38	16.91	7.39	291	275	3	
				61.90	0.54		3.10	0.03	4.31	17		13		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.48				81%	223			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.59				52%	143			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.80					657			
	
58.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	5	7.15			35.75					447			
				7.15			35.75		89.41			447		
	
59.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	5	22.08	21.72		110.40	108.60		16.9	1	1 866	1 835		
				0.36			1.80		17	1		31		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			86.88				68%	1 248			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.16				48%	881			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.44					3 995			
	
60.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК, шт	5	97.69			488.45					2 369			
				97.69			488.45		4.85			2 369		
	Поправки: М: =460*1.03/4.85	
	
61.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.01	400.92	331.25	7.67	4.01	3.31	0.08	16.91	7.39	59	56	1	
				62.00	0.54		0.62	0.01	4.33	17		3		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.15				81%	45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.16				52%	29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.32					133			
	
62.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	1	23.79			23.79					115			
				23.79			23.79		4.85			115		
	Поправки: М: =112*1.03/4.85	
	
	устройство контура заземления	
	
63.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 275.12	1 275.12		22.95	22.95		16.9	1	388	388		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		72%			16.52				61%	237			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.72				31%	120			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.20					745			
	
64.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	704.46	704.46		12.68	12.68		16.9	1	214	214		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		72%			9.13				61%	131			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.82				31%	66			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.63					411			
	
65.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.018	419.01	113.40	305.61	7.54	2.04	5.50	16.9	5.4	64	34	30	
					34.14			0.61	1	16.9			10	
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Накладные расходы		86%			2.28				73%	32			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.14				34%	15			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.96					111			
	
66.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	246.51	106.79	61.69	73.95	32.04	18.51	16.9	6.95	762	541	129	
				78.03	2.87		23.41	0.86	3.93	16.88		92	15	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	450			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	289			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.59					1 501			
	
67.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					1 119			
				5 326.70			181.11		32 909.7			1 119		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
68.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	385.74	165.67	80.76	38.57	16.57	8.08	16.9	6.68	388	280	54	
				139.31	3.32		13.93	0.33	3.9	16.89		54	6	
	Накладные расходы		95%			16.06				81%	232			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.99				52%	149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.61					768			
	
69.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					627			
				7 160.12			114.56		39 164.47			627		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
70.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.07	850.42	320.96	64.24	59.53	22.47	4.50	16.9	4.36	467	380	20	
				465.22	0.45		32.57	0.03	2.09	17		68	1	
	Накладные расходы		95%			21.38				81%	309			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.63				52%	198			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.53					974			
	
71.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0071	21 635.60			153.61					907			
				21 635.60			153.61		127 687.07			907		
	Объем: 7*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	13 923.75	1 457.90	1 016.61			92 633	24 642	6 052	
			11 437.28	88.91				61 735	1 504	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 420.35	956.48	266.22			67 644	16 166	1 755	
			9 197.68	11.99				49 722	204	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 921.35					42 413			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 44-46, 49, 53, 57, 61, 66, 68, 70; %=68 - по стр. 59)	901.83					12 992			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 44-46, 49, 53, 57, 61, 66, 68, 70; %=48 - по стр. 59)	624.08					8 439			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11 946.26					89 075			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 863.71	493.96	660.61			15 421	8 350	3 506	
			709.09	76.92				3 564	1 300	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 746			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4-8; %=80 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 63, 64; %=73 - по стр. 65)	547.70					7 836			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-8; %=37 - по стр. 9, 10; %=31 - по стр. 63, 64; %=34 - по стр. 65)	309.83					4 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 721.24					27 431			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 530.51					8 449			
			1 530.51					8 449		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 530.51					8 449			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	109.18	7.46	89.78			1 119	126	791	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)	7.46					126			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)	4.48					76			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	109.18					1 119			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	16 307.19					126 074			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	348.97					2 698			
	ИТОГО	16 656.16					128 772			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	333.12					2 575			
	ИТОГО	16 989.28					131 347			
	НДС 18%	3 058.07					23 642			
	ВСЕГО С НДС	20 047.35					154 989			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 449.53					20 828			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	933.91					12 613			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник  СО МКУ «КР МКД»                                              Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)