«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	790 506	руб.	Смета на сумму:	790 506	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Тургенева, д.28а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 28а по ул. Тургенева	
Сметная стоимость:	790.506	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.189	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	155.263	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель черепицы, 100 м2 покрытия	2.12	553.31	459.71	93.60	1 173.02	974.59	198.43	14.4	6.14	15 252	14 034	1 218	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			964.84				84%	11 789			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			584.75				48%	6 736			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 722.62					33 777			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.12	172.51	127.80	44.71	365.72	270.94	94.79	14.41	7.71	4 635	3 904	731	
					6.95			14.73	1	14.38			212	
	Накладные расходы		83%			237.11				71%	2 922			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.69				52%	2 140			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.51					9 698			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.12	2 713.25	179.98	29.68	5 752.09	381.56	62.92	14.41	7.81	23 292	5 498	491	
				2 503.59	4.13		5 307.61	8.76	3.26	14.44		17 303	126	
	Накладные расходы		83%			323.97				71%	3 993			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			253.71				52%	2 924			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 329.76					30 210			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	2.12	172.51	127.80	44.71	365.72	270.94	94.79	14.41	7.71	4 635	3 904	731	
					6.95			14.73	1	14.38			212	
	Накладные расходы		83%			237.11				71%	2 922			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.69				52%	2 140			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.51					9 698			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.8125	218.68	77.46	141.22	177.68	62.94	114.74	14.4	4.42	1 413	906	507	
					12.93			10.51	1	14.39			151	
	Объем: 13*0.25*0.25													
	Накладные расходы		99%			72.72				84%	888			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.07				48%	507			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.47					2 808			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.864	9 291.30	1 358.31	34.61	8 027.68	1 173.58	29.90	14.4	7.89	37 608	16 900	236	
				7 898.38			6 824.20		3	1		20 473		
	Накладные расходы		83%			974.07				71%	11 999			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			762.83				52%	8 788			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 764.58					58 395			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 36 шт), 100 м	0.432	9 291.30	1 358.31	34.61	4 013.84	586.79	14.95	14.4	7.89	18 804	8 450	118	
				7 898.38			3 412.10		3	1		10 236		
	Объем: 1.2*36													
	Накладные расходы		83%			487.04				71%	6 000			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			381.41				52%	4 394			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 882.29					29 198			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.28	4 519.16	360.82	36.65	1 265.36	101.03	10.26	14.4	7.97	6 384	1 455	82	
				4 121.69			1 154.07		4.2	1		4 847		
	Накладные расходы		83%			83.85				71%	1 033			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.67				52%	757			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.88					8 174			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.13	6 775.72	1 449.90	67.19	880.84	188.49	8.73	14.4	7.93	5 675	2 714	69	
				5 258.63			683.62		4.23	1		2 892		
	Накладные расходы		83%			156.45				71%	1 927			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.52				52%	1 411			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 159.81					9 013			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.008125	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 109.70	48.45	30.80	14.4	7.71	5 016	698	237	
				126 825.19	588.90		1 030.45	4.78	3.96	14.39		4 081	69	
	Объем: 13*0.25*0.25													
	Накладные расходы		86%			45.78				73%	560			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			37.26				56%	430			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 192.74					6 005			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	14.4	6.63	1 142	953	20	
				2 806.54	60.12		33.68	0.72	5.01	14.42		169	10	
	Накладные расходы		78%			52.17				66%	636			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.13				50%	482			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.17					2 259			
	
12.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0504	2 934.00			147.87					637			
				2 934.00			147.87		12 633.52			637		
	Объем: 1.2*42													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.012	23 217.20	15 220.75	473.40	278.61	182.65	5.68	14.4	6.63	3 120	2 630	38	
				7 523.05	112.70		90.28	1.35	5.01	14.41		452	19	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 748			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 325			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 193			
	
14.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.132	2 934.00			387.29					1 668			
				2 934.00			387.29		12 633.52			1 668		
	Объем: 1.2*22*5													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.076	2 412.79	1 295.60	2.05	183.37	98.47	0.16	14.4	5.48	1 773	1 418	1	
				1 115.14			84.75		4.18	1		354		
	Накладные расходы		79%			77.79				67%	950			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.24				40%	567			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.40					3 290			
	
16.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.0114	11 907.97	1 173.45	33.16	135.75	13.38	0.38	14.4	7.8	519	193	3	
				10 701.36	3.78		122.00	0.04	2.65	14.39		323	1	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			14.49				92%	178			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.38				44%	85			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.62					783			
	
17.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.076	2 291.60	114.18	14.24	174.16	8.68	1.08	14.4	8	597	125	9	
				2 163.18			164.40		2.82	1		464		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			8.25				80%	100			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.08				37%	46			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.49					743			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.12	221.62	101.80	102.69	469.82	215.81	217.70	14.4	3.55	3 960	3 108	773	
				17.13	1.45		36.32	3.07	2.19	14.47		80	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			196.99				77%	2 427			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			131.33				48%	1 513			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					798.14					7 900			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	43.884	36.04			1 581.58					7 890			
				36.04			1 581.58		179.8			7 890		
	Объем: 2.12*20.7													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.12	286.73	122.64	1.26	607.86	259.99	2.68	14.4	8.08	4 749	3 744	22	
				162.83			345.20		2.85	1		984		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			241.79				79%	2 958			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			166.39				51%	1 909			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.04					9 616			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	265	13.13			3 479.45					11 406			
				13.13			3 479.45		43.04			11 406		
	Объем: 212*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.12	8 171.06	405.87	165.99	17 322.64	860.44	351.89	14.41	7.09	91 579	12 399	2 495	
				7 599.20	14.91		16 110.30	31.61	4.76	14.39		76 685	455	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			963.41				92%	11 826			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			490.63				44%	5 656			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 776.68					109 060			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	22.52	137.86			3 104.61					12 231			
				137.86			3 104.61		543.11			12 231		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.216	4 972.00	72.11	75.20	1 073.95	15.57	16.24	14.4	6.73	4 221	224	109	
				4 824.69	5.48		1 042.13	1.18	3.73	14.38		3 887	17	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			18.09				92%	222			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.21				44%	106			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 101.25					4 549			
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.0366	257.63	231.54	26.09	9.43	8.47	0.95	14.4	7.36	129	122	7	
					10.34			0.38	1	14.42			5	
	Накладные расходы		85%			7.52				72%	91			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			7.08				64%	81			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.03					302			
	
26.	ТЕР 10-01-022-02 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.0366	4 610.12	423.79	117.39	168.73	15.51	4.30	14.41	7.42	745	224	32	
				4 068.95	5.10		148.92	0.19	3.29	14.38		490	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.64				90%	204			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.48				43%	98			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.85					1 047			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0366	1 316.51	347.48	6.74	48.18	12.72	0.25	14.4	8.02	273	183	2	
				962.29	0.16		35.22	0.01	2.5	14.31		88		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.09				80%	146			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.98				37%	68			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.26					487			
	
28.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	14.41	7.36	222	221	2	
					4.13			0.08	1	14.44			1	
	Накладные расходы		74%			11.38				63%	140			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.69				40%	89			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.58					451			
	
29.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 833.31	745.23	9.03	256.67	14.90	0.18	14.41	7.31	646	215	1	
				12 079.05	0.95		241.58	0.02	1.78	14.29		430		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			17.16				98%	211			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.59				56%	120			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.42					977			
	
30.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.28	27.31			7.65					62			
				27.31			7.65		222.97			62		
	Объем: 2/100*14													
	
31.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	769.51			1 539.01					6 864			
				769.51			1 539.01		4.46			6 864		
	Поправки: М: =3300.00/4.46*1.04	
	
32.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.488	75.57	75.35	0.22	36.88	36.77	0.11	14.4	5.59	530	529	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			30.52				71%	376			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.90				52%	275			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.30					1 181			
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.1464	11 907.97	1 173.45	33.16	1 743.33	171.79	4.85	14.4	7.8	6 663	2 474	38	
				10 701.36	3.78		1 566.68	0.55	2.65	14.39		4 152	8	
	Объем: 48.8*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			186.13				92%	2 283			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			94.79				44%	1 092			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 024.24					10 039			
	
35.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.488	8 813.16	326.90	31.86	4 300.82	159.53	15.55	14.4	7.48	15 451	2 297	116	
				8 454.40	3.03		4 125.75	1.48	3.16	14.36		13 037	21	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			173.89				92%	2 133			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			88.56				44%	1 020			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 563.27					18 603			
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.126	7 415.77	333.04	13.17	934.39	41.96	1.66	14.4	8.06	2 987	604	13	
				7 069.56			890.76		2.66	1		2 369		
	Накладные расходы		83%			34.83				71%	429			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.27				52%	314			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					996.49					3 730			
	
37.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	14.4	8.06	813	333	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 223			
	
38.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	14.4	8.06	345	138	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					515			
	
39.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	14.4	8.06	346	138	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					516			
	
40.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	14.4	8.08	1 254	661	1	
				1 029.19			144.09		4.11	1		592		
	Накладные расходы		83%			38.08				71%	469			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	344			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					2 067			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
	
41.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	1.6	1 138.82	680.90	457.92	1 822.11	1 089.44	732.67	14.4	6.09	20 150	15 688	4 462	
					59.65			95.44	1	14.39			1 373	
	Накладные расходы		86%			1 019.00				73%	12 455			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			829.42				56%	9 554			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.52					42 159			
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.6	286.73	122.64	1.26	458.77	196.22	2.02	14.4	8.08	3 584	2 826	16	
				162.83			260.53		2.85	1		743		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			182.48				79%	2 233			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			125.58				51%	1 441			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.84					7 258			
	
43.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	200	7.04			1 408.00					4 602			
				7.04			1 408.00		23.01			4 602		
	Объем: 160*1.25													
	
44.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	24	202.86	119.97	82.89	4 868.53	2 879.23	1 989.30	14.4	7.9	57 176	41 461	15 715	
									17.72	1				
	Объем: 160*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 591.31				77%	31 925			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 727.54				48%	19 901			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 187.38					109 002			
	
45.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	489.6	26.54			12 993.98					43 222			
				26.54			12 993.98		88.28			43 222		
	Объем: 160*3*1.02													
	
46.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка эркера кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1682	373.54	335.71	26.60	62.83	56.47	4.47	14.41	8.05	857	814	36	
				11.23			1.89		4.11	1		8		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			59.86				90%	733			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			30.49				43%	350			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.18					1 940			
	
47.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.074008	23 811.97			1 762.28					3 414			
				23 811.97			1 762.28		46 126.25			3 414		
	Объем: 0.1682*0.44													
	
	Прочие работы	
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	32.3973	7.56		7.56	244.98		244.98		6.07	1 487		1 487	
										1				
	Объем: 0.0268+23.393734+0.4968+212*0.040													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	32.3973	27.63		27.63	895.06		895.06		6.07	5 433		5 433	
										1				
	Объем: 0.0268+23.393734+0.4968+212*0.040													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	86 620.63	10 591.34	5 156.49			446 228	152 536	35 257	
			70 872.79	189.63				258 440	2 727	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 164.66	10 536.80	5 156.10			444 531	151 749	35 254	
			70 471.76	189.53				257 532	2 726	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 404.07					91 934			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5; %=71 - по стр. 2-4, 6-9, 33, 36-40; %=73 - по стр. 10, 41; %=66 - по стр. 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 22, 24, 34, 35; %=80 - по стр. 17, 27; %=77 - по стр. 18, 44; %=79 - по стр. 20, 42; %=72 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26, 46)	9 686.93					118 986			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 18, 44; %=52 - по стр. 2-4, 6-9, 33, 36-40; %=56 - по стр. 10, 41; %=50 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 22, 24, 34, 35; %=37 - по стр. 17, 27; %=51 - по стр. 20, 42; %=64 - по стр. 25; %=43 - по стр. 26, 46)	6 666.34					76 772			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 517.93					640 289			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	455.97	54.54	0.39			1 697	787	3	
			401.03	0.10				908	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28; %=98 - по стр. 29; %=88 - по стр. 32)	53.61					659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28; %=56 - по стр. 29; %=48 - по стр. 32)	32.89					378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	542.47					2 734			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	103 060.40					643 023			
	Строительный контроль 2,14%	2 205.49					13 761			
			2 205.49					13 761		
	Всего со строительным контролем	105 265.89					656 784			
			105 265.89					656 784		
	Непредвиденные расходы 2%	2 105.32					13 136			
			2 105.32					13 136		
	Всего с непредвиденными расходами	107 371.21					669 920			
			107 371.21					669 920		
	НДС 18%	19 326.82					120 586			
	Всего с НДС	126 698.03					790 506			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 740.54					119 645			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 699.23					77 150			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)