«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	175 165	руб.	Смета на сумму:	175 165	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«02»декабря 2015 г.	«02»декабря 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт лестниц в подъезде МКД №14 по ул. Коммунистическая в г. Калининграде по решению суда.	
	
Сметная стоимость:	175.165	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.194	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	31.392	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	0.045	585.38	343.74	241.64	26.34	15.47	10.87	16.9	9.36	363	261	102	
					111.74			5.03	1	16.9			85	
	Накладные расходы		99%			20.30				84%	291			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.30				48%	166			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.94					820			
	
2.	ТЕР 10-01-008-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	192.74	174.10	18.64	17.81	16.09	1.72	16.89	9.66	288	272	17	
									4.6	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			17.06				90%	245			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.69				43%	117			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.55					650			
	
3.	ТЕРр 59-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции	0.105	1 070.02	1 058.56	11.46	112.35	111.15	1.20	16.9	6.45	1 886	1 878	8	
									1	1				
	Накладные расходы		76%			84.47				65%	1 221			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.69				48%	901			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.51					4 008			
	
4.	ТЕР 10-01-014-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой ОСБ с двух сторон, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.045	3 647.62	1 539.25	29.20	164.14	69.27	1.31	16.9	9.47	1 549	1 171	12	
				2 079.17			93.56		3.91	1		366		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0261:[ М-(6153.76=9184.72*0.67) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			73.43				90%	1 054			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.41				43%	504			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.97					3 106			
	
5.	ТССЦ 101-5718 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм, м2	9	134.28			1 208.52					2 823			
				134.28			1 208.52		313.71			2 823		
	Объем: 4.5*2													
	
6.	ТЕР 10-01-052-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство лестниц (из доски 1 сорта) с подшивкой плитой ОСБ т.12мм, 1 м2 горизонтальной проекции	10.5	72.18	60.04	8.51	757.93	630.38	89.33	16.9	9.66	11 654	10 653	863	
				3.64			38.22		3.6	1		138		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0024:[ М-(61.99=2066.31*0.03) ];  ТССЦ 102-0032:[ М-(55.90=2795.10*0.02) ];  ТССЦ 102-0052:[ М-(19.29=1928.70*0.01) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(389.18=1769.00*0.22) ];  ТССЦ 203-0371:[ М-(102.19=5109.35*0.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			668.20				90%	9 588			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			340.41				43%	4 581			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 766.54					25 822			
	
7.	ТССЦ 101-5715 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм, м2	10.5	76.68			805.14					2 040			
				76.68			805.14		194.3			2 040		
	
8.	ТССЦ 102-0059 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	2.31	1 915.20			4 424.11					18 956			
				1 915.20			4 424.11		8 205.87			18 956		
	Объем: 0.22*10.5													
	
9.	ТССЦ 102-0051 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	0.105	2 351.55			246.91					852			
				2 351.55			246.91		8 110.79			852		
	Объем: 0.01*10.5													
	
10.	ТССЦ 102-0031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3	0.21	2 819.10			592.01					2 248			
				2 819.10			592.01		10 704.4			2 248		
	Объем: 0.02*10.5													
	
11.	ТССЦ 102-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта, м3	0.315	2 214.00			697.41					2 499			
				2 214.00			697.41		7 933.67			2 499		
	Объем: 0.03*10.5													
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.42	221.93	106.22	98.58	93.21	44.61	41.40	16.9	4.04	945	754	167	
				17.13	1.39		7.19	0.58	3.24	16.97		23	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			40.67				77%	588			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.11				48%	367			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.00					1 900			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	8.694	36.04			313.33					1 710			
				36.04			313.33		196.69			1 710		
	Объем: 0.42*20.7													
	
14.	ТЕРр 62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.588	1 107.08	417.70	9.34	650.96	245.61	5.49	16.91	9.55	5 669	4 153	52	
				680.04	1.51		399.86	0.89	3.66	16.88		1 464	15	
	Накладные расходы		80%			197.20				68%	2 834			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.25				40%	1 667			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.41					10 170			
	
15.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.394	1 637.38	593.63	14.16	645.13	233.89	5.58	16.9	9.64	5 544	3 953	54	
				1 029.59	0.36		405.66	0.14	3.79	17		1 537	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			222.33				80%	3 164			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			109.99				37%	1 463			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					977.45					10 171			
	
16.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.225	1 576.99	676.26	10.12	354.82	152.16	2.28	16.9	9.65	3 223	2 571	22	
				890.61	0.18		200.39	0.04	3.14	17		629	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			144.59				80%	2 058			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71.53				37%	952			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					570.94					6 232			
	
17.	ТЕРр 56-9-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 коробок	0.01	568.18	568.18		5.68	5.68		16.9	1	96	96		
									1	1				
	Накладные расходы		82%			4.66				70%	67			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			3.52				50%	48			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.86					211			
	
18.	ТЕРр 56-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.021	305.84	305.84		6.42	6.42		16.9	1	109	109		
									1	1				
	Накладные расходы		82%			5.26				70%	76			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			3.98				50%	55			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.66					240			
	
19.	ТЕР 10-01-039-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (б/у), 100 м2 проемов	0.021	3 296.73	1 312.38	474.13	69.23	27.56	9.96	16.91	9.66	710	466	96	
				1 510.22			31.71		4.65	1		147		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0205:[ М-(40594.00=405.94*100) ];  ТССЦ 203-0359:[ М-(3639.60=6.74*540) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			29.21				90%	419			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.88				43%	200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.33					1 330			
	
20.	ТССЦ 101-0889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	123.58			123.58					307			
				123.58			123.58		306.64			307		
	
21.	ТЕРр 57-4-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%, 100 м2	0.147	3 564.27	1 131.25	73.34	523.95	166.29	10.78	16.9	9.09	4 306	2 810	98	
				2 359.68	13.57		346.87	1.99	4.03	16.9		1 398	34	
	Накладные расходы		80%			134.62				68%	1 934			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			114.43				54%	1 536			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.00					7 776			
	
22.	С1 Цена поставщи. 
Балясина 45*45*900 (сосна), шт	48	37.65			1 807.06					7 987			
				37.65			1 807.06		4.42			7 987		
	Объем: 16*3													
	Поправки: М: =160*1.04/4.42	
	
23.	С1 Цена поставщи. 
Столбы 45*45*90 (сосна), шт	6	166.59			999.53					4 418			
				166.59			999.53		4.42			4 418		
	Поправки: М: =708*1.04/4.42	
	
24.	С1 Цена поставщи. 
Подперильник 4500 (сосна), шт	3	141.18			423.53					1 872			
				141.18			423.53		4.42			1 872		
	Поправки: М: =600*1.04/4.42	
	
25.	ТССЦ 203-0364 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм, м	13.5	43.73			590.36					2 371			
				43.73			590.36		175.63			2 371		
	Объем: 4.5*3													
	
26.	С1 Цена поставщи. 
Поворот 90 (сосна), шт	12	117.65			1 411.76					6 240			
				117.65			1 411.76		4.42			6 240		
	Поправки: М: =500*1.04/4.42	
	
27.	С1 Цена поставщи. 
Тетива 300*80*4500 сорт А, шт	6	376.47			2 258.82					9 984			
				376.47			2 258.82		4.42			9 984		
	Поправки: М: =1600*1.04/4.42	
	
28.	ТЕР 15-04-025-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву (ограждения), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.108	1 822.39	1 071.59	11.33	196.82	115.73	1.22	16.9	9.66	2 218	1 956	12	
				739.47	0.18		79.86	0.02	3.13	17		250		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			109.96				80%	1 565			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			54.40				37%	724			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.19					4 507			
	
29.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.9	48.13	4.41	36.66	91.44	8.38	69.65	16.89	8.48	959	142	591	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8.38				100%	142			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.03				60%	85			
	
30.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.9	16.40		16.40	31.16		31.16	1	8.87	276		276	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	19 649.46	1 848.69	281.95			104 102	31 245	2 370	
			17 505.39	8.69				70 259	147	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 526.86	1 840.31	181.14			102 867	31 103	1 503	
			17 505.39	8.69				70 259	147	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 902.07					64 307			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 4, 6, 19; %=65 - по стр. 3; %=77 - по стр. 12; %=68 - по стр. 14, 21; %=80 - по стр. 15, 16, 28; %=70 - по стр. 17, 18)	1 751.97					25 103			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 12; %=43 - по стр. 2, 4, 6, 19; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 16, 28; %=50 - по стр. 17, 18; %=54 - по стр. 21)	988.60					13 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 267.43					141 250			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	122.60	8.38	100.81			1 235	142	867	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29)	8.38					142			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)	5.03					85			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	122.60					1 235			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	22 390.03					142 485			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	479.15					3 049			
	ИТОГО	22 869.18					145 534			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	457.38					2 911			
	ИТОГО	23 326.56					148 445			
										
	НДС 18%	4 198.78					26 720			
	ВСЕГО С НДС	27 525.34					175 165			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 751.97					25 103			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	988.60					13 280			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)