«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, 11	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости	
на капитальный ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, 11	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	2.17	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.17	
3.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.104	
4.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.2	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.172	
6.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.131	
7.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.131	
8.	Е15-04-024-02;	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.131	
9.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.17	
10.	С102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	6.944	
11.	Е10-01-027-09;	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0042	
12.	Цена поставщика.	Окно- люк Starlight	шт	1	
13.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	6.121	
14.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.17	
15.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	44.919	
16.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.17	
17.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	238.7	
18.	Е12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	2.17	
19.	Е12-01-012-01	Установка решеток снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	0.33	
20.	Цена поставщика.	Мостик снегозадержания дл. 3м	шт	11	
21.	Цена поставщика.	Ухват мостика снегозадержания	шт	33	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.33	
23.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали ( капельников)	100 м	0.33	
24.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.33	
25.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.277	
26.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
27.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
28.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
29.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.35	
30.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.0035	
31.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.024	
32.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.41616	
33.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.204	
34.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала)	100 м труб	0.01	
35.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.09	
36.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.014	
37.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.441	
38.	Е06-01-030-02	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.001617	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.078	
40.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых и вентиляционных труб  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	
	Прочие работы	
41.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	33.56	
42.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	33.56	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
43.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.701782	
44.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель ( 50%)	100 м2 покрытия	1.851	
45.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5.845	
46.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.5	
	цоколь	
47.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.222	
48.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.18	
49.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов и отливов (применительно)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.042	
50.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.222	
51.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.222	
52.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен(314 м2) и откосов ( 8,2 м2) кирпичных	100 м2	3.222	
53.	Е62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3.222	
54.	Е53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0.0713	
	фасад на отметке 0.000	
55.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	
56.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен(314 м2) и откосов ( 8,2 м2)( откосы до утепления)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.222	
57.	Е26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов  стен  толщ. 100 мм	1 м3 изоляции	31.4	
58.	Цена поставщика.	Клей для каменной ваты	кг	1884	
59.	Цена поставщика.	Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125  - 140 кг/м3)	м3	32.342	
60.	Цена поставщика.	Дюбель крепления каменной ваты с металлическим стержнем L=200 мм	шт	2512	
61.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям(стен 314 м2 и откосы  после утепления14,3 м2)	100 м2 поверхности	3.283	
62.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	361.13	
63.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен и откосов ( клеевой слой)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.283	
64.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.283	
65.	Е09-03-050-01	Монтаж уголков перфорированных и цокольного профиля (применительно)	100 м плинтуса	1.762	
66.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	131.88	
67.	С201-1302	Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм	м	53.13	
68.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.283	
69.	Е62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.034	
70.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.283	
	Подвальные окна	
71.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.023	
72.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.023	
73.	С203-0954	Блок оконный одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом ( 24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.3	
74.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.046	
75.	Е15-04-005-03;	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.046	
76.	Е09-06-001-02	Демонтаж , решеток оконных ( применительно)	1 т конструкций	0.08	
77.	Е08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.14176	
78.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	
	Окна чердака	
79.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0253	
80.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0253	
81.	С203-0993	Блоки оконные пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, однокумерным стеклопакетом ( 24 мм), площадью до 3м2		2.53	
82.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.022	
83.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	2.2	
84.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.017	
85.	Е15-04-005-05;	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.017	
	Окна лестничной клетки	
86.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0281	
87.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0281	
88.	С203-0993	Блоки оконные пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, однокумерным стеклопакетом ( 24 мм), площадью до 3м2		2.81	
89.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.011	
90.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1.1	
91.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.022	
92.	Е15-04-005-05;	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.022	
	Отмостка	
93.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.081	
94.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0405	
95.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	4.05	
96.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.05	
97.	Е52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0.1012	
	Прочие работы	
98.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	25.6	
99.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	25.6	
	
	Раздел 3.  Перекрытие	
	
100.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.552	
101.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя (применительно)	1 м3 утеплителя	23.28	
102.	Е46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.1	
103.	Е10-01-082-02	Укладка балок (применительно)	1 м3 древесины в конструкции	1.35	
104.	Е54-11-1	Установка металлических накладок (крепление деревянных балок проектируемых и существующих между собой)	100 кг анкеров	1.179	
105.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	2.5	
106.	Е54-4-2	Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков	100 м брусков	0.46	
107.	Е54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок	100 м2 перекрытий	1.552	
108.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.552	
109.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	170.72	
110.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	23.28	
111.	Цена поставщика.	Вата камен. PAROC UNS37	м3	23.28	
112.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.552	
113.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	170.72	
114.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.104	
115.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.552	
116.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	32.1264	
	Прочие работы	
117.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	8.6	
118.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	8.6	
	
	Раздел 4.  Ремонт квартиры после ремонта перекрытия  (Ремонт существующих зданий, включая жилые дома, без расселения) (МДС 81-38.2004, Приложение3, п. 6, ОЗП = 1,5, ЭМ = 1,5, ЭМЗ = 1,5)	
	
119.	Е10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0.225	
120.	Е15-04-005-06;	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.225	
	
	Раздел 5.  Внутридомовые сети водоснабжения	
	
121.	Е65-3-8	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0.01	
122.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
123.	Е18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0.1	
124.	Е16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
125.	Цена поставщика.	Вентиль шаровый вварной	шт	1	
126.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.34	
127.	С509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0748	
128.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.17	
129.	Цена поставщика.	Труба водолроводная РР-R РN-20 D32*6.7	м	15.946	
130.	Цена поставщика.	Тройник редукционный  PPR  D 32*25*32 ППР	шт	4	
131.	Цена поставщика.	Крепление для труб металлическое	шт	12	
132.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.17	
133.	Цена поставщика.	Труба водолроводная РР-R РN-20 D25 мм	м	15.793	
134.	Цена поставщика.	Колено 25/90 мм ППР	шт	2	
135.	Цена поставщика.	Крепление для труб металлическое	шт	19	
136.	Е16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	
	Прочие работы	
137.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	0.1	
138.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	0.1	
	
	Раздел 6.  Внутридомовые сети водоотведения	
	
139.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.05	
140.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	1	
141.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.16	
142.	С509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.2144	
143.	Е16-04-001-02;	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.16	
144.	Цена поставщика.	Колено канализационное д=100	шт	4	
145.	Е65-17-1	Установка ревизий на трубопроводах диаметром до 100 мм (применительно)	100 заглушек	0.04	
146.	Цена поставщика.	Ревизия ПВХ диаметром 110 мм	шт	4	
147.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	4	
	Прочие работы	
148.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	0.15	
149.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	0.15	
	
	Раздел 7.  Перенос газового ввода	
	
150.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.16	
151.	С509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0352	
152.	Е16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.16	
153.	Е19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	0.16	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)