«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович/	
		
«_____»____________________ 2014г.	«_____»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома №36-38 по ул.Баумана	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ФАСАДА. СТЕHЫ	
	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.743	
2.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.47	
3.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.47	
4.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	4.93	
5.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.5	
6.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4.93	
7.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	64.7309	
8.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.93	
9.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	238.6	
10.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	4.93	
11.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.93	
12.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.021	
13.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2.1	
14.	С203-8118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	1	
15.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.3036	
	
	Раздел 2.  ОТМОСТКА	
	
16.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	7.72	
17.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1544	
18.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.2316	
19.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	7.72	
20.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.72	
21.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	7.72	
	
	Раздел 3.  ЦОКОЛЬ	
	
22.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.3972	
23.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.3972	
24.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.215236	
25.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3972	
26.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0495	
27.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.3972	
28.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3972	
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	СТЕHЫ	
29.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2.478	
30.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (откосы окон и дверей внутри здания)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.16	
31.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.478	
32.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.268	
33.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.21	
34.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	23.1	
35.	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.21	
36.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.478	
	ПОЛЫ	
37.	Е57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.9	
38.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.998	
39.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.998	
40.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.998	
41.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.198602	
42.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.011976	
43.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.186626	
	ПРОЕМЫ	
44.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.049	
45.	Е46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (окна подвалов)	1 м3	0.98	
46.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.049	
47.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	4.9	
48.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.1026	
49.	Е09-04-013-01	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	10.26	
50.	С203-8121	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	6	
	ПЛОЩАДКИ ВХОДОВ В ПОДЪЕЗДЫ	
51.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.3	
52.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.009	
53.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.3	
54.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.3	
55.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.3	
56.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	2.56	
57.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	2.56	
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА	
	
58.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.575	
59.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.32	
60.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	32	
61.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	29.728	
62.	СЦена поставщика.	ППР Колено ф25 90град	шт	14	
63.	СЦена поставщика.	ППР Тройник ф25	шт	8	
64.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.255	
65.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	26	
66.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	23.6895	
67.	СЦена поставщика.	ППР Колено ф32 90град	шт	10	
68.	СЦена поставщика.	ППР Тройник ф32	шт	8	
69.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	5.75	
70.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	35.2	
71.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	28.05	
72.	Е65-25-2	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0.09	
73.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	1.265	
74.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1.265	
	
	Раздел 6.  СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
75.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	
76.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.42	
77.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, прим	10 фасонных частей	4.2	
78.	СЦена поставщика.	Ревизия ПВХ 110мм	шт	10	
79.	СЦена поставщика.	Отвод ПВХ 110мм   90 град	шт	32	
80.	Е22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0.8	
81.	СЦена поставщика.	Тройник ПВХ 110/110/45 град	шт	8	
82.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
83.	Е65-10-1	Очистка канализационной сети внутренней	100 м трубопровода	0.42	
84.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.5628	
85.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.5628	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)