«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	4 952 396	руб.	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /С.Б.Русович______ /	
		
	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома № 17-19 по Ленинскому проспекту г. Калининграда.
	
Сметная стоимость:	4 952.396	тыс. руб.	
монтажных работ:	13.297	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.979	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	750.625	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.242	1 213.62	458.23	8.86	8 789.05	3 318.49	64.18	16.11	9.24	81 410	53 461	593	
				746.53			5 406.37		5.06	1		27 356		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 650.34				93%	49 719			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 256.57				54%	28 869			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 695.96					159 998			
	
2.	ТЕР 08-07-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.218	1 501.00	686.81	10.13	6 331.22	2 896.98	42.71	16.11	9.25	64 837	46 670	395	
				804.06			3 391.53		5.24	1		17 772		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 186.68				93%	43 403			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 969.95				54%	25 202			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 487.84					133 442			
	
3.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.15	63.27	49.68	13.59	72.76	57.13	15.63	16.11	1.87	950	920	29	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			44.56				66%	607			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.57				40%	368			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.89					1 925			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.15	4 688.98	197.81	4 246.36	5 392.33	227.48	4 883.31	16.11	4.24	25 296	3 665	20 705	
				244.81	134.04		281.53	154.15	3.29	16.11		926	2 483	
	Накладные расходы		78%			297.67				66%	4 058			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			190.82				40%	2 459			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 880.82					31 813			
	
5.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.81	3 095.98	1 746.96	1.32	5 603.72	3 162.00	2.39	16.1	6.42	58 949	50 908	15	
				1 347.70			2 439.34		3.29	1		8 025		
	Накладные расходы		79%			2 497.98				67%	34 108			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 581.00				40%	20 363			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 682.70					113 421			
	
6.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.55	5 885.40	3 188.72	2.53	3 236.97	1 753.80	1.39	16.1	6.42	33 120	28 236	9	
				2 694.15			1 481.78		3.29	1		4 875		
	Накладные расходы		79%			1 385.50				67%	18 918			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			876.90				40%	11 294			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 499.37					63 333			
	
7.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	4.23	172.22	172.22		728.49	728.49		16.1	1	11 729	11 729		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			582.79				68%	7 976			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			364.25				40%	4 692			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 675.53					24 396			
	
8.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	7.15	73.19	39.30	33.89	523.31	281.00	242.31	16.11	3.8	5 448	4 527	921	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			224.80				68%	3 078			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			140.50				40%	1 811			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					888.61					10 337			
	
9.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	116.3	15.82			1 839.87					6 474			
				15.82			1 839.87		55.67			6 474		
	Объем: 715*0.0161/100*1010													
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	7.15	689.65	675.65	13.36	4 931.00	4 830.90	95.52	16.1	9.2	78 682	77 777	879	
				0.64			4.58		5.7	1		26		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 816.41				67%	52 111			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 415.45				40%	31 111			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 162.86					161 903			
	
11.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	786.5	12.74			10 020.01					20 071			
				12.74			10 020.01		25.52			20 071		
	Объем: 715*1.1													
	
12.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	7.15	1 938.46	448.56	18.91	13 859.99	3 207.20	135.21	16.1	9.27	91 910	51 636	1 253	
				1 470.99	8.75		10 517.58	62.56	3.71	16.1		39 020	1 007	
	Накладные расходы		79%			2 583.11				67%	35 271			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 634.88				40%	21 057			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 077.98					148 238			
	
13.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	7.15	2 728.44	788.77	62.59	19 508.35	5 639.73	447.50	16.1	8.44	145 577	90 800	3 777	
				1 877.08			13 421.12		3.8	1		51 000		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 357.74				80%	72 640			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 650.67				37%	33 596			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 516.77					251 813			
	
14.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.15	2 291.60	114.18	14.24	16 384.95	816.41	101.80	16.1	9.18	58 159	13 144	935	
				2 163.18			15 466.74		2.85	1		44 080		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			775.59				80%	10 515			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			383.71				37%	4 863			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 544.25					73 537			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.3	2 956.30	374.76	6.66	3 843.19	487.19	8.66	16.1	9.25	17 531	7 844	80	
				2 574.88	1.21		3 347.34	1.57	2.87	16.06		9 607	25	
	Накладные расходы		83%			405.67				71%	5 587			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			317.69				52%	4 092			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 566.55					27 210			
	
16.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.55	80.15	79.82	0.33	44.08	43.90	0.18	16.1	9.15	708	707	2	
					0.15			0.08	1	16.2			1	
	Накладные расходы		85%			37.38				72%	510			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.59				52%	368			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.05					1 586			
	
17.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.55	338.42	205.13	47.33	186.13	112.82	26.03	16.11	2.66	2 069	1 818	69	
				85.96	0.15		47.28	0.08	3.85	16.2		182	1	
	Накладные расходы		95%			107.26				81%	1 473			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.39				52%	946			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.77					4 488			
	
18.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.55	72.53	37.52	2.47	39.89	20.64	1.36	16.11	7.13	394	332	10	
				32.54	0.15		17.90	0.08	2.89	16.2		52	1	
	Накладные расходы		95%			19.68				81%	270			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.47				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.04					837			
	
19.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м	0.55	2 626.90			1 444.79					6 386			
				2 626.90			1 444.79		4.42			6 386		
	Поправки: М: =11610.88/4.42	
	
20.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.72	560.81	553.26		403.78	398.35		16.11	1	6 449	6 417		
				7.55			5.44		5.9	1		32		
	Накладные расходы		83%			330.63				71%	4 556			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			258.93				52%	3 337			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.34					14 342			
	
	Карнизный свес	
	
21.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.38	172.22	172.22		65.44	65.44		16.1	1	1 054	1 054		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			52.35				68%	717			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			32.72				40%	422			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.51					2 192			
	
22.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.38	596.97	260.90	10.44	226.85	99.14	3.97	16.11	9.26	2 042	1 597	37	
				325.63	4.83		123.74	1.84	3.3	16.09		408	30	
	Накладные расходы		79%			79.77				67%	1 090			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.49				40%	651			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.11					3 783			
	
23.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	2 291.60	114.18	14.24	870.81	43.39	5.41	16.1	9.18	3 091	699	50	
				2 163.18			822.01		2.85	1		2 343		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.22				80%	559			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.39				37%	259			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					932.42					3 909			
	
24.	ТЕРр 62-9-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	1 795.66	940.73	9.34	682.35	357.48	3.55	16.11	9.25	6 691	5 759	33	
				845.59	1.51		321.32	0.57	2.8	16.09		900	9	
	Накладные расходы		80%			286.44				68%	3 922			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			179.03				40%	2 307			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 147.82					12 920			
	
25.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство  покрытий  дымоходов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.09	11 907.97	1 173.45	33.16	1 071.72	105.61	2.98	16.1	9.88	4 455	1 700	29	
				10 701.36	3.78		963.12	0.34	2.83	16.09		2 726	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			114.43				92%	1 569			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.27				44%	750			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 244.42					6 774			
	
26.	ТЕР 15-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей	0.826	904.17	687.38	81.58	746.85	567.77	67.38	16.1	4.36	9 982	9 141	294	
				135.22	4.66		111.69	3.85	4.9	16.1		547	62	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			543.04				80%	7 362			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			268.66				37%	3 405			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 558.55					20 750			
	
27.	С1 Цена поставщи. 
Межэтажный карниз из полиуреиана , размером 195*110мм, м	83.376	146.77			12 237.03					54 088			
				146.77			12 237.03		4.42			54 088		
	Объем: 82.55*1.01													
	Поправки: М: =612*1.06/4.42	
	
28.	ТЕР 15-03-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм, 100 м деталей	0.301	1 448.62	1 169.76	104.93	436.04	352.10	31.58	16.1	5.14	6 089	5 669	162	
				173.94	11.39		52.36	3.43	4.93	16.11		258	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			337.75				80%	4 579			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			167.10				37%	2 118			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					940.89					12 786			
	
29.	С1 Цена поставщи. 
Межэтажный карниз из полиуреиана , размером 190*360мм, м	30.401	307.09			9 335.79					41 264			
				307.09			9 335.79		4.42			41 264		
	Объем: 30.1*1.01													
	Поправки: М: =1280.5*1.06/4.42	
	
30.	ТЕР 15-03-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм, 1 деталь	21	70.23	52.11	7.01	1 474.81	1 094.24	147.26	16.1	4.4	19 565	17 617	648	
				11.11	0.33		233.31	6.83	5.57	16.31		1 300	111	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 046.02				80%	14 182			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			517.50				37%	6 559			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 038.33					40 307			
	
31.	С1 Цена поставщи. 
Капитель из полиуретана М-050, шт	21	347.74			7 302.49					32 277			
				347.74			7 302.49		4.42			32 277		
	Поправки: М: =1450*1.06/4.42	
	
	Козырьки над входами	
	
32.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.04	164.91	119.07	45.84	6.60	4.76	1.83	16.1	6.86	89	77	13	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4.71				84%	65			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.86				48%	37			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.17					191			
	
33.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.02	2 603.14	1 221.06	143.55	52.06	24.42	2.87	16.11	4.98	532	393	14	
				1 238.53	15.50		24.77	0.31	5.02	16.1		124	5	
	Накладные расходы		83%			20.53				71%	283			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.07				52%	207			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.66					1 022			
	
34.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.04	180.53	29.88	5.06	7.22	1.20	0.20	16.1	9.25	59	19	2	
				145.59			5.82		6.51	1		38		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1.30				92%	17			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.66				44%	8			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.18					85			
	
35.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.04	256.78	96.86	31.65	10.27	3.87	1.27	16.11	6.39	95	62	8	
				128.27	2.08		5.13	0.08	4.83	16.1		25	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4.27				92%	58			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.17				44%	28			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.71					181			
	
36.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	4.64	30.20			140.13					563			
				30.20			140.13		121.29			563		
	Объем: 4*1.16													
	
37.	ТЕР 12-01-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.04	4 664.36	584.81	128.31	186.57	23.39	5.13	16.11	8.19	896	377	42	
				3 951.24	12.63		158.05	0.51	3.02	16.11		477	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.81				92%	354			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.15				44%	169			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.53					1 420			
	
38.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	7.56	30.20			228.31					917			
				30.20			228.31		121.29			917		
	Объем: 4*1.89													
	
39.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.02	11 907.97	1 173.45	33.16	238.16	23.47	0.66	16.1	9.88	990	378	7	
				10 701.36	3.78		214.03	0.08	2.83	16.09		606	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.43				92%	349			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.95				44%	167			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.55					1 505			
	
	Цоколь	
	
40.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.065	3 095.98	1 746.96	1.32	201.24	113.55	0.09	16.1	6.42	2 117	1 828	1	
				1 347.70			87.60		3.29	1		288		
	Накладные расходы		79%			89.70				67%	1 225			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.78				40%	731			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.72					4 073			
	
41.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.152	172.22	172.22		26.18	26.18		16.1	1	421	421		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			20.94				68%	286			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.09				40%	168			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.21					876			
	
42.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.218	73.19	39.30	33.89	15.96	8.57	7.39	16.11	3.8	166	138	28	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			6.86				68%	94			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.29				40%	55			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.10					315			
	
43.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	3.5	15.82			55.37					195			
				15.82			55.37		55.67			195		
	Объем: 21.8*0.0161/100*1010													
	
44.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.218	689.65	675.65	13.36	150.34	147.29	2.91	16.1	9.2	2 399	2 371	27	
				0.64			0.14		5.7	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			116.36				67%	1 589			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73.65				40%	948			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					340.34					4 936			
	
45.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	0.218	1 938.46	448.56	18.91	422.58	97.79	4.12	16.1	9.27	2 802	1 574	38	
				1 470.99	8.75		320.68	1.91	3.71	16.1		1 190	31	
	Накладные расходы		79%			78.76				67%	1 075			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.85				40%	642			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.19					4 519			
	
46.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	23.98	12.74			305.51					612			
				12.74			305.51		25.52			612		
	Объем: 21.8*1.1													
	
47.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.218	2 728.44	788.77	62.59	594.80	171.95	13.64	16.1	8.44	4 439	2 768	115	
				1 877.08			409.20		3.8	1		1 555		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			163.35				80%	2 214			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			80.82				37%	1 024			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					838.97					7 678			
	
48.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.218	2 291.60	114.18	14.24	499.57	24.89	3.10	16.1	9.18	1 773	401	28	
				2 163.18			471.57		2.85	1		1 344		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.65				80%	321			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.70				37%	148			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.91					2 242			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
49.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(цоколь), 100 м2	0.008	1 734.68	1 482.28	252.40	13.88	11.86	2.02	16.11	9.26	210	191	19	
					116.72			0.93	1	16.11			15	
	Накладные расходы		99%			12.66				84%	173			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.67				48%	99			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.22					482			
	
50.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.156	1 870.07	1 617.67	252.40	291.73	252.36	39.37	16.11	9.26	4 430	4 065	365	
					116.72			18.21	1	16.11			293	
	Накладные расходы		99%			267.86				84%	3 661			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.34				48%	2 092			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721.94					10 183			
	
51.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.008	21 833.35	2 767.20	891.18	174.67	22.14	7.13	16.1	7.25	827	356	52	
				18 174.97	39.81		145.40	0.32	2.88	16.11		419	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			23.81				90%	325			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.13				43%	155			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.61					1 307			
	
52.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.156	12 892.51	1 352.28	478.58	2 011.23	210.96	74.66	16.1	7.89	8 972	3 396	589	
				11 061.65	9.95		1 725.62	1.55	2.89	16.11		4 987	25	
	Накладные расходы		106%			225.26				90%	3 079			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			114.76				43%	1 471			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 351.25					13 522			
	
53.	ТССЦ 203-0993 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2	15.6	1 846.12			28 799.47					46 604			
				1 846.12			28 799.47		2 987.43			46 604		
	
54.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.8	3 070.76			2 456.61					4 199			
				3 070.76			2 456.61		5 249.14			4 199		
	
55.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.078	5 874.09	264.64	24.75	458.18	20.64	1.93	16.1	9.24	1 195	332	18	
				5 584.70	0.90		435.61	0.07	1.94	16.2		845	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			21.95				90%	300			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.18				43%	143			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					491.32					1 638			
	
56.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	7.8	60.66			473.15					1 850			
				60.66			473.15		237.12			1 850		
	
57.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.08	6 181.26	1 849.25	114.03	494.50	147.94	9.12	16.1	10.52	3 682	2 382	96	
				4 217.99	33.49		337.44	2.68	3.57	16.11		1 205	43	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			143.09				80%	1 940			
	Сметная прибыль		47%			70.79				37%	897			
	Всего с НР и СП					708.38					6 519			
	
58.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	577.83	166.95	5.06	46.23	13.36	0.40	16.11	9.23	338	215	4	
				405.82	0.23		32.47	0.02	3.67	16.2		119		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			12.71				80%	172			
	Сметная прибыль		47%			6.29				37%	80			
	Всего с НР и СП					65.23					590			
	
59.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м	0.369	1 131.22	214.36	1.26	417.42	79.10	0.47	16.11	9.27	2 377	1 274	4	
				915.60			337.86		3.25	1		1 098		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			87.80				94%	1 198			
	Сметная прибыль		64%			50.62				51%	650			
	Всего с НР и СП					555.85					4 224			
	
60.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	1 392.74	333.48	15.69	111.42	26.68	1.26	16.11	9.24	744	430	12	
				1 043.57	0.23		83.49	0.02	3.63	16.2		303		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			25.37				80%	344			
	Сметная прибыль		47%			12.55				37%	159			
	Всего с НР и СП					149.33					1 247			
	
61.	ТЕР 15-03-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей	4.96	1 219.12	974.74	76.22	6 046.81	4 834.71	378.08	16.11	5.03	83 776	77 887	1 902	
				168.15	7.63		834.02	37.82	4.78	16.1		3 987	609	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 628.90				80%	62 797			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 290.09				37%	29 044			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 965.80					175 616			
	
62.	С1 Цена поставщи. 
Обрамление окон (наличник), м	496	639.14			317 013.57					1 401 200			
				639.14			317 013.57		4.42			1 401 200		
	Поправки: М: =2825/4.42	
	
	Балконы	
	
63.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж металлических ограждений балкона (главный фасад), 100 м ограждения	0.48	518.62	318.91	199.71	248.94	153.08	95.86	16.11	8.51	3 282	2 466	816	
					4.01			1.93	6.02	16.11			31	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			217.01				119%	2 971			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			131.76				68%	1 698			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.71					7 951			
	
64.	ТЕРр 56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж остекление балконов, 100 м2 оконных переплетов	0.158	422.73	392.40	30.33	66.79	62.00	4.79	16.1	9.26	1 043	998	44	
					14.02			2.22	1	16.11			36	
	Накладные расходы		82%			52.66				70%	724			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			39.82				50%	517			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.27					2 284			
	
65.	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.48	1 356.48	707.82	70.71	651.11	339.75	33.94	16.11	4.98	7 035	5 473	169	
				577.95	7.64		277.42	3.67	5.02	16.1		1 393	59	
	Накладные расходы		83%			285.04				71%	3 928			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.22				52%	2 877			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 159.37					13 839			
	
66.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.288	188.95	188.95		54.42	54.42		16.1	1	876	876		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			53.88				84%	736			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.65				48%	420			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.95					2 032			
	
67.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения	0.48	1 222.84	523.93	356.63	586.96	251.49	171.18	16.11	8.51	6 497	4 051	1 457	
				342.29	7.16		164.30	3.44	6.02	16.11		989	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			356.90				119%	4 886			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			216.69				68%	2 792			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 160.55					14 175			
	
68.	С1 Цена поставщи. 
Ограждение металлическое кованое (индивидуального изготовления), м2	48	1 882.35			90 352.94					399 360			
				1 882.35			90 352.94		4.42			399 360		
	Поправки: М: =8000*1.04/4.42	
	
69.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	1.93	9.37	9.37		18.09	18.09		16.09	1	291	291		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			14.65				69%	201			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.85				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.60					631			
	
70.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	358.47	69.00	13.01	6.81	1.31	0.25	16.11	2.82	37	21	1	
				276.46	0.14		5.25		2.87	16.45		15		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.06				69%	14			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.79				48%	10			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.66					62			
	
71.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.128	11 748.28	1 020.39	26.53	1 503.78	130.61	3.40	16.1	9.88	6 013	2 103	34	
				10 701.36	3.02		1 369.77	0.39	2.83	16.09		3 876	6	
	Накладные расходы		108%			141.48				92%	1 940			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			72.05				44%	928			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 717.31					8 881			
	
72.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.288	1 043.83	675.65	13.36	300.62	194.59	3.85	16.1	9.2	3 751	3 133	35	
				354.82			102.19		5.7	1		582		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			153.73				67%	2 099			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.30				40%	1 253			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.64					7 103			
	
73.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	31.68	11.15			353.23					1 301			
				11.15			353.23		41.08			1 301		
	Объем: 28.8*1.1													
	
74.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	2 074.12	832.23	83.91	597.35	239.68	24.17	16.1	9.97	5 197	3 859	241	
				1 157.98	34.61		333.50	9.97	3.29	16.1		1 097	160	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			237.17				80%	3 215			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.34				37%	1 487			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					951.85					9 899			
	
75.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	2 291.60	114.18	14.24	659.98	32.88	4.10	16.1	9.18	2 343	529	38	
				2 163.18			623.00		2.85	1		1 776		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.24				80%	423			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.45				37%	196			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					706.67					2 962			
	
76.	ТЕРр 62-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.062	1 635.30	769.44	9.34	101.39	47.71	0.58	16.11	9.25	933	769	5	
				856.52	1.51		53.10	0.09	2.99	16.09		159	2	
	Накладные расходы		80%			38.24				68%	524			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.90				40%	308			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.53					1 766			
	
77.	ТЕРр 62-9-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.259	1 911.42	1 071.72	9.34	495.06	277.58	2.42	16.11	9.25	5 131	4 472	22	
				830.36	1.51		215.06	0.39	2.96	16.09		637	6	
	Накладные расходы		80%			222.38				68%	3 045			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			138.99				40%	1 791			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.42					9 967			
	
	Отмостка	
	
78.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.029	6 900.71	2 146.35	4 754.36	200.12	62.24	137.88	16.11	4.92	1 681	1 003	678	
					473.09			13.72	1	16.1			221	
	Накладные расходы		104%			79.00				88%	1 077			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.58				48%	588			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.69					3 346			
	
79.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	6.38	48.13	4.41	36.66	307.05	28.14	233.89	16.1	7.6	2 956	453	1 778	
									1	1				
	Объем: 2.9*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			28.14				100%	453			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.88				60%	272			
	
80.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.108	1 466.39	1 466.39		158.37	158.37		16.1	1	2 550	2 550		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			114.03				61%	1 556			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			60.18				31%	791			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.58					4 896			
	
81.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.108	490.29	490.29		52.95	52.95		16.1	1	853	853		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			38.12				61%	520			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			20.12				31%	264			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.20					1 638			
	
82.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.66	16.40		16.40	388.02		388.02		7.88	3 058		3 058	
														
	Объем: 10.8*1.6+6.38													
	
83.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.108	7 076.66	543.04	228.03	764.28	58.65	24.63	16.11	4.96	3 505	945	122	
				6 305.59			681.00		3.58	1		2 438		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			64.52				93%	879			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.88				54%	510			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.68					4 894			
	
84.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.6	199.22	35.93	37.16	717.19	129.33	133.79	16.11	5.45	4 874	2 084	729	
				126.13	4.21		454.07	15.17	4.54	16.1		2 061	244	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			160.40				94%	2 188			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			92.48				51%	1 187			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					970.07					8 250			
	
85.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	3.6	403.35	40.32	67.81	1 452.07	145.15	244.13	16.11	5.31	9 002	2 338	1 296	
				295.22	7.73		1 062.79	27.81	5.05	16.1		5 367	448	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			191.99				94%	2 619			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			110.69				51%	1 421			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 754.75					13 042			
	
86.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.6	730.22	37.46	0.38	2 628.79	134.84	1.35	16.1	5.8	13 670	2 171	8	
				692.39			2 492.60		4.61	1		11 491		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			149.67				94%	2 041			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			86.30				51%	1 107			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 864.76					16 818			
	
	Фасад магазинов	
	
87.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.013	1 213.62	458.23	8.86	2 443.02	922.41	17.84	16.11	9.24	22 629	14 860	165	
				746.53			1 502.76		5.06	1		7 604		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 014.65				93%	13 820			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			627.24				54%	8 024			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 084.91					44 473			
	
88.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	63.27	49.68	13.59	12.65	9.94	2.72	16.11	1.87	165	160	5	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			7.75				66%	106			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	64			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.37					335			
	
89.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.2	4 688.98	197.81	4 246.36	937.80	39.56	849.27	16.11	4.24	4 399	637	3 601	
				244.81	134.04		48.96	26.81	3.29	16.11		161	432	
	Накладные расходы		78%			51.77				66%	706			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.19				40%	428			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.75					5 532			
	
90.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.426	3 095.98	1 746.96	1.32	1 318.89	744.20	0.56	16.1	6.42	13 874	11 982	4	
				1 347.70			574.12		3.29	1		1 889		
	Накладные расходы		79%			587.92				67%	8 028			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			372.10				40%	4 793			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 278.91					26 695			
	
91.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.151	5 885.40	3 188.72	2.53	888.70	481.50	0.38	16.1	6.42	9 093	7 752	2	
				2 694.15			406.82		3.29	1		1 338		
	Накладные расходы		79%			380.39				67%	5 194			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			240.75				40%	3 101			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 509.84					17 388			
	
92.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.994	172.22	172.22		171.19	171.19		16.1	1	2 756	2 756		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			136.95				68%	1 874			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			85.60				40%	1 102			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.74					5 732			
	
93.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1.571	73.19	39.30	33.89	114.98	61.74	53.24	16.11	3.8	1 197	995	202	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			49.39				68%	677			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.87				40%	398			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.24					2 272			
	
94.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	25.5	15.82			403.41					1 420			
				15.82			403.41		55.67			1 420		
	Объем: 157.1*0.0161/100*1010													
	
95.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.571	689.65	675.65	13.36	1 083.44	1 061.45	20.99	16.1	9.2	17 288	17 089	193	
				0.64			1.01		5.7	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			838.55				67%	11 450			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			530.73				40%	6 836			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 452.71					35 573			
	
96.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	172.81	12.74			2 201.60					4 410			
				12.74			2 201.60		25.52			4 410		
	Объем: 157.1*1.1													
	
97.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	1.571	1 938.46	448.56	18.91	3 045.32	704.69	29.71	16.1	9.27	20 194	11 345	275	
				1 470.99	8.75		2 310.93	13.75	3.71	16.1		8 574	221	
	Накладные расходы		79%			567.57				67%	7 749			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			359.22				40%	4 626			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 972.11					32 570			
	
98.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.571	2 728.44	788.77	62.59	4 286.38	1 239.16	98.32	16.1	8.44	31 986	19 951	830	
				1 877.08			2 948.89		3.8	1		11 206		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 177.20				80%	15 961			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			582.41				37%	7 382			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 045.99					55 329			
	
99.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.571	2 291.60	114.18	14.24	3 600.11	179.38	22.37	16.1	9.18	12 779	2 888	205	
				2 163.18			3 398.36		2.85	1		9 685		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			170.41				80%	2 310			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			84.31				37%	1 069			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 854.83					16 158			
	
	Цоколь	
	
100.	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.076	3 095.98	1 746.96	1.32	235.29	132.77	0.10	16.1	6.42	2 475	2 138	1	
				1 347.70			102.43		3.29	1		337		
	Накладные расходы		79%			104.89				67%	1 432			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.39				40%	855			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.56					4 763			
	
101.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.303	172.22	172.22		52.18	52.18		16.1	1	840	840		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			41.74				68%	571			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.09				40%	336			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.01					1 747			
	
102.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.379	73.19	39.30	33.89	27.74	14.89	12.84	16.11	3.8	289	240	49	
									3.48	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			11.91				68%	163			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	96			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.10					548			
	
103.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.2	15.82			98.08					345			
				15.82			98.08		55.67			345		
	Объем: 37.9*0.0161/100*1010													
	
104.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.379	689.65	675.65	13.36	261.38	256.07	5.06	16.1	9.2	4 171	4 123	47	
				0.64			0.24		5.7	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			202.30				67%	2 762			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			128.04				40%	1 649			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.71					8 583			
	
105.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм по сетке, 100 м2 поверхности	0.379	1 938.46	448.56	18.91	734.68	170.00	7.17	16.1	9.27	4 872	2 737	66	
				1 470.99	8.75		557.51	3.32	3.71	16.1		2 068	53	
	Накладные расходы		79%			136.92				67%	1 869			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			86.66				40%	1 116			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.26					7 857			
	
106.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	41.69	12.74			531.13					1 064			
				12.74			531.13		25.52			1 064		
	Объем: 37.9*1.1													
	
107.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.379	2 728.44	788.77	62.59	1 034.08	298.95	23.72	16.1	8.44	7 717	4 813	200	
				1 877.08			711.41		3.8	1		2 703		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			284.00				80%	3 850			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			140.51				37%	1 781			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 458.59					13 348			
	
108.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.379	2 291.60	114.18	14.24	868.52	43.28	5.40	16.1	9.18	3 083	697	50	
				2 163.18			819.85		2.85	1		2 337		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.12				80%	558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.34				37%	258			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					929.98					3 898			
	
109.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	17.19	48.13	4.41	36.66	827.29	75.81	630.19	16.1	7.6	7 964	1 221	4 789	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			75.81				100%	1 221			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			45.49				60%	733			
	
110.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	17.19	16.40		16.40	281.92		281.92	1	7.88	2 221		2 221	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	627 709.89	46 190.79	10 457.99			3 138 685	743 824	57 745	
			570 894.81	422.57				2 334 436	6 801	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 714.89	177.36	27.57			9 557	2 857	81	
			1 509.97	0.24				6 620	3	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 444.79					6 386			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)	164.32					2 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)	115.44					1 487			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 994.65					13 297			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	624 190.72	45 909.48	8 896.40			3 112 930	739 293	45 818	
			569 384.84	422.33				2 327 816	6 798	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	484 147.70					2 018 214			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 83, 87; %=66 - по стр. 3, 4, 88, 89; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 22, 40, 44, 45, 72, 90, 91, 95, 97, 100, 104, 105; %=68 - по стр. 7, 8, 21, 24, 41, 42, 76, 77, 92, 93, 101, 102; %=80 - по стр. 13, 14, 23, 26, 28, 30, 47, 48, 57, 58, 60, 61, 74, 75, 98, 99, 107, 108; %=71 - по стр. 15, 20, 33, 65; %=92 - по стр. 25, 34, 35, 37, 39, 71; %=84 - по стр. 32, 49, 50, 66; %=90 - по стр. 51, 52, 55; %=94 - по стр. 59, 84-86; %=119 - по стр. 63, 67; %=70 - по стр. 64; %=69 - по стр. 69, 70; %=88 - по стр. 78; %=61 - по стр. 80, 81)	42 080.16					573 112			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 83, 87; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 21, 22, 24, 40-42, 44, 45, 72, 76, 77, 88-93, 95, 97, 100-102, 104, 105; %=37 - по стр. 13, 14, 23, 26, 28, 30, 47, 48, 57, 58, 60, 61, 74, 75, 98, 99, 107, 108; %=52 - по стр. 15, 20, 33, 65; %=44 - по стр. 25, 34, 35, 37, 39, 71; %=48 - по стр. 32, 49, 50, 66, 69, 70, 78; %=43 - по стр. 51, 52, 55; %=51 - по стр. 59, 84-86; %=68 - по стр. 63, 67; %=50 - по стр. 64; %=31 - по стр. 80, 81)	24 443.35					312 907			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	690 714.23					3 998 949			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 804.28	103.95	1 534.02			16 198	1 674	11 846	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 79, 109)	103.95					1 674			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 79, 109)	62.37					1 004			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 804.28					16 198			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	694 513.16					4 028 444			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 862.58					86 209			
	ИТОГО	709 375.74					4 114 653			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 187.51					82 293			
	ИТОГО	723 563.25					4 196 946			
	НДС 18%	130 241.39					755 450			
	ВСЕГО С НДС	853 804.64					4 952 396			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 244.48					575 365			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 558.79					314 394			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)