«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	206 784	руб.	Смета на сумму:	206 784	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	
	
Объект:	г.Калининград, ул.Каштановая аллея, д.32	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в МОП
	
Сметная стоимость:
монтажных работ:	206.784
133.256	тыс. руб.
тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.288	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	40.494	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ФЕРм 08-03-571-04 
(прим.) Демонтаж щита заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, 1 м ширины по фронту	1.2	78.71	17.47	61.25	94.46	20.96	73.49	15.28	6.97	833	320	512	
					3.40			4.08	10.67	16.09			66	
	Объем: 0.6*2													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1755;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			23.79				81%	313			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.28				52%	201			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.52					1 346			
	
2.	ФЕРм 08-02-144-05 
(Прим.) Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.12	43.64	43.64		5.24	5.24		15.29	1	80	80		
									15.28	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			4.98				81%	65			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.41				52%	42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.62					186			
	
3.	ФЕРм 08-03-545-02 
(прим.) Демонтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20, 1 шт.	1	15.58	14.75	0.83	15.58	14.75	0.83	15.29	5.21	230	226	4	
									22.5	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 330206;  ФССЦ 101-1665;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-1964;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2365;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 111-0087;  ФССЦ 201-0843;  ФССЦ 509-0090;  ФССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			14.01				81%	183			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.59				52%	118			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.18					531			
	
4.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	3	80.15	79.82	0.33	240.45	239.46	0.99	14.4	8.42	3 457	3 448	8	
					0.13			0.39	1	16.69			7	
	Объем: 75+225													
	Накладные расходы		85%			203.87				72%	2 488			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			155.90				52%	1 797			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					600.23					7 741			
	
5.	ТЕРр 67-4-6 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.01	235.05	232.77	2.28	2.35	2.33	0.02	14.4	8.54	34	34		
					0.90			0.01	1	16.9				
	Накладные расходы		85%			1.99				72%	24			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.52				52%	18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.86					76			
	
6.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.19	53.31	52.33	0.98	10.13	9.94	0.19	14.4	8.52	145	143	2	
					0.39			0.07	1	16.72			1	
	Накладные расходы		85%			8.51				72%	104			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.51				52%	75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.15					324			
	
7.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.09	48.36	48.36		4.35	4.35		14.4	1	63	63		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.70				72%	45			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.83				52%	33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.88					141			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	372.56	297.03	75.52			4 842	4 314	526	
				4.55					74	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	372.56	297.03	75.52			4 842	4 314	526	
				4.55					74	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-3; %=72 - по стр. 4-7)	260.85					3 222			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52)	196.03					2 282			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	829.44					10 346			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	829.44					10 346			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	17.75					221			
	 . ИТОГО	847.19					10 567			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	16.94					211			
	 . ИТОГО	864.13					10 778			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	70.97					452			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	44.66					552			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	29.40					342			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	26.11					242			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	890.24					11 020			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	260.85					3 222			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	196.03					2 282			
	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
8.	ФЕРм 08-03-571-04 
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, 1 м ширины по фронту	1.2	332.41	69.88	244.98	398.89	83.85	293.98	15.28	6.97	3 555	1 281	2 049	
				17.55	13.61		21.06	16.33	10.67	16.09		225	263	
	Объем: 0.6*2													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1755;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			95.17				81%	1 251			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.12				52%	803			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					559.18					5 609			
	
9.	С Цена поставщик. 
Ящик наружного исполнения типа для установки распределительного и электрического оборудования IP54 размером 600*600, шт	2	1 593.68			3 187.37					13 610			
				1 593.68			3 187.37		4.27			13 610		
	Поправки: М: =6606.82*1.03/4.27	
	
10.	ФЕРм 08-02-144-05 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.12	177.45	174.54		21.29	20.94		15.29	1	326	320		
				2.91			0.35		15.28	1		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.89				81%	259			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.61				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.79					752			
	
11.	ФЕРм 08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	15.29	7.14	151	127	19	
				0.51	0.17		0.51	0.17	9.51	15.5		5	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	105			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					324			
	
12.	С Цена поставщик. 
Счетчик эл. типа ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В), шт	1	374.61			374.61					1 600			
				374.61			374.61		4.27			1 600		
	Поправки: М: =1553.00*1.03/4.27	
	
13.	ФЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	67.13	26.47	4.28	335.63	132.36	21.42	15.29	6.36	3 809	2 024	136	
				36.37	0.17		181.85	0.84	9.07	15.5		1 649	13	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 330206;  ФСЦЭСМ 350451;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1665;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-1964;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2365;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 201-0843;  ФССЦ 509-0090;  ФССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			126.54				81%	1 650			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.58				52%	1 059			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548.75					6 518			
	
14.	С Цена поставщик. 
Автомат 3пол. C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт	1	141.18			141.18					603			
				141.18			141.18		4.27			603		
	Поправки: М: =585.28*1.03/4.27	
	
15.	С Цена поставщик. 
Автомат 3пол. C 32А CLS6-C32/3 6кА, шт	4	116.70			466.80					1 993			
				116.70			466.80		4.27			1 993		
	Поправки: М: =483.80*1.03/4.27	
	
16.	ФЕРм 08-01-068-01 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.06	891.29	606.06	184.50	53.48	36.36	11.07	15.29	9.65	700	556	107	
				100.73	72.26		6.04	4.34	6.23	16.08		38	70	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 331002;  ФСЦЭСМ 351201;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2175;  ФССЦ 101-2272;  ФССЦ 506-1143;  ФССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.67				81%	507			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.46				52%	326			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.60					1 533			
	
17.	С Цена поставщик. 
Шина SZP 35H 15/1 (1х35х15) 1м цинк, шт	6	12.24			73.44					314			
				12.24			73.44		4.27			314		
	Поправки: М: =50.74*1.03/4.27	
	
18.	ТССЦ 502-0622 
Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2, т	0.01338	76 955.06			1 029.66					4 678			
				76 955.06			1 029.66		349 611.01			4 678		
	Объем: (2.23*6/1000)													
	
19.	ФЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.12	288.28	214.78	54.61	34.59	25.77	6.55	15.29	5.59	446	394	37	
				18.89	1.46		2.27	0.18	6.64	16.02		15	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 331451;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.65				81%	322			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.87				52%	206			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.11					974			
	
20.	ТССЦ 103-1394 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	12.24	5.85			71.60					251			
				5.85			71.60		20.47			251		
	Объем: 12*1.02													
	
21.	ФЕРм 08-02-412-04 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.12	153.47	101.06	15.97	18.42	12.13	1.92	15.29	7.15	225	185	14	
				36.43	0.97		4.37	0.12	5.92	16.09		26	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.64				81%	151			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.96				52%	97			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.02					474			
	
22.	ФЕРм 08-02-396-05 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.5	498.32	339.30	45.86	249.16	169.65	22.93	15.29	6.3	3 039	2 594	144	
				113.16	1.62		56.58	0.81	5.32	16.09		301	13	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			161.94				81%	2 112			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.80				52%	1 356			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.90					6 506			
	
23.	С Цена поставщик. 
Короб металлический типа KBL 100H 80/2 (2м), шт.	25	77.71			1 942.65					8 295			
				77.71			1 942.65		4.27			8 295		
	Поправки: М: =322.14*1.03/4.27	
	
24.	С Цена поставщик. 
Крышка короба металлическая типа PKR 80/2 (2м), шт.	25	17.93			448.30					1 914			
				17.93			448.30		4.27			1 914		
	Поправки: М: =74.34*1.03/4.27	
	
25.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.63	58.67	42.41	2.66	36.96	26.72	1.68	15.29	7.14	477	409	12	
				13.60	0.17		8.57	0.11	6.63	15.5		57	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2478;  ФССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.49				81%	333			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.44				52%	214			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.89					1 024			
	
26.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0765	27 119.50			2 074.64					8 859			
				27 119.50			2 074.64		4.27			8 859		
	Объем: 75*1.02													
	Поправки: М: =115800.28/4.27	
	
27.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	39.27	17.81	1.36	157.10	71.23	5.42	15.28	5.31	1 965	1 088	29	
				20.11			80.44		10.54	1		848		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 330206;  ФССЦ 101-1665;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-1964;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2365;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 201-0843;  ФССЦ 509-0090;  ФССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.67				81%	881			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.30				52%	566			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.07					3 412			
	
28.	С Цена поставщик. 
Автомат типа СLS B20\1N 20 А, шт.	4	55.00			219.99					939			
				55.00			219.99		4.27			939		
	Поправки: М: =228.00*1.03/4.27	
	
29.	С.Цена поставщик 
Зажим ответв. SL 2.11 (Al-16-50/16-50), шт.	4	17.65			70.59					301			
				17.65			70.59		4.27			301		
	Поправки: М: =73.16*1.03/4.27	
	
30.	С.Цена поставщик 
Коробка распред. для пустот. стен KO 110/L (115x115x45), 1коробка	11	15.66			172.21					735			
				15.66			172.21		4.27			735		
	Поправки: М: =64.90*1.03/4.27	
	
31.	ФЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.19	1 626.77	840.90	271.52	309.09	159.77	51.59	15.28	7.2	3 498	2 441	371	
				514.35	14.26		97.73	2.71	7.01	16.09		685	44	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 330206;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-0115;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			154.36				81%	2 013			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.61				52%	1 292			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					569.06					6 803			
	
32.	ТССЦ 509-0765 
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.	19	103.50			1 966.50					3 947			
				103.50			1 966.50		207.75			3 947		
	
33.	С.Цена поставщик 
Колодка клемная на 4 клемы PS 10, шт.	19	10.82			205.51					878			
				10.82			205.51		4.27			878		
	Поправки: М: =44.84*1.03/4.27	
	
34.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие PHILIPS Economy Twister 12W WW E14, шт.	19	33.87			643.56					2 748			
				33.87			643.56		4.27			2 748		
	Поправки: М: =140.42*1.03/4.27	
	
35.	ФЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.09	498.53	376.16	16.54	44.87	33.85	1.49	15.28	7.27	572	517	11	
				105.83	0.49		9.52	0.04	4.62	15.9		44	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 330206;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1477;  ФССЦ 101-1481;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.20				81%	420			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.03				52%	269			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.09					1 261			
	
36.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный наружной установки IP 44 1-кл.ВА10-041b, шт	9	21.47			193.22					825			
				21.47			193.22		4.27			825		
	Поправки: М: =89.00*1.03/4.27	
	
37.	ФЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	2.1	288.28	214.78	54.61	605.38	451.03	114.69	15.29	5.59	7 801	6 896	641	
				18.89	1.46		39.67	3.07	6.64	16.02		263	49	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 331451;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			431.40				81%	5 625			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			295.17				52%	3 611			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 331.94					17 038			
	
38.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	214.2	4.58			981.04					3 284			
				4.58			981.04		15.33			3 284		
	Объем: 210*1.02													
	
39.	ФЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.25	80.62	60.80	5.33	181.40	136.81	11.99	15.29	7.14	2 376	2 092	86	
				14.49	0.32		32.60	0.73	6.08	16.07		198	12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1764;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 509-0778;  ФССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			130.66				81%	1 704			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.40				52%	1 094			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.46					5 174			
	
40.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.2295	5 087.72			1 167.63					4 986			
				5 087.72			1 167.63		4.27			4 986		
	Объем: 225*1.02													
	Поправки: М: =21724.56/4.27	
	
41.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	15.28	5.31	983	544	14	
				20.11			40.22		10.54	1		424		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 330206;  ФССЦ 101-1665;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 101-1964;  ФССЦ 101-1977;  ФССЦ 101-2143;  ФССЦ 101-2365;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 201-0843;  ФССЦ 509-0090;  ФССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	441			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	283			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 707			
	
42.	С Цена поставщик. 
Автомат типа СLS B25\1N 25 А, шт.	2	55.00			110.00					470			
				55.00			110.00		4.27			470		
	Поправки: М: =228.00*1.03/4.27	
	
43.	С.Цена поставщик 
Зажим ответв. SL 2.11 (Al-16-50/16-50), шт.	2	17.65			35.29					151			
				17.65			35.29		4.27			151		
	Поправки: М: =73.16*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 112.10	1 404.42	550.10			91 304	21 468	3 670	
			16 157.57	29.45				66 164	475	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 415.90	1 404.42	550.10			85 021	21 468	3 670	
			14 461.37	29.45				59 881	475	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	13 879.59					55 098			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41)	1 362.18					17 774			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41)	932.02					11 410			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 710.10					114 205			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	643.56					2 748			
			643.56					2 748		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	643.56					2 748			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 052.64					3 535			
			1 052.64					3 535		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 052.64					3 535			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	20 406.30					120 488			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	436.69					2 578			
	 . ИТОГО	20 842.99					123 066			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	416.86					2 461			
	 . ИТОГО	21 259.85					125 527			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	520.65					3 195			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	233.21					3 043			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	139.80					1 712			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	3 069.22					13 341			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	24 329.07					138 868			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 362.18					17 774			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	932.02					11 410			
	
	Раздел 3.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
44.	ТЕР 46-03-009-07 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.48	3 160.84	728.55	2 432.29	1 517.20	349.70	1 167.50	14.41	4.4	10 176	5 039	5 137	
					237.28			113.89	1	14.39			1 639	
	Накладные расходы		99%			458.95				84%	5 610			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			278.15				48%	3 205			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 254.31					18 991			
	
45.	ТЕР 46-03-011-02 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.12	962.69	235.71	726.98	115.52	28.29	87.24	14.41	4.41	792	408	385	
					66.54			7.98	1	14.39			115	
	Накладные расходы		99%			35.91				84%	439			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.76				48%	251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.19					1 482			
	
46.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.528	1 944.70	473.27	25.13	1 026.80	249.89	13.27	14.41	8.16	7 314	3 601	108	
				1 446.30			763.65		4.72	1		3 604		
	Объем: 0.011*48													
	Накладные расходы		99%			247.39				84%	3 025			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			149.93				48%	1 728			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 424.13					12 067			
	
47.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.012	2 044.21	521.66	40.95	24.53	6.26	0.49	14.41	8.22	164	90	4	
				1 481.60			17.78		3.95	1		70		
	Объем: 12*0.1*0.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			6.20				84%	76			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.76				48%	43			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.48					283			
	
48.	ТЕР 15-04-024-08 
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	926.42	225.39	6.74	33.35	8.11	0.24	14.4	8.26	187	117	2	
				694.29	0.16		24.99	0.01	2.72	16.69		68		
	Объем: 12*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.71				80%	94			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.82				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.88					324			
	
49.	ТЕР 13-03-005-01 
Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм(в подъезде), 100 м2 шпатлюемой поверхности	0.048	4 275.07	804.36	170.24	205.20	38.61	8.17	14.41	9.6	1 042	556	78	
				3 300.47	51.09		158.42	2.45	2.57	14.39		407	35	
	Объем: 0.2*48*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			33.26				69%	408			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.64				48%	284			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.09					1 733			
	
50.	ТЕР 15-04-005-02 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	1 154.69	222.32	14.16	55.43	10.67	0.68	14.41	8.26	305	154	6	
				918.21	0.20		44.07	0.01	3.31	16.69		146		
	Объем: 0.2*48*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10.15				80%	123			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.02				37%	57			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.60					485			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 978.03	691.53	1 277.59			19 980	9 965	5 720	
			1 008.91	124.34				4 295	1 789	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 978.03	691.53	1 277.59			19 980	9 965	5 720	
			1 008.91	124.34				4 295	1 789	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44-47; %=80 - по стр. 48, 50; %=69 - по стр. 49)	799.57					9 774			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44-47, 49; %=37 - по стр. 48, 50)	487.08					5 612			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 264.68					35 366			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	4 264.68					35 366			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	91.26					757			
	 . ИТОГО	4 355.94					36 123			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	87.12					722			
	 . ИТОГО	4 443.06					36 845			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	1 153.25					3 931			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	136.89					1 673			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	73.06					842			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	426.98					1 933			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	4 870.04					38 778			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	799.57					9 774			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	487.08					5 612			
	
	Раздел 4.  ЗАЗЕМЛЕНИЕ	
	
51.	ТЕР 01-02-055-02 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.025	1 934.42	1 934.42		48.36	48.36		14.4	1	696	696		
									1	1				
	Объем: 5*0.5*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			34.82				61%	425			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			18.38				31%	216			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.56					1 336			
	
52.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		14.4	1	175	175		
									1	1				
	Объем: 5*0.3*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	107			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	54			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.52					336			
	
53.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.015	685.95	156.49	529.46	10.29	2.35	7.94	14.4	4.48	69	34	36	
					51.26			0.77	1	14.39			11	
	Объем: 5*0.3*1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		86%			2.68				73%	33			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.34				34%	15			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.31					117			
	
54.	ФЕРм 08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.6	181.43	100.58	56.32	108.86	60.35	33.79	15.29	6.64	1 299	923	224	
				24.53	2.57		14.72	1.54	10.3	16.06		152	25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			58.80				81%	768			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.23				52%	493			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.88					2 560			
	
55.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0696	5 326.70			370.74					1 849			
				5 326.70			370.74		26 568.67			1 849		
	Объем: 0.0116*6													
	
56.	ФЕРм 08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.08	271.78	156.04	74.15	21.74	12.48	5.93	15.29	6.46	265	191	38	
				41.59	2.97		3.33	0.24	10.63	16.09		35	4	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 040502;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1924;  ФССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			12.08				81%	158			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.27				52%	101			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.09					524			
	
57.	ТССЦ 101-1889 
Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т	0.104	6 506.70			676.70					2 540			
				6 506.70			676.70		24 421.95			2 540		
	Объем: 0.013*8													
	
58.	ФЕРм 08-02-146-02 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.1	1 001.02	154.22	784.72	100.10	15.42	78.47	15.29	5.48	721	236	430	
				62.08	70.96		6.21	7.10	8.89	16.09		55	114	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 030203;  ФСЦЭСМ 030402;  ФСЦЭСМ 031050;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-2478;  ФССЦ 113-1786;  ФССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.39				81%	284			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.64				52%	182			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.13					1 187			
	
59.	ТССЦ 501-8220 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2, 1000 м	0.0102	81 232.37			828.57					4 435			
				81 232.37			828.57		434 829.61			4 435		
	Объем: 10.0*1.02													
	
60.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.21	66.71		66.71	80.72		80.72	15.3	6.28	507		507	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
61.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.21	18.71		18.71	22.64		22.64	1	6.28	142		142	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 280.87	151.11	229.49			12 698	2 255	1 377	
			1 900.27	9.65				9 066	154	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 059.27	88.25	118.19			6 720	1 350	692	
			852.83	8.88				4 677	143	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	828.57					4 435			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 54, 56, 58)	92.27					1 209			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 54, 56, 58)	63.13					776			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 214.67					8 705			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 221.60	62.86	111.30			5 978	905	685	
			1 047.44	0.77				4 389	11	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 047.44					4 389			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 51, 52; %=73 - по стр. 53)	46.25					564			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 51, 52; %=34 - по стр. 53)	24.34					285			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 292.19					6 827			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 506.86					15 532			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	53.65					332			
	 . ИТОГО	2 560.51					15 864			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	51.21					317			
	 . ИТОГО	2 611.72					16 181			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	219.84					1 223			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	23.71					304			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	13.12					159			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	388.25					1 935			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	2 999.97					18 116			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	138.52					1 773			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	87.47					1 061			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	23 743.56	2 544.09	2 132.70			128 824	38 002	11 293	
			19 066.75	167.99				79 525	2 492	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 847.73	1 789.70	743.81			96 583	27 132	4 888	
			15 314.20	42.88				64 558	692	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14 708.16					59 533			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-3, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 54, 56, 58; %=72 - по стр. 4-7)	1 715.30					22 205			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 54, 56, 58)	1 191.18					14 468			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 754.21					133 256			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 843.19	754.39	1 388.89			28 706	10 870	6 405	
			2 699.91	125.11				11 432	1 800	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 047.44					4 389			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44-47; %=80 - по стр. 48, 50; %=69 - по стр. 49; %=61 - по стр. 51, 52; %=73 - по стр. 53)	845.82					10 338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44-47, 49; %=37 - по стр. 48, 50; %=31 - по стр. 51, 52; %=34 - по стр. 53)	511.42					5 897			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 200.43					44 941			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 052.64					3 535			
			1 052.64					3 535		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 052.64					3 535			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	28 007.28					181 732			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	599.36					3 889			
	 . ИТОГО	28 606.64					185 621			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	572.13					3 712			
	 . ИТОГО	29 178.77					189 333			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	1 964.71					8 801			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	438.46					5 571			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	255.39					3 055			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	3 910.56					17 451			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	33 089.33					206 784			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 561.12					32 543			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 702.60					20 365			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)