«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	1 671 718	руб.	
	Директор МКУ «КРМКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
 Капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома по ул.Коммунистическая 14, г. Калининград.
	
Сметная стоимость:	1 671.718	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.684	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	422.067	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.68	1 213.62	458.23	8.86	8 106.99	3 060.97	59.20	16.12	9.13	75 067	49 343	541	
				746.53			4 986.82		5.05	1		25 183		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 367.07				93%	45 889			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 081.46				54%	26 645			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 555.52					147 601			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.64	63.27	49.68	13.59	40.49	31.80	8.70	16.11	1.78	528	512	15	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			24.80				66%	338			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.90				40%	205			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.19					1 071			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.64	4 688.98	197.81	4 246.36	3 000.95	126.60	2 717.67	16.12	4.06	13 629	2 041	11 034	
				244.81	143.10		156.68	91.58	3.54	15.1		555	1 383	
	Накладные расходы		78%			170.18				66%	2 260			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			109.09				40%	1 370			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 280.22					17 258			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	5.47	188.95	188.95		1 033.56	1 033.56		16.11	1	16 651	16 651		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 023.22				84%	13 987			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			620.14				48%	7 992			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.92					38 630			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	11	37.19	25.77		409.09	283.47		16.12	1	5 205	4 570		
				11.42			125.62		5.06	1		636		
	Накладные расходы		86%			243.78				73%	3 336			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			198.43				56%	2 559			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					851.30					11 100			
	
6.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.518	8 972.85	5 418.56	3.31	4 647.94	2 806.81	1.71	16.11	6.43	51 740	45 218	11	
				3 550.98			1 839.41		3.54	1		6 512		
	Накладные расходы		79%			2 217.38				67%	30 296			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 403.41				40%	18 087			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 268.72					100 123			
	
7.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.47	80.30	76.91	1.68	439.22	420.71	9.16	16.11	9.18	6 886	6 778	84	
				1.71	0.16		9.35	0.89	2.64	18.69		25	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			400.52				80%	5 436			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			198.15				37%	2 514			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 037.89					14 836			
	
8.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	71.8	15.82			1 135.88					3 724			
				15.82			1 135.88		51.87			3 724		
	Объем: 547*0.013/100*1010													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.47	2 074.12	832.23	83.91	11 345.46	4 552.31	459.00	16.11	9.97	100 337	73 338	4 576	
				1 157.98	39.06		6 334.15	213.67	3.54	14.27		22 423	3 049	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 527.68				80%	61 110			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 240.01				37%	28 263			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 113.15					189 710			
	
10.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	601.7	12.74			7 665.66					15 355			
				12.74			7 665.66		25.52			15 355		
	Объем: 547*1.1													
	
11.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	5.47	6 763.95	788.77	62.59	36 998.81	4 314.59	342.35	16.11	8.32	187 493	69 508	2 848	
				5 912.59			32 341.87		3.56	1		115 137		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 098.86				80%	55 606			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 027.86				37%	25 718			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 125.53					268 817			
	
12.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.003	915.24	118.78	57.04	5 494.19	713.06	342.40	16.12	3.94	27 003	11 494	1 349	
				739.42			4 438.74		3.19	1		14 160		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			677.41				80%	9 195			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			335.14				37%	4 253			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 506.74					40 451			
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.31	2 956.30	374.76	6.66	3 872.75	490.94	8.72	16.11	9.22	17 265	7 909	80	
				2 574.88	1.03		3 373.09	1.35	2.75	18.87		9 276	25	
	Объем: 128.5+2.5													
	Накладные расходы		83%			408.60				71%	5 633			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			319.99				52%	4 126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 601.34					27 024			
	
14.	ТЕРр 53-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление перемычек металлическим уголком (прим), 1 т металлоконструкций перемычек	0.255	3 638.75	1 519.46	77.09	927.88	387.46	19.66	16.12	5.96	9 196	6 246	117	
				2 042.20	5.28		520.76	1.35	5.44	16.11		2 833	22	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0761:[ М-(14778.40=14210.00*1.04) ]	
	Накладные расходы		86%			334.38				73%	4 576			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			272.17				56%	3 510			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 534.42					17 282			
	
15.	ТССЦ 101-1800 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм, т	0.255	5 335.99			1 360.68					7 221			
				5 335.99			1 360.68		28 319.08			7 221		
	
16.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	16.11	7.35	12 051	5 822	267	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.87	17.45		5 962	125	
	Накладные расходы		86%			316.99				73%	4 341			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	3 330			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					19 723			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
17.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0704	1 870.07	1 617.67	252.40	131.65	113.88	17.77	16.12	9.34	2 002	1 836	166	
					100.00			7.04	1	18.81			132	
	Накладные расходы		99%			119.71				84%	1 653			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.55				48%	945			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.91					4 600			
	
18.	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0704	18 151.76	2 401.83	853.67	1 277.88	169.09	60.10	16.11	7.38	6 104	2 724	444	
				14 896.26	34.11		1 048.70	2.40	2.8	18.81		2 936	45	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			181.78				90%	2 492			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			92.60				43%	1 191			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 552.26					9 787			
	
19.	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	7.04	2 223.50			15 653.44					25 315			
				2 223.50			15 653.44		3 595.89			25 315		
	
20.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.072	5 874.09	264.64	24.75	422.93	19.05	1.78	16.11	9.15	1 039	307	16	
				5 584.70	0.78		402.10	0.06	1.78	18.69		716	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			20.26				90%	277			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.32				43%	132			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.51					1 449			
	
21.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	7.2	60.66			436.75					1 595			
				60.66			436.75		221.54			1 595		
	
22.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	5 473.34	2 776.60	100.77	284.61	144.38	5.24	16.11	9.34	2 927	2 326	49	
				2 595.97	39.93		134.99	2.08	4.09	18.81		552	39	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			139.14				80%	1 892			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			68.84				37%	875			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.58					5 694			
	
23.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.052	206.00	119.74	8.33	10.71	6.23	0.43	16.12	9.21	123	100	4	
				77.93	1.29		4.05	0.07	4.54	18.84		18	1	
	Накладные расходы		80%			5.04				68%	69			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.15				40%	40			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.90					232			
	
	Оконные проемы (подвал)	
	
24.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.00875	1 734.68	1 482.28	252.40	15.18	12.97	2.21	16.12	9.34	230	209	21	
					100.00			0.88	1	18.81			16	
	Накладные расходы		99%			13.71				84%	189			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.31				48%	108			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.20					527			
	
25.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.00875	21 833.35	2 767.20	891.18	191.04	24.21	7.80	16.11	7.17	888	390	56	
				18 174.97	34.11		159.03	0.30	2.78	18.81		442	6	
	Объем: 0.35*0.5*5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			25.98				90%	356			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.24				43%	170			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.26					1 415			
	
26.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.875	3 070.76			2 686.92					4 593			
				3 070.76			2 686.92		5 248.9			4 593		
	
27.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.013	5 473.34	2 776.60	100.77	71.15	36.10	1.31	16.11	9.34	732	582	12	
				2 595.97	39.93		33.75	0.52	4.09	18.81		138	10	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			34.79				80%	474			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.21				37%	219			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.15					1 425			
	
28.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.013	206.00	119.74	8.33	2.68	1.56	0.11	16.12	9.21	31	25	1	
				77.93	1.29		1.01	0.02	4.54	18.84		5		
	Накладные расходы		80%			1.26				68%	17			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.79				40%	10			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.73					58			
	
	Отмостка	
	
29.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.062	2 714.76	666.84	2 047.92	168.32	41.34	126.97	16.12	7.26	1 588	666	922	
					258.98			16.06	1	15.81			254	
	Объем: 62.3*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			59.70				88%	810			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.44				48%	442			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.46					2 839			
	
30.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.125	1 466.39	1 466.39		183.30	183.30		16.11	1	2 953	2 953		
									1	1				
	Объем: 62.3*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			131.98				61%	1 801			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			69.65				31%	915			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.93					5 670			
	
31.	ТЕР 08-01-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выравнивание поверхности  раствором перед гидроизоляцией (прим), 100 м2 изолируемой поверхности	0.18	2 916.01	1 096.48	25.33	524.88	197.37	4.56	16.11	9.13	4 361	3 180	42	
				1 794.21			322.96		3.53	1		1 140		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			217.11				93%	2 957			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			134.21				54%	1 717			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					876.20					9 036			
	
32.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.187	3 001.78	246.00	111.59	561.33	46.00	20.87	16.12	4.34	2 429	742	91	
				2 644.20			494.47		3.23	1		1 597		
	Объем: 62.3*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			50.60				93%	690			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			31.28				54%	401			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.21					3 520			
	
33.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.23	203.51	35.93	41.45	1 267.84	223.82	258.23	16.12	4.78	8 488	3 608	1 234	
				126.13	4.21		785.79	26.24	4.64	16.11		3 646	423	
	Объем: 62.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			277.57				94%	3 789			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			160.04				51%	2 056			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 705.45					14 333			
	
34.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.23	452.40	40.32	76.78	2 818.48	251.19	478.31	16.11	4.6	15 459	4 047	2 200	
				335.31	7.73		2 088.98	48.13	4.41	16.1		9 212	775	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			332.25				94%	4 533			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			191.56				51%	2 459			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 342.29					22 451			
	
35.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.23	730.22	37.46	0.38	4 549.27	233.35	2.34	16.11	5.8	22 882	3 759	14	
				692.39			4 313.59		4.43	1		19 109		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			259.02				94%	3 533			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			149.34				51%	1 917			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 957.63					28 333			
	
36.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стен светового приямка (прим), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.009	75 186.75	3 820.79	2 877.23	676.68	34.39	25.90	16.11	9.25	3 518	554	240	
				68 488.73	387.54		616.40	3.49	4.42	16.09		2 724	56	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.99				80%	488			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.83				44%	268			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					733.50					4 274			
	
37.	ТССЦ 204-3894 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм, т	0.03	10 156.66			304.70					1 352			
				10 156.66			304.70		45 072.43			1 352		
	
38.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.015	20 318.37	512.18	311.78	304.78	7.68	4.68	16.11	9.28	1 509	124	43	
				19 494.42	13.03		292.42	0.20	4.59	16.09		1 342	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			8.67				93%	118			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5.36				54%	69			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.81					1 696			
	
39.	ТЕР 10-01-022-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки  сталью кровельной оцинкованной по дереву лестнич.марша(прим), 100 м2 потолка	0.1113	181.62	172.70	8.91	20.21	19.22	0.99	16.11	9.13	319	310	9	
									3.58	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			20.37				90%	279			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.38				43%	133			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.96					731			
	
40.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка обивки стен  сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	250.56	233.54	17.02	23.15	21.58	1.57	16.12	9.13	362	348	14	
									4.07	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			22.87				90%	313			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.65				43%	150			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.68					825			
	
41.	ТЕР 46-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	0.045	585.38	343.74	241.64	26.34	15.47	10.87	16.11	9.34	351	249	102	
					95.74			4.31	1	18.81			81	
	Накладные расходы		99%			19.58				84%	277			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.87				48%	158			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.79					787			
	
42.	ТЕРр 56-9-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 коробок	0.01	568.18	568.18		5.68	5.68		16.12	1	92	92		
									1	1				
	Накладные расходы		82%			4.66				70%	64			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			3.52				50%	46			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.86					202			
	
43.	ТЕРр 56-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.018	305.84	305.84		5.51	5.51		16.12	1	89	89		
									1	1				
	Накладные расходы		82%			4.52				70%	62			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			3.42				50%	45			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.44					196			
	
44.	ТЕР 10-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство чистых перегородок дощатых однослойных, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.045	10 901.78	1 279.85	222.33	490.58	57.59	10.00	16.12	7.52	2 336	928	75	
				9 399.61	18.31		422.98	0.82	3.15	16.09		1 332	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			61.91				90%	847			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			31.54				43%	405			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					584.04					3 588			
	
45.	ТЕР 10-01-039-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0159	6 901.41	1 257.70	493.89	109.73	20.00	7.85	16.12	9.13	745	322	72	
				5 149.82			81.88		4.28	1		350		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0205:[ М-(40594.00=405.94*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.20				90%	290			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.80				43%	138			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.73					1 173			
	
46.	ТССЦ 203-0198 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2, м2	1.59	401.50			638.39					4 141			
				401.50			638.39		2 604.26			4 141		
	Объем: (0.0159)*100.0													
	
47.	ТССЦ 101-0889 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	123.58			123.58					283			
				123.58			123.58		282.6			283		
	
48.	ТЕРр 59-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции	0.126	1 070.02	1 058.56	11.46	134.82	133.38	1.44	16.11	6.42	2 158	2 149	9	
									1	1				
	Накладные расходы		76%			101.37				65%	1 397			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.03				48%	1 032			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.22					4 586			
	
49.	ТЕР 10-01-052-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки (прим), 1 м2 горизонтальной проекции	12.6	584.54	47.91	7.60	7 365.19	603.65	95.76	16.11	9.13	32 663	9 725	874	
				529.03			6 665.78		3.31	1		22 064		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			639.87				90%	8 753			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			325.97				43%	4 182			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 331.03					45 597			
	
50.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.42	221.62	101.80	102.69	93.08	42.76	43.13	16.11	3.72	868	689	160	
				17.13	1.45		7.19	0.61	2.64	16.18		19	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			39.03				77%	538			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.02				48%	336			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.14					1 742			
	
51.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	8.694	36.04			313.33					1 640			
				36.04			313.33		188.6			1 640		
	Объем: 0.42*20.7													
	
52.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.309	1 613.23	568.89	14.75	498.49	175.79	4.56	16.11	9.14	4 054	2 832	42	
				1 029.59	0.33		318.14	0.10	3.71	18.69		1 180	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			167.10				80%	2 267			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			82.67				37%	1 049			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					748.25					7 370			
	
53.	ТЕР 10-01-022-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка лестничного марша сталью кровельной оцинкованной по дереву, 100 м2 потолка	0.1113	4 821.34	248.26	13.93	536.61	27.63	1.55	16.11	9.13	2 276	445	14	
				4 559.15			507.43		3.58	1		1 817		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.29				90%	401			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.92				43%	191			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					580.82					2 868			
	
54.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка перегородки кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	5 112.78	335.71	26.60	472.42	31.02	2.46	16.12	9.13	2 309	500	22	
				4 750.47			438.94		4.07	1		1 786		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.88				90%	450			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.75				43%	215			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					522.05					2 974			
	
55.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонирование крыльца), 1 м3 подстилающего слоя	0.84	754.73	37.46	0.38	633.97	31.46	0.32	16.11	5.8	3 176	507	2	
				716.90			602.20		4.43	1		2 668		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			34.92				94%	477			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			20.13				51%	259			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					689.03					3 911			
	
56.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.065	6 078.41	136.64	50.60	395.10	8.88	3.29	16.11	8.04	2 096	143	26	
				5 891.17	3.03		382.93	0.20	5.03	16.07		1 926	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.63				80%	117			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.99				44%	64			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.72					2 277			
	
57.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обрамление площадки  и ступени металлическим уголком (прим), 100 м плинтуса	0.05	259.06	145.14	57.95	12.95	7.26	2.90	16.11	4	138	117	12	
				55.97			2.80		3.43	1		10		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			5.88				69%	81			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			5.23				58%	68			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.06					287			
	
58.	ТССЦ 101-1639 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм, т	0.011	5 703.70			62.74					326			
				5 703.70			62.74		29 660.64			326		
	
	Вывоз мусора	
	
59.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	44.8	48.13	4.41	36.66	2 156.05	197.57	1 642.37	16.1	7.59	20 736	3 181	12 466	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			197.57				100%	3 181			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			118.54				60%	1 909			
	
60.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	44.8	16.40		16.40	734.72		734.72	1	7.87	5 782		5 782	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	135 815.03	21 734.04	7 587.25			746 409	350 188	46 158	
			106 177.70	429.56				344 976	6 491	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 911.31	21 529.21	5 207.26			719 753	346 890	27 898	
			106 174.90	429.56				344 966	6 491	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 382.07					65 545			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 31, 32, 38; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 17, 24, 41; %=73 - по стр. 5, 14, 16; %=67 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 9, 11, 12, 22, 27, 36, 52, 56; %=71 - по стр. 13; %=90 - по стр. 18, 20, 25, 39, 40, 44, 45, 49, 53, 54; %=68 - по стр. 23, 28; %=88 - по стр. 29; %=61 - по стр. 30; %=94 - по стр. 33-35, 55; %=70 - по стр. 42, 43; %=65 - по стр. 48; %=77 - по стр. 50)	20 933.61					284 673			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 31, 32, 38; %=40 - по стр. 2, 3, 6, 23, 28; %=48 - по стр. 4, 17, 24, 29, 41, 48, 50; %=56 - по стр. 5, 14, 16; %=37 - по стр. 7, 9, 11, 12, 22, 27, 52; %=52 - по стр. 13; %=43 - по стр. 18, 20, 25, 39, 40, 44, 45, 49, 53, 54; %=31 - по стр. 30; %=51 - по стр. 33-35, 55; %=44 - по стр. 36, 56; %=50 - по стр. 42, 43)	11 818.15					150 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	165 663.07					1 155 335			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12.95	7.26	2.90			138	117	12	
			2.80					10		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 57)	5.88					81			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57)	5.23					68			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24.06					287			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 890.77	197.57	2 377.09			26 518	3 181	18 248	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)	197.57					3 181			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)	118.54					1 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 890.77					26 518			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	168 577.90					1 182 140			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 607.57					25 298			
	ИТОГО	172 185.47					1 207 438			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 443.71					24 149			
	ИТОГО	175 629.18					1 231 587			
	НДС 18%	31 613.25					221 686			
	ВСЕГО С НДС	207 242.43					1 453 273			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 939.49					284 754			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 823.38					150 977			
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	потолки, стены	
	
61.	ТЕР 46-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	0.338	585.38	343.74	241.64	197.86	116.18	81.67	16.11	9.34	2 635	1 872	763	
					95.74			32.36	1	18.81			609	
	Накладные расходы		99%			147.05				84%	2 084			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.12				48%	1 191			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.04					5 910			
	
62.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности потолков  (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	0.237	172.22	172.22		40.82	40.82		16.11	1	658	658		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			32.66				68%	447			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.41				40%	263			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.89					1 369			
	
63.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.217	188.95	188.95		229.95	229.95		16.11	1	3 705	3 705		
									1	1				
	Объем: 23.7+98													
	Накладные расходы		99%			227.65				84%	3 112			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			137.97				48%	1 778			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.57					8 596			
	
64.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка  потолков и стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.454	37.64	37.46		54.73	54.47		16.11	1	879	878		
				0.18			0.26		4.02	1		1		
	Объем: 47.4+98													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			43.58				68%	597			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.24				40%	351			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.54					1 827			
	
65.	ТССЦ 113-8067 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	1.454	48.02			69.82					334			
				48.02			69.82		230.03			334		
	Объем: (1.454)*0.001*1000													
	
66.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.474	2 234.95	1 048.26	180.42	1 059.37	496.88	85.52	16.11	11.72	10 781	8 005	1 002	
				1 006.27	103.89		476.97	49.24	3.72	14.8		1 774	729	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			518.81				80%	6 987			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			256.68				37%	3 232			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 834.86					21 000			
	
67.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.367	2 203.33	1 002.02	180.42	808.62	367.74	66.21	16.11	11.72	8 102	5 924	776	
				1 020.89	103.89		374.67	38.13	3.74	14.8		1 401	564	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			385.58				80%	5 190			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			190.76				37%	2 401			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 384.96					15 693			
	
68.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.613	1 082.11	835.02	150.35	663.33	511.86	92.16	16.11	11.72	9 548	8 246	1 080	
				96.74	86.58		59.30	53.07	3.74	14.8		222	785	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0083:[ М-(924.15=612.02*1.51) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			536.68				80%	7 225			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			265.52				37%	3 341			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 465.53					20 114			
	
69.	ТЕР 08-01-003-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (прим), 100 м2 изолируемой поверхности	0.613	3 120.37	994.65	50.65	1 912.78	609.72	31.05	16.12	9.13	14 653	9 829	283	
				2 075.07			1 272.02		3.57	1		4 541		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			670.69				93%	9 141			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			414.61				54%	5 308			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 998.08					29 102			
	
70.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.98	80.30	76.91	1.68	78.69	75.37	1.64	16.11	9.18	1 234	1 214	15	
				1.71	0.16		1.68	0.16	2.64	18.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			71.75				80%	974			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.50				37%	450			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.94					2 658			
	
71.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.474	98.49	95.11	1.68	46.68	45.08	0.79	16.11	9.18	736	726	7	
				1.71	0.16		0.81	0.08	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			42.90				80%	582			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.23				37%	269			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.81					1 587			
	
72.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	19.1	15.82			302.16					991			
				15.82			302.16		51.87			991		
	Объем: (98+47.4)*0.013/100*1010													
	
73.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим), 1 м2 очищаемой поверхности	5.64	11.25	11.25		63.43	63.43		16.1	1	1 021	1 021		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		81%			51.38				69%	704			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.06				48%	490			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.87					2 216			
	
74.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	374.88	82.80	15.62	20.99	4.64	0.87	16.11	2.72	122	75	2	
				276.46	0.17		15.48	0.01	2.88	16.45		45		
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.77				69%	52			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.79				48%	36			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.55					210			
	
75.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	634.96	50.89	10.37	35.56	2.85	0.58	16.11	3.33	122	46	2	
				573.70	0.17		32.13	0.01	2.3	16.45		74		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.32				69%	32			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.72				48%	22			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.59					176			
	
76.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.454	210.27	122.16	3.53	305.74	177.62	5.13	16.11	9.17	3 425	2 861	47	
				84.59	0.20		122.99	0.28	4.2	18.69		517	5	
	Объем: 47.4+98													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			169.01				80%	2 293			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			83.61				37%	1 060			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					558.36					6 778			
	
77.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.85	37.19	25.77		68.80	47.67		16.12	1	875	769		
				11.42			21.13		5.06	1		107		
	Накладные расходы		86%			41.00				73%	561			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			33.37				56%	431			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.17					1 867			
	
78.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	16.11	7.35	5 021	2 426	111	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.87	17.45		2 484	52	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 809			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 388			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					8 218			
	
	полы	
	
79.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.27	2 526.51	1 124.28	139.64	682.16	303.56	37.70	16.11	4.9	6 810	4 890	185	
				1 262.59	15.51		340.90	4.19	5.09	16.1		1 735	67	
	Накладные расходы		80%			246.20				68%	3 371			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			209.27				54%	2 677			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 137.63					12 858			
	
80.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.4												
									5.09					
	Объем: (0.27)*1.48													
	
81.	ТЕР 08-01-003-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Гидроизоляция полов горизонтальная цементная с жидким стеклом (прим), 100 м2 изолируемой поверхности	0.474	2 446.76	477.08	60.78	1 159.76	226.14	28.81	16.11	9.13	8 204	3 643	263	
				1 908.90			904.82		4.75	1		4 298		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			248.75				93%	3 388			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			153.78				54%	1 967			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 562.29					13 559			
	
82.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.474	1 809.82	459.64	70.56	857.85	217.87	33.45	16.12	8.92	6 861	3 512	298	
				1 279.62	24.62		606.54	11.67	5.03	18.81		3 051	219	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			254.79				94%	3 507			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			146.91				51%	1 903			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 259.55					12 271			
	
83.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30мм), 100 м2 стяжки	0.474	2 010.11	34.94	74.61	952.79	16.56	35.37	16.1	8.73	5 116	267	309	
				1 900.56	24.39		900.87	11.56	5.04	18.83		4 540	218	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			31.21				94%	456			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			18.00				51%	247			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 002.00					5 819			
	
84.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных(бетонного сапожка) прим., 1 м3 подстилающего слоя	0.27	737.79	44.95	0.45	199.20	12.14	0.12	16.11	5.8	1 024	196	1	
				692.39			186.95		4.43	1		828		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			13.48				94%	184			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.77				51%	100			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.45					1 308			
	
85.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.09	1 679.51	942.47	24.65	151.16	84.82	2.22	16.12	9.21	1 681	1 367	20	
				712.39	3.75		64.12	0.34	4.57	18.79		293	6	
	Накладные расходы		76%			64.72				65%	892			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.10				48%	659			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.98					3 232			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	10 769.89	3 855.96	518.41			94 538	62 130	5 164	
			6 395.55	204.10				27 242	3 258	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 769.89	3 855.96	518.41			94 538	62 130	5 164	
			6 395.55	204.10				27 242	3 258	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	371.98					1 325			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 61, 63; %=68 - по стр. 62, 64, 79; %=80 - по стр. 66-68, 70, 71, 76; %=93 - по стр. 69, 81; %=69 - по стр. 73-75; %=73 - по стр. 77, 78; %=94 - по стр. 82-84; %=65 - по стр. 85)	3 936.06					53 589			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 61, 63, 73-75, 85; %=40 - по стр. 62, 64; %=37 - по стр. 66-68, 70, 71, 76; %=54 - по стр. 69, 79, 81; %=56 - по стр. 77, 78; %=51 - по стр. 82-84)	2 312.90					29 564			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 018.85					177 691			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	17 018.85					177 691			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	364.20					3 803			
	ИТОГО	17 383.05					181 494			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	347.66					3 630			
	ИТОГО	17 730.71					185 124			
	НДС 18%	3 191.53					33 322			
	ВСЕГО С НДС	20 922.24					218 446			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 936.06					53 589			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 312.90					29 564			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	146 584.92	25 590.00	8 105.66			840 947	412 318	51 322	
			112 573.25	633.66				372 218	9 749	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	143 681.20	25 385.17	5 725.67			814 291	409 020	33 062	
			112 570.45	633.66				372 208	9 749	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 754.05					66 870			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 31, 32, 38, 69, 81; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 17, 24, 41, 61, 63; %=73 - по стр. 5, 14, 16, 77, 78; %=67 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 9, 11, 12, 22, 27, 36, 52, 56, 66-68, 70, 71, 76; %=71 - по стр. 13; %=90 - по стр. 18, 20, 25, 39, 40, 44, 45, 49, 53, 54; %=68 - по стр. 23, 28, 62, 64, 79; %=88 - по стр. 29; %=61 - по стр. 30; %=94 - по стр. 33-35, 55, 82-84; %=70 - по стр. 42, 43; %=65 - по стр. 48, 85; %=77 - по стр. 50; %=69 - по стр. 73-75)	24 869.67					338 262			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 31, 32, 38, 69, 79, 81; %=40 - по стр. 2, 3, 6, 23, 28, 62, 64; %=48 - по стр. 4, 17, 24, 29, 41, 48, 50, 61, 63, 73-75, 85; %=56 - по стр. 5, 14, 16, 77, 78; %=37 - по стр. 7, 9, 11, 12, 22, 27, 52, 66-68, 70, 71, 76; %=52 - по стр. 13; %=43 - по стр. 18, 20, 25, 39, 40, 44, 45, 49, 53, 54; %=31 - по стр. 30; %=51 - по стр. 33-35, 55, 82-84; %=44 - по стр. 36, 56; %=50 - по стр. 42, 43)	14 131.05					180 473			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	182 681.92					1 333 026			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12.95	7.26	2.90			138	117	12	
			2.80					10		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 57)	5.88					81			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57)	5.23					68			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24.06					287			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 890.77	197.57	2 377.09			26 518	3 181	18 248	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)	197.57					3 181			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)	118.54					1 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 890.77					26 518			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	185 596.75					1 359 831			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 971.77					29 100			
	ИТОГО	189 568.52					1 388 931			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 791.37					27 779			
	ИТОГО	193 359.89					1 416 710			
	НДС 18%	34 804.78					255 008			
	ВСЕГО С НДС	228 164.67					1 671 718			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 875.55					338 343			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 136.28					180 541			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ "КР МКД"                                           Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)