«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»	Директор ООО «Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Черкас/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Ольховая 2-4 в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.2601	
2.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	46.818	
3.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	46.818	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.06069	
5.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	97.104	
6.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.06069	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4335	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	47.685	
9.	Е27-06-027-01	(прим)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1445	
10.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	14.739	
11.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога)	10 м2	28.9	
12.	Цена поставщика.	Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10	м2	294.78	
13.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр)	100 м бортового камня	1.48	
14.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	148	
15.	Е66-22-1	(прим) Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	2	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
16.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.097	
17.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортые средства	т	6.984	
18.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	6.984	
19.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02134	
20.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	34.144	
21.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.02134	
22.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1455	
23.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.005	
24.	Е27-06-027-01	(прим.)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0485	
25.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.947	
26.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар)	10 м2	9.7	
27.	Цена поставщика.	Плиты тротуарные бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10	м2	98.94	
28.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик)	100 м бортового камня	0.61	
29.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.012078	
30.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.09514	
31.	Цена поставщика.	Камни бортовые 6*75*20 тротуарные	м	61	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
32.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.8	
33.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.8	

Составил:	Инженер-сметчик ООО «Космос»                                                                                       	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)