«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 879 043	руб.	Смета на сумму:	2 879 043	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /__О.Ю. Емельянова_____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Ракитная, д.9-15	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 9-15 по ул. Ракитной	
Сметная стоимость:	2 879.043	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.152	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	545.960	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.7	165.55	131.65	33.90	1 605.84	1 277.01	328.83	14.4	6.14	20 408	18 389	2 019	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 264.24				84%	15 447			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			766.21				48%	8 827			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 636.29					44 681			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.7	172.51	127.80	44.71	1 673.35	1 239.66	433.69	14.41	7.71	21 207	17 864	3 344	
					6.95			67.42	1	14.38			969	
	Накладные расходы		83%			1 084.88				71%	13 371			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			849.60				52%	9 793			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 607.83					44 372			
	
3.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	11.05	3 176.89	1 205.91	20.22	35 104.63	13 325.31	223.43	14.4	7.93	282 898	191 884	1 772	
				1 950.76			21 555.90		4.14	1		89 241		
	Накладные расходы		83%			11 060.01				71%	136 238			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8 661.45				52%	99 780			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 826.09					518 915			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	1.56	9 291.30	1 358.31	34.61	14 494.43	2 118.96	53.99	14.4	7.89	67 903	30 513	426	
				7 898.38			12 321.47		3	1		36 964		
	Накладные расходы		83%			1 758.74				71%	21 664			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 377.32				52%	15 867			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 630.49					105 434			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.65	6 775.72	1 449.90	67.19	4 404.22	942.43	43.67	14.4	7.93	28 376	13 571	346	
				5 258.63			3 418.11		4.23	1		14 459		
	Накладные расходы		83%			782.22				71%	9 635			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			612.58				52%	7 057			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 799.02					45 068			
	
6.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	2.124	2 412.79	1 295.60	2.05	5 124.77	2 751.85	4.35	14.4	5.48	49 551	39 627	24	
				1 115.14			2 368.56		4.18	1		9 901		
	Объем: 17.7*12													
	Накладные расходы		79%			2 173.96				67%	26 550			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 375.93				40%	15 851			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 674.66					91 952			
	
7.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.124	2 291.60	114.18	14.24	4 867.36	242.53	30.24	14.4	8	16 691	3 492	242	
				2 163.18			4 594.59		2.82	1		12 957		
	Объем: 17.7*12													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			230.40				80%	2 794			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			113.99				37%	1 292			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 211.75					20 777			
	
8.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.2	1 123.87	161.26	3.04	1 348.64	193.51	3.65	14.4	8.05	5 833	2 787	29	
				959.57			1 151.48		2.62	1		3 017		
	Накладные расходы		83%			160.61				71%	1 979			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.78				52%	1 449			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 635.03					9 261			
	
9.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов), 10 шт.	1.2	2 309.37	315.56	7.07	2 771.24	378.67	8.48	14.4	8.08	11 768	5 453	69	
				1 986.74			2 384.09		2.62	1		6 246		
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		83%			314.30				71%	3 872			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.14				52%	2 836			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 331.67					18 475			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.7	221.62	101.80	102.69	2 149.67	987.44	996.07	14.4	3.55	18 119	14 219	3 536	
				17.13	1.45		166.16	14.07	2.19	14.47		364	204	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			901.36				77%	11 106			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			600.91				48%	6 923			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 651.94					36 148			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	200.79	36.04			7 236.47					36 102			
				36.04			7 236.47		179.8			36 102		
	Объем: 9.7*20.7													
	
12.	ТЕР 12-01-007-02 
(прим.) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	9.7	4 877.10	504.69	210.18	47 307.91	4 895.48	2 038.70	14.41	7.41	293 172	70 544	15 107	
				4 162.24	20.39		40 373.73	197.76	5.14	14.39		207 521	2 846	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 500.70				92%	67 519			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 801.28				44%	32 292			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55 609.89					392 982			
	
13.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный  "Этернит",, м2	1241.6	76.24			94 656.48					391 878			
				76.24			94 656.48		4.14			391 878		
	Объем: 970*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.76/1.9775/4.14*1.06	
	
14.	ТЕР 12-01-012-01 
Демонтаж перил (ограждение кровель), 100 м ограждения	1.586	86.00	43.89	42.11	136.40	69.61	66.79	14.4	6.73	1 452	1 002	449	
					3.07			4.86	3.73	14.38			70	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			80.43				92%	986			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.96				44%	472			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.79					2 910			
	
15.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.586	4 972.00	72.11	75.20	7 885.58	114.36	119.27	14.4	6.73	30 991	1 647	803	
				4 824.69	5.48		7 651.96	8.68	3.73	14.38		28 542	125	
	Объем: 130+28.6													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			132.88				92%	1 630			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			67.67				44%	780			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 086.14					33 401			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.586	4 972.00	72.11	75.20	7 885.58	114.36	119.27	14.4	6.73	30 991	1 647	803	
				4 824.69	5.48		7 651.96	8.68	3.73	14.38		28 542	125	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			132.88				92%	1 630			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			67.67				44%	780			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 086.14					33 401			
	
17.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4758	1 288.77	768.15	4.21	613.20	365.49	2.00	14.4	7.98	5 908	5 263	16	
				516.40	0.16		245.70	0.08	2.56	14.31		629	1	
	Объем: 158.6*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			347.29				80%	4 211			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			171.82				37%	1 948			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 132.31					12 067			
	
18.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.1586	257.63	231.54	26.09	40.86	36.72	4.14	14.4	7.36	559	529	30	
					10.34			1.64	1	14.42			24	
	Объем: 158.6*0.1													
	Накладные расходы		85%			32.61				72%	398			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			30.69				64%	354			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.15					1 311			
	
19.	ТЕР 10-01-012-04 
(прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.1586	3 104.61	230.44	94.03	492.39	36.55	14.91	14.4	8.04	2 044	526	120	
				2 780.15			440.93		3.17	1		1 398		
	Объем: 158.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			38.74				90%	473			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.74				43%	226			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					550.87					2 744			
	
20.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1586	1 316.51	347.48	6.74	208.80	55.11	1.07	14.4	8.02	1 184	794	9	
				962.29	0.16		152.62	0.03	2.5	14.31		382		
	Объем: 158.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			52.38				80%	635			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.92				37%	294			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.10					2 113			
	
21.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	14.41	8.05	306	290	13	
				11.23			0.67		4.11	1		3		
	Объем: 2.0*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	261			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	125			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					692			
	
22.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 218			
				23 811.97			628.64		46 126.25			1 218		
	Объем: 0.06*0.44													
	
23.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.49	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
24.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
25.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.16	2 460.30			5 314.25					8 715			
				2 460.30			5 314.25		4 034.55			8 715		
	Объем: 0.72*3													
	
26.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.27	775.58	765.14	10.44	209.41	206.59	2.82	14.41	7.36	2 998	2 977	21	
					4.13			1.12	1	14.44			16	
	Накладные расходы		74%			153.71				63%	1 886			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			103.86				40%	1 197			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.97					6 081			
	
27.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.27	12 833.31	745.23	9.03	3 464.99	201.21	2.44	14.41	7.31	8 722	2 899	18	
				12 079.05	0.95		3 261.34	0.26	1.78	14.29		5 805	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			231.69				98%	2 845			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			143.04				56%	1 626			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 839.72					13 193			
	
28.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	3.78	27.31			103.23					843			
				27.31			103.23		222.97			843		
	Объем: 0.27*14													
	
29.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	9	88.07	12.17		792.63	109.53		14.41	1	3 450	1 578		
				75.90			683.10		2.74	1		1 872		
	Накладные расходы		103%			112.82				88%	1 389			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.72				48%	757			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.16					5 596			
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.586	75.57	75.35	0.22	119.85	119.51	0.35	14.4	5.59	1 723	1 721	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			99.19				71%	1 222			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.68				52%	895			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.72					3 840			
	
31.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.6344	11 907.97	1 173.45	33.16	7 554.42	744.44	21.04	14.4	7.8	28 875	10 720	164	
				10 701.36	3.78		6 788.94	2.39	2.65	14.39		17 991	34	
	Объем: 158.6*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			806.58				92%	9 894			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			410.76				44%	4 732			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 771.75					43 500			
	
32.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.586	8 813.16	326.90	31.86	13 977.67	518.46	50.53	14.4	7.48	50 215	7 466	378	
				8 454.40	3.03		13 408.68	4.80	3.16	14.36		42 371	69	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			565.12				92%	6 932			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			287.79				44%	3 315			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 830.58					60 463			
	
33.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.24	7 879.49	801.83	8.10	9 770.57	994.27	10.04	14.4	8.06	37 717	14 317	81	
				7 069.56			8 766.25		2.66	1		23 318		
	Накладные расходы		83%			825.24				71%	10 165			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			646.28				52%	7 445			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 242.09					55 327			
	
34.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	14.4	8.06	4 716	2 796	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.08					8 155			
	
35.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	14.4	8.06	2 076	1 248	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	886			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	649			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					874.06					3 611			
	
36.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
37.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	1.05	1 357.93	327.73	1.01	1 425.83	344.12	1.06	14.4	8.08	9 405	4 955	9	
				1 029.19			1 080.65		4.11	1		4 441		
	Накладные расходы		83%			285.62				71%	3 518			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.68				52%	2 577			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 935.13					15 500			
	
	Дощатые вент. каналы	
	
38.	ТЕРр 53-1-2 
(прим.) 
Разборка обшивки вент. канала, 100 м2 стен	0.96	584.91	333.63	251.28	561.51	320.28	241.23	14.4	6.14	6 093	4 612	1 481	
					33.37			32.04	1	14.39			461	
	Объем: 5*0.6*4*8													
	Накладные расходы		86%			303.00				73%	3 703			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			246.62				56%	2 841			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 111.13					12 637			
	
39.	ТЕРр 53-1-4 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.96	730.29	403.97	326.32	701.08	387.81	313.27	14.4	6.14	7 508	5 584	1 923	
					43.34			41.61	1	14.39			599	
	Накладные расходы		86%			369.30				73%	4 514			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			300.59				56%	3 462			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 370.98					15 484			
	
40.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.48	3 020.43	230.29	48.76	1 449.81	110.54	23.41	14.4	7.84	5 473	1 592	184	
				2 741.38			1 315.86		2.81	1		3 698		
	Объем: 6*4*8*0.05*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			117.17				90%	1 433			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			59.69				43%	685			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 626.67					7 590			
	
41.	ТЕР 10-01-012-04 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.96	3 104.61	230.44	94.03	2 980.43	221.22	90.26	14.4	8.04	12 372	3 186	726	
				2 780.15			2 668.94		3.17	1		8 461		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			234.49				90%	2 867			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			119.46				43%	1 370			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 334.38					16 609			
	
42.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	4.8	811.20	235.30	124.98	3 893.74	1 129.45	599.88	14.4	6.64	29 944	16 264	3 983	
				450.92			2 164.42		4.48	1		9 697		
	Объем: 96*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 016.51				77%	12 523			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			677.67				48%	7 807			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 587.92					50 274			
	
43.	ТССЦ 104-0002 
Вата минеральная, м3	4.656	447.38			2 083.00					11 690			
				447.38			2 083.00		2 510.74			11 690		
	Объем: 4.8*0.97													
	
44.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (обшивка вент. каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.96	11 907.97	1 173.45	33.16	11 431.65	1 126.51	31.84	14.4	7.8	43 694	16 222	248	
				10 701.36	3.78		10 273.31	3.62	2.65	14.39		27 224	52	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 220.54				92%	14 972			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			621.57				44%	7 161			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 273.76					65 827			
	
45.	ТЕР 12-01-010-01 
(прим.) 
Обшивка вент. каналов плоским шифером, 100 м2 покрытия	0.96	1 339.24	1 173.45	33.16	1 285.67	1 126.51	31.84	14.4	7.8	16 807	16 222	248	
				132.63	3.78		127.32	3.62	2.65	14.39		337	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 220.54				92%	14 972			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			621.57				44%	7 161			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 127.78					38 940			
	
46.	Цена поставщика. 
Плоский шифер, м2	100.8	42.96			4 329.88			1	1	19 311			
				42.96			4 329.88		4.46	1		19 311		
	Объем: 96*1.05													
	Поправки: М: =186.00*1.03/4.46	
	
47.	ТЕР 12-01-011-01 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	4	536.67	20.09	1.26	2 146.69	80.36	5.05	14.4	8.08	6 619	1 157	41	
				515.32			2 061.28		2.63	1		5 421		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			86.79				92%	1 064			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.20				44%	509			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 277.68					8 193			
	
	Прочие работы	
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	45.89	7.56		7.56	347.01		347.01		6.07	2 106		2 106	
										1				
	Объем: 0.603+31.092374+0.126+9.7*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	45.89	27.63		27.63	1 267.83		1 267.83		6.07	7 696		7 696	
										1				
	Объем: 0.603+31.092374+0.126+9.7*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	319 265.30	37 510.50	7 626.32			1 656 003	540 219	49 116	
			274 128.48	398.91				1 066 671	5 741	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	314 695.04	36 993.17	7 621.06			1 639 990	532 765	49 077	
			270 080.81	397.53				1 058 151	5 721	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	114 248.72					468 914			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 9, 23, 30, 33-37; %=67 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 17, 20; %=77 - по стр. 10, 42; %=92 - по стр. 12, 14-16, 31, 32, 44, 45, 47; %=72 - по стр. 18; %=90 - по стр. 19, 21, 24, 40, 41; %=73 - по стр. 38, 39)	33 776.02					415 008			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 42; %=52 - по стр. 2-5, 8, 9, 23, 30, 33-37; %=40 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 17, 20; %=44 - по стр. 12, 14-16, 31, 32, 44, 45, 47; %=64 - по стр. 18; %=43 - по стр. 19, 21, 24, 40, 41; %=56 - по стр. 38, 39)	22 677.60					261 199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	371 148.66					2 316 197			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 570.26	517.33	5.26			16 013	7 454	39	
			4 047.67	1.38				8 520	20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 26; %=98 - по стр. 27; %=88 - по стр. 29)	498.21					6 119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 26; %=56 - по стр. 27; %=48 - по стр. 29)	312.62					3 580			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 381.09					25 712			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	376 529.75					2 341 909			
	Строительный контроль 2,14%	8 057.74					50 117			
			8 057.74					50 117		
	Всего со строительным контролем	384 587.49					2 392 026			
			384 587.49					2 392 026		
	Непредвиденные расходы 2%	7 691.75					47 841			
			7 691.75					47 841		
	Всего с непредвиденными расходами	392 279.24					2 439 867			
			392 279.24					2 439 867		
	НДС 18%	70 610.26					439 176			
	Всего с НДС	462 889.50					2 879 043			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	34 274.23					421 127			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 990.22					264 779			

Составил:	Инженер ПТО ООО "УКЛР"                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                                          К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)