«СОГЛАСОВАНО»
Директор 	
«УТВЕРЖДАЮ"
      Исполнительный директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «МУП РСУ № 24»	

_________________/ С.Б. Русович/	
__________________ /Н.В. Тихонова/	
		
«______»_______________2014г.	«______»_______________2014г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования МКД №31-33 по ул. Багратиона
 в г. Калининграде (по решению суда)	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.08	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.7	
4.	Е67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0.4	
5.	Ц08-03-523-01;	Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 100 А (ВРУ)	1 шт.	18	
	Общестроительные работы	
6.	Е46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.16	
7.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.7	
8.	Е46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и отверстий	1 м3 заделки	0.178	
9.	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.14	
10.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.14	
11.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.8382	
12.	Е15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	
13.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.5	
14.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.5	
	Монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
15.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
16.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C40/3 (C) 6к A	шт	2	
17.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
18.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C10/2 (C) 10 A  6 кА	шт	2	
19.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка )	100 м	0.02	
20.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	7	
	Щиты этажные	
21.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	8	
22.	С.Цена поставщик	Шкаф распределительный , наружного исп   (300х300х180)  мм  типа NRP 48 АZ , двухдверный	шт	8	
23.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	31	
24.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C20/2  (C) 6 к A 2-pol	шт	31	
25.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка )	100 м	0.065	
26.	С509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	25	
27.	Ц08-02-144-02;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	0.62	
28.	С.Цена поставщик	Зажим ответвительный кабельный  16-35/1,5-10	1шт	62	
29.	Ц08-02-405-01;	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.2	
30.	С501-8179	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 4,0 мм2	1000 м	0.02	
31.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.	0.31	
32.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.06324	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
33.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.8	
34.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	81.6	
35.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	40	
36.	С.Цена поставщик	крепление  для труб 25мм	1шт	80	
37.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.65	
38.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	66.3	
39.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	65	
40.	С.Цена поставщик	крепление  для труб 50 мм	1шт	65	
41.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.85	
42.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0867	
43.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.7	
44.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.0714	
45.	С.Цена поставщик	Коробка ответвительная  IP44 клемная 200х183	шт	4	
46.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (датчик движения)	1 шт.	10	
47.	С.Цена поставщик	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP33, ИЭК	шт	10	
48.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.2	
49.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 9 W,   IP54	шт	2	
50.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный  9 W,  IP44	шт	18	
51.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для мест общего пользования	шт	20	
52.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
53.	С.Цена поставщик	Выключатель наружный 1-кл, универсальный IP44 0331-02	шт	4	
54.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	
55.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил: