«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
930 206	
руб.	
Смета на сумму:	
930 206	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «МУП ЖЭУ-13»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Ярмошик И.Г. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №70 по ул. Комсомольской	
Сметная стоимость:	930.206	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.315	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	172.642	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.3	165.55	131.65	33.90	546.32	434.45	111.87	14.4	6.44	6 976	6 256	720	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			430.11				84%	5 255			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			260.67				48%	3 003			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 237.10					15 234			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.3	172.51	127.80	44.71	569.28	421.74	147.54	14.41	8.08	7 269	6 077	1 192	
					6.95			22.94	1	14.38			330	
	Накладные расходы		83%			369.08				71%	4 549			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			289.04				52%	3 332			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 227.41					15 150			
3.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.26	4 519.16	360.82	36.65	1 174.98	93.81	9.53	14.4	8.16	5 094	1 351	78	
				4 121.69			1 071.64		3.42	1		3 665		
	Накладные расходы		83%			77.86				71%	959			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.98				52%	703			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 313.82					6 756			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.87	9 291.30	1 358.31	34.61	8 083.43	1 181.73	30.11	14.4	8.08	37 325	17 017	243	
				7 898.38			6 871.59		2.92	1		20 065		
	Накладные расходы		83%			980.84				71%	12 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			768.12				52%	8 849			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 832.39					58 256			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок( кобылки 1.0*46шт), 100 м	0.46	3 176.89	1 205.91	20.22	1 461.37	554.72	9.30	14.4	8.12	11 105	7 988	76	
				1 950.76			897.35		3.39	1		3 042		
	Накладные расходы		83%			460.42				71%	5 671			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			360.57				52%	4 154			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 282.36					20 930			
6.	ТЕР 46-04-001-04 
(прим) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.65	218.68	77.46	141.22	142.14	50.35	91.79	14.4	4.41	1 130	725	405	
					12.93			8.40	1	14.39			121	
	Накладные расходы		99%			58.16				84%	711			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			35.25				48%	406			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.55					2 247			
7.	ТЕРр 53-20-4 
(прим) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.0065	136 578.60	5 963.00	3 790.41	887.76	38.76	24.64	14.4	8.08	3 915	558	199	
				126 825.19	588.90		824.36	3.83	3.83	14.39		3 157	55	
	Накладные расходы		86%			36.63				73%	447			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			29.81				56%	343			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					954.20					4 706			
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	14.4	8.12	6 385	3 132	82	
				5 258.63			788.79		4.02	1		3 171		
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	2 224			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 629			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.25					10 237			
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.31	221.62	101.80	102.69	511.93	235.15	237.21	14.4	3.56	4 322	3 386	844	
				17.13	1.45		39.57	3.35	2.32	14.47		92	48	
	Объем: 330*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			214.65				77%	2 644			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			143.10				48%	1 648			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					869.68					8 615			
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	47.817	36.04			1 723.32					9 263			
				36.04			1 723.32		193.71			9 263		
	Объем: 2.31*20.7													
11.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.44	4 972.00	72.11	75.20	2 187.68	31.73	33.09	14.4	6.88	9 197	457	228	
				4 824.69	5.48		2 122.86	2.41	4.01	14.38		8 513	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			36.87				92%	453			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.78				44%	216			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 243.33					9 866			
12.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	8	85.20	12.80	4.04	681.58	102.40	32.30	14.41	5.37	7 276	1 476	173	
				68.36			546.88		10.29	1		5 627		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			117.76				98%	1 446			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			72.70				56%	827			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					872.04					9 549			
13.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.73	1 506	1 503	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 355			
14.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	14.4	7.13	8 172	3 974	849	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.83	14.4		3 349	120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 685			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 760			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					13 617			
15.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.8	2 460.30			6 888.84					11 789			
				2 460.30			6 888.84		4 210.26			11 789		
	Объем: 0.7*1.0*4													
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	373.54	335.71	26.60	74.71	67.14	5.32	14.41	8.24	1 021	968	44	
				11.23			2.25		4.11	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		106%			71.17				90%	871			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.26				43%	416			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.13					2 308			
17.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.088	23 811.97			2 095.45					4 047			
				23 811.97			2 095.45		45 984.42			4 047		
	Объем: 0.2*0.44													
18.	ТЕР 12-01-007-02 
(прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.3	4 877.10	504.69	210.18	16 094.44	1 665.47	693.58	14.41	7.63	97 282	23 999	5 292	
				4 162.24	20.39		13 735.39	67.28	4.95	14.39		67 990	968	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 871.37				92%	22 970			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			953.01				44%	10 985			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 918.82					131 237			
19.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный  "Этернит", м2	422.4	70.33			29 709.48			1	1	122 997			
				70.33			29 709.48		4.14	1		122 997		
	Объем: 330*1.28													
	Поправки: М: =11.6*46.83/1.9775/4.14*1.06	
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.56	7 415.77	333.04	13.17	4 152.83	186.50	7.38	14.4	8.24	13 238	2 686	61	
				7 069.56			3 958.95		2.65	1		10 491		
	Накладные расходы		83%			154.80				71%	1 907			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.23				52%	1 397			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 428.85					16 542			
21.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.3	75.57	75.35	0.22	22.67	22.61	0.07	14.4	5.82	326	326		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			18.77				71%	231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.70				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.13					727			
22.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.44	75.57	75.35	0.22	33.25	33.15	0.10	14.4	5.82	478	477	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			27.51				71%	339			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.55				52%	248			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.31					1 065			
23.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.44	8 813.16	326.90	31.86	3 877.79	143.84	14.02	14.4	7.72	13 860	2 071	108	
				8 454.40	3.03		3 719.94	1.33	3.14	14.36		11 681	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			156.78				92%	1 923			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.84				44%	920			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 114.42					16 702			
24.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.25	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
25.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.25	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
26.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.25	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
27.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.52	1 357.93	327.73	1.01	706.12	170.42	0.53	14.4	8.27	4 647	2 454	4	
				1 029.19			535.18		4.09	1		2 189		
	Накладные расходы		83%			141.45				71%	1 742			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.77				52%	1 276			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.34					7 665			
28.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.068	8 572.20	5 513.35	252.31	582.91	374.91	17.16	14.4	7.12	6 395	5 399	122	
				2 806.54	60.12		190.84	4.09	4.58	16.01		874	65	
	Накладные расходы		78%			295.62				66%	3 606			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			238.77				50%	2 732			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.30					12 733			
29.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2856	3 086.00			881.36					3 704			
				3 086.00			881.36		12 970.32			3 704		
	Объем: 0.068*4200													
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 12 каналов), 100 м труб	0.068	51 077.84	33 485.65	1 041.48	3 473.29	2 277.02	70.82	14.4	7.12	38 448	32 789	504	
				16 550.71	247.94		1 125.45	16.86	4.58	16		5 155	270	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 789.23				66%	21 819			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 445.14				50%	16 530			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 707.66					76 796			
31.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.6456	3 086.00			5 078.32					21 344			
				3 086.00			5 078.32		12 970.32			21 344		
	Объем: 0.068*2200*11													
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 6 каналов), 100 м труб	0.14	23 217.20	15 220.75	473.40	3 250.41	2 130.91	66.28	14.4	7.12	35 981	30 685	472	
				7 523.05	112.70		1 053.23	15.78	4.58	16		4 824	252	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 674.42				66%	20 418			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 352.41				50%	15 469			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 277.24					71 868			
33.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.54	3 086.00			4 752.44					19 974			
				3 086.00			4 752.44		12 970.32			19 974		
	Объем: 0.14*2200*5													
34.	ТЕР 46-01-008-03 
(прим) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.645	2 168.88	240.58	37.36	1 398.93	155.17	24.10	14.41	7.35	8 146	2 236	177	
				1 890.94	2.11		1 219.66	1.36	4.7	14.41		5 732	20	
	Накладные расходы		99%			154.96				84%	1 895			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.92				48%	1 083			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 647.81					11 124			
35.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.52	2 412.79	1 295.60	2.05	1 254.65	673.71	1.07	14.4	5.73	11 847	9 701	6	
				1 115.14			579.87		3.69	1		2 140		
	Накладные расходы		79%			532.23				67%	6 500			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			336.86				40%	3 880			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 123.74					22 227			
36.	ТЕРр 62-19-1 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.52	316.92	160.05	3.23	164.80	83.23	1.68	14.4	8.08	1 635	1 198	14	
				153.64			79.89		5.3	1		423		
	Накладные расходы		80%			66.58				68%	815			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			41.62				40%	479			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273.00					2 929			
37.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	12.2913	66.71		66.71	819.95		819.95	1	6.28	5 149		5 149	
									1	1				
	Объем: 330*0.014+4.62+0.8439+0.2594+0.19+0.036+0.563+1.159													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
38.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	12.2913								117.48	1 444		1 444	
					18.71			229.93					230	
	Объем: 330*0.014+4.62+0.8439+0.2594+0.19+0.036+0.563+1.159													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	106 973.50	11 811.41	2 580.36			545 695	170 109	18 501	
			92 581.75	385.86				357 086	2 533	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	106 291.92	11 709.01	2 548.06			538 419	168 633	18 328	
			92 034.87	385.86				351 459	2 533	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	51 129.21					193 118			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 34; %=71 - по стр. 2-5, 8, 13, 20-22, 24-27; %=73 - по стр. 7; %=77 - по стр. 9; %=92 - по стр. 11, 18, 23; %=90 - по стр. 14, 16; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 35; %=68 - по стр. 36)	10 258.25					125 649			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 9, 34; %=52 - по стр. 2-5, 8, 13, 20-22, 24-27; %=56 - по стр. 7; %=44 - по стр. 11, 18, 23; %=43 - по стр. 14, 16; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 35, 36)	7 230.13					83 043			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	123 780.30					747 111			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	681.58	102.40	32.30			7 276	1 476	173	
			546.88					5 627		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	117.76					1 446			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	72.70					827			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	872.04					9 549			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	124 652.34					756 660			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 667.56					16 193			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	127 319.90					772 853			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 546.40					15 457			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	129 866.30					788 310			
	НДС, 18%	23 375.93					141 896			
	Всего с НДС	153 242.23					930 206			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 376.01					127 095			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 302.83					83 870			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)