«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	635 260	руб.	Смета на сумму:	635 260	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 267 по ул. Красная 	
Сметная стоимость:	635.260	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.911	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	117.217	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.8	553.31	459.71	93.60	1 549.27	1 287.19	262.08	14.4	6.14	20 145	18 536	1 609	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 274.32				84%	15 570			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			772.31				48%	8 897			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 595.90					44 613			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(примен) Разборка обрешетки сплошным настилом, 100 м2 кровли	2.8	172.51	127.80	44.71	483.03	357.84	125.19	14.41	7.71	6 122	5 156	965	
					6.95			19.46	1	14.38			280	
	Накладные расходы		83%			313.16				71%	3 860			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.25				52%	2 827			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.43					12 808			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.8	172.51	127.80	44.71	483.03	357.84	125.19	14.41	7.71	6 122	5 156	965	
					6.95			19.46	1	14.38			280	
	Накладные расходы		83%			313.16				71%	3 860			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.25				52%	2 827			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.43					12 808			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	2.8	2 713.25	179.98	29.68	7 597.10	503.94	83.10	14.41	7.81	30 764	7 262	649	
				2 503.59	4.13		7 010.05	11.56	3.26	14.44		22 853	167	
	Накладные расходы		83%			427.87				71%	5 275			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			335.08				52%	3 863			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 360.04					39 902			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.08	6 775.72	1 449.90	67.19	542.06	115.99	5.38	14.4	7.93	3 492	1 670	43	
				5 258.63			420.69		4.23	1		1 780		
	Накладные расходы		83%			96.27				71%	1 186			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.39				52%	868			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.73					5 546			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.65	9 291.30	1 358.31	34.61	6 039.35	882.90	22.50	14.4	7.89	28 293	12 714	177	
				7 898.38			5 133.95		3	1		15 402		
	Накладные расходы		83%			732.81				71%	9 027			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			573.89				52%	6 611			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 346.04					43 931			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.96	221.62	101.80	102.69	434.37	199.52	201.27	14.4	3.55	3 661	2 873	714	
				17.13	1.45		33.57	2.84	2.19	14.47		74	41	
	Объем: (280*0.7)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			182.12				77%	2 244			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			121.42				48%	1 399			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.91					7 304			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	40.572	36.04			1 462.21					7 295			
				36.04			1 462.21		179.8			7 295		
	Объем: 1.96*20.7													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.8	286.73	122.64	1.26	802.84	343.38	3.54	14.4	8.08	6 273	4 945	29	
				162.83			455.92		2.85	1		1 299		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			319.34				79%	3 907			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			219.76				51%	2 522			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 341.95					12 702			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	350	13.13			4 595.50					15 064			
				13.13			4 595.50		43.04			15 064		
	Объем: 280*1.25													
	
14.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.8	8 171.06	405.87	165.99	22 878.96	1 136.43	464.77	14.41	7.09	120 953	16 376	3 295	
				7 599.20	14.91		21 277.76	41.76	4.76	14.39		101 282	601	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 272.45				92%	15 619			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			648.00				44%	7 470			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 799.41					144 042			
	
15.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	28	137.86			3 860.08					15 207			
				137.86			3 860.08		543.11			15 207		
	
16.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
17.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
19.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	14.41	8.05	255	242	11	
				11.23			0.56		4.11	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	218			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					577			
	
20.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 015			
				23 811.97			523.86		46 126.25			1 015		
	Объем: 0.05*0.44													
	
21.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.36	75.57	75.35	0.22	27.21	27.13	0.08	14.4	5.59	391	391		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			22.52				71%	278			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.63				52%	203			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.36					872			
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.36	8 813.16	326.90	31.86	3 172.74	117.68	11.47	14.4	7.48	11 398	1 695	86	
				8 454.40	3.03		3 043.58	1.09	3.16	14.36		9 618	16	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			128.27				92%	1 574			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			65.32				44%	753			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 366.34					13 725			
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.16	7 415.77	333.04	13.17	1 186.52	53.29	2.11	14.4	8.06	3 793	767	17	
				7 069.56			1 131.13		2.66	1		3 009		
	Накладные расходы		83%			44.23				71%	545			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.64				52%	399			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.39					4 736			
	
24.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	14.4	8.06	813	333	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 223			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	14.4	8.06	346	138	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					516			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	14.4	8.06	345	138	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					515			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.08	1 357.93	327.73	1.01	108.63	26.22	0.08	14.4	8.08	717	378	1	
				1 029.19			82.34		4.11	1		338		
	Накладные расходы		83%			21.76				71%	268			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.04				52%	197			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.44					1 182			
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.108	11 907.97	1 173.45	33.16	1 286.06	126.73	3.58	14.4	7.8	4 916	1 825	28	
				10 701.36	3.78		1 155.75	0.41	2.65	14.39		3 063	6	
	Объем: 36*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			137.31				92%	1 685			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.93				44%	806			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 493.30					7 406			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	14.4	6.63	3 805	3 176	67	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	5.01	14.42		562	35	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	2 119			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 606			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					7 530			
	
30.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 203			
				3 086.00			518.45		13 114.42			2 203		
	Объем: 0.04*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	14.4	6.63	10 400	8 767	126	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	5.01	14.41		1 508	65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 829			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	4 416			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					20 645			
	
32.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.44	3 086.00			1 357.84					5 770			
				3 086.00			1 357.84		13 114.42			5 770		
	Объем: 0.04*2200*5													
	
33.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.05	2 412.79	1 295.60	2.05	120.64	64.78	0.10	14.4	5.48	1 166	933	1	
				1 115.14			55.76		4.18	1		233		
	Накладные расходы		79%			51.18				67%	625			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			32.39				40%	373			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.21					2 164			
	
34.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	2 291.60	114.18	14.24	114.58	5.71	0.71	14.4	8	393	82	6	
				2 163.18			108.16		2.82	1		305		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.42				80%	66			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.68				37%	30			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.69					489			
	
35.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.04	11 907.97	1 173.45	33.16	476.32	46.94	1.33	14.4	7.8	1 821	676	10	
				10 701.36	3.78		428.05	0.15	2.65	14.39		1 134	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			50.86				92%	624			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.90				44%	298			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553.08					2 743			
	
36.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.072	257.63	231.54	26.09	18.55	16.67	1.88	14.4	7.36	254	240	14	
					10.34			0.74	1	14.42			11	
	Накладные расходы		85%			14.80				72%	181			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			13.93				64%	161			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.28					595			
	
37.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.072	3 104.61	230.44	94.03	223.53	16.59	6.77	14.4	8.04	928	239	54	
				2 780.15			200.17		3.17	1		635		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.59				90%	215			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.96				43%	103			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.07					1 246			
	
38.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами ветровой доски (примен), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	1 316.51	347.48	6.74	94.79	25.02	0.49	14.4	8.02	537	360	4	
				962.29	0.16		69.28	0.01	2.5	14.31		173		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.78				80%	288			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.76				37%	133			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.33					958			
	
39.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	0.36	4 972.00	72.11	75.20	1 789.92	25.96	27.07	14.4	6.73	7 035	374	182	
				4 824.69	5.48		1 736.89	1.97	3.73	14.38		6 479	28	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			30.16				92%	370			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.36				44%	177			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 835.45					7 582			
	
40.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карниза (примен.),, 100 м2 подшивки	0.12	257.63	231.54	26.09	30.92	27.78	3.13	14.4	7.36	423	400	23	
					10.34			1.24	1	14.42			18	
	Накладные расходы		85%			24.67				72%	301			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			23.22				64%	268			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.80					991			
	
41.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (прим), 100 м2 потолка	0.12	4 610.12	423.79	117.39	553.21	50.85	14.09	14.41	7.42	2 444	733	105	
				4 068.95	5.10		488.27	0.61	3.29	14.38		1 606	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			54.55				90%	668			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.79				43%	319			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					635.55					3 431			
	
42.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 316.51	347.48	6.74	157.98	41.70	0.81	14.4	8.02	896	600	6	
				962.29	0.16		115.47	0.02	2.5	14.31		289		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.63				80%	480			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.61				37%	222			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.22					1 598			
	
	Раздел 1.  Утепление мансарды	
	
43.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим), 1 м3 утеплителя	9.75	47.52	20.14	27.38	463.32	196.33	266.99	14.4	5.91	4 405	2 827	1 578	
					3.42			33.38	2.44	14.4			481	
	Объем: 65*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			248.09				92%	3 043			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			126.34				44%	1 456			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					837.75					8 904			
	
44.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.65	286.73	122.64	1.26	186.37	79.71	0.82	14.4	8.08	1 456	1 148	7	
				162.83			105.84		2.85	1		302		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			74.13				79%	907			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			51.01				51%	585			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.51					2 948			
	
45.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	81.25	7.04			572.00					1 870			
				7.04			572.00		23.01			1 870		
	Объем: 65*1.25													
	
46.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	6.5	202.86	119.97	82.89	1 318.56	779.79	538.77	14.4	7.9	15 485	11 229	4 256	
									17.72	1				
	Объем: 65*0.10													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			701.81				77%	8 646			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			467.87				48%	5 390			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 488.25					29 521			
	
47.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	132.6	26.54			3 519.20					11 706			
				26.54			3 519.20		88.28			11 706		
	Объем: 65*2*1.02													
	
	Прочее	
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11	7.56		7.56	83.18		83.18		6.07	505		505	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11	27.63		27.63	303.90		303.90		6.07	1 845		1 845	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	6 446.53	1 055.83	1 193.66			37 272	15 204	8 191	
			4 197.04	33.38				13 878	481	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 446.53	1 055.83	1 193.66			37 272	15 204	8 191	
			4 197.04	33.38				13 878	481	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 091.20					13 576			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 43; %=79 - по стр. 44; %=77 - по стр. 46)	1 024.03					12 597			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 43; %=51 - по стр. 44; %=48 - по стр. 46)	645.23					7 431			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 115.79					57 300			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	8 115.79					57 300			
	Строительный контроль 2,14%	173.68					1 226			
	Итого со строительным контролем	8 289.47					58 526			
	Непредвиденные затраты 2%	165.79					1 171			
	Итого с непредвиденными затратами	8 455.26					59 697			
	НДС	1 521.95					10 745			
	Всего с НДС	9 977.21					70 442			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 024.03					12 597			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	645.23					7 431			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	71 563.71	7 992.56	2 651.16			367 590	115 117	17 803	
			60 919.93	145.76				234 669	2 100	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71 563.71	7 992.56	2 651.16			367 590	115 117	17 803	
			60 919.93	145.76				234 669	2 100	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 409.14					60 130			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 7, 8, 16, 21, 23-27; %=77 - по стр. 10, 46; %=79 - по стр. 12, 44; %=92 - по стр. 14, 22, 28, 35, 39, 43; %=90 - по стр. 17, 19, 37, 41; %=66 - по стр. 29, 31; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34, 38, 42; %=72 - по стр. 36, 40)	7 521.45					92 283			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 46; %=52 - по стр. 2-4, 7, 8, 16, 21, 23-27; %=51 - по стр. 12, 44; %=44 - по стр. 14, 22, 28, 35, 39, 43; %=43 - по стр. 17, 19, 37, 41; %=50 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34, 38, 42; %=64 - по стр. 36, 40)	4 941.84					56 869			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	84 027.00					516 742			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	84 027.00					516 742			
	Строительный контроль 2,14%	1 798.18					11 058			
	Итого со строительным контролем	85 825.18					527 800			
	Непредвиденные затраты 2%	1 716.50					10 556			
	Итого с непредвиденными затратами	87 541.68					538 356			
	НДС	15 757.50					96 904			
	Всего с НДС	103 299.18					635 260			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 521.45					92 283			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 941.84					56 869			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)