«УТВЕРЖДАЮ»	

	________________ /С.Б.Русович /	
		
	«4»декабря2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС  ул.Артиллерийская, 29. Дополнительные работы.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.1164	
2.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	10.81	
3.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.08	
4.	Труба из полипропилена PN 20/20	м	97.092	
5.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	63	
6.	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.	15	
7.	ППР кран шаровый прямой Д20	шт	30	
8.	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	63	
9.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	126	
10.	ППР кран шаровый прямой Д25	шт	141	
11.	ППР кран шаровый ф32	шт	15	
12.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	15.11	
13.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	82.995	
14.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	83.215	

Составил:	                                Климов Д.А.                                                                                                                     	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	                                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)