«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МУК "КР МКД"	Директор ООО "МУП ЖЭУ-29"	
		
________________ /_С.Б.Русович________________ /	________________ /В.В. Черноиванов_____________ /	
		
«______»____________________ 2014___г.	«______»____________________ 2014___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши МКД  д.86б ул.Ялтинская 	
Сметная стоимость:	329.771	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.451	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	57.921	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	0.972	553.31	459.71	93.60	537.82	446.84	90.98	14.4	6.14	6 993	6 434	559	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			442.37				84%	5 405			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			268.10				48%	3 088			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 248.30					15 486			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	0.972	172.51	127.80	44.71	167.68	124.22	43.46	14.41	7.71	2 125	1 790	335	
					6.95			6.76	1	14.38			97	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.71				71%	1 340			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.14				52%	981			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.53					4 446			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.972	172.51	127.80	44.71	167.68	124.22	43.46	14.41	7.71	2 125	1 790	335	
					6.95			6.76	1	14.38			97	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.71				71%	1 340			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.14				52%	981			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.53					4 446			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	0.972	2 713.25	179.98	29.68	2 637.28	174.94	28.85	14.41	7.81	10 679	2 521	225	
				2 503.59	4.13		2 433.49	4.01	3.26	14.44		7 933	58	
	Накладные расходы		83%			148.53				71%	1 831			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.32				52%	1 341			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 902.13					13 851			
	
5.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатом), 1 м3 кладки	0.45	1 615.27	301.17	30.24	726.87	135.53	13.61	14.4	6.44	4 333	1 952	88	
				1 283.86	5.99		577.74	2.70	3.97	14.41		2 294	39	
	Объем: 18*0.2*0.125													
	Накладные расходы		86%			118.88				73%	1 453			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			96.76				56%	1 115			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					942.51					6 901			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.18	6 775.72	1 449.90	67.19	1 219.63	260.98	12.09	14.4	7.93	7 858	3 758	96	
				5 258.63			946.55		4.23	1		4 004		
	Накладные расходы		83%			216.61				71%	2 668			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.64				52%	1 954			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.88					12 480			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.3	4 519.16	360.82	36.65	1 355.75	108.25	11.00	14.4	7.97	6 840	1 559	88	
				4 121.69			1 236.51		4.2	1		5 193		
	Накладные расходы		83%			89.85				71%	1 107			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.36				52%	811			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.96					8 758			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.52	9 291.30	1 358.31	34.61	4 831.48	706.32	18.00	14.4	7.89	22 634	10 171	142	
				7 898.38			4 107.16		3	1		12 321		
	Накладные расходы		83%			586.25				71%	7 221			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			459.11				52%	5 289			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 876.83					35 144			
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.25	9 291.30	1 358.31	34.61	2 322.83	339.58	8.65	14.4	7.89	10 882	4 890	68	
				7 898.38			1 974.60		3	1		5 924		
	Накладные расходы		83%			281.85				71%	3 472			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			220.73				52%	2 543			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 825.41					16 897			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.176	221.62	101.80	102.69	260.62	119.71	120.76	14.4	3.55	2 197	1 724	429	
				17.13	1.45		20.14	1.71	2.19	14.47		44	25	
	Объем: 97.2+20.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			109.28				77%	1 347			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.85				48%	840			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.75					4 383			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	24.3432	36.04			877.33					3 664			
				36.04			877.33		150.51			3 664		
	Объем: (1.176)*20.7													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.972	286.73	122.64	1.26	278.70	119.20	1.23	14.4	8.08	2 177	1 717	10	
				162.83			158.27		2.85	1		451		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			110.86				79%	1 356			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			76.29				51%	876			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465.84					4 409			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	121.5	13.13			1 595.30					5 200			
				13.13			1 595.30		42.8			5 200		
	Объем: 97.2*1.25													
	
14.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных слуховых окон, 100 м2 стен	0.02	149.82	98.65	51.17	3.00	1.97	1.02	14.4	6.14	35	28	6	
					6.80			0.14	1	14.38			2	
	Объем: 1*2													
	Накладные расходы		86%			1.81				73%	22			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1.48				56%	17			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.29					74			
	
15.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон цветной  сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	373.54	335.71	26.60	7.47	6.71	0.53	14.41	8.05	102	97	4	
				11.23			0.22		4.11	1		1		
	Объем: 1*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.11				90%	87			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.62				43%	42			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.21					231			
	
16.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0088	23 811.97			209.55					421			
				23 811.97			209.55		47 861.13			421		
	Объем: 0.02*0.44													
	
17.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.008	8 572.20	5 513.35	252.31	68.58	44.11	2.02	14.4	6.63	761	635	13	
				2 806.54	60.12		22.45	0.48	5.01	14.42		112	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			34.78				66%	424			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.09				50%	321			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.45					1 506			
	
18.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.0336	3 259.00			109.50					504			
				3 259.00			109.50		14 989.02			504		
	Объем: 0.008*4200													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.008	13 930.32	9 132.45	284.04	111.44	73.06	2.27	14.4	6.63	1 248	1 052	15	
				4 513.83	67.62		36.11	0.54	5.01	14.41		181	8	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			57.41				66%	700			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.37				50%	530			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.22					2 478			
	
20.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.0528	3 259.00			172.08					791			
				3 259.00			172.08		14 989.02			791		
	Объем: 0.008*2200*3													
	
21.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0224	2 412.79	1 295.60	2.05	54.05	29.02	0.05	14.4	5.48	523	418		
				1 115.14			24.98		4.18	1		104		
	Объем: 0.7*4*0.8													
	Накладные расходы		79%			22.93				67%	280			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.51				40%	167			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.49					970			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 9прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0224	2 291.60	114.18	14.24	51.33	2.56	0.32	14.4	8	176	37	3	
				2 163.18			48.46		2.82	1		137		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.43				80%	30			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.20				37%	14			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.97					219			
	
23.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	14.41	5.49	337	336	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	239			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					750			
	
24.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
25.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.98	3 070.76			3 009.34					5 150			
				3 070.76			3 009.34		5 255.58			5 150		
	Объем: 0.7*0.7*2													
	
26.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	281.32	27.78		281.32	27.78		14.41	1	1 985	400		
				253.54			253.54		6.25	1		1 585		
	Накладные расходы		103%			28.61				88%	352			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.67				48%	192			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.60					2 529			
	
27.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		14.41	1	383	175		
				75.90			75.90		2.74	1		208		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	154			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	84			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					621			
	
28.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	0.972	9 809.79	434.32	165.99	9 535.11	422.16	161.34	14.41	7.09	49 568	6 083	1 144	
				9 209.48	14.91		8 951.61	14.49	4.73	14.39		42 341	209	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			471.58				92%	5 789			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			240.16				44%	2 768			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 246.85					58 125			
	
29.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	10	137.86			1 378.60					5 998			
				137.86			1 378.60		599.75			5 998		
	
30.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	0.34	4 972.00	72.11	75.20	1 690.48	24.52	25.57	14.4	6.73	6 644	353	172	
				4 824.69	5.48		1 640.39	1.86	3.73	14.38		6 119	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			28.49				92%	350			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.51				44%	167			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 733.48					7 161			
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.4	2 956.30	374.76	6.66	1 182.52	149.90	2.66	14.4	7.79	4 950	2 159	21	
				2 574.88	1.03		1 029.95	0.41	2.69	14.48		2 771	6	
	Накладные расходы		83%			124.76				71%	1 537			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.70				52%	1 126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 404.98					7 613			
	
32.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.4	75.57	75.35	0.22	30.23	30.14	0.09	14.4	5.59	435	434		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			25.02				71%	308			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.59				52%	226			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.84					969			
	
33.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.4	8 813.16	326.90	31.86	3 525.26	130.76	12.75	14.4	7.48	12 665	1 883	95	
				8 454.40	3.03		3 381.76	1.21	3.16	14.36		10 686	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			142.53				92%	1 748			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			72.58				44%	836			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 740.37					15 249			
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.19	7 415.77	333.04	13.17	1 409.00	63.28	2.50	14.4	8.06	4 504	911	20	
				7 069.56			1 343.22		2.66	1		3 573		
	Накладные расходы		83%			52.52				71%	647			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.13				52%	474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 502.65					5 625			
	
35.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Объем: 4*2													
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
36.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
37.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
38.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.16	1 357.93	327.73	1.01	217.27	52.44	0.16	14.4	8.08	1 433	755	1	
				1 029.19			164.67		4.11	1		677		
	Накладные расходы		83%			43.53				71%	536			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.09				52%	393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.88					2 362			
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7	7.56		7.56	52.93		52.93		6.07	321		321	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7	27.63		27.63	193.39		193.39		6.07	1 174		1 174	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	42 163.71	3 976.40	910.69			194 933	57 269	5 795	
			37 276.59	45.22				131 870	652	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 794.32	3 936.45	910.69			192 565	56 694	5 795	
			36 947.15	45.22				130 077	652	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	7 351.70					21 728			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 6-9, 23, 31, 32, 34-38; %=73 - по стр. 5, 14; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15, 24; %=66 - по стр. 17, 19; %=67 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22; %=92 - по стр. 28, 30, 33)	3 577.13					43 944			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-4, 6-9, 23, 31, 32, 34-38; %=56 - по стр. 5, 14; %=51 - по стр. 12; %=43 - по стр. 15, 24; %=50 - по стр. 17, 19; %=40 - по стр. 21; %=37 - по стр. 22; %=44 - по стр. 28, 30, 33)	2 482.45					28 588			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 853.90					265 097			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 368	575		
			329.44					1 793		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 26, 27)	41.15					506			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26, 27)	23.97					276			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					3 150			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	48 288.41					268 247			
	Строительный контроль 2,14%	1 033.37					5 740			
	Всего со строительным контролем	49 321.78					273 987			
	Непредвиденные расходы	986.44					5 480			
	Итого с непредвиденными затратами	50 308.22					279 467			
	НДС	9 055.48					50 304			
	Всего с НДС	59 363.70					329 771			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 618.28					44 450			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 506.42					28 864			

Составил:	Гл.инженер ООО "МУП ЖЭУ-29"                                          Л.А.Авдонина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)